{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":20,"sheets":["MODO DE USO","TABLERO","DASHBOARD","TABLAS","REG_CORRECTIVO","REG_GASTOS","REPITIVIDAD OBJETOS","TIEMPO DE FALLAS ","ANALISIS_MODOS_FALLA","REPETIVIDAD ADJETIVO","Hoja2","REPETITIVIDAD","MIS_VEHICULOS","REG_MECANICOS","REG_COMBUSTIBLE","SEGUIMIENTO_PERS","OT_MECANICOS","CONFIGURACION","©","cálculos"],"not_rendered":{"charts":10,"images":9,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":70,"pivot_tables":6},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"MODO DE USO","index":0,"n_rows":56,"n_cols":12,"rows_kept":56,"hidden":true,"merged":[[4,2,4,6],[5,2,9,6],[11,2,11,6],[17,2,17,6],[21,2,29,2],[21,4,29,4],[21,6,29,6],[32,2,40,2],[32,4,40,4],[32,6,40,6],[43,2,43,6],[44,3,44,5],[45,6,46,6],[46,3,46,4],[47,3,47,5],[48,2,50,2],[48,3,50,5],[48,6,50,6],[52,2,52,6],[54,2,54,6],[55,2,55,6],[56,2,56,6],[57,2,57,6],[58,2,58,6],[59,2,59,6],[60,2,60,6],[61,2,61,6],[62,2,62,6],[63,2,63,6]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"¿Cómo se usa? "]
[null,null,"Esta plantilla tiene como objetivo poder controlar tanto los vehículos, conductores y gastos que se tienen. Esta plantilla contiene un menú de navegación que hará que la plantilla sea muy fácil de usar. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"ÍNDICE MODO DE USO "]
[null,null,"A) Menú de Navegación | Cinta de Opciones "]
[null,null,"B) Pestañas Plantilla "]
[null,null,"C) Pasos para usar la plantilla "]
[null,null,"D) Contacto "]
[]
[null,null,"A) MENÚ DE NAVEGACIÓN | CINTA DE OPCIONES "]
[]
[]
[null,null,"VEHÍCULOS ",null,"CONDUCTORES ",null,"COMBUSTIBLE "]
[null,null,"\n· Añadir Vehículos: Podrás añadir vehículos a la plantilla \n· Eliminar Vehículos: Podrás eliminar vehículos de la plantilla. \n",null,"\n· Añadir Conductores: Podrás añadir conductores a la plantilla, es decir, personas que conducen los vehículos dados de alta en la plantilla.  \n· Eliminar Conductores: Podrás eliminar conductores de la plantilla. \n",null,"\n· Añadir Combustible: Podrás añadir gastos asociados a un vehículo en función del tipo de viaje y combustible usado.\n· Eliminar Vehículos: Podrás eliminar gastos de combustible asociados a un vehículo.\n"]
{"$rows_empty":9}
[null,null,"GASTOS ",null,"ACTUALIZAR ",null,"NOTAS "]
[null,null,"\n· Añadir Gastos: Podrás añadir gastos según se vaya \n· Eliminar Gastos: Podrás eliminar vehículos de la plantilla. \n",null," Actualizar sirve para que, al cambiar algún dato de la plantilla (por ejemplo referente a un nuevo gasto o si has añadido un nuevo coche) se refleje en el dashboard. Así recuerda que debes pulsar sobre este botón cuando subas información nueva. Formato Moneda: Podrás configurar la plantilla con la moneda que desees utilizar desde la pestaña configuración.",null,"La plantilla contiene programación. Cualquier modificación podría hacer que la plantilla dejara de funcionar. Por favor, no modificar los siguientes campos: · No modificar filas o columnas, · No eliminar pestañas, · No renombrar pestañas.\n"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11}," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"B) PESTAÑAS PLANTILLA "]
[null,null,"DASHBOARD ","MIS_VEHÍCULOS ",null,null,"REG_CONDUCTORES "]
[null,null,"En esta pestaña encontrarás la información resumida por cada vehículo. Sólo deberás seleccionar el vehículo y se mostrará la información. ",null,"En esta pestaña aparecen los vehículos dados de alta, así como la información más relevante para su identificación (matrícula, año, color, etc.). Para facilitarte el registro de los coches de los que dispones, utiliza el botón del menú de navegación. ",null,"En esta hoja aparecen los conductores que conducen los vehículos. Podrás registrar su información así como asignar una vehículo a un conductor. Utiliza el botón del menú de navegación para registrar la información. "]
[]
[null,null,"REG_COMBUSTIBLE ","REG_GASTOS ",null,null,"CONFIGURACIÓN "]
[null,null,"En esta pestaña podrás registrar el gasto de combustible que se va produciendo por cada coche. Podrás registrar información relativa a: vehículo, fecha, factura, kilómetros, litros, precio y el coste. ","Podrás registrar cada uno de los gastos que tiene cada vehículo y llevar un control exhaustivo de cada gasto que tiene cada uno de los coches. En esta pestaña podrás registrar gastos relativos a: Presupuestos, aceite, mantenimiento general, combustible, multas, ruedas, seguro, reparaciones, planchado y lavado. ",null,null,"En esta pestaña podrás modificar los datos que utiliza la plantilla. Podrás cambiar: el combustible que se puede seleccionar, el tipo de camino , las categorías de gasto y la moneda."]
[]
[]
[]
[null,null,"C) PASOS PARA UTILIZAR LA PLANTILLA "]
[]
[null,null,"Pasos para utilizar la plantilla"]
[null,null,"1.- En primer lugar lo que se debe hacer es añadir los vehículos. 2. - Posteriormente los conductores, así como, si lo requieres, asigna un coche a cada conductor. 3.- A medida que se vayan registrando, ve apuntando los gastos en combustible así como los gastos que se vayan produciendo en cada coche. "]

{"sheet":"TABLERO","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"DASHBOARD","index":2,"n_rows":36,"n_cols":14,"rows_kept":36,"hidden":true,"merged":[[2,12,2,13],[6,1,6,2],[10,1,10,2],[14,1,14,2],[20,1,20,7],[36,9,36,13]]}
[]
[{"$nulls":13},"SELECCIONE EL EQUIPO:"]
[{"$nulls":12},"VLQ15"]
[]
[]
[null,"TOTAL KILOMETRAJE",null,"TOTAL COSTO COMBUSTIBLE",{"$nulls":8},"Gráfico:","MANTENIMIENTO"]
[null,{"$f":"SUM(DashGas[ALCANCE])","v":0},null,{"$f":"SUM(DashGas[COSTO])","v":0}]
[]
[{"$nulls":3},"TOTAL"]
[null,"KPL MEDIO",null,"COSTE MANTENIMIENTO"]
[null,{"$f":"IFERROR(AVERAGE(DashGas[KPL]),0)","v":{"v":0,"d":"0.0"}},null,{"$f":"SUM(DashMant[COSTO])","v":0}]
[]
[null,"TOTAL",null,"TOTAL"]
[null,"LITROS DE COMBUSTIBLE",null,"PAGOS DE GASTOS"]
[null,{"$f":"SUM(DashGas[LITROS])","v":0},null,{"$f":"D7+D11","v":0}]
[]
[]
[null,"REGISTRO DE COMBUSTIBLE",{"$nulls":7},"REGISTRO DE MANTENIMIENTO"]
[null,"FECHA","CUENTAKM ANTERIOR","LITROS","COSTO","CUENTAKM","ALCANCE","KPL",null,"FECHA","ELEMENTO","COSTO","CUENTAKM","COMENTARIOS"]
[null,"00:00:00",0,0,0,0,0,{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":3},"PREVENTIVO","CAMP-4"]
[{"$nulls":11},"PREVENTIVO","CAMP-4"]
[{"$nulls":11},"MTTO CORRECTIVO","CAMP-4"]
[{"$nulls":11},"PREVENTIVO","CAMP-4"]
[{"$nulls":11},"PREVENTIVO","CAMP-4"]
[{"$nulls":11},"MTTO CORRECTIVO","CAMP-4"]
[{"$nulls":11},"PREVENTIVO","CAMP-4"]
[{"$nulls":11},"PREVENTIVO","CAMP-4"]
[{"$nulls":11},"MTTO CORRECTIVO","CAMP-4"]
[{"$nulls":11},"MTTO CORRECTIVO","CAMP-4"]
[{"$nulls":11},"MTTO CORRECTIVO","CAMP-4"]
[{"$nulls":11},"PREVENTIVO","CAMP-4"]
[{"$nulls":10},"2021-09-10","MTTO CORRECTIVO","CAMP-4"]
[{"$nulls":10},"2021-09-10","MTTO CORRECTIVO","CAMP-4"]
[{"$nulls":10},"2021-09-10","PREVENTIVO","CAMP-4"]
[{"$nulls":10},"2021-09-15","MTTO CORRECTIVO","CAMP-4"]
[{"$nulls":10},"2021-09-17","MTTO CORRECTIVO","CAMP-4"]

{"sheet":"TABLAS","index":3,"n_rows":24,"n_cols":21,"rows_kept":24,"hidden":true}
["Etiquetas de fila","Cuenta de TIPO\n MANTENIMIENTO",null,"GRASA ","CHASIS "," LLANTAS ","A/AC ","HIDRAULICO ","FRENOS ","ELECTRICO ","SUSPENSION ","MOTOR ","DIRECCION ","TRANSMISION ","DIFERENCIAL "]
["MTTO CORRECTIVO",4485,null,834,703,2038,287,96,491,538,65,744,62,202,27]
["PREVENTIVO",1168,{"$nulls":15},"Cuenta de CAMP","Etiquetas de columna"]
["Total general",5653,{"$nulls":15},"Etiquetas de fila","MTTO CORRECTIVO","PREVENTIVO","Total general"]
[{"$nulls":17},"CAMP-1",866,167,1033]
[{"$nulls":17},"CAMP-2",2,10,12]
[{"$nulls":17},"CAMP-3",1490,255,1745]
[{"$nulls":17},"CAMP-4",2081,685,2766]
[{"$nulls":17},"TUNEL-1",46,51,97]
["Cuenta de TIPO\n MANTENIMIENTO","Etiquetas de columna",{"$nulls":15},"Total general",4485,1168,5653]
["Etiquetas de fila","MTTO CORRECTIVO","PREVENTIVO","Total general"]
["ene",490,122,612]
["feb",297,56,353]
["mar",350,74,424]
["abr",356,83,439]
["may",336,81,417]
["jun",267,77,344]
["jul",269,64,333]
["ago",381,130,511]
["sep",406,126,532]
["oct",427,150,577]
["nov",458,107,565]
["dic",448,98,546]
["Total general",4485,1168,5653]

{"sheet":"REG_CORRECTIVO","index":4,"n_rows":5033,"n_cols":8,"rows_kept":5033,"merged":[[0,0,0,7]]}
["MODOS DE FALLA "]
["EQUIPO ","FECHA OT","CAMPAMENTO ","HOROMETRO ","KILOMETRAJE ","OBJETO ","ADJETIVO ","CAUSA "]
[]
["VLQ67","2021-02-19","CAMP-4",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por lubricación deficiente "]
["VLQ67","2021-02-19","CAMP-4",0,0,"sellos compresor de a/c","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ46","2021-05-09","CAMP-4",2093,0,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga"]
["VLQ35","2021-05-10","CAMP-3",0,0,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ27","2021-06-03","CAMP-1",0,0,"embrague ","desgastado","por exceso de fricción "]
["VLQ27","2021-06-04","CAMP-1",0,0,"manguera del turbo ","roto","por sobrecalentamiento "]
["VLQ04","2021-06-07","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ14","2021-06-08","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ08","2021-06-09","CAMP-3",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ32","2021-06-09","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR06","2021-06-10","CAMP-3",0,0,"alternador","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ28","2021-06-10","CAMP-3",0,0,"conector cables electricos","suelto ","por vibración "]
["VLQ30","2021-06-13","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ27","2021-06-13","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ15","2021-06-13","CAMP-1",2449,0,"juntas bomba de agua  ","deteriorado","por cavitación "]
["VLQ28","2021-06-14","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ15","2021-06-14","CAMP-1",0,0,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ15","2021-06-14","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ39","2021-06-15","CAMP-1",0,21433,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR18","2021-06-16","CAMP-3",0,0,"sellos bomba freno ","deteriorado","por fatiga "]
["CAR18","2021-06-16","CAMP-3",0,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ51","2021-06-16","CAMP-3",0,0,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ44","2021-06-16","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2021-06-17","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ44","2021-06-17","CAMP-4",0,0,"mordazas freno ","suelto ","por incorrecta instalación "]
["VLQ34","2021-06-17","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ56","2021-06-17","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ35","2021-06-18","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","cortado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR16","2021-06-18","CAMP-4",0,0,"cableado baterias","deteriorado","por corrosión quimica "]
["VLQ69","2021-06-18","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ57","2021-06-18","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR02","2021-06-19","CAMP-4",0,0,"aceite hidraulico","contaminado ","por presencia de agua "]
["CAR02","2021-06-19","CAMP-4",0,0,"tapa tanque hidraulico transmisión","roto","por golpe con objeto "]
["CAR16","2021-06-19","CAMP-4",0,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ07","2021-06-19","CAMP-4",0,0,"tornillos","partido","por fatiga "]
["VLQ07","2021-06-19","CAMP-4",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ41","2021-06-19","CAMP-4",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ41","2021-06-19","CAMP-4",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ32","2021-06-19","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["CAR18","2021-06-20","CAMP-3",0,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR18","2021-06-20","CAMP-3",0,0,"base de dientes","desgastado","abrasión "]
["VLQ54","2021-06-21","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ54","2021-06-21","CAMP-3",0,0,"lamparas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ54","2021-06-21","CAMP-3",0,0,"regulador","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ54","2021-06-21","CAMP-3",0,0,"pito reversa","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ37","2021-06-21","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR04","2021-06-23","CAMP-3",0,0,"guaya freno de servicio ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ02","2021-06-24","CAMP-4",0,0,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ16","2021-06-25","CAMP-3",0,0,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ02","2021-06-25","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ05","2021-06-26","CAMP-3",0,0,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ05","2021-06-26","CAMP-3",0,0,"linea del fan clutch","sucio","por exceso de particulas  contaminantes "]
["VLQ11","2021-06-26","CAMP-3",0,0,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ16","2021-06-26","CAMP-3",0,0,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ23","2021-06-26","CAMP-3",0,0,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ26","2021-06-26","CAMP-3",0,0,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ28","2021-06-26","CAMP-3",0,0,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ32","2021-06-26","CAMP-3",0,0,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ35","2021-06-26","CAMP-3",0,0,"filtros de combustible ","sucio","por presencia de agua "]
["VLQ51","2021-06-26","CAMP-3",0,0,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ52","2021-06-26","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ52","2021-06-26","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ64","2021-06-26","CAMP-3",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["CAR10","2021-06-26","CAMP-3",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por sobrepresión "]
["CAR08","2021-06-26","CAMP-4",0,0,"acople manguera hidraulica","roto","por corrosión "]
["VLQ01","2021-06-26","CAMP-4",0,0,"soportes cadena volco","partido","golpe por impacto "]
["VLQ01","2021-06-26","CAMP-4",0,0,"cadenas compuerta volco","desgastado","por fatiga "]
["CAR18","2021-06-27","CAMP-3",0,0,"pasador cucharon ","suelto ","por incorrecta instalación "]
["VLQ55","2021-06-27","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ55","2021-06-27","CAMP-4",0,0,"protector tanque combustible","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ05","2021-06-28","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ05","2021-06-28","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ45","2021-06-28","CAMP-1",0,0,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ45","2021-06-28","CAMP-1",0,0,"filtros de combustible ","sucio","por exceso de particulas  contaminantes"]
["VLQ23","2021-06-29","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ23","2021-06-29","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["CAR10","2021-06-30","CAMP-3",0,0,"motor de arranque ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ35","2021-06-30","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ34","2021-06-30","CAMP-3",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ34","2021-06-30","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ60","2021-07-01","CAMP-1",0,0,"mordazas freno ","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ08","2021-07-03","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ08","2021-07-03","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ26","2021-07-03","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ26","2021-07-03","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ26","2021-07-03","CAMP-3",0,0,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ15","2021-07-03","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ60","2021-07-04","CAMP-1",0,0,"rodamientos diferencial","desgastado","por incorrecta alieación de ejes "]
["VLQ18","2021-07-04","CAMP-1",0,0,"fusilera","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ38","2021-07-05","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2021-07-06","CAMP-1",0,0,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ15","2021-07-06","CAMP-1",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ45","2021-07-06","CAMP-1",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ21","2021-07-08","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ21","2021-07-08","CAMP-1",0,0,"fusilera","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ21","2021-07-08","CAMP-1",0,0,"switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad "]
["CAR22","2021-07-09","CAMP-3",0,0,"tapa deposito freno","roto","por sobrepresión"]
["VLQ08","2021-07-10","CAMP-3",0,0,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ66","2021-07-10","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2021-07-10","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ57","2021-07-10","CAMP-4",0,0,"pito reversa","deteriorado","por presencia de humedad "]
["VLQ57","2021-07-10","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR05","2021-07-10","CAMP-1",0,0,"engranaje caja cambios ","partido","por incorrecta lubricación "]
["VLQ21","2021-07-10","CAMP-1",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2021-07-11","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ40","2021-07-11","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ21","2021-07-11","CAMP-1",0,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ47","2021-07-12","CAMP-4",0,0,"pito reversa","deteriorado","por presencia de humedad "]
["VLQ43","2021-07-12","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2021-07-13","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2021-07-13","CAMP-4",0,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ60","2021-07-13","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión "]
["VLQ30","2021-07-13","CAMP-1",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2021-07-14","CAMP-4",0,0,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ50","2021-07-14","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2021-07-14","CAMP-4",2539,0,"acople manguera hidraulica","roto","por sobrepresión "]
["VLQ50","2021-07-14","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ38","2021-07-14","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ45","2021-07-14","CAMP-1",0,34305,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR21","2021-07-15","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2021-07-15","CAMP-4",0,0,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ07","2021-07-15","CAMP-4",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ43","2021-07-15","CAMP-1",0,0,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ68","2021-07-16","CAMP-4",0,0,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ06","2021-07-16","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2021-07-16","CAMP-4",0,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ41","2021-07-16","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ41","2021-07-16","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ39","2021-07-16","CAMP-1",0,0,"flasher ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ18","2021-07-16","CAMP-1",2594,0,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["CAR08","2021-07-17","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR24","2021-07-17","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ68","2021-07-17","CAMP-4",0,0,"barra de dirección ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ25","2021-07-17","CAMP-1",0,40307,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ43","2021-07-17","CAMP-1",2652,43837,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ07","2021-07-18","CAMP-4",0,0,"freno de ahogo ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ46","2021-07-18","CAMP-4",0,0,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ46","2021-07-18","CAMP-4",0,0,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ46","2021-07-18","CAMP-4",0,0,"base del stop","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ46","2021-07-18","CAMP-4",0,0,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ55","2021-07-18","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2021-07-18","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ47","2021-07-19","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2021-07-20","CAMP-4",0,0,"resortes autocarpado ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ69","2021-07-20","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ69","2021-07-20","CAMP-4",0,0,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ69","2021-07-20","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ11","2021-07-20","CAMP-3",4122,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ11","2021-07-20","CAMP-3",4122,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ08","2021-07-20","CAMP-3",5132,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ08","2021-07-20","CAMP-3",5132,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ32","2021-07-20","CAMP-3",0,53100,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ34","2021-07-20","CAMP-3",5624,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ34","2021-07-20","CAMP-3",5624,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ34","2021-07-20","CAMP-3",5624,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR22","2021-07-20","CAMP-3",1304,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR22","2021-07-20","CAMP-3",1304,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ39","2021-07-20","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2021-07-21","CAMP-3",0,23734,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ53","2021-07-21","CAMP-3",0,23734,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ16","2021-07-21","CAMP-3",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ16","2021-07-21","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ47","2021-07-21","CAMP-4",2676,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ09","2021-07-21","CAMP-4",0,37560,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2021-07-21","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ18","2021-07-21","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ43","2021-07-21","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ25","2021-07-21","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ45","2021-07-21","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ06","2021-07-22","CAMP-4",0,17134,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ06","2021-07-22","CAMP-4",0,17134,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR08","2021-07-22","CAMP-4",2587,0,"manguera a/c","roto","por fatiga "]
["VLQ40","2021-07-22","CAMP-4",7418,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ40","2021-07-22","CAMP-4",7418,0,"botonera a/c","roto","por incorrecta operación "]
["VLQ40","2021-07-22","CAMP-4",7418,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ36","2021-07-22","CAMP-4",0,25285,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ43","2021-07-22","CAMP-1",0,44652,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ25","2021-07-22","CAMP-1",3802,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ35","2021-07-23","CAMP-3",0,0,"switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad "]
["VLQ27","2021-07-23","CAMP-1",0,37988,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ27","2021-07-23","CAMP-1",0,37988,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ43","2021-07-23","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ01","2021-07-25","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2021-07-25","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ30","2021-07-25","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por abrasión "]
["VLQ30","2021-07-25","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante "]
["CAR09","2021-07-26","CAMP-3",2742,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2021-07-26","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2021-07-26","CAMP-4",7744,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2021-07-26","CAMP-4",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ15","2021-07-26","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ60","2021-07-26","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ37","2021-07-26","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ37","2021-07-26","CAMP-1",0,0,"llantas","explotado ","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ29","2021-07-26","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ59","2021-07-27","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ54","2021-07-27","CAMP-3",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ25","2021-07-27","CAMP-1",3864,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ53","2021-07-28","CAMP-3",0,24287,"compresor de a/c","quemado ","por lubricación deficiente "]
["VLQ53","2021-07-28","CAMP-3",0,24287,"sellos compresor de a/c","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ68","2021-07-28","CAMP-4",2386,0,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ35","2021-07-28","CAMP-3",0,0,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["CAR12","2021-07-28","TUNEL-1",3701,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ64","2021-07-29","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ34","2021-07-29","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2021-07-29","CAMP-4",0,16864,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR27","2021-07-29","TUNEL-1",1960,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR27","2021-07-29","TUNEL-1",1960,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ19","2021-07-30","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ66","2021-07-30","CAMP-4",0,16840,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR20","2021-07-30","TUNEL-1",2270,0,"liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire"]
["VLQ38","2021-07-30","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2021-07-30","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ09","2021-07-30","CAMP-4",4446,0,"racor linea aire ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ29","2021-07-31","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ32","2021-07-31","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2021-07-31","CAMP-4",0,0,"baterias ","descargadas","por corto circuito "]
["CAR08","2021-07-31","CAMP-4",0,0,"sellos bomba freno ","deteriorado","por fatiga "]
["CAR08","2021-07-31","CAMP-4",0,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ58","2021-07-31","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ58","2021-07-31","CAMP-4",0,0,"compuerta del volco ","torcido ","golpe por impacto "]
["CAR12","2021-07-31","TUNEL-1",2279,0,"cadenas de ruedas ","destensionado ","por vibración"]
["CAR05","2021-07-31","CAMP-1",3011,0,"alternador","quemado ","por corto circuito "]
["CAR05","2021-07-31","CAMP-1",0,0,"alternador","quemado ","por corto circuito "]
["CAR12","2021-07-31","TUNEL-1",2279,0,"cadenas de ruedas ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR27","2021-07-31","TUNEL-1",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ59","2021-07-31","CAMP-4",0,17551,"pito reversa","deteriorado","por presencia de humedad "]
["VLQ06","2021-07-31","CAMP-4",0,0,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ26","2021-07-31","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR25","2021-07-31","CAMP-3",0,0,"dientes de cucharón","partido","golpe por impacto "]
["VLQ68","2021-07-31","CAMP-4",0,22878,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR07","2021-07-31","CAMP-4",4169,0,"llantas","descalibrado ","por porosidad de los neumaticos"]
["VLQ45","2021-08-01","CAMP-1",0,35863,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2021-08-01","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2021-08-01","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ50","2021-08-01","CAMP-4",0,22599,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2021-08-01","CAMP-4",0,11280,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2021-08-01","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ40","2021-08-02","CAMP-4",0,17508,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ40","2021-08-02","CAMP-4",0,17508,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR27","2021-08-02","TUNEL-1",0,0,"liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire"]
["CAR12","2021-08-02","TUNEL-1",0,0,"alternador","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ56","2021-08-02","CAMP-4",0,20090,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ57","2021-08-02","CAMP-4",2030,0,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ40","2021-08-02","CAMP-4",0,17508,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ01","2021-08-02","CAMP-4",0,0,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ01","2021-08-02","CAMP-4",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ01","2021-08-02","CAMP-4",0,65150,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR01","2021-08-02","CAMP-4",2830,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ02","2021-08-02","CAMP-4",4620,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ19","2021-08-02","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ34","2021-08-02","CAMP-3",0,0,"guarda barros ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ41","2021-08-02","CAMP-4",0,17100,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR20","2021-08-02","TUNEL-1",4246,0,"cadenas de ruedas ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR27","2021-08-02","TUNEL-1",2012,0,"liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire"]
["CAR16","2021-08-03","CAMP-4",2369,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR16","2021-08-03","CAMP-4",2369,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ41","2021-08-03","CAMP-4",2039,0,"pito reversa","deteriorado","por presencia de humedad "]
["VLQ55","2021-08-03","CAMP-4",0,19175,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ16","2021-08-03","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ52","2021-08-03","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2021-08-03","CAMP-3",0,0,"tornillos","partido","por fatiga "]
["VLQ46","2021-08-03","CAMP-4",0,18861,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ55","2021-08-03","CAMP-4",0,19175,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR20","2021-08-03","TUNEL-1",4261,0,"liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire"]
["CAR27","2021-08-03","TUNEL-1",2024,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["CAR27","2021-08-03","TUNEL-1",2020,0,"cadenas de ruedas ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ43","2021-08-03","CAMP-1",0,0,"conector eleva virdrios","partido","por golpe con objeto "]
["CAR07","2021-08-04","CAMP-4",4187,0,"sellos bomba hidraulica","deteriorado","por  sobrecalentamiento "]
["VLQ07","2021-08-04","CAMP-4",1663,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ36","2021-08-04","CAMP-4",0,25665,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ36","2021-08-04","CAMP-4",0,25665,"palanca de cambios","torcido ","por incorrecto uso "]
["VLQ31","2021-08-04","CAMP-4",3855,0,"palanca de cambios","torcido ","por incorrecto uso "]
["VLQ31","2021-08-04","CAMP-4",3855,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ32","2021-08-04","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ29","2021-08-04","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2021-08-04","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR22","2021-08-04","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2021-08-04","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2021-08-04","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2021-08-04","CAMP-4",0,23772,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ60","2021-08-04","CAMP-1",0,0,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ60","2021-08-04","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ64","2021-08-04","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ08","2021-08-04","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2021-08-05","CAMP-4",0,65150,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ67","2021-08-05","CAMP-4",0,0,"terminal cable bateria ","deteriorado","por corrosión quimica "]
["VLQ01","2021-08-05","CAMP-4",0,65189,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ06","2021-08-05","CAMP-4",0,17745,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ32","2021-08-05","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ51","2021-08-05","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2021-08-05","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2021-08-05","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["CAR10","2021-08-05","CAMP-3",0,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["CAR18","2021-08-05","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2021-08-05","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2021-08-05","CAMP-3",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ28","2021-08-05","CAMP-3",0,0,"acople linea de aire ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ56","2021-08-05","CAMP-4",0,20267,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ55","2021-08-05","CAMP-4",0,19305,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ40","2021-08-05","CAMP-4",0,17660,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR07","2021-08-05","CAMP-4",4292,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ18","2021-08-05","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ24","2021-08-05","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ24","2021-08-05","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","cortado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR10","2021-08-06","CAMP-3",0,0,"alternador","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ29","2021-08-06","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ54","2021-08-06","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ08","2021-08-06","CAMP-3",0,0,"comando freno ahogo","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ29","2021-08-06","CAMP-3",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ43","2021-08-06","CAMP-4",2560,0,"base del stop","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ43","2021-08-06","CAMP-4",2560,0,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ30","2021-08-06","CAMP-1",0,0,"lamparas","quemado ","po corto circuito "]
["VLQ07","2021-08-06","CAMP-4",1744,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["CAR12","2021-08-06","TUNEL-1",0,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ64","2021-08-07","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ19","2021-08-07","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2021-08-07","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ05","2021-08-07","CAMP-3",0,0,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ57","2021-08-07","CAMP-4",0,18993,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR24","2021-08-07","CAMP-4",1441,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ09","2021-08-07","CAMP-4",0,38443,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ40","2021-08-07","CAMP-4",0,17690,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ06","2021-08-07","CAMP-4",0,17835,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR08","2021-08-07","CAMP-4",0,27170,"liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire"]
["VLQ08","2021-08-07","CAMP-4",0,52727,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ40","2021-08-07","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ08","2021-08-07","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ40","2021-08-08","CAMP-4",0,17685,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ44","2021-08-08","CAMP-4",2631,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ53","2021-08-08","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ28","2021-08-09","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2021-08-09","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2021-08-09","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2021-08-09","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ50","2021-08-09","CAMP-4",0,22995,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR07","2021-08-09","CAMP-4",4212,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2021-08-09","CAMP-4",0,22995,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ56","2021-08-09","CAMP-4",0,20402,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ56","2021-08-09","CAMP-4",0,20102,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ46","2021-08-09","CAMP-4",0,19036,"relé de luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ16","2021-08-09","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ24","2021-08-09","CAMP-1",0,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ07","2021-08-10","CAMP-4",1867,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR07","2021-08-10","CAMP-4",4220,0,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ06","2021-08-10","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ31","2021-08-10","CAMP-4",0,26041,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ43","2021-08-10","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ30","2021-08-10","CAMP-1",0,0,"mordazas freno ","suelto ","por incorrecta calibración "]
["CAR13","2021-08-10","TUNEL-1",0,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ46","2021-08-11","CAMP-4",0,17118,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2021-08-11","CAMP-4",0,17460,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2021-08-11","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR16","2021-08-11","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ13","2021-08-11","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ68","2021-08-11","CAMP-4",2475,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ15","2021-08-11","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR18","2021-08-11","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ23","2021-08-11","CAMP-3",0,0,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ23","2021-08-11","CAMP-3",0,0,"switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad "]
["CAR16","2021-08-12","CAMP-4",2415,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ18","2021-08-12","CAMP-1",0,0,"lamparas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ18","2021-08-12","CAMP-1",0,0,"correa de accesorios ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2021-08-12","CAMP-1",0,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ47","2021-08-12","CAMP-4",0,22412,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2021-08-12","CAMP-4",4010,0,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ47","2021-08-12","CAMP-4",2240,0,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ10","2021-08-12","CAMP-4",0,30773,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2021-08-12","CAMP-4",1964,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ07","2021-08-12","CAMP-4",1964,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ46","2021-08-12","CAMP-4",0,19135,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ46","2021-08-12","CAMP-4",0,19135,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ46","2021-08-12","CAMP-4",0,19135,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ27","2021-08-13","CAMP-1",0,39255,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ50","2021-08-13","CAMP-4",0,23125,"correa de accesorios ","desgastado"," por abrasión "]
["VLQ47","2021-08-13","CAMP-4",2812,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ59","2021-08-13","CAMP-4",0,17852,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ46","2021-08-13","CAMP-4",0,19128,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ47","2021-08-13","CAMP-4",0,22436,"pito reversa","deteriorado","por presencia de humedad "]
["VLQ47","2021-08-13","CAMP-4",0,22436,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ29","2021-08-13","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ19","2021-08-13","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ41","2021-08-14","CAMP-4",0,17582,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ09","2021-08-14","CAMP-4",3409,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ41","2021-08-14","CAMP-4",0,17582,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ50","2021-08-14","CAMP-4",3132,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ50","2021-08-14","CAMP-4",3132,0,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["CAR07","2021-08-14","CAMP-4",0,11349,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2021-08-14","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2021-08-14","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ14","2021-08-14","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["CAR27","2021-08-14","TUNEL-1",2168,0,"liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire "]
["VLQ45","2021-08-15","CAMP-1",0,36966,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ45","2021-08-15","CAMP-1",0,36966,"liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de agua "]
["VLQ69","2021-08-15","CAMP-4",0,12176,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR04","2021-08-15","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ14","2021-08-15","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ06","2021-08-15","CAMP-4",0,18200,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ17","2021-08-16","CAMP-2",0,0,"amortiguadores  de cabina ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ15","2021-08-16","CAMP-1",2798,0,"mordazas freno ","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ30","2021-08-16","CAMP-1",0,28697,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ68","2021-08-16","CAMP-4",2337,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ14","2021-08-16","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR27","2021-08-16","TUNEL-1",2192,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ08","2021-08-17","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ14","2021-08-17","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["CAR27","2021-08-17","TUNEL-1",2208,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR20","2021-08-17","TUNEL-1",2510,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ29","2021-08-18","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ28","2021-08-18","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR07","2021-08-18","CAMP-4",4254,0,"llantas","descalibrado ","por porosidad de los neumaticos"]
["VLQ49","2021-08-18","CAMP-4",0,0,"bocin ","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ07","2021-08-18","CAMP-4",2244,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ69","2021-08-18","CAMP-4",0,12269,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ29","2021-08-18","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ51","2021-08-18","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2021-08-18","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2021-08-19","CAMP-4",2250,0,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ07","2021-08-19","CAMP-4",2244,0,"barra de dirección ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ07","2021-08-19","CAMP-4",2244,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ32","2021-08-19","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ29","2021-08-19","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ27","2021-08-19","CAMP-1",0,39709,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ24","2021-08-19","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2021-08-20","CAMP-4",0,12370,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ47","2021-08-20","CAMP-4",0,22750,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ55","2021-08-20","CAMP-4",0,22651,"base del stop","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ55","2021-08-20","CAMP-4",0,22651,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ55","2021-08-20","CAMP-4",0,22651,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ55","2021-08-20","CAMP-4",0,22651,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR08","2021-08-20","CAMP-4",2810,0,"sellos bomba hidraulica","deteriorado","falta de estanqueidad "]
["CAR08","2021-08-20","CAMP-4",2810,0,"radiador ","roto","por sobrecalentamiento "]
["CAR10","2021-08-20","CAMP-3",0,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ64","2021-08-20","CAMP-3",0,0,"correa de accesorios ","roto","por incorrecta calibración "]
["VLQ64","2021-08-20","CAMP-3",0,0,"tornillos","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ29","2021-08-20","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión "]
["VLQ08","2021-08-20","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR27","2021-08-20","TUNEL-1",2214,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["CAR27","2021-08-20","TUNEL-1",2214,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ67","2021-08-21","CAMP-4",0,10347,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2021-08-21","CAMP-4",0,28027,"resortes autocarpado ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ13","2021-08-21","CAMP-4",0,28027,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ13","2021-08-21","CAMP-4",0,28027,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ13","2021-08-21","CAMP-4",0,28027,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ54","2021-08-21","CAMP-3",0,0,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por vibración "]
["VLQ54","2021-08-21","CAMP-3",0,0,"guardas traseras ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ52","2021-08-22","CAMP-3",0,0,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ15","2021-08-22","CAMP-1",0,54686,"lamparas","quemado ","por corto circuito "]
["CAR15","2021-08-23","CAMP-4",1880,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2021-08-23","CAMP-4",0,19600,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2021-08-23","CAMP-4",0,18142,"bombona de freno ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ09","2021-08-23","CAMP-4",0,39012,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ28","2021-08-23","CAMP-3",0,0,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["CAR22","2021-08-23","CAMP-3",0,0,"bomba de llenado de filtro ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ45","2021-08-23","CAMP-1",0,34842,"filtros de combustible ","sucio","por exceso de particulas contaminantes "]
["VLQ45","2021-08-23","CAMP-1",0,34842,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["CAR20","2021-08-23","TUNEL-1",2595,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ46","2021-08-24","CAMP-4",0,19694,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ58","2021-08-24","CAMP-4",0,17400,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR01","2021-08-24","CAMP-4",2974,0,"llantas","descalibrado ","por porosidad de los neumaticos"]
["CAR01","2021-08-25","CAMP-4",2980,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR15","2021-08-25","CAMP-4",1900,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ55","2021-08-25","CAMP-4",2020,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ51","2021-08-25","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2021-08-25","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ12","2021-08-25","CAMP-1",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2021-08-26","CAMP-4",2564,0,"llantas","cortado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ66","2021-08-26","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ49","2021-08-26","CAMP-4",8121,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ08","2021-08-26","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2021-08-26","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ19","2021-08-26","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ29","2021-08-26","CAMP-3",0,0,"freno de ahogo ","roto","por sobrecalentamiento "]
["VLQ29","2021-08-26","CAMP-3",0,0,"cilindro neumatico","desgastado","por abrasión "]
["VLQ03","2021-08-26","CAMP-1",0,49730,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR05","2021-08-26","CAMP-1",3243,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["CAR05","2021-08-26","CAMP-1",3243,0,"disco de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ24","2021-08-26","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ18","2021-08-26","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ05","2021-08-27","CAMP-3",4290,0,"manguera de aire ","cristalizado ","por sobrecalentamiento "]
["VLQ57","2021-08-27","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR24","2021-08-27","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ31","2021-08-27","CAMP-4",0,20343,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ02","2021-08-27","CAMP-4",0,74014,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ56","2021-08-27","CAMP-4",0,21067,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ68","2021-08-27","CAMP-4",2564,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ32","2021-08-27","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ53","2021-08-27","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ51","2021-08-27","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR23","2021-08-27","TUNEL-1",552,0,"cadenas de ruedas ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ28","2021-08-28","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2021-08-28","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2021-08-28","CAMP-4",2888,0,"dientes de cucharón","partido","golpe por impacto "]
["VLQ67","2021-08-28","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ07","2021-08-28","CAMP-4",2622,0,"cableado eléctrico ","desconectado","por vibración "]
["VLQ67","2021-08-28","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR07","2021-08-28","CAMP-4",4330,0,"fitting ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ68","2021-08-28","CAMP-4",2513,0,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ52","2021-08-29","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2021-08-29","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2021-08-29","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR10","2021-08-29","CAMP-3",0,0,"actuador lineal ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ44","2021-08-29","CAMP-4",0,17178,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2021-08-30","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ28","2021-08-30","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2021-08-30","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2021-08-30","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ51","2021-08-30","CAMP-3",1423,0,"chapa cinturon","torcido ","por incorrecto uso "]
["VLQ52","2021-08-30","CAMP-3",4136,0,"chapa cinturon","torcido ","por incorrecto uso "]
["VLQ11","2021-08-30","CAMP-3",4567,0,"chapa cinturon","torcido ","por incorrecto uso "]
["VLQ28","2021-08-30","CAMP-3",0,0,"resorte banda freno","partido","por fatiga "]
["VLQ10","2021-08-30","CAMP-4",0,31599,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2021-08-30","CAMP-4",0,20365,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR24","2021-08-30","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ56","2021-08-30","CAMP-4",0,21226,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ60","2021-08-30","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2021-08-30","CAMP-4",0,0,"sellos cilindro freno","desgastado","por fricción "]
["VLQ14","2021-08-31","CAMP-3",2953,0,"chapa cinturon","torcido ","por incorrecto uso "]
["VLQ11","2021-08-31","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2021-08-31","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2021-08-31","CAMP-4",0,20607,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ53","2021-08-31","CAMP-4",0,20607,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2021-08-31","CAMP-4",0,18717,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2021-08-31","CAMP-4",0,17672,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ30","2021-08-31","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ04","2021-08-31","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ18","2021-08-31","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ11","2021-09-01","CAMP-3",4572,0,"cableado eléctrico ","cortado","por presencia de roedores en la unidad de mando "]
["CAR07","2021-09-01","CAMP-4",4363,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ10","2021-09-01","CAMP-4",0,37623,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ69","2021-09-01","CAMP-4",0,12802,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ10","2021-09-01","CAMP-4",0,32623,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR15","2021-09-01","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ27","2021-09-01","CAMP-1",0,0,"lamparas","quemado ","por corto circuito "]
["CAR29","2021-09-01","CAMP-4",17,0,"tubo de combustible ","roto"," por golpe con objeto "]
["VLQ29","2021-09-02","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ29","2021-09-02","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2021-09-02","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ19","2021-09-02","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ07","2021-09-02","CAMP-4",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ07","2021-09-02","CAMP-4",2986,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ02","2021-09-02","CAMP-4",0,72832,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ02","2021-09-02","CAMP-4",4828,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ01","2021-09-02","CAMP-4",0,65305,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["CAR02","2021-09-02","CAMP-4",0,0,"correa de distribución ","destensionado ","por vibración "]
["CAR02","2021-09-02","CAMP-4",0,0,"tapón del carter ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ01","2021-09-02","CAMP-4",0,65305,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR13","2021-09-02","TUNEL-1",1987,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR20","2021-09-02","TUNEL-1",2704,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ54","2021-09-03","CAMP-3",0,0,"manguera de refrigerante ","roto","por sobrecalentamiento "]
["VLQ05","2021-09-03","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ32","2021-09-03","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2021-09-03","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ51","2021-09-03","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2021-09-03","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ28","2021-09-03","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ56","2021-09-03","CAMP-4",0,21451,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2021-09-03","CAMP-4",0,21768,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ02","2021-09-03","CAMP-4",0,72832,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2021-09-03","CAMP-4",0,17385,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR15","2021-09-03","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2021-09-03","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ68","2021-09-04","CAMP-4",2638,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ09","2021-09-04","CAMP-4",2638,0,"tapa pasador muelle ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ02","2021-09-04","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ15","2021-09-04","CAMP-1",0,56278,"raches de freno ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ01","2021-09-05","CAMP-4",0,66036,"llantas","explotado ","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ68","2021-09-05","CAMP-4",2638,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ01","2021-09-06","CAMP-4",0,66277,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ01","2021-09-06","CAMP-4",0,66277,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ47","2021-09-06","CAMP-4",0,23598,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ11","2021-09-06","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ32","2021-09-06","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ51","2021-09-06","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ64","2021-09-06","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ27","2021-09-06","CAMP-1",0,40351,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ47","2021-09-07","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ02","2021-09-07","CAMP-4",0,73785,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2021-09-07","CAMP-4",0,27215,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2021-09-07","CAMP-4",0,20391,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR06","2021-09-07","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ45","2021-09-07","CAMP-1",0,39057,"switch de encendido","roto","por incorrecto uso "]
["VLQ63","2021-09-07","CAMP-1",0,31342,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ04","2021-09-07","CAMP-1",0,64029,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ39","2021-09-07","CAMP-1",0,25364,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2021-09-08","CAMP-4",2998,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ40","2021-09-08","CAMP-4",0,19129,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ54","2021-09-08","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2021-09-08","CAMP-3",0,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ63","2021-09-08","CAMP-1",0,31639,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2021-09-09","CAMP-4",2793,0,"baterias ","explotado ","por fuga termica "]
["VLQ54","2021-09-09","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2021-09-09","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ19","2021-09-09","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2021-09-09","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ31","2021-09-09","CAMP-4",0,27499,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ31","2021-09-09","CAMP-4",0,27499,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ67","2021-09-09","CAMP-4",0,51059,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ36","2021-09-09","CAMP-4",0,27311,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ36","2021-09-09","CAMP-4",0,27311,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["CAR24","2021-09-09","CAMP-4",1615,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR15","2021-09-09","CAMP-4",1984,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ60","2021-09-09","CAMP-1",0,42732,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2021-09-10","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ68","2021-09-10","CAMP-4",0,27613,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2021-09-10","CAMP-4",0,11065,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2021-09-10","CAMP-4",0,29253,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2021-09-10","CAMP-4",0,19192,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR07","2021-09-10","CAMP-4",4430,0,"guayas cadenas ruedas","desgastado","por fatiga "]
["CAR07","2021-09-10","CAMP-4",4430,0,"tensores cadena rueda","desgastado","por fatiga "]
["CAR16","2021-09-10","CAMP-4",2565,0,"sellos cilindro freno","desgastado","por fricción "]
["VLQ13","2021-09-10","CAMP-4",0,29253,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ13","2021-09-10","CAMP-4",0,29253,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ63","2021-09-10","CAMP-1",0,32234,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ21","2021-09-10","CAMP-1",0,41344,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ05","2021-09-11","CAMP-3",0,0,"manguera liquido refrigerante ","suelto ","por vibración "]
["VLQ05","2021-09-11","CAMP-3",0,0,"fan clutch ","pegado ","por presión deficiente "]
["VLQ22","2021-09-11","CAMP-3",0,0,"boton luces  estacionarias ","roto","por material de baja calidad "]
["VLQ22","2021-09-11","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ07","2021-09-11","CAMP-4",3365,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ10","2021-09-11","CAMP-4",0,0,"cilindro levante de cabina ","torcido ","por incorrecta operación "]
["VLQ10","2021-09-11","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ07","2021-09-11","CAMP-4",3372,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2021-09-12","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ54","2021-09-12","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ01","2021-09-12","CAMP-4",0,67612,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2021-09-12","CAMP-4",3383,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ29","2021-09-13","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2021-09-13","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2021-09-13","CAMP-3",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ56","2021-09-13","CAMP-4",2624,21994,"pito reversa","deteriorado","por presencia de humedad "]
["VLQ46","2021-09-13","CAMP-4",2787,0,"manguera de aire ","roto","por fricción "]
["VLQ50","2021-09-13","CAMP-4",2976,24538,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR16","2021-09-13","CAMP-4",2579,0,"pasador cucharon ","desgastado","por incorrecta lubricación "]
["VLQ03","2021-09-13","CAMP-1",0,52906,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR27","2021-09-13","TUNEL-1",2489,0,"cadenas de ruedas ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ05","2021-09-13","CAMP-3",0,0,"fusible autocarpado ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ05","2021-09-13","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ32","2021-09-14","CAMP-3",4515,0,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ32","2021-09-14","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","desconectado","por vibración "]
["VLQ54","2021-09-14","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2021-09-14","CAMP-4",0,21451,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ47","2021-09-14","CAMP-4",0,24101,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ69","2021-09-14","CAMP-4",0,13396,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2021-09-14","CAMP-4",0,27860,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ44","2021-09-14","CAMP-4",1415,0,"switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad "]
["CAR16","2021-09-14","CAMP-4",2583,0,"sellos cilindro freno","desgastado","por fricción "]
["CAR29","2021-09-14","CAMP-4",50,0,"sellos cilindro freno","desgastado","por fricción "]
["CAR29","2021-09-14","CAMP-4",50,0,"liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire "]
["CAR15","2021-09-14","CAMP-4",2018,0,"sellos cilindro freno","desgastado","por fricción "]
["CAR15","2021-09-14","CAMP-4",0,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ06","2021-09-14","CAMP-4",3009,0,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ09","2021-09-15","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ09","2021-09-15","CAMP-4",0,40240,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2021-09-15","CAMP-4",0,13452,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ50","2021-09-15","CAMP-4",0,24709,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2021-09-15","CAMP-4",0,29540,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR07","2021-09-15","CAMP-4",4455,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ34","2021-09-15","CAMP-3",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["CAR25","2021-09-15","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR27","2021-09-15","TUNEL-1",2527,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ36","2021-09-16","CAMP-4",0,0,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por vibración "]
["VLQ36","2021-09-16","CAMP-4",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ57","2021-09-16","CAMP-4",0,0,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por vibración"]
["VLQ57","2021-09-16","CAMP-4",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ11","2021-09-16","CAMP-4",0,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ38","2021-09-16","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ24","2021-09-16","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2021-09-16","CAMP-4",0,0,"tuerca ","suelto ","por vibración excesiva"]
["VLQ57","2021-09-16","CAMP-4",0,21308,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2021-09-16","CAMP-4",0,68335,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2021-09-16","CAMP-4",0,19372,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR24","2021-09-16","CAMP-4",1653,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ54","2021-09-16","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ55","2021-09-17","CAMP-4",0,21715,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2021-09-17","CAMP-4",0,20460,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2021-09-17","CAMP-4",0,29664,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ59","2021-09-17","CAMP-4",0,18696,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR16","2021-09-17","CAMP-4",2609,0,"bomba de freno ","obstruido","por corrosión "]
["VLQ41","2021-09-17","CAMP-4",0,20460,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ46","2021-09-17","CAMP-4",0,22211,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR05","2021-09-17","CAMP-1",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ39","2021-09-17","CAMP-1",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ10","2021-09-18","CAMP-4",0,32667,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ56","2021-09-18","CAMP-4",0,22351,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2021-09-18","CAMP-4",0,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ56","2021-09-18","CAMP-4",2661,22351,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR15","2021-09-18","CAMP-4",2032,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ17","2021-09-18","CAMP-1",0,50291,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ24","2021-09-18","CAMP-1",0,0,"condensador a/c","roto","golpe por impacto "]
["VLQ18","2021-09-18","CAMP-1",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por lubricación deficiente "]
["VLQ18","2021-09-18","CAMP-1",0,0,"sellos compresor de a/c","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ46","2021-09-19","CAMP-4",0,21212,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2021-09-19","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por lubricación deficiente "]
["VLQ22","2021-09-19","CAMP-3",0,0,"sellos compresor de a/c","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ05","2021-09-19","CAMP-3",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ23","2021-09-19","CAMP-3",0,0,"sellos compresor de a/c","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ23","2021-09-19","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por lubricación deficiente "]
["VLQ07","2021-09-19","CAMP-4",4053,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR16","2021-09-19","CAMP-4",2620,0,"manguera hidraulica ","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ67","2021-09-19","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ44","2021-09-19","CAMP-4",2895,17935,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ05","2021-09-19","CAMP-4",4053,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ31","2021-09-19","CAMP-4",4142,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ10","2021-09-19","CAMP-4",0,32378,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR20","2021-09-19","TUNEL-1",2923,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["CAR15","2021-09-20","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ01","2021-09-20","CAMP-4",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["CAR24","2021-09-20","CAMP-4",1646,0,"sellos cilindro freno","desgastado","por fricción "]
["VLQ47","2021-09-20","CAMP-4",3060,24471,"motor autocarpado","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ02","2021-09-20","CAMP-4",4962,76300,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ01","2021-09-20","CAMP-4",5485,0,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ02","2021-09-20","CAMP-4",4962,76302,"carter motor ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ63","2021-09-20","CAMP-1",1742,33632,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ63","2021-09-20","CAMP-1",1742,33632,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["CAR23","2021-09-20","TUNEL-1",482,0,"camara de aire ","roto","por golpe con componente interno "]
["VLQ53","2021-09-20","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ64","2021-09-21","CAMP-3",0,0,"pastillas de freno ","desgastado"," por abrasión "]
["VLQ27","2021-09-21","CAMP-1",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR13","2021-09-21","CAMP-1",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ44","2021-09-21","CAMP-4",0,18181,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2021-09-21","CAMP-4",4378,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ47","2021-09-21","CAMP-4",0,24520,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ69","2021-09-21","CAMP-4",0,13558,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ01","2021-09-21","CAMP-4",4307,68806,"acople linea de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ57","2021-09-21","CAMP-4",0,21915,"terminal cable bateria ","deteriorado","por corrosión quimica "]
["VLQ57","2021-09-21","CAMP-4",0,21915,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ27","2021-09-21","CAMP-1",3962,41089,"lamparas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ45","2021-09-21","CAMP-1",3624,39872,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ45","2021-09-21","CAMP-1",3624,39872,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ45","2021-09-21","CAMP-1",3624,39872,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["CAR25","2021-09-21","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ05","2021-09-22","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR20","2021-09-22","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","desconectado","por vibración "]
["CAR07","2021-09-22","CAMP-4",4483,0,"llantas","descalibrado ","por porosidad de los neumaticos"]
["VLQ68","2021-09-22","CAMP-4",0,29681,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2021-09-22","CAMP-4",0,18615,"motor autocarpado","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ58","2021-09-22","CAMP-4",0,18615,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ50","2021-09-22","CAMP-4",0,18615,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ41","2021-09-22","CAMP-4",2486,21034,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ39","2021-09-22","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ02","2021-09-23","CAMP-4",0,0,"soportes de cabina ","roto","golpe por impacto "]
["VLQ02","2021-09-23","CAMP-4",0,0,"amortiguadores  de cabina ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ02","2021-09-23","CAMP-4",0,0,"splinder ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ07","2021-09-23","CAMP-4",1838,48240,"sellos caja de cambios ","deteriorado","por fricción "]
["VLQ07","2021-09-23","CAMP-4",1838,48240,"terminales de dirección","desgastado","por rotura del guardapolvos"]
["VLQ07","2021-09-23","CAMP-4",1838,48240,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ08","2021-09-23","CAMP-3",3953,59789,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ15","2021-09-23","CAMP-1",4119,59637,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ15","2021-09-23","CAMP-1",4119,59637,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ15","2021-09-23","CAMP-1",4119,59637,"diferencial ","roto","por fatiga "]
["VLQ18","2021-09-23","CAMP-1",0,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ29","2021-09-23","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ07","2021-09-23","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ05","2021-09-23","CAMP-3",0,0,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ28","2021-09-23","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ28","2021-09-23","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ11","2021-09-23","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ21","2021-09-24","CAMP-1",3493,41852,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ21","2021-09-24","CAMP-1",3493,41852,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ30","2021-09-24","CAMP-1",3342,0,"switch autocarpado ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ30","2021-09-24","CAMP-1",3342,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ30","2021-09-24","CAMP-1",3342,0,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ38","2021-09-24","CAMP-1",3473,0,"sellos caja de cambios ","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ38","2021-09-24","CAMP-1",3473,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ38","2021-09-24","CAMP-1",3473,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ39","2021-09-24","CAMP-1",0,0,"pito reversa","deteriorado","por presencia de humedad "]
["VLQ43","2021-09-24","CAMP-1",3252,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ43","2021-09-24","CAMP-1",3252,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ45","2021-09-24","CAMP-1",0,0,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["VLQ50","2021-09-24","CAMP-4",0,0,"retendor dirección ","roto","por fatiga "]
["VLQ69","2021-09-24","CAMP-4",2035,19101,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ69","2021-09-24","CAMP-4",2035,19101,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2021-09-24","CAMP-4",2035,19101,"tubo de riego de agua ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ40","2021-09-24","CAMP-4",2774,20643,"base del stop","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ10","2021-09-24","CAMP-4",0,33086,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ41","2021-09-24","CAMP-4",0,21157,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2021-09-24","CAMP-4",0,17217,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR15","2021-09-24","CAMP-4",2064,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2021-09-24","CAMP-4",0,20689,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ67","2021-09-24","CAMP-4",0,0,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ39","2021-09-24","CAMP-1",0,0,"acople linea de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ39","2021-09-24","CAMP-1",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ19","2021-09-24","CAMP-3",0,0,"embrague ","desgastado","por incorrecta calibración "]
["VLQ34","2021-09-24","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2021-09-24","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","desconectado","por vibración "]
["VLQ04","2021-09-24","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","desconectado","por vibración "]
["CAR20","2021-09-25","TUNEL-1",2999,0,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["CAR20","2021-09-25","TUNEL-1",2999,0,"vidrios cabina ","roto","por goloe con obejto "]
["CAR20","2021-09-25","TUNEL-1",2999,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ24","2021-09-25","CAMP-1",0,0,"soportes de cabina ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ24","2021-09-25","CAMP-1",0,0,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ24","2021-09-25","CAMP-1",0,0,"cardan ","desgastado","por incorrecta lubricación "]
["VLQ09","2021-09-25","CAMP-4",0,40938,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ10","2021-09-25","CAMP-4",0,33704,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ47","2021-09-25","CAMP-4",0,24792,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ31","2021-09-25","CAMP-4",0,28895,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2021-09-25","CAMP-4",2041,17236,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ44","2021-09-25","CAMP-4",2957,18992,"motor autocarpado","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ14","2021-09-25","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ03","2021-09-25","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","desconectado","por vibración "]
["VLQ03","2021-09-25","CAMP-3",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ43","2021-09-25","CAMP-3",3260,0,"cableado eléctrico ","desconectado","por vibración "]
["VLQ43","2021-09-25","CAMP-3",3260,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ38","2021-09-25","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","desconectado","por vibración "]
["VLQ67","2021-09-26","CAMP-4",0,11689,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR16","2021-09-26","CAMP-4",2666,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR23","2021-09-26","TUNEL-1",5400,0,"manija puerta ","roto","por incorrecto uso "]
["VLQ60","2021-09-26","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2021-09-26","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ63","2021-09-26","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2021-09-26","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2021-09-26","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ54","2021-09-26","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ26","2021-09-26","CAMP-1",0,0,"manguera liquido refrigerante ","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ26","2021-09-26","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","desconectado","por vibración "]
["CAR15","2021-09-27","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ56","2021-09-27","CAMP-4",0,22931,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2021-09-27","CAMP-4",0,21380,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2021-09-27","CAMP-4",0,28913,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ49","2021-09-27","CAMP-4",8231,0,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ41","2021-09-27","CAMP-4",2533,21380,"barra de dirección ","torcido ","por carga fuera de la normativa"]
["VLQ56","2021-09-27","CAMP-4",2727,22931,"base del stop","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ17","2021-09-27","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ30","2021-09-27","CAMP-1",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ30","2021-09-27","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","desconectado","por vibración "]
["VLQ25","2021-09-27","CAMP-1",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ28","2021-09-27","CAMP-3",0,0,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ53","2021-09-27","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ54","2021-09-27","CAMP-3",0,0,"manguera a/c","roto","por sobrecalentamiento "]
["VLQ16","2021-09-27","CAMP-3",0,0,"manguera a/c","roto","por sobrecalentamiento "]
["CAR23","2021-09-27","TUNEL-1",552,0,"cadenas de ruedas ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR10","2021-09-27","CAMP-3",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR10","2021-09-27","CAMP-3",0,0,"cilindro levante de cabina ","suelto ","por tuerca faltante"]
["CAR10","2021-09-27","CAMP-3",0,0,"correa de accesorios ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR10","2021-09-27","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ27","2021-09-28","CAMP-1",4029,41351,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ27","2021-09-28","CAMP-1",4029,41351,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ27","2021-09-28","CAMP-1",4029,41351,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por vibración "]
["VLQ02","2021-09-28","CAMP-4",0,77474,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2021-09-28","CAMP-4",2798,20809,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ10","2021-09-28","CAMP-4",0,33344,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR28","2021-09-28","CAMP-4",0,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["CAR01","2021-09-28","CAMP-4",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ68","2021-09-28","CAMP-4",0,30445,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ63","2021-09-28","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2021-09-28","CAMP-4",0,32298,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ44","2021-09-28","CAMP-4",2968,18581,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ40","2021-09-28","CAMP-4",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ40","2021-09-28","CAMP-4",0,0,"bobina 24 v ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ51","2021-09-28","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ55","2021-09-28","CAMP-4",0,22694,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ05","2021-09-29","CAMP-3",0,0,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["VLQ05","2021-09-29","CAMP-3",0,0,"inyector de urea ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ05","2021-09-29","CAMP-3",0,0,"motor autocarpado","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ53","2021-09-29","CAMP-3",0,0,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["VLQ53","2021-09-29","CAMP-3",0,0,"embrague ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ52","2021-09-29","CAMP-3",0,0,"silla operador ","roto","por incorrecto uso "]
["VLQ29","2021-09-29","CAMP-3",0,0,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["VLQ29","2021-09-29","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ29","2021-09-29","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2021-09-29","CAMP-3",0,0,"embrague ","desgastado","por sobrecalentamiento "]
["CAR26","2021-09-29","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión "]
["CAR26","2021-09-29","CAMP-1",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["CAR23","2021-09-29","TUNEL-1",0,0,"cadenas de ruedas ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR15","2021-09-29","CAMP-4",2090,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ49","2021-09-29","CAMP-4",8350,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ13","2021-09-29","CAMP-4",0,30392,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2021-09-29","CAMP-4",0,19013,"cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión "]
["VLQ49","2021-09-29","CAMP-4",859,8350,"sellos cilindro levante ","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ04","2021-09-29","CAMP-4",5332,66742,"guarda barros ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ04","2021-09-29","CAMP-4",5332,66742,"sensor freno de ahogo","deteriorado","por presencia de humedad "]
["VLQ51","2021-09-29","CAMP-3",0,0,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ08","2021-09-29","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ29","2021-09-29","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR27","2021-09-29","TUNEL-1",0,0,"sellos cilindro freno","desgastado","por fricción "]
["CAR27","2021-09-29","TUNEL-1",0,0,"cadenas de ruedas ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR27","2021-09-29","TUNEL-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ32","2021-09-29","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ14","2021-09-29","CAMP-3",0,0,"correa de accesorios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ29","2021-09-30","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ51","2021-09-30","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ25","2021-09-30","TUNEL-1",4120,40350,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ04","2021-09-30","CAMP-1",0,66970,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ11","2021-09-30","CAMP-3",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ40","2021-09-30","CAMP-4",0,20846,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2021-09-30","CAMP-4",0,29083,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ07","2021-09-30","CAMP-4",0,50520,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ01","2021-09-30","CAMP-4",0,70169,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ11","2021-09-30","CAMP-3",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ01","2021-09-30","CAMP-4",4374,70169,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ17","2021-09-30","CAMP-1",1097,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ21","2021-09-30","CAMP-1",0,42149,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2021-09-30","CAMP-1",0,0,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ03","2021-09-30","CAMP-1",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ03","2021-09-30","CAMP-1",0,0,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ08","2021-10-01","CAMP-3",3944,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ26","2021-10-01","CAMP-3",0,0,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ29","2021-10-01","CAMP-3",0,0,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR10","2021-10-01","CAMP-3",2732,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ28","2021-10-01","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ21","2021-10-01","CAMP-1",0,42150,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto"]
["CAR10","2021-10-02","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","por objeto punzante en el camino "]
["VLQ32","2021-10-02","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2021-10-02","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ55","2021-10-02","CAMP-4",0,0,"cableado eléctrico ","desconectado","por vibración "]
["CAR15","2021-10-02","CAMP-4",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ31","2021-10-02","CAMP-4",0,29330,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ47","2021-10-02","CAMP-4",0,25260,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ02","2021-10-02","CAMP-4",5051,78224,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2021-10-02","CAMP-4",0,22495,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR24","2021-10-02","CAMP-4",0,17468,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ31","2021-10-02","CAMP-4",0,29330,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ04","2021-10-02","CAMP-1",0,67462,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ50","2021-10-03","CAMP-4",0,25851,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2021-10-03","CAMP-4",0,29030,"condensador a/c","roto","golpe por impacto "]
["VLQ40","2021-10-03","CAMP-4",0,20829,"condensador a/c","roto","golpe por impacto "]
["VLQ41","2021-10-03","CAMP-4",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ15","2021-10-03","CAMP-4",0,61215,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ45","2021-10-03","CAMP-1",0,40310,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ25","2021-10-03","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ45","2021-10-03","CAMP-1",0,40221,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ43","2021-10-03","CAMP-1",0,51795,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2021-10-04","CAMP-3",5081,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2021-10-04","CAMP-4",0,30611,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ59","2021-10-04","CAMP-4",0,19627,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2021-10-04","CAMP-4",0,19217,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ49","2021-10-04","CAMP-4",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ17","2021-10-04","CAMP-1",0,34384,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ57","2021-10-04","CAMP-4",2436,22738,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ46","2021-10-04","CAMP-4",2959,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ45","2021-10-04","CAMP-1",0,40353,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ57","2021-10-05","CAMP-4",0,22800,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ02","2021-10-05","CAMP-4",0,0,"condensador a/c","roto","golpe por impacto "]
["VLQ49","2021-10-05","CAMP-4",877,8527,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ49","2021-10-05","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ40","2021-10-05","CAMP-4",0,21175,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ41","2021-10-05","CAMP-4",6374,22151,"N/A","N/A","N/A"]
["VLQ41","2021-10-05","CAMP-4",6374,22151,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ01","2021-10-06","CAMP-4",0,71019,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2021-10-06","CAMP-4",0,21116,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2021-10-06","CAMP-4",0,22150,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR24","2021-10-06","CAMP-4",1763,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ55","2021-10-06","CAMP-4",0,23351,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ41","2021-10-06","CAMP-4",2215,63743,"tornillos","partido","por fatiga "]
["VLQ41","2021-10-06","CAMP-4",2215,63743,"soportes del motor ","roto","golpe por impacto "]
["VLQ68","2021-10-06","CAMP-4",286,31518,"sensor seguro cabina ","sucio","por presencia de grasa "]
["VLQ41","2021-10-06","CAMP-4",0,22151,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ59","2021-10-06","CAMP-4",0,19404,"pito reversa","deteriorado","por presencia de humedad "]
["VLQ68","2021-10-06","CAMP-4",2860,31518,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ31","2021-10-06","CAMP-4",0,29561,"tornillos","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ49","2021-10-06","CAMP-4",8589,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ09","2021-10-06","CAMP-4",4869,41523,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ01","2021-10-07","CAMP-4",0,80201,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ09","2021-10-07","CAMP-4",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR08","2021-10-07","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ31","2021-10-08","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR15","2021-10-08","CAMP-4",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ49","2021-10-08","CAMP-4",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ01","2021-10-08","CAMP-4",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ55","2021-10-08","CAMP-4",0,23351,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ23","2021-10-09","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2021-10-09","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ26","2021-10-09","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ13","2021-10-09","CAMP-4",0,30977,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ54","2021-10-09","CAMP-4",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ44","2021-10-09","CAMP-4",3033,19034,"escalera cabina","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ01","2021-10-09","CAMP-4",4437,71630,"escalera cabina","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ01","2021-10-09","CAMP-4",4437,71630,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ36","2021-10-09","CAMP-4",4382,29695,"escalera cabina","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ38","2021-10-09","CAMP-1",3724,35057,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ38","2021-10-09","CAMP-1",3724,35057,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ25","2021-10-09","CAMP-1",4090,40319,"caja ciclonica ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ25","2021-10-09","CAMP-1",4090,40319,"tanque de urea","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ31","2021-10-10","CAMP-4",0,29823,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2021-10-10","CAMP-4",0,5687,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2021-10-10","CAMP-4",0,29711,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ68","2021-10-10","CAMP-4",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ01","2021-10-10","CAMP-4",0,71766,"terminal cable bateria ","deteriorado","por corrosión quimica "]
["VLQ07","2021-10-10","CAMP-4",5687,0,"base del stop","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ07","2021-10-10","CAMP-4",5687,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ07","2021-10-10","CAMP-4",5687,0,"tubos autocarpado ","torcido ","por goloe con objeto "]
["VLQ39","2021-10-10","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ39","2021-10-10","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ38","2021-10-10","CAMP-1",3724,35077,"vidrios cabina ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ02","2021-10-11","CAMP-4",0,79778,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2021-10-11","CAMP-4",0,20371,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ51","2021-10-11","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR10","2021-10-11","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ08","2021-10-11","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2021-10-11","CAMP-4",0,22610,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ34","2021-10-11","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ34","2021-10-11","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ34","2021-10-11","CAMP-3",0,0,"pito reversa","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ53","2021-10-11","CAMP-3",3892,0,"embrague ","desgastado","por tiempo de vida util "]
["VLQ53","2021-10-11","CAMP-3",3892,0,"prensa embrague ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2021-10-11","CAMP-3",0,0,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ21","2021-10-11","CAMP-1",3595,42315,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ21","2021-10-11","CAMP-1",3595,42315,"actuador elevavidrios ","quemado ","por presencia de humedad "]
["VLQ63","2021-10-11","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ17","2021-10-11","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ25","2021-10-11","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2021-10-12","CAMP-4",0,31165,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2021-10-12","CAMP-4",0,22936,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2021-10-12","CAMP-4",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ19","2021-10-12","CAMP-3",0,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["CAR27","2021-10-12","CAMP-1",2745,0,"cadenas de ruedas ","desgastado","por fatiga "]
["CAR08","2021-10-13","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2021-10-13","CAMP-4",0,23311,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2021-10-13","CAMP-4",0,17437,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2021-10-13","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2021-10-13","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ68","2021-10-13","CAMP-4",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ68","2021-10-13","CAMP-4",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ68","2021-10-13","CAMP-4",0,0,"valvula de expanción ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ13","2021-10-13","CAMP-4",0,31323,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ01","2021-10-13","CAMP-4",4465,72243,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ64","2021-10-13","CAMP-3",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ26","2021-10-13","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión "]
["VLQ26","2021-10-13","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ28","2021-10-13","CAMP-3",0,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ51","2021-10-13","CAMP-3",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ03","2021-10-13","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2021-10-13","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino "]
["VLQ69","2021-10-14","CAMP-4",0,14539,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2021-10-14","CAMP-4",0,34343,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2021-10-14","CAMP-4",0,6013,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2021-10-14","CAMP-4",6013,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2021-10-14","CAMP-4",6013,0,"abrazaderas","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ57","2021-10-14","CAMP-4",0,23523,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ58","2021-10-14","CAMP-4",0,19719,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ58","2021-10-14","CAMP-4",0,19719,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ07","2021-10-14","CAMP-4",6013,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ56","2021-10-14","CAMP-4",2362,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ56","2021-10-14","CAMP-4",2362,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ69","2021-10-14","CAMP-4",2526,14539,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ41","2021-10-14","CAMP-4",2292,0,"cableado eléctrico ","desconectado","por vibración "]
["VLQ41","2021-10-14","CAMP-4",2292,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2021-10-14","CAMP-3",0,0,"valvula de presión ","roto","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2021-10-14","CAMP-4",3434,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ51","2021-10-14","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ51","2021-10-14","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ11","2021-10-15","CAMP-4",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ55","2021-10-15","CAMP-4",0,24021,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ31","2021-10-15","CAMP-4",0,30147,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ56","2021-10-15","CAMP-4",0,23697,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ40","2021-10-15","CAMP-4",0,22021,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR24","2021-10-15","CAMP-4",1828,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2021-10-15","CAMP-4",4483,72397,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino "]
["VLQ23","2021-10-15","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR22","2021-10-15","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2021-10-15","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ05","2021-10-15","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ45","2021-10-15","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ05","2021-10-15","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2021-10-15","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR22","2021-10-15","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2021-10-15","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2021-10-15","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ52","2021-10-15","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ07","2021-10-16","CAMP-4",0,6340,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2021-10-16","CAMP-4",0,17669,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2021-10-16","CAMP-4",0,72626,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ13","2021-10-16","CAMP-4",0,31348,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ53","2021-10-16","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR20","2021-10-16","CAMP-1",3234,0,"sellos cilindro freno","desgastado","por fricción "]
["CAR26","2021-10-16","CAMP-1",0,0,"filtros de combustible ","sucio","por presencia de agua "]
["VLQ53","2021-10-16","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2021-10-16","CAMP-3",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ53","2021-10-16","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ53","2021-10-16","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ43","2021-10-16","CAMP-1",3531,58749,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ57","2021-10-17","CAMP-4",0,24019,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ09","2021-10-17","CAMP-4",4220,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ15","2021-10-17","CAMP-1",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ60","2021-10-17","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ48","2021-10-17","CAMP-3",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ54","2021-10-17","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ54","2021-10-17","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ40","2021-10-18","CAMP-4",0,22192,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2021-10-18","CAMP-4",0,30219,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2021-10-18","CAMP-4",0,17716,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2021-10-18","CAMP-4",0,34482,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2021-10-18","CAMP-4",4439,30219,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ68","2021-10-18","CAMP-4",0,32342,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ36","2021-10-18","CAMP-4",4439,30219,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ26","2021-10-18","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ51","2021-10-18","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2021-10-18","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ19","2021-10-18","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","por objeto punzante en el camino "]
["VLQ60","2021-10-18","CAMP-1",3068,48559,"motor limpia parabrisas ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ04","2021-10-18","CAMP-1",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ15","2021-10-18","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ19","2021-10-18","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","por objeto punzante en el camino "]
["VLQ28","2021-10-18","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ51","2021-10-18","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ26","2021-10-18","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ51","2021-10-18","CAMP-3",0,0,"embrague ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ51","2021-10-18","CAMP-3",0,0,"prensa embrague ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ51","2021-10-18","CAMP-3",0,0,"polea compresor ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ51","2021-10-18","CAMP-3",0,0,"bobina 24 v ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR10","2021-10-18","CAMP-3",0,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR10","2021-10-18","CAMP-3",0,0,"cucharón ","roto","por abrasión "]
["CAR20","2021-10-18","CAMP-1",3246,0,"carbones arranque","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR10","2021-10-18","CAMP-3",0,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ49","2021-10-18","CAMP-4",0,0,"valvula de expanción ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ46","2021-10-19","CAMP-4",0,23275,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ07","2021-10-19","CAMP-4",4728,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ47","2021-10-19","CAMP-4",0,26178,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2021-10-19","CAMP-4",0,23546,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ41","2021-10-19","CAMP-4",0,23546,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR18","2021-10-19","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ28","2021-10-19","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2021-10-19","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2021-10-19","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2021-10-19","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2021-10-19","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2021-10-19","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR18","2021-10-19","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ26","2021-10-19","CAMP-3",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ64","2021-10-19","CAMP-3",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ64","2021-10-19","CAMP-3",0,0,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ39","2021-10-19","CAMP-1",0,0,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto"]
["VLQ18","2021-10-19","CAMP-1",0,0,"manguera a/c ","deteriorado","por calentamiento "]
["VLQ40","2021-10-20","CAMP-4",0,26867,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ50","2021-10-20","CAMP-4",8230,26735,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ67","2021-10-20","CAMP-4",0,12369,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ55","2021-10-20","CAMP-4",0,24866,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ08","2021-10-20","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ05","2021-10-20","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ17","2021-10-20","CAMP-1",0,0,"cilindro freno de ahogo","desgastado","Friccion excesiva"]
["VLQ60","2021-10-20","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ20","2021-10-20","CAMP-4",2524.1,34409,"correa de accesorios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ20","2021-10-20","CAMP-4",0,25240,"lamparas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ20","2021-10-20","CAMP-4",0,25240,"switch de luces ","suelto ","por vibración "]
["VLQ08","2021-10-20","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ17","2021-10-20","CAMP-1",1245,55381,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR23","2021-10-20","CAMP-1",861,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR16","2021-10-21","CAMP-4",2781,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2021-10-21","CAMP-4",0,19525,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ47","2021-10-21","CAMP-4",0,26219,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ69","2021-10-21","CAMP-4",0,14851,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ69","2021-10-21","CAMP-4",0,14851,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ69","2021-10-21","CAMP-4",0,14851,"manija puerta ","roto","por incorrecto uso "]
["VLQ49","2021-10-21","CAMP-4",0,9602,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ34","2021-10-21","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ24","2021-10-21","CAMP-1",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ20","2021-10-21","CAMP-4",2524.1,34409,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ20","2021-10-21","CAMP-4",2524.1,34409,"resortes autocarpado ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ20","2021-10-21","CAMP-4",2524.1,34409,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ34","2021-10-21","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2021-10-22","CAMP-4",0,24362,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ19","2021-10-22","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2021-10-22","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2021-10-22","CAMP-4",0,30509,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2021-10-22","CAMP-4",0,17890,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ28","2021-10-22","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ19","2021-10-22","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ05","2021-10-22","CAMP-3",0,0,"valvula de expanción ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ53","2021-10-23","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ51","2021-10-23","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2021-10-23","CAMP-4",0,30498,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2021-10-23","CAMP-4",3335,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ31","2021-10-23","CAMP-4",0,30498,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ51","2021-10-23","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2021-10-23","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ49","2021-10-23","CAMP-3",0,0,"valvula de expanción ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ32","2021-10-23","CAMP-3",0,0,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ01","2021-10-24","CAMP-4",0,72886,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR15","2021-10-24","CAMP-4",2297,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2021-10-24","CAMP-4",0,12488,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ31","2021-10-24","CAMP-4",0,30574,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ51","2021-10-24","CAMP-3",0,0,"piston freno de ahogo","suelto ","por vibración "]
["VLQ47","2021-10-25","CAMP-4",0,26400,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2021-10-25","CAMP-4",0,24401,"protector ventilador ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ47","2021-10-25","CAMP-4",0,264000,"tornillos","desgastado","por fatiga "]
["VLQ29","2021-10-25","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ14","2021-10-25","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2021-10-26","CAMP-4",0,24513,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2021-10-26","CAMP-4",0,22693,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ01","2021-10-26","CAMP-4",0,72900,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2021-10-26","CAMP-4",2829.2,24027,"resortes autocarpado ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ46","2021-10-26","CAMP-4",3107,23553,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ60","2021-10-26","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ19","2021-10-26","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2021-10-26","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","por objeto punzante en el camino "]
["VLQ05","2021-10-26","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ32","2021-10-26","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ34","2021-10-26","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2021-10-26","CAMP-3",0,0,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ04","2021-10-26","CAMP-1",4130,71857,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ54","2021-10-26","CAMP-3",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ40","2021-10-26","CAMP-4",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ40","2021-10-26","CAMP-4",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ47","2021-10-27","CAMP-4",0,26513,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2021-10-27","CAMP-4",0,34856,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2021-10-27","CAMP-4",0,30719,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ31","2021-10-27","CAMP-4",0,30719,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ55","2021-10-27","CAMP-4",0,24584,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ55","2021-10-27","CAMP-4",0,24584,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ63","2021-10-27","CAMP-1",1994,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2021-10-27","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ63","2021-10-27","CAMP-1",5005,31443,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["CAR27","2021-10-27","CAMP-1",2920,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ57","2021-10-27","CAMP-4",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ69","2021-10-28","CAMP-4",2619,15030,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ10","2021-10-28","CAMP-4",0,34409,"barra estabilizadora ","torcido ","golpe por impacto "]
["CAR08","2021-10-28","CAMP-4",3358,0,"bornes de bateria ","deteriorado","por corrosión quimica "]
["VLQ32","2021-10-28","CAMP-3",4796,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ11","2021-10-28","CAMP-3",3411,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2021-10-29","CAMP-4",0,20717,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2021-10-29","CAMP-4",3158.4,19757,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ44","2021-10-29","CAMP-4",3158.4,19757,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ49","2021-10-29","CAMP-4",0,9984,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ09","2021-10-29","CAMP-4",0,42652,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ58","2021-10-29","CAMP-4",0,20458,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ40","2021-10-29","CAMP-4",0,22761,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ11","2021-10-29","CAMP-3",3413,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ05","2021-10-29","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ28","2021-10-29","CAMP-3",4860,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2021-10-29","CAMP-3",4371,0,"llantas","explotado ","por objeto punzante en el camino "]
["VLQ29","2021-10-29","CAMP-3",3962,0,"llantas","explotado ","por objeto punzante en el camino "]
["VLQ32","2021-10-29","CAMP-3",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ22","2021-10-30","CAMP-4",0,39095,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2021-10-30","CAMP-3",4818,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2021-10-30","CAMP-3",4818,0,"llantas","pinchado","por tiempo de vida util"]
["VLQ10","2021-10-30","CAMP-4",0,34947,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ41","2021-10-30","CAMP-4",0,24332,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ41","2021-10-30","CAMP-4",0,24332,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ21","2021-10-30","CAMP-1",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ10","2021-10-31","CAMP-4",0,24785,"manguera hidraulica ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ10","2021-10-31","CAMP-4",0,24785,"tornillos","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ02","2021-10-31","CAMP-4",3244,21091,"tornillos","desgastado","por fatiga "]
["VLQ36","2021-10-31","CAMP-4",0,31051,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ02","2021-10-31","CAMP-4",0,81089,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2021-10-31","CAMP-1",3880,0,"platina autocarpado","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ38","2021-10-31","CAMP-1",3880,0,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["CAR29","2021-10-31","CAMP-4",321,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["CAR29","2021-10-31","CAMP-4",0,0,"camara de aire ","roto","por golpe con componente interno "]
["VLQ13","2021-11-01","CAMP-4",0,32183,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2021-11-01","CAMP-4",0,23755,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2021-11-01","CAMP-4",0,32067,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ02","2021-11-01","CAMP-4",0,81207,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ59","2021-11-01","CAMP-4",0,20413,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2021-11-01","CAMP-3",4391,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2021-11-01","CAMP-3",4824,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ59","2021-11-01","CAMP-4",0,20413,"relé de luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ59","2021-11-01","CAMP-4",0,20413,"lamparas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ46","2021-11-01","CAMP-4",0,23750,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ59","2021-11-01","CAMP-4",0,20413,"vidrios cabina ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ36","2021-11-01","CAMP-4",0,31078,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ17","2021-11-01","CAMP-1",0,0,"manguera del turbo ","roto"," por sobrecalentamiento "]
["VLQ55","2021-11-02","CAMP-4",0,24950,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ68","2021-11-02","CAMP-4",0,33174,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2021-11-02","CAMP-3",4039,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2021-11-02","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2021-11-02","CAMP-4",0,73350,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ01","2021-11-02","CAMP-4",0,73350,"switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad "]
["VLQ10","2021-11-02","CAMP-4",0,25017,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR29","2021-11-02","CAMP-4",324,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ16","2021-11-02","CAMP-3",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ24","2021-11-03","CAMP-1",2565,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["VLQ24","2021-11-03","CAMP-1",2565,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2021-11-03","CAMP-4",0,19864,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2021-11-03","CAMP-3",4838,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2021-11-03","CAMP-3",4051,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ44","2021-11-03","CAMP-4",0,19864,"N/A","N/A","N/A"]
["VLQ68","2021-11-03","CAMP-4",3041,33475,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["CAR10","2021-11-03","CAMP-3",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ16","2021-11-03","CAMP-3",0,0,"embrague ","desgastado","por tiempo de vida util "]
["VLQ16","2021-11-03","CAMP-3",0,0,"prensa embrague ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2021-11-03","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ41","2021-11-04","CAMP-4",0,24742,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2021-11-04","CAMP-4",0,13090,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2021-11-04","CAMP-3",4852,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ29","2021-11-04","CAMP-3",5769,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR27","2021-11-04","CAMP-1",0,0,"cadenas de ruedas ","destensionado ","por vibración "]
["CAR27","2021-11-04","CAMP-1",0,0,"guaya freno de servicio ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ69","2021-11-04","CAMP-4",0,15168,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ10","2021-11-04","CAMP-4",0,35034,"alternador","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ27","2021-11-04","CAMP-3",5080,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2021-11-05","CAMP-3",3360,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ24","2021-11-05","CAMP-1",0,0,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["CAR20","2021-11-05","CAMP-1",3460,0,"manguera hidraulica ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ58","2021-11-05","CAMP-4",0,20628,"correa de distribución ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ55","2021-11-05","CAMP-4",0,25103,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ55","2021-11-05","CAMP-4",0,25103,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ55","2021-11-05","CAMP-4",0,25103,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ40","2021-11-05","CAMP-4",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ40","2021-11-05","CAMP-4",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ25","2021-11-06","CAMP-1",4976,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ47","2021-11-06","CAMP-4",0,26941,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ13","2021-11-06","CAMP-4",0,32500,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2021-11-06","CAMP-4",0,24672,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2021-11-06","CAMP-4",0,22562,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ14","2021-11-06","CAMP-3",3319,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2021-11-06","CAMP-3",5619,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR27","2021-11-06","CAMP-1",3052,0,"rotochamber","roto","por golpe con objetos"]
["CAR20","2021-11-06","CAMP-1",3461,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ58","2021-11-06","CAMP-4",0,20628,"barra de dirección ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ41","2021-11-06","CAMP-4",2467,0,"tornillos","desgastado","por fatiga "]
["VLQ40","2021-11-06","CAMP-4",0,23207,"bomba de freno ","obstruido","por corrosión "]
["VLQ40","2021-11-06","CAMP-4",0,23207,"bomba embrague primaria ","obstruido","por corrosión "]
["VLQ20","2021-11-06","CAMP-4",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ30","2021-11-07","CAMP-1",3581,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ02","2021-11-07","CAMP-4",0,73777,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ34","2021-11-07","CAMP-3",4426,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2021-11-07","CAMP-3",2406,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2021-11-07","CAMP-3",5627,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ29","2021-11-07","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR27","2021-11-07","CAMP-1",3058,0,"guaya freno de servicio ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ39","2021-11-07","CAMP-1",0,0,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ40","2021-11-07","CAMP-4",0,23207,"sellos bomba clutch","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ69","2021-11-08","CAMP-4",0,15570,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR21","2021-11-08","CAMP-4",1003,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino "]
["VLQ57","2021-11-08","CAMP-4",0,25297,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2021-11-08","CAMP-4",0,31716,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ14","2021-11-08","CAMP-3",3813,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2021-11-08","CAMP-3",2958,0,"llantas","explotado ","daño por impacto"]
["CAR20","2021-11-08","CAMP-1",3476,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ02","2021-11-08","CAMP-4",0,81758,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ02","2021-11-08","CAMP-4",0,81758,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ07","2021-11-09","CAMP-4",0,7959,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ50","2021-11-09","CAMP-4",0,27628,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ47","2021-11-09","CAMP-4",0,27111,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2021-11-09","CAMP-3",4085,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2021-11-09","CAMP-3",4093,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ54","2021-11-09","CAMP-3",3167,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR05","2021-11-09","CAMP-1",3954,0,"sellos cilindro freno","desgastado","por fricción "]
["CAR05","2021-11-09","CAMP-1",3954,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ52","2021-11-09","CAMP-1",0,0,"rotochamber","roto","por golpe con objetos"]
["VLQ66","2021-11-09","CAMP-4",0,0,"barra estabilizadora ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ66","2021-11-09","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ66","2021-11-09","CAMP-4",0,0,"cardan ","desgastado","por incorrecta lubricación "]
["VLQ57","2021-11-09","CAMP-4",0,25335,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ47","2021-11-09","CAMP-4",0,27111,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ47","2021-11-09","CAMP-4",0,27111,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ50","2021-11-09","CAMP-4",0,27482,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ50","2021-11-09","CAMP-4",0,27482,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR05","2021-11-09","CAMP-1",3954,0,"sellos cilindro freno","desgastado","por fricción "]
["CAR05","2021-11-09","CAMP-1",3954,0,"sellos cilindro hidraulico","deteriorado","por abrasión "]
["CAR05","2021-11-09","CAMP-1",3954,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR27","2021-11-09","CAMP-1",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ36","2021-11-09","CAMP-4",0,33322,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ25","2021-11-10","CAMP-1",4998,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ60","2021-11-10","CAMP-1",3182,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2021-11-10","CAMP-4",0,31594,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2021-11-10","CAMP-3",5143,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ28","2021-11-10","CAMP-3",4956,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2021-11-10","CAMP-4",0,25363,"sellos cilindro freno","desgastado","por fricción "]
["CAR08","2021-11-10","CAMP-4",0,0,"baterias ","explotado ","por fuga termica "]
["CAR01","2021-11-10","CAMP-4",3621,0,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR01","2021-11-10","CAMP-4",3621,0,"plumillas limpia vidrios ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ40","2021-11-10","CAMP-4",0,23377,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ59","2021-11-10","CAMP-4",0,22467,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ28","2021-11-10","CAMP-3",4956,0,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ24","2021-11-11","CAMP-1",2697,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2021-11-11","CAMP-3",4100,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ50","2021-11-11","CAMP-4",0,27925,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["CAR16","2021-11-11","CAMP-4",0,2873,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["CAR16","2021-11-11","CAMP-4",0,2873,"sellos linea hidraulica","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ31","2021-11-11","CAMP-4",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["CAR25","2021-11-12","CAMP-3",1925,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ07","2021-11-12","CAMP-4",0,8065,"tornillos","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ68","2021-11-12","CAMP-4",0,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ68","2021-11-12","CAMP-4",0,0,"bomper","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ68","2021-11-12","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ68","2021-11-12","CAMP-4",0,0,"bisagra capó ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ15","2021-11-12","CAMP-1",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ50","2021-11-12","CAMP-4",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ52","2021-11-13","CAMP-3",4696,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ02","2021-11-13","CAMP-4",0,0,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ07","2021-11-13","CAMP-4",0,8129,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ07","2021-11-13","CAMP-4",0,8129,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ07","2021-11-13","CAMP-4",0,8129,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ67","2021-11-13","CAMP-4",0,13329,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ56","2021-11-13","CAMP-4",0,24871,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["CAR23","2021-11-13","TUNEL-1",1068,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["CAR20","2021-11-13","TUNEL-1",3531,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["CAR23","2021-11-13","TUNEL-1",3124,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ38","2021-11-13","CAMP-1",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["CAR05","2021-11-13","CAMP-1",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ25","2021-11-13","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ60","2021-11-14","CAMP-1",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ60","2021-11-14","CAMP-1",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ01","2021-11-14","CAMP-4",8516,0,"tornillos","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ08","2021-11-15","CAMP-3",1926,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ11","2021-11-15","CAMP-3",0,0,"diafragma valvula aire","roto","por sobrepresión "]
["VLQ34","2021-11-15","CAMP-3",0,0,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ68","2021-11-15","CAMP-4",0,33920,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ31","2021-11-15","CAMP-4",0,31609,"manguera agua parabrisas","obstruido","por suciedad "]
["VLQ31","2021-11-15","CAMP-4",0,31609,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ31","2021-11-15","CAMP-4",0,31609,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ10","2021-11-15","CAMP-4",0,35469,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ49","2021-11-15","CAMP-4",0,10772,"guaya freno de servicio ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ49","2021-11-15","CAMP-4",0,10772,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ23","2021-11-16","CAMP-3",3987,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ19","2021-11-16","CAMP-3",5705,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR10","2021-11-16","CAMP-3",3172,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ03","2021-11-16","CAMP-1",3697,0,"tornillos","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ03","2021-11-16","CAMP-1",3697,0,"soportes de cabina ","roto","golpe por impacto "]
["VLQ03","2021-11-16","CAMP-1",3697,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ03","2021-11-16","CAMP-1",3697,0,"sensor horometro","desgastado","por corrosión "]
["VLQ34","2021-11-16","CAMP-3",4499,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ02","2021-11-16","CAMP-4",0,82084,"fusible autocarpado ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ02","2021-11-16","CAMP-4",0,82084,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ06","2021-11-16","CAMP-4",0,21217,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ06","2021-11-16","CAMP-4",0,21217,"fusible autocarpado ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ38","2021-11-17","CAMP-1",3658,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ39","2021-11-17","CAMP-1",3391,2766,"pito reversa","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ16","2021-11-17","CAMP-3",3382,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ29","2021-11-17","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2021-11-17","CAMP-3",4143,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ05","2021-11-17","CAMP-3",0,0,"caja ciclonica ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ55","2021-11-17","CAMP-4",0,0,"evaporador ","deteriorado","por corrosión "]
["CAR16","2021-11-17","CAMP-4",2911,0,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ36","2021-11-17","CAMP-4",0,31956,"placa","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ36","2021-11-17","CAMP-4",0,31956,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR08","2021-11-17","CAMP-4",3463,0,"guaya freno de servicio ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR08","2021-11-17","CAMP-4",3463,0,"linea de freno ","roto","por fatiga "]
["VLQ25","2021-11-17","CAMP-1",4369.4,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ25","2021-11-17","CAMP-1",4369.4,0,"manguera hidraulica ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ25","2021-11-17","CAMP-1",4369.4,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2021-11-18","CAMP-3",4012,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2021-11-18","CAMP-3",4016,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ11","2021-11-18","CAMP-3",4724,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2021-11-18","CAMP-3",4740,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2021-11-18","CAMP-3",5729,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ05","2021-11-18","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ05","2021-11-18","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["CAR22","2021-11-18","CAMP-3",2277,0,"sello diferencial ","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ42","2021-11-18","CAMP-4",0,0,"control a/c","roto","por incorrecto uso "]
["VLQ60","2021-11-18","CAMP-1",0,0,"valvula neumatica","roto","por sobrepresión "]
["CAR20","2021-11-18","CAMP-1",3611,0,"sellos deposito freno","desgastado","por abrasión "]
["CAR20","2021-11-18","CAMP-1",3611,0,"cadenas de ruedas ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ60","2021-11-18","CAMP-1",0,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ29","2021-11-19","CAMP-3",5104,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2021-11-19","CAMP-3",4500,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ14","2021-11-19","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ05","2021-11-19","CAMP-3",4626,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2021-11-19","CAMP-3",4755,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ51","2021-11-19","CAMP-3",1743.1,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ40","2021-11-19","CAMP-4",3160,21754,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ40","2021-11-19","CAMP-4",3160,21754,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ40","2021-11-19","CAMP-4",0,23754,"blower ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ01","2021-11-19","CAMP-4",0,74193,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ40","2021-11-19","CAMP-4",0,23754,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ40","2021-11-19","CAMP-4",0,23754,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ43","2021-11-19","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ25","2021-11-19","CAMP-1",0,0,"valvula neumatica","roto","por sobrepresión "]
["CAR23","2021-11-19","CAMP-1",1165,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["CAR27","2021-11-19","CAMP-1",3232,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["CAR27","2021-11-19","CAMP-1",3232,0,"sellos cilindro freno","desgastado","por fricción "]
["CAR10","2021-11-20","CAMP-3",3226,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2021-11-20","CAMP-3",4774.3,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ19","2021-11-20","CAMP-3",3764.4,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2021-11-20","CAMP-3",4038,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2021-11-20","CAMP-3",6325.8,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR25","2021-11-20","CAMP-3",0,0,"bomba de freno ","obstruido","por corrosión "]
["CAR21","2021-11-20","CAMP-4",1032,0,"sellos cilindro freno","desgastado","por fricción "]
["VLQ31","2021-11-20","CAMP-4",0,31861,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ67","2021-11-20","CAMP-4",0,13553,"base del stop","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ36","2021-11-20","CAMP-4",0,32074,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ69","2021-11-20","CAMP-4",0,16502,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ60","2021-11-20","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2021-11-20","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2021-11-21","CAMP-3",3356.2,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ32","2021-11-21","CAMP-3",4939,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ58","2021-11-21","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ24","2021-11-21","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ30","2021-11-21","CAMP-1",3689,49766,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ38","2021-11-21","CAMP-1",0,0,"cilindro freno de ahogo","quemado ","por fricción "]
["VLQ36","2021-11-21","CAMP-4",0,31132,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR24","2021-11-21","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ10","2021-11-21","CAMP-4",0,35737,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR10","2021-11-22","CAMP-3",3239,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ64","2021-11-22","CAMP-3",2497,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2021-11-22","CAMP-3",5035.3,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ05","2021-11-22","CAMP-3",4647,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2021-11-22","CAMP-3",4178,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2021-11-22","CAMP-3",3593.7,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2021-11-22","CAMP-3",0,0,"embrague ","desgastado","por tiempo de vida util "]
["VLQ35","2021-11-22","CAMP-3",0,0,"prensa embrague ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2021-11-22","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ23","2021-11-22","CAMP-3",0,0,"fusible autocarpado ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ13","2021-11-22","CAMP-4",0,33217,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ22","2021-11-22","CAMP-4",0,32449,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR05","2021-11-22","CAMP-1",4076,0,"sellos deposito freno","desgastado","por abrasión "]
["CAR05","2021-11-22","CAMP-1",4076,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ22","2021-11-22","CAMP-4",0,32449,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ09","2021-11-22","CAMP-4",0,43637,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2021-11-22","CAMP-4",0,35804,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2021-11-22","CAMP-4",0,35804,"bujes barra estabilizadora","desgastado","por fatiga "]
["VLQ10","2021-11-22","CAMP-4",0,35804,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ10","2021-11-22","CAMP-4",0,35804,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ53","2021-11-23","CAMP-3",4178.5,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR10","2021-11-23","CAMP-3",0,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ29","2021-11-23","CAMP-3",0,0,"switch autocarpado ","pegado ","por suciedad "]
["VLQ29","2021-11-23","CAMP-3",0,0,"manguera agua parabrisas","obstruido","por suciedad "]
["VLQ29","2021-11-23","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["CAR24","2021-11-23","CAMP-4",2054,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2021-11-23","CAMP-4",0,24764,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ10","2021-11-23","CAMP-4",0,35854,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2021-11-23","CAMP-4",0,25792,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ41","2021-11-23","CAMP-4",0,25792,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ57","2021-11-23","CAMP-4",0,25958,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["CAR23","2021-11-23","CAMP-1",3124,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ14","2021-11-24","CAMP-3",3404,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2021-11-24","CAMP-3",3491.7,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2021-11-24","CAMP-3",4823.6,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ60","2021-11-24","CAMP-1",0,0,"llantas","explotado ","daño por impacto "]
["VLQ63","2021-11-24","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2021-11-24","CAMP-1",0,0,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ69","2021-11-24","CAMP-4",0,16356,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ47","2021-11-24","CAMP-4",0,27959,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ68","2021-11-24","CAMP-4",0,34453,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2021-11-24","CAMP-4",0,21560,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2021-11-24","CAMP-4",1112,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ44","2021-11-24","CAMP-4",0,20897,"display cabina ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ55","2021-11-24","CAMP-4",0,25963,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR07","2021-11-24","CAMP-4",5100,0,"vidrios cabina ","roto","por golpe con objeto "]
["CAR07","2021-11-24","CAMP-4",5100,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["CAR07","2021-11-24","CAMP-4",5100,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR07","2021-11-24","CAMP-4",5100,0,"fusible motor ventana ","quemado ","por sobretensión "]
["VLQ53","2021-11-25","CAMP-3",4185,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ34","2021-11-25","CAMP-3",4538,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2021-11-25","CAMP-3",4085.4,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2021-11-25","CAMP-3",4770,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ40","2021-11-25","CAMP-4",0,0,"control a/c","roto","por incorrecto uso "]
["VLQ27","2021-11-25","CAMP-1",4369,42094,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["CAR13","2021-11-25","CAMP-1",0,0,"cabina ","averiada","por colisión "]
["VLQ27","2021-11-25","CAMP-1",0,42954,"acople linea de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ27","2021-11-25","CAMP-1",0,42954,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ27","2021-11-25","CAMP-1",0,42954,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ38","2021-11-25","CAMP-1",0,0,"vidrios cabina ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ38","2021-11-25","CAMP-1",0,0,"juntas del carter ","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["CAR01","2021-11-25","CAMP-4",0,37616,"sellos junta de carter","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["CAR01","2021-11-25","CAMP-4",0,37616,"sellos bomba hidraulica","deteriorado","por fatiga "]
["CAR01","2021-11-25","CAMP-4",0,37616,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR01","2021-11-25","CAMP-4",0,37616,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR20","2021-11-25","CAMP-1",3659,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR20","2021-11-25","CAMP-1",3659,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ29","2021-11-26","CAMP-3",5630.7,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ32","2021-11-26","CAMP-3",4986.9,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2021-11-26","CAMP-3",5796,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ29","2021-11-26","CAMP-3",5630.7,0,"filtro a/c","obstruido","por tiempo de vida util "]
["VLQ31","2021-11-26","CAMP-4",0,31127,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ07","2021-11-26","CAMP-4",0,8706,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2021-11-26","CAMP-4",0,21700,"soporte de luces ","partido","por golpe con objeto"]
["VLQ06","2021-11-26","CAMP-4",0,21700,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ39","2021-11-26","CAMP-1",3426.8,27761,"lamparas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ39","2021-11-26","CAMP-1",3426.8,27761,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["CAR05","2021-11-26","CAMP-1",4103,0,"tubo del turbo ","partido","por sobrecalentamiento "]
["CAR05","2021-11-26","CAMP-1",4103,0,"botella de cilindro hidraulico","roto","por golpe con objeto "]
["CAR05","2021-11-26","CAMP-1",4103,0,"stop ","quemado ","por presencia de humedad "]
["CAR21","2021-11-27","CAMP-4",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR04","2021-11-27","CAMP-3",0,0,"sellos cilindro freno","desgastado","por fricción "]
["CAR04","2021-11-27","CAMP-3",0,0,"pito reversa","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ53","2021-11-27","CAMP-3",4211,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ22","2021-11-27","CAMP-4",0,32762,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ38","2021-11-27","CAMP-1",4100,37080,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ38","2021-11-27","CAMP-1",4100,37080,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ38","2021-11-27","CAMP-1",4100,37080,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ38","2021-11-27","CAMP-1",4100,37080,"plumillas limpia vidrios ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ63","2021-11-27","CAMP-1",2221,44993,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ01","2021-11-27","CAMP-4",0,74639,"bandas de freno ","cristalizado ","por material de baja calidad"]
["VLQ01","2021-11-27","CAMP-4",0,74639,"soportes de cabina ","roto","golpe por impacto "]
["VLQ01","2021-11-27","CAMP-4",0,74639,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ64","2021-11-28","CAMP-3",2537,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ19","2021-11-28","CAMP-3",5823,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2021-11-28","CAMP-3",4225,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2021-11-28","CAMP-3",4863,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR28","2021-11-28","CAMP-4",557,0,"llantas","explotado ","daño por impacto "]
["CAR24","2021-11-28","CAMP-4",2771,0,"llantas","explotado ","daño por impacto "]
["VLQ30","2021-11-28","CAMP-1",3729,0,"tornillos","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ05","2021-11-28","CAMP-1",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ09","2021-11-29","CAMP-4",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ23","2021-11-29","CAMP-3",0,0,"vidrios cabina ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ05","2021-11-29","CAMP-3",0,0,"sellos del multiple ","desgastado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ05","2021-11-29","CAMP-3",0,0,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["VLQ05","2021-11-29","CAMP-3",0,0,"vidrios cabina ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ23","2021-11-29","CAMP-3",0,0,"fusible autocarpado ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ05","2021-11-29","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ05","2021-11-29","CAMP-3",0,0,"fusible autocarpado ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ16","2021-11-29","CAMP-3",5364,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2021-11-29","CAMP-3",4042,0,"llantas","explotado ","daño por impacto "]
["VLQ53","2021-11-29","CAMP-3",4042,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ05","2021-11-29","CAMP-3",0,0,"vidrios cabina ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ05","2021-11-29","CAMP-3",0,0,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ05","2021-11-29","CAMP-3",0,0,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ05","2021-11-29","CAMP-3",0,0,"filtros de combustible ","sucio","por exceso de particulas contaminantes "]
["CAR04","2021-11-29","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["CAR04","2021-11-29","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión "]
["VLQ55","2021-11-29","CAMP-4",0,26224,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR15","2021-11-29","CAMP-4",2528,0,"guarda barros ","roto","por abrasión "]
["CAR15","2021-11-29","CAMP-4",2528,0,"vidrios cabina ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ66","2021-11-29","CAMP-4",0,19470,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ66","2021-11-29","CAMP-4",0,19470,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ66","2021-11-29","CAMP-4",0,19470,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ66","2021-11-29","CAMP-4",0,19470,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ66","2021-11-29","CAMP-4",0,19470,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ50","2021-11-29","CAMP-4",0,28697,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ47","2021-11-29","CAMP-4",0,28096,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ41","2021-11-29","CAMP-4",0,26232,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ41","2021-11-29","CAMP-4",0,26232,"bomba de dirección ","desgastado","por presencia de particulas contamienantes "]
["VLQ64","2021-11-30","CAMP-3",2549,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ28","2021-11-30","CAMP-3",5999,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2021-11-30","CAMP-3",7478,0,"llantas","desgastado","por abrasión "]
["VLQ23","2021-11-30","CAMP-3",0,0,"motor autocarpado","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ23","2021-11-30","CAMP-3",0,0,"vidrios cabina ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ23","2021-11-30","CAMP-3",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ23","2021-11-30","CAMP-3",0,0,"llantas","explotado ","por sobrecalentamiento "]
["VLQ60","2021-11-30","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ17","2021-11-30","CAMP-1",5539,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ41","2021-11-30","CAMP-4",0,26232,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ35","2021-11-30","CAMP-4",0,65483,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ35","2021-11-30","CAMP-4",0,65483,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ64","2021-11-30","CAMP-3",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ31","2021-12-01","CAMP-3",5048,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2021-12-01","CAMP-4",8983,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR16","2021-12-01","CAMP-4",2997,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2021-12-01","CAMP-4",0,21793,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ20","2021-12-01","CAMP-4",0,25323,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ20","2021-12-01","CAMP-4",0,35323,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ20","2021-12-01","CAMP-4",0,35323,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ35","2021-12-01","CAMP-4",0,65483,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ67","2021-12-01","CAMP-4",0,14102,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2021-12-01","CAMP-4",0,65483,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2021-12-01","CAMP-4",0,65483,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ28","2021-12-01","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ58","2021-12-02","CAMP-4",0,21848,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2021-12-02","CAMP-4",0,32674,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2021-12-02","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ29","2021-12-02","CAMP-3",0,59851,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ29","2021-12-02","CAMP-3",0,59882,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2021-12-02","CAMP-3",0,33237,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR10","2021-12-02","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR22","2021-12-02","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2021-12-02","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2021-12-02","CAMP-4",0,22675,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ36","2021-12-02","CAMP-4",0,22675,"tubo del turbo ","roto","por sobrecalentamiento "]
["VLQ36","2021-12-02","CAMP-4",0,32675,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ36","2021-12-02","CAMP-4",0,32674,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ36","2021-12-02","CAMP-4",0,32674,"tapón del carter ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ17","2021-12-02","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ03","2021-12-02","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR26","2021-12-02","CAMP-1",723,0,"rotochamber","roto","por golpe con objetos"]
["VLQ32","2021-12-02","CAMP-3",0,0,"manguera liquido refrigerante ","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ41","2021-12-03","CAMP-4",0,26450,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2021-12-03","CAMP-4",0,21974,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ31","2021-12-03","CAMP-4",0,32527,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ01","2021-12-03","CAMP-4",0,74855,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ35","2021-12-03","CAMP-4",0,65483,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2021-12-03","CAMP-4",0,32544,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ39","2021-12-03","CAMP-3",5887,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2021-12-03","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2021-12-03","CAMP-3",4930,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2021-12-03","CAMP-3",5405,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2021-12-03","CAMP-4",0,25206,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ46","2021-12-03","CAMP-4",0,25206,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ46","2021-12-03","CAMP-4",0,25206,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ46","2021-12-03","CAMP-4",0,25206,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ46","2021-12-03","CAMP-4",0,25206,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ46","2021-12-03","CAMP-4",0,25206,"lamparas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ35","2021-12-03","CAMP-4",0,65483,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ07","2021-12-03","CAMP-4",0,9156,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ15","2021-12-03","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ51","2021-12-03","CAMP-3",0,0,"tornillos","partido","por vibración excesiva"]
["VLQ14","2021-12-03","CAMP-3",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por sobrepresión "]
["CAR18","2021-12-03","CAMP-3",0,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR20","2021-12-03","CAMP-1",3766,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ04","2021-12-03","CAMP-1",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ69","2021-12-04","CAMP-4",0,16685,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ22","2021-12-04","CAMP-4",0,35400,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ06","2021-12-04","CAMP-4",0,22190,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2021-12-04","CAMP-3",0,38989,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2021-12-04","CAMP-3",4292,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ51","2021-12-04","CAMP-3",0,0,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ52","2021-12-04","CAMP-3",0,0,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ55","2021-12-04","CAMP-4",0,26658,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ55","2021-12-04","CAMP-4",0,26658,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ69","2021-12-04","CAMP-4",0,16685,"pito reversa","deteriorado","por presencia de humedad "]
["CAR25","2021-12-04","CAMP-1",4353,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR04","2021-12-04","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ55","2021-12-05","CAMP-4",0,26771,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2021-12-05","CAMP-4",0,32780,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ51","2021-12-05","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2021-12-05","CAMP-3",0,0,"fan clutch ","pegado ","por presión deficiente "]
["VLQ23","2021-12-05","CAMP-3",0,0,"fan clutch ","pegado ","por presión deficiente "]
["VLQ36","2021-12-05","CAMP-4",0,32762,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["CAR13","2021-12-05","CAMP-1",2157,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ43","2021-12-05","CAMP-1",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ52","2021-12-05","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ52","2021-12-05","CAMP-3",0,0,"fusible autocarpado ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ41","2021-12-06","CAMP-4",0,26805,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ55","2021-12-06","CAMP-4",0,26884,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR07","2021-12-06","CAMP-4",5186,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2021-12-06","CAMP-4",0,22152,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ58","2021-12-06","CAMP-4",0,25310,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ29","2021-12-06","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2021-12-06","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2021-12-06","CAMP-3",5442,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ28","2021-12-06","CAMP-3",5185,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2021-12-06","CAMP-3",4122,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ32","2021-12-06","CAMP-3",5095,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ64","2021-12-06","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ17","2021-12-06","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ24","2021-12-06","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR26","2021-12-06","CAMP-1",0,0,"N/A","N/A","N/A"]
["VLQ46","2021-12-07","CAMP-4",0,25320,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ51","2021-12-07","CAMP-3",1792,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2021-12-07","CAMP-3",5461,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ54","2021-12-07","CAMP-3",3360,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ32","2021-12-07","CAMP-3",5102,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ31","2021-12-07","CAMP-4",0,33018,"embrague ","desgastado","por tiempo de vida util"]
["VLQ13","2021-12-07","CAMP-4",0,33670,"remaches ruedas","suelto "," por vibración "]
["VLQ07","2021-12-07","CAMP-4",0,9514,"radiador ","roto","golpe por impacto "]
["VLQ20","2021-12-07","CAMP-4",0,35445,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ20","2021-12-07","CAMP-4",0,35445,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2021-12-07","CAMP-3",3358,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ28","2021-12-07","CAMP-3",5190,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR05","2021-12-07","CAMP-1",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ16","2021-12-08","CAMP-3",5472,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR27","2021-12-08","CAMP-1",3459,0,"liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire "]
["VLQ03","2021-12-08","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2021-12-08","CAMP-4",0,21980,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ44","2021-12-08","CAMP-4",0,21980,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ44","2021-12-08","CAMP-4",0,21980,"tubos autocarpado ","torcido ","por  golpe con objeto "]
["VLQ67","2021-12-08","CAMP-4",0,9545,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ40","2021-12-08","CAMP-4",0,25226,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2021-12-08","CAMP-4",0,27050,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ07","2021-12-08","CAMP-4",0,9545,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ55","2021-12-08","CAMP-4",0,27079,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2021-12-08","CAMP-4",0,27028,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ51","2021-12-08","CAMP-3",1799,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ32","2021-12-08","CAMP-3",5090,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR05","2021-12-08","CAMP-1",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["CAR05","2021-12-08","CAMP-1",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ20","2021-12-09","CAMP-4",0,35461,"pasador volco ","suelto ","por incorrecta instalación "]
["VLQ41","2021-12-09","CAMP-4",0,27263,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por vibración "]
["VLQ41","2021-12-09","CAMP-4",0,27263,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ06","2021-12-09","CAMP-4",0,23010,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ55","2021-12-09","CAMP-4",0,27217,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ67","2021-12-09","CAMP-4",0,14469,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2021-12-09","CAMP-4",0,27250,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ69","2021-12-09","CAMP-4",0,16826,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2021-12-09","CAMP-4",0,27153,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2021-12-09","CAMP-4",0,27225,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2021-12-09","CAMP-3",4140,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2021-12-09","CAMP-3",4353,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR27","2021-12-09","CAMP-1",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR26","2021-12-09","CAMP-1",0,0,"filtro para interiores","sucio","por acumulación de suciedad "]
["CAR26","2021-12-09","CAMP-1",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR26","2021-12-09","CAMP-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ53","2021-12-10","CAMP-4",0,27335,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ22","2021-12-10","CAMP-4",0,33505,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ07","2021-12-10","CAMP-4",0,9649,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ66","2021-12-10","CAMP-4",0,17923,"N/A","N/A","N/A"]
["VLQ68","2021-12-10","CAMP-4",0,35138,"N/A","N/A","N/A"]
["VLQ66","2021-12-10","CAMP-4",0,17923,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ31","2021-12-10","CAMP-4",0,33377,"base del stop","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ31","2021-12-10","CAMP-4",0,33377,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ68","2021-12-10","CAMP-4",0,35136,"manguera hidraulica ","roto","por abrasión "]
["VLQ68","2021-12-10","CAMP-4",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ68","2021-12-10","CAMP-4",0,35136,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2021-12-10","CAMP-4",0,19923,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ22","2021-12-10","CAMP-4",0,33505,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ07","2021-12-10","CAMP-4",0,9649,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2021-12-10","CAMP-3",5501,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2021-12-10","CAMP-3",4157,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2021-12-10","CAMP-3",5000,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2021-12-10","CAMP-4",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ22","2021-12-10","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ03","2021-12-11","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ17","2021-12-11","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ58","2021-12-11","CAMP-4",0,16726,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ56","2021-12-11","CAMP-4",0,26166,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ07","2021-12-11","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ08","2021-12-11","CAMP-3",4380,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2021-12-11","CAMP-3",5379,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2021-12-11","CAMP-3",4163,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR18","2021-12-11","CAMP-3",4676,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ51","2021-12-11","CAMP-3",0,0,"soportes del motor ","roto","por vibración excesiva"]
["VLQ17","2021-12-12","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ69","2021-12-12","CAMP-4",0,16826,"N/A","N/A","N/A"]
["VLQ57","2021-12-12","CAMP-4",0,27900,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ67","2021-12-12","CAMP-4",0,0,"soportes cadena volco","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ67","2021-12-12","CAMP-4",0,14627,"N/A","N/A","N/A"]
["VLQ67","2021-12-12","CAMP-4",0,14627,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ67","2021-12-12","CAMP-4",0,14627,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ69","2021-12-12","CAMP-4",0,16930,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ69","2021-12-12","CAMP-4",0,16930,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ69","2021-12-12","CAMP-4",0,16930,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ69","2021-12-12","CAMP-4",0,16930,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ69","2021-12-12","CAMP-4",0,16930,"N/A","N/A","N/A"]
["VLQ69","2021-12-12","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR01","2021-12-12","CAMP-4",3907,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ67","2021-12-12","CAMP-4",0,14627,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2021-12-12","CAMP-3",6013,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ04","2021-12-13","CAMP-1",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ02","2021-12-13","CAMP-4",0,27462,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ54","2021-12-13","CAMP-3",3397,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ54","2021-12-13","CAMP-3",3397.7,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ51","2021-12-13","CAMP-3",1825.3,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2021-12-13","CAMP-4",0,33849,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2021-12-13","CAMP-3",0,0,"raches de freno ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ64","2021-12-13","CAMP-3",0,0,"engranaje caja cambios ","partido","por incorrecta lubricación "]
["VLQ40","2021-12-13","CAMP-4",0,25820,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ53","2021-12-13","CAMP-3",4382.2,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR13","2021-12-13","CAMP-1",2198,0,"sellos tanque hidraulico ","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ05","2021-12-14","CAMP-3",477.2,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ08","2021-12-14","CAMP-3",6470.6,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2021-12-14","CAMP-3",3776.3,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2021-12-14","CAMP-3",5160,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2021-12-14","CAMP-3",6039,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2021-12-14","CAMP-4",0,36906,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2021-12-14","CAMP-4",0,17241,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2021-12-14","CAMP-4",0,27707,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ02","2021-12-14","CAMP-4",0,84176,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ66","2021-12-14","CAMP-4",0,20811,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ10","2021-12-14","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ10","2021-12-14","CAMP-4",0,0,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ69","2021-12-14","CAMP-4",0,17241,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ06","2021-12-14","CAMP-4",0,23717,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ06","2021-12-14","CAMP-4",0,23717,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR10","2021-12-14","CAMP-3",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR10","2021-12-14","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR10","2021-12-14","CAMP-3",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ19","2021-12-14","CAMP-3",6142,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ60","2021-12-14","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ24","2021-12-14","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2021-12-15","CAMP-4",0,26061,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ10","2021-12-15","CAMP-4",0,36937,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ01","2021-12-15","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR18","2021-12-15","CAMP-3",0,0,"manguera a/c","roto","por fatiga "]
["VLQ58","2021-12-15","CAMP-4",0,0,"bobina compresor ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ54","2021-12-15","CAMP-3",3416,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2021-12-15","CAMP-2",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR07","2021-12-16","CAMP-4",5262.1,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ13","2021-12-16","CAMP-4",0,34180,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR07","2021-12-16","CAMP-4",5267.3,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR07","2021-12-16","CAMP-4",5267.3,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ54","2021-12-16","CAMP-3",3419,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ32","2021-12-16","CAMP-3",3820.6,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ64","2021-12-16","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ49","2021-12-17","CAMP-4",0,13232,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ68","2021-12-17","CAMP-4",0,35864,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ68","2021-12-17","CAMP-4",0,35864,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ69","2021-12-17","CAMP-4",0,17417,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ56","2021-12-17","CAMP-4",0,26409,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ16","2021-12-17","CAMP-3",0,37934,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ09","2021-12-17","CAMP-3",6445,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ22","2021-12-18","CAMP-4",0,34691,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2021-12-18","CAMP-4",0,35055,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2021-12-18","CAMP-4",0,75211,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2021-12-18","CAMP-4",0,21771,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ51","2021-12-18","CAMP-3",2662.1,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ51","2021-12-18","CAMP-3",2626.1,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2021-12-18","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ15","2021-12-18","CAMP-1",0,0,"soportes del motor ","roto","por vibración excesiva"]
["VLQ07","2021-12-19","CAMP-4",0,10316,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR13","2021-12-19","CAMP-1",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ16","2021-12-19","CAMP-3",3816.3,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2021-12-19","CAMP-3",3815.5,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR10","2021-12-19","CAMP-3",3502,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ17","2021-12-19","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2021-12-19","CAMP-4",0,0,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe por impacto "]
["VLQ46","2021-12-19","CAMP-4",0,0,"puerta cabina ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ57","2021-12-19","CAMP-4",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ57","2021-12-19","CAMP-4",0,0,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ07","2021-12-20","CAMP-4",0,10406,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ05","2021-12-20","CAMP-3",0,48356,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2021-12-20","CAMP-3",4386.4,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2021-12-20","CAMP-3",2666,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2021-12-20","CAMP-3",4810.7,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2021-12-20","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ52","2021-12-20","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ47","2021-12-20","CAMP-4",0,29698,"volco","roto","por corrosión "]
["VLQ47","2021-12-20","CAMP-4",0,29698,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por vibración "]
["VLQ47","2021-12-20","CAMP-4",0,29698,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ47","2021-12-20","CAMP-4",0,29698,"tanque de combustible ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ47","2021-12-20","CAMP-4",0,29698,"protector tanque combustible","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ47","2021-12-20","CAMP-4",0,29698,"soporte tanque combustible ","torcido ","por golpe con objeto "]
["CAR23","2021-12-20","CAMP-1",1219,0,"manguera a/c","roto","por fatiga "]
["VLQ47","2021-12-21","CAMP-4",0,29711,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2021-12-21","CAMP-4",0,28361,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ41","2021-12-21","CAMP-4",0,28361,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ68","2021-12-21","CAMP-4",0,36461,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ68","2021-12-21","CAMP-4",0,36451,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ07","2021-12-21","CAMP-4",0,10484,"tubos autocarpado ","torcido ","por  golpe con objeto "]
["VLQ07","2021-12-21","CAMP-4",0,10484,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ68","2021-12-21","CAMP-4",0,36461,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ23","2021-12-21","CAMP-3",4149,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ51","2021-12-21","CAMP-3",0,0,"sellos bomba freno ","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ64","2021-12-21","CAMP-3",0,0,"sensor velocimetro ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ30","2021-12-21","CAMP-1",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ66","2021-12-21","CAMP-4",2534,22068,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ66","2021-12-21","CAMP-4",2534,22068,"motor autocarpado","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ66","2021-12-21","CAMP-4",2534,22068,"tuerca ","suelto ","por vibración excesiva"]
["VLQ07","2021-12-21","CAMP-4",0,10484,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ66","2021-12-21","CAMP-4",0,22040,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ55","2021-12-21","CAMP-4",0,28069,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2021-12-21","CAMP-4",0,28361,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2021-12-22","CAMP-3",0,0,"rotula de cambios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ08","2021-12-22","CAMP-3",3664,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2021-12-22","CAMP-4",0,34037,"barra de cambios ","torcido ","por desajuste en la conexión del embrague "]
["CAR20","2021-12-22","CAMP-4",3107,0,"engranajes planetarios","partido","por incorrecta lubricación "]
["CAR20","2021-12-22","CAMP-4",3107,0,"portaplanetarios ","partido","por fricción excesiva "]
["CAR20","2021-12-22","CAMP-4",3107,0,"corona planetaria ","partido","por insuficiente lubricación "]
["VLQ40","2021-12-22","CAMP-4",0,27428,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ49","2021-12-22","CAMP-4",0,14115,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ49","2021-12-22","CAMP-4",0,14115,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ58","2021-12-22","CAMP-1",0,0,"tensor correa ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ58","2021-12-22","CAMP-1",0,0,"correa de accesorios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ58","2021-12-22","CAMP-1",0,0,"rodamientos polea a/c","desgastado","por fatiga "]
["VLQ58","2021-12-22","CAMP-1",0,0,"bobina compresor ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ47","2021-12-22","CAMP-4",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por incorrecta lubricación "]
["VLQ09","2021-12-22","CAMP-4",0,0,"manguera liquido refrigerante ","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ51","2021-12-23","CAMP-3",0,0,"racor linea aire ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ28","2021-12-23","CAMP-3",0,0,"soporte sensor velocimetro","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ16","2021-12-23","CAMP-3",5658.8,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ29","2021-12-23","CAMP-3",3205,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ51","2021-12-23","CAMP-3",1922,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2021-12-23","CAMP-3",4408,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2021-12-23","CAMP-3",5376,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2021-12-23","CAMP-4",0,23049,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2021-12-23","CAMP-4",0,24761,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ44","2021-12-23","CAMP-4",0,23090,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ44","2021-12-23","CAMP-4",0,23090,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ44","2021-12-23","CAMP-4",0,23090,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ44","2021-12-23","CAMP-4",0,23090,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ44","2021-12-23","CAMP-4",0,23090,"cadenas compuerta volco","desgastado","por fatiga "]
["CAR10","2021-12-24","CAMP-3",3638,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ49","2021-12-24","CAMP-4",0,14643,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ49","2021-12-24","CAMP-4",0,14643,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ07","2021-12-24","CAMP-4",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ55","2021-12-24","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ51","2021-12-25","CAMP-3",1944.4,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2021-12-25","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ06","2021-12-25","CAMP-4",0,25650,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ06","2021-12-25","CAMP-4",0,25650,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ07","2021-12-25","CAMP-4",0,10701,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ58","2021-12-25","CAMP-4",0,23626,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ53","2021-12-25","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ53","2021-12-25","CAMP-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ14","2021-12-26","CAMP-3",3952,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2021-12-26","CAMP-3",4949.9,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ51","2021-12-26","CAMP-3",1959,9,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR25","2021-12-26","CAMP-3",3264,0,"llantas","explotado ","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2021-12-26","CAMP-3",5676.6,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ66","2021-12-26","CAMP-4",0,22866,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2021-12-26","CAMP-4",0,10741,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ10","2021-12-26","CAMP-4",0,27372,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ58","2021-12-26","CAMP-4",0,23626,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2021-12-26","CAMP-4",0,75794,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ02","2021-12-26","CAMP-4",0,86122,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2021-12-26","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ52","2021-12-27","CAMP-3",5114.4,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ54","2021-12-27","CAMP-3",6572,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2021-12-27","CAMP-3",4436,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ34","2021-12-27","CAMP-3",0,0,"embrague ","desgastado","por tiempo de vida util"]
["VLQ06","2021-12-27","CAMP-4",0,26039,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ32","2021-12-28","CAMP-3",5256,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ05","2021-12-28","CAMP-3",0,55754,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ10","2021-12-28","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2021-12-28","CAMP-4",0,35506,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR24","2021-12-28","CAMP-4",2274,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ05","2021-12-29","CAMP-3",4884,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2021-12-29","CAMP-3",3504,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR08","2021-12-29","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2021-12-29","CAMP-4",0,11128,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2021-12-29","CAMP-4",0,36667,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ56","2021-12-29","CAMP-4",0,26791,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2021-12-29","CAMP-4",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por incorrecta lubricación "]
["VLQ50","2021-12-30","CAMP-4",0,30918,"correa de accesorios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ66","2021-12-30","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ07","2021-12-30","CAMP-4",0,11362,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2021-12-30","CAMP-4",0,34848,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2021-12-31","CAMP-3",5056.7,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ49","2021-12-31","CAMP-4",0,15024,"motor autocarpado","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ01","2021-12-31","CAMP-4",0,76909,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ51","2022-01-01","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ11","2022-01-01","CAMP-3",4764,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-01-01","CAMP-3",4735.3,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ29","2022-01-01","CAMP-3",4361.6,0,"rodamientos diferencial","roto","por insuficiente lubricación "]
["VLQ29","2022-01-01","CAMP-3",4361.6,0,"corona diferencial","partido","por insuficiente lubricación "]
["VLQ29","2022-01-01","CAMP-3",4361.6,0,"tornillos","partido","por insuficiente lubricación "]
["VLQ68","2022-01-01","CAMP-4",0,38322,"tanque de urea","roto","por golpe con objeto "]
["CAR10","2022-01-02","CAMP-3",3570,0,"llantas","explotado ","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ59","2022-01-02","CAMP-4",0,22277,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR18","2022-01-02","CAMP-3",0,0,"tubos a/c","roto","por fatiga "]
["VLQ44","2022-01-02","CAMP-4",0,25178,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ44","2022-01-02","CAMP-4",0,25178,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR07","2022-01-02","CAMP-4",5531.8,0,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ52","2022-01-02","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ14","2022-01-03","CAMP-3",6415,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2022-01-03","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ07","2022-01-03","CAMP-4",0,11409,"tubos autocarpado ","torcido ","por  golpe con objeto "]
["VLQ67","2022-01-03","CAMP-4",0,16209,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-01-03","CAMP-4",0,23330,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2022-01-03","CAMP-4",0,28512,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ60","2022-01-03","CAMP-1",0,0,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["VLQ60","2022-01-03","CAMP-1",0,0,"prensa embrague ","roto","por incorrecta lubricación "]
["CAR06","2022-01-03","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ11","2022-01-04","CAMP-3",4777,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ11","2022-01-04","CAMP-3",4775,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ05","2022-01-04","CAMP-3",4920.2,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ24","2022-01-04","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2022-01-04","CAMP-4",0,18160,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ07","2022-01-04","CAMP-4",0,11678,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ07","2022-01-04","CAMP-4",0,11678,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ54","2022-01-05","CAMP-3",3548.9,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-01-05","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","cortado","por golpe con objeto "]
["VLQ34","2022-01-05","CAMP-3",0,0,"liquido de embrague ","contaminado ","por presencia de aire "]
["VLQ30","2022-01-05","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ25","2022-01-05","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2022-01-05","CAMP-4",0,36077,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ67","2022-01-05","CAMP-4",0,16111,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ36","2022-01-05","CAMP-4",0,36835,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2022-01-05","CAMP-4",0,29443,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-01-05","CAMP-4",0,11917,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2022-01-05","CAMP-4",0,36077,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-01-05","CAMP-4",0,23654,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2022-01-05","CAMP-1",4816.8,0,"soportes del motor ","roto","por vibración excesiva"]
["VLQ15","2022-01-05","CAMP-1",4816.8,0,"amortiguadores ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ15","2022-01-05","CAMP-1",4816.8,0,"bujes amrotiguador cabina","desgastado","por fatiga "]
["VLQ11","2022-01-06","CAMP-3",4786,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ08","2022-01-06","CAMP-3",4605,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ05","2022-01-06","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-01-06","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ39","2022-01-06","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2022-01-06","CAMP-4",0,24687,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ66","2022-01-06","CAMP-4",0,24687,"volco ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ57","2022-01-06","CAMP-4",0,29443,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ41","2022-01-06","CAMP-4",0,28847,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ01","2022-01-06","CAMP-4",0,39723,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ15","2022-01-06","CAMP-1",0,0,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["CAR08","2022-01-06","CAMP-4",5353,0,"cadenas de ruedas ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR08","2022-01-06","CAMP-4",5353,0,"sellos bomba freno ","deteriorado","por sobrepresión "]
["CAR08","2022-01-06","CAMP-4",5353,0,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ32","2022-01-07","CAMP-3",6296.1,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2022-01-07","CAMP-3",5181,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ05","2022-01-07","CAMP-3",0,0,"trabas","pegado ","por corrosión "]
["VLQ32","2022-01-07","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ32","2022-01-07","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ29","2022-01-07","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ29","2022-01-07","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ56","2022-01-07","CAMP-4",0,27131,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ56","2022-01-07","CAMP-4",0,27131,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ06","2022-01-07","CAMP-4",0,27351,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ06","2022-01-07","CAMP-4",0,27351,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ67","2022-01-07","CAMP-4",0,16888,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ09","2022-01-07","CAMP-4",0,46896,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ09","2022-01-07","CAMP-4",0,46896,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ55","2022-01-07","CAMP-4",0,28845,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2022-01-07","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por incorrecta lubricación "]
["VLQ55","2022-01-07","CAMP-4",0,0,"rodamientos polea a/c","pegado ","por incorrecta lubricación "]
["VLQ55","2022-01-07","CAMP-4",0,0,"bobina compresor ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ32","2022-01-08","CAMP-3",6304.7,0,"llantas","explotado ","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ08","2022-01-08","CAMP-3",4618,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ19","2022-01-08","CAMP-3",3452.1,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2022-01-08","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ30","2022-01-08","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-01-08","CAMP-4",0,12442,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ06","2022-01-08","CAMP-4",7610,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ20","2022-01-08","CAMP-4",0,36243,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["CAR05","2022-01-08","CAMP-1",0,0,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por vibración "]
["VLQ24","2022-01-08","CAMP-1",0,28316,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ24","2022-01-08","CAMP-1",0,28316,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ24","2022-01-08","CAMP-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ24","2022-01-08","CAMP-1",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR18","2022-01-08","CAMP-3",0,0,"tubos a/c","roto","por fatiga "]
["VLQ11","2022-01-09","CAMP-3",3444.1,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2022-01-09","CAMP-3",5999,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR04","2022-01-09","CAMP-3",4075,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR25","2022-01-09","CAMP-3",2225,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ28","2022-01-09","CAMP-3",5497.3,41842,"base soporte motor ","agrietada","golpe por impacto "]
["CAR06","2022-01-09","CAMP-3",0,0,"sellos tanque hidraulico ","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ23","2022-01-09","CAMP-3",0,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ23","2022-01-09","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ60","2022-01-09","TUNEL-1",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ60","2022-01-09","TUNEL-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ15","2022-01-09","CAMP-1",4816,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ15","2022-01-09","CAMP-1",4816,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ15","2022-01-09","CAMP-1",4816,0,"motor blower ","pegado ","por incorrecta lubricación "]
["VLQ67","2022-01-09","CAMP-4",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ67","2022-01-09","CAMP-4",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ60","2022-01-09","CAMP-1",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por lubricación deficiente "]
["VLQ60","2022-01-09","CAMP-1",0,0,"sellos compresor de a/c","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ60","2022-01-09","CAMP-1",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ60","2022-01-09","CAMP-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ15","2022-01-09","CAMP-1",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ15","2022-01-09","CAMP-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ15","2022-01-09","CAMP-1",0,0,"motor blower ","pegado ","por incorrecta lubricación "]
["CAR28","2022-01-09","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2022-01-10","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ28","2022-01-10","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ28","2022-01-10","CAMP-3",5448.1,41842,"rotochamber","roto","por golpe con objetos"]
["VLQ28","2022-01-10","CAMP-3",5448.1,41842,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ60","2022-01-10","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ30","2022-01-10","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR25","2022-01-10","CAMP-3",2233,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2022-01-10","CAMP-3",3184.2,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2022-01-10","CAMP-4",0,77431,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ13","2022-01-10","CAMP-4",3667.3,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ22","2022-01-10","CAMP-4",0,36369,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ60","2022-01-10","CAMP-1",0,0,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["CAR20","2022-01-10","CAMP-1",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["CAR13","2022-01-10","CAMP-1",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR13","2022-01-10","CAMP-1",0,0,"sellos compresor de a/c","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["CAR24","2022-01-10","CAMP-4",0,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["CAR12","2022-01-10","CAMP-1",3714.5,0,"engranajes planetarios","partido","por incorrecta lubricación "]
["CAR12","2022-01-10","CAMP-1",3714.5,0,"portaplanetarios ","partido","por fricción excesiva "]
["CAR12","2022-01-10","CAMP-1",3714.5,0,"corona planetaria ","partido","por insuficiente lubricación "]
["CAR13","2022-01-10","CAMP-1",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR13","2022-01-10","CAMP-1",0,0,"sellos compresor de a/c","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ36","2022-01-10","CAMP-4",0,38681,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ11","2022-01-11","CAMP-3",1012,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-01-11","CAMP-3",4794.8,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2022-01-11","CAMP-3",5795,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR10","2022-01-11","CAMP-3",3614,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR28","2022-01-11","CAMP-4",0,403.8,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR02","2022-01-11","CAMP-4",3141,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ49","2022-01-11","CAMP-4",0,15520,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR18","2022-01-11","CAMP-3",0,0,"tanque hidraulico ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ25","2022-01-11","CAMP-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ25","2022-01-11","CAMP-1",0,0,"motor blower ","pegado ","por incorrecta lubricación "]
["VLQ30","2022-01-11","CAMP-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ57","2022-01-11","CAMP-4",0,0,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ30","2022-01-11","CAMP-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ25","2022-01-11","CAMP-1",0,0,"motor blower ","pegado ","por incorrecta lubricación "]
["VLQ25","2022-01-11","CAMP-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ07","2022-01-11","CAMP-4",0,14144,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ02","2022-01-12","CAMP-4",0,87511,"amortiguadores  de cabina ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ02","2022-01-12","CAMP-4",0,87511,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ02","2022-01-12","CAMP-4",0,87511,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ02","2022-01-12","CAMP-4",0,87511,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ46","2022-01-12","CAMP-4",0,26231,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR24","2022-01-12","CAMP-4",2394,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ29","2022-01-12","CAMP-3",4422.8,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ51","2022-01-12","CAMP-3",2959,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR27","2022-01-12","CAMP-1",0,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR20","2022-01-12","CAMP-1",3840,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ43","2022-01-12","TUNEL-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR12","2022-01-12","CAMP-1",0,0,"rodamientos servotransmisión ","desgastado"," por desalineacion"]
["VLQ60","2022-01-12","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR28","2022-01-13","CAMP-4",4038,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["CAR08","2022-01-13","CAMP-4",3705,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR13","2022-01-13","CAMP-4",2743,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2022-01-13","CAMP-3",5352,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ52","2022-01-13","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ52","2022-01-13","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ32","2022-01-13","CAMP-3",5356.2,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ24","2022-01-13","CAMP-1",0,0,"tubos autocarpado ","torcido ","por  golpe con objeto "]
["VLQ51","2022-01-13","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ51","2022-01-13","CAMP-3",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ32","2022-01-13","CAMP-3",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ32","2022-01-13","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ51","2022-01-13","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ51","2022-01-13","CAMP-3",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ53","2022-01-13","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ32","2022-01-13","CAMP-3",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ32","2022-01-13","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ10","2022-01-14","CAMP-4",0,38165,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ36","2022-01-14","CAMP-4",0,37182,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2022-01-14","CAMP-3",5366.7,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2022-01-14","CAMP-3",4562,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2022-01-14","CAMP-3",5829,40274,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ08","2022-01-14","CAMP-3",4679,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ19","2022-01-14","CAMP-3",7275,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2022-01-14","CAMP-4",0,18428,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ25","2022-01-14","CAMP-1",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ58","2022-01-14","CAMP-1",0,24929,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ58","2022-01-14","CAMP-1",0,24929,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ68","2022-01-14","CAMP-4",0,39060,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ69","2022-01-14","CAMP-4",0,18428,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ69","2022-01-14","CAMP-4",0,18428,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2022-01-14","CAMP-4",0,18428,"abrazaderas","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ69","2022-01-14","CAMP-4",0,18428,"puerta cabina ","torcido ","por golpe con objeto "]
["CAR06","2022-01-15","CAMP-3",0,0,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ34","2022-01-15","CAMP-3",4835,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2022-01-15","CAMP-3",5283.7,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ47","2022-01-15","CAMP-4",0,30368,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ47","2022-01-15","CAMP-4",0,30368,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por vibración "]
["VLQ47","2022-01-15","CAMP-4",0,30369,"resortes autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ47","2022-01-15","CAMP-4",0,30369,"motor autocarpado","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ58","2022-01-15","CAMP-4",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ58","2022-01-15","CAMP-4",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ58","2022-01-15","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ07","2022-01-15","CAMP-4",0,12959,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ20","2022-01-15","CAMP-4",0,36314,"barra de dirección ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ20","2022-01-15","CAMP-4",0,36314,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ54","2022-01-16","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ46","2022-01-16","CAMP-4",0,29104,"guarda barros ","roto","por abrasión "]
["VLQ46","2022-01-16","CAMP-4",0,29104,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ46","2022-01-16","CAMP-4",0,29104,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ49","2022-01-16","CAMP-4",0,15642,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR08","2022-01-16","CAMP-4",3720,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-01-16","CAMP-4",0,26460,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-01-16","CAMP-4",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ41","2022-01-16","CAMP-4",0,0,"correa de accesorios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ67","2022-01-16","CAMP-4",0,0,"bobina compresor ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ67","2022-01-16","CAMP-4",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR10","2022-01-17","CAMP-3",3634,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ10","2022-01-17","CAMP-4",0,38183,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ58","2022-01-17","CAMP-4",0,0,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ58","2022-01-17","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ53","2022-01-17","CAMP-3",4574,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ68","2022-01-17","CAMP-4",0,39130,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2022-01-17","CAMP-4",0,18566,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ56","2022-01-18","CAMP-4",0,27415,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ36","2022-01-18","CAMP-4",0,37406,"conector cables electricos","suelto ","por vibración "]
["VLQ05","2022-01-18","CAMP-3",0,50227,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-01-18","CAMP-3",0,48747,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-01-18","CAMP-4",3720,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-01-18","CAMP-4",0,24301,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ20","2022-01-18","CAMP-4",0,36348,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-01-18","CAMP-4",0,24301,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ44","2022-01-18","CAMP-4",0,24301,"base soporte motor ","agrietada","golpe por impacto "]
["VLQ44","2022-01-18","CAMP-4",0,24301,"soportes del motor ","roto","golpe por impacto "]
["VLQ44","2022-01-18","CAMP-4",0,24301,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ46","2022-01-18","CAMP-4",0,26559,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR27","2022-01-18","CAMP-1",3825,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ27","2022-01-18","CAMP-1",0,0,"manguera del turbo ","roto","por sobrecalentamiento "]
["VLQ43","2022-01-18","CAMP-1",0,0,"manguera del turbo ","roto","por sobrecalentamiento "]
["VLQ22","2022-01-18","CAMP-4",0,0,"embrague ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ22","2022-01-18","CAMP-4",0,0,"prensa embrague ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ22","2022-01-18","CAMP-4",0,0,"correa de accesorios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ22","2022-01-18","CAMP-4",0,0,"bobina compresor ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ55","2022-01-18","CAMP-4",0,0,"correa de accesorios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ55","2022-01-18","CAMP-4",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ55","2022-01-18","CAMP-4",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ11","2022-01-18","CAMP-3",0,0,"correa de accesorios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ51","2022-01-18","CAMP-3",0,0,"bobina compresor ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ56","2022-01-18","CAMP-4",0,28165,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ34","2022-01-19","CAMP-3",0,48855,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2022-01-19","CAMP-4",0,38209,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-01-19","CAMP-4",0,36203,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR02","2022-01-19","CAMP-4",3164,0,"sellos solenoide ","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ36","2022-01-19","CAMP-4",0,37464,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ36","2022-01-19","CAMP-4",0,37464,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ22","2022-01-19","CAMP-4",0,36876,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ22","2022-01-19","CAMP-4",0,36876,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ16","2022-01-20","CAMP-3",0,0,"guardas laterales","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ16","2022-01-20","CAMP-3",0,0,"sellos bomba clutch","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ58","2022-01-20","CAMP-4",0,25323,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2022-01-20","CAMP-4",0,28921,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-01-20","CAMP-4",0,36318,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-01-20","CAMP-4",0,29686,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-01-20","CAMP-4",0,29683,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR20","2022-01-21","CAMP-1",0,0,"correa de accesorios ","desgastado","por fatiga "]
["CAR20","2022-01-21","CAMP-1",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["CAR20","2022-01-21","CAMP-1",0,0,"blower ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR06","2022-01-21","CAMP-3",3351,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2022-01-21","CAMP-3",0,68549,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2022-01-21","CAMP-3",7883,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ14","2022-01-21","CAMP-3",0,40186,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2022-01-21","CAMP-3",5334,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2022-01-21","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ36","2022-01-21","CAMP-4",0,37469,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-01-21","CAMP-4",0,22496,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-01-21","CAMP-4",0,26775,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ09","2022-01-21","CAMP-4",0,47323,"eje retractil ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ29","2022-01-22","CAMP-3",4946,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ14","2022-01-22","CAMP-3",4023,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR06","2022-01-22","CAMP-3",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2022-01-22","CAMP-4",0,37161,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ69","2022-01-22","CAMP-4",0,18696,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2022-01-22","CAMP-4",0,69907,"radiador ","roto","golpe por impacto "]
["VLQ35","2022-01-22","CAMP-4",0,69907,"soportes de cabina ","roto","golpe por impacto "]
["VLQ31","2022-01-22","CAMP-4",0,36445,"platinas del volco","deteriorado","por corrosión"]
["VLQ31","2022-01-22","CAMP-4",0,36445,"cadenas compuerta volco","desgastado","por fatiga "]
["VLQ31","2022-01-22","CAMP-4",0,36445,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ31","2022-01-22","CAMP-4",0,36445,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["CAR13","2022-01-22","CAMP-1",2363,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ34","2022-01-22","CAMP-3",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ34","2022-01-22","CAMP-3",0,0,"barra de dirección ","torcido ","por golpe con objeto "]
["CAR20","2022-01-22","CAMP-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ08","2022-01-23","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2022-01-23","CAMP-3",5613,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2022-01-23","CAMP-3",0,68813,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ05","2022-01-23","CAMP-3",0,0,"amortiguadores  de cabina ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ08","2022-01-23","CAMP-3",0,0,"manija puerta ","roto","por fatiga "]
["VLQ08","2022-01-23","CAMP-3",0,0,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ58","2022-01-23","CAMP-4",0,25398,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2022-01-23","CAMP-4",0,69907,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ35","2022-01-23","CAMP-4",0,69907,"escalera cabina","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ35","2022-01-23","CAMP-4",0,69907,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ35","2022-01-23","CAMP-4",0,69907,"bomper ","roto"," por golpe con objeto "]
["VLQ35","2022-01-23","CAMP-4",0,69907,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ35","2022-01-23","CAMP-4",0,69907,"barra de dirección ","torcido ","por incorrecta alineación "]
["VLQ19","2022-01-24","CAMP-3",5253,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-01-24","CAMP-3",0,49077,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-01-24","CAMP-4",3743,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR02","2022-01-24","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ50","2022-01-24","CAMP-4",0,32120,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ56","2022-01-24","CAMP-4",3479,0,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ29","2022-01-24","CAMP-3",0,0,"correa de accesorios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ15","2022-01-24","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2022-01-25","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ28","2022-01-25","CAMP-3",0,0,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ28","2022-01-25","CAMP-3",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ28","2022-01-25","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2022-01-25","CAMP-3",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-01-25","CAMP-4",0,24720,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ56","2022-01-25","CAMP-4",0,27579,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ44","2022-01-25","CAMP-4",0,24720,"sellos de culata ","desgastado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ06","2022-01-25","CAMP-4",0,28750,"guarda polvo ventilador ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ06","2022-01-25","CAMP-4",0,28750,"correa de accesorios ","desgastado"," por abrasión "]
["VLQ44","2022-01-25","CAMP-4",0,24496,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ44","2022-01-25","CAMP-4",0,24496,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ44","2022-01-25","CAMP-4",0,24496,"platinas del volco","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ57","2022-01-25","CAMP-4",0,30906,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ57","2022-01-25","CAMP-4",0,30906,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ41","2022-01-25","CAMP-4",0,29905,"sellos de culata ","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ41","2022-01-25","CAMP-4",0,29905,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ41","2022-01-25","CAMP-4",0,29905,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ41","2022-01-25","CAMP-4",0,29905,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR08","2022-01-25","CAMP-4",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["CAR08","2022-01-25","CAMP-4",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR08","2022-01-25","CAMP-4",0,0,"manguera a/c","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ34","2022-01-25","CAMP-3",0,74078,"filtro de aceite ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ51","2022-01-25","CAMP-3",0,28852,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2022-01-25","CAMP-3",4580,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ63","2022-01-25","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-01-26","CAMP-4",0,24778,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ50","2022-01-26","CAMP-4",0,32161,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ56","2022-01-26","CAMP-4",0,27585,"correa de accesorios ","desgastado"," por abrasión "]
["CAR18","2022-01-26","CAMP-3",0,0,"guaya freno de servicio ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR20","2022-01-26","CAMP-1",4223,0,"chapa puerta ","roto","por incorrecto uso "]
["CAR12","2022-01-26","CAMP-1",0,0,"valvula de expanción ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ31","2022-01-27","CAMP-4",0,0,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ57","2022-01-27","CAMP-4",0,31251,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-01-27","CAMP-4",0,37097,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR13","2022-01-27","CAMP-1",2391,0,"chapa puerta ","roto","por incorrecto uso "]
["VLQ34","2022-01-27","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ23","2022-01-27","CAMP-3",0,0,"embrague compresor ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ23","2022-01-27","CAMP-3",0,0,"embrague compresor ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ57","2022-01-28","CAMP-4",0,31370,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR08","2022-01-28","CAMP-4",3759,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR08","2022-01-28","CAMP-4",3759,0,"manguera hidraulica ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ52","2022-01-28","CAMP-4",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ07","2022-01-28","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ57","2022-01-28","CAMP-4",0,31344,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ31","2022-01-28","CAMP-4",0,37283,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ57","2022-01-28","CAMP-4",0,31370,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-01-28","CAMP-4",0,0,"switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad "]
["VLQ36","2022-01-29","CAMP-4",0,37995,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ36","2022-01-29","CAMP-4",0,37995,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ57","2022-01-29","CAMP-4",0,0,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ57","2022-01-29","CAMP-4",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ36","2022-01-29","CAMP-4",0,37944,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ58","2022-01-29","CAMP-4",0,25927,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2022-01-29","CAMP-4",0,27767,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2022-01-29","CAMP-3",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ53","2022-01-29","CAMP-3",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ52","2022-01-29","CAMP-3",0,0,"tubos a/c","roto","por fatiga "]
["VLQ07","2022-01-29","CAMP-4",0,0,"manguera de aire ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ07","2022-01-29","CAMP-4",0,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ49","2022-01-30","CAMP-4",0,16097,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ66","2022-01-30","CAMP-4",0,25555,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2022-01-30","CAMP-4",0,25555,"plumillas limpia vidrios ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ66","2022-01-30","CAMP-4",0,25555,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ66","2022-01-30","CAMP-4",0,25555,"bujes barra estabilizadora","desgastado","por fatiga "]
["VLQ02","2022-01-30","CAMP-4",0,48116,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2022-01-30","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ66","2022-01-30","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ49","2022-01-30","CAMP-4",0,16097,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ30","2022-01-30","CAMP-1",0,0,"filtro de aceite ","sucio","por exceso de particulas contaminantes "]
["VLQ30","2022-01-30","CAMP-1",0,0,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ07","2022-01-30","CAMP-4",0,0,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ07","2022-01-30","CAMP-4",0,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ42","2022-01-30","CAMP-3",3374.1,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ32","2022-01-30","CAMP-3",5478,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ69","2022-01-31","CAMP-4",0,18890,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ69","2022-01-31","CAMP-4",0,18890,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ69","2022-01-31","CAMP-4",0,18890,"motor eleva vidrios","quemado ","por presencia de humedad "]
["VLQ67","2022-01-31","CAMP-4",0,18108,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ05","2022-01-31","CAMP-4",0,0,"barra de dirección ","torcido ","por rodamientos de las ruedas flojos"]
["VLQ05","2022-01-31","CAMP-4",0,0,"sensor de precaución combustible ","deteriorado","por presencia de humedad "]
["VLQ05","2022-01-31","CAMP-4",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ44","2022-01-31","CAMP-4",0,25057,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2022-01-31","CAMP-4",0,38130,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-01-31","CAMP-4",0,27890,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ50","2022-01-31","CAMP-4",0,32392,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2022-01-31","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2022-01-31","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ45","2022-01-31","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-02-01","CAMP-4",0,30269,"sellos de culata ","desgastado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ41","2022-02-01","CAMP-4",0,30269,"stop","quemado ","por presencia de humedad "]
["VLQ41","2022-02-01","CAMP-4",0,30269,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["CAR01","2022-02-01","CAMP-4",4276,0,"manguera de freno  ","roto","por sobrepresión "]
["CAR01","2022-02-01","CAMP-4",4272,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ07","2022-02-01","CAMP-4",0,13430,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ07","2022-02-01","CAMP-4",0,13430,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ07","2022-02-01","CAMP-4",1343,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ44","2022-02-01","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-02-01","CAMP-4",0,30229,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR27","2022-02-01","CAMP-1",4053,0,"pastillas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR27","2022-02-02","CAMP-1",0,0,"liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de agua "]
["VLQ30","2022-02-01","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2022-02-01","CAMP-3",0,47641,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ67","2022-02-01","CAMP-4",0,20534,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR07","2022-02-02","CAMP-4",5526.5,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR07","2022-02-02","CAMP-4",5526.5,0,"base de dientes","desgastado","abrasión "]
["VLQ59","2022-02-02","CAMP-4",0,23343,"pito reversa","deteriorado","por presencia de humedad "]
["VLQ59","2022-02-02","CAMP-4",0,23343,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ57","2022-02-02","CAMP-4",0,31892,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR21","2022-02-02","CAMP-4",4375,0,"cucharón ","roto","por incorrecta operación "]
["CAR21","2022-02-02","CAMP-4",4375,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por abras"]
["CAR21","2022-02-02","CAMP-4",4375,0,"tapa radiador ","partido","por sobrecalentamiento "]
["CAR21","2022-02-02","CAMP-4",4375,0,"cilindro hidraulico ","desgastado","por abrasión "]
["CAR21","2022-02-02","CAMP-4",4375,0,"plumillas limpia vidrios ","desgastado","por abrasición "]
["VLQ41","2022-02-02","CAMP-4",0,30245,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ31","2022-02-02","CAMP-4",0,37780,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ50","2022-02-02","CAMP-4",0,32421,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ44","2022-02-02","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ17","2022-02-02","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2022-02-02","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ24","2022-02-02","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2022-02-02","CAMP-3",4560.8,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2022-02-02","CAMP-3",5365,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ10","2022-02-03","CAMP-4",0,38677,"bujes barra estabilizadora","desgastado","por fatiga "]
["VLQ10","2022-02-03","CAMP-4",0,38677,"tanque de urea","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ10","2022-02-03","CAMP-4",0,38677,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ36","2022-02-03","CAMP-4",0,0,"acople linea de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ44","2022-02-03","CAMP-4",0,25229,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ66","2022-02-03","CAMP-4",0,25643,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ09","2022-02-03","CAMP-4",0,47438,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-02-03","CAMP-4",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ03","2022-02-03","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ17","2022-02-03","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2022-02-03","CAMP-3",0,43236,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2022-02-04","CAMP-4",0,31892,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ57","2022-02-04","CAMP-4",0,31892,"soporte del volco ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ57","2022-02-04","CAMP-4",0,32064,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2022-02-04","CAMP-4",0,38251,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ58","2022-02-04","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR24","2022-02-04","CAMP-4",0,0,"manguera de freno","roto","por sobrepresión "]
["VLQ34","2022-02-04","CAMP-3",5059.3,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ48","2022-02-04","CAMP-3",0,2578.5,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2022-02-04","CAMP-3",5412,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ63","2022-02-05","CAMP-1",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ56","2022-02-05","CAMP-4",0,27829,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-02-05","CAMP-4",0,18591,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-02-05","CAMP-4",0,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ31","2022-02-05","CAMP-4",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ31","2022-02-05","CAMP-4",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ31","2022-02-05","CAMP-4",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ52","2022-02-05","CAMP-3",5423,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2022-02-05","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ68","2022-02-05","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ13","2022-02-05","CAMP-4",0,0,"mordazas freno ","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ13","2022-02-05","CAMP-4",0,0,"soportes del motor ","roto","por vibración excesiva "]
["VLQ13","2022-02-05","CAMP-4",0,0,"bujes amrotiguador cabina","desgastado","por fatiga "]
["VLQ13","2022-02-05","CAMP-4",0,0,"amortiguadores  de cabina ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ53","2022-02-06","CAMP-3",0,0,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["VLQ53","2022-02-06","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ52","2022-02-06","CAMP-3",0,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ56","2022-02-06","CAMP-4",0,27889,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-02-06","CAMP-4",0,30669,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-02-06","CAMP-4",0,0,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ19","2022-02-06","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ57","2022-02-07","CAMP-4",0,32500,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-02-07","CAMP-4",0,38056,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-02-07","CAMP-4",0,30739,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2022-02-07","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2022-02-07","CAMP-4",0,13913,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["CAR15","2022-02-07","CAMP-4",0,0,"relé de arranque ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR15","2022-02-07","CAMP-4",0,0,"fusible de arranque ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ16","2022-02-07","CAMP-3",6030,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2022-02-07","CAMP-3",6496.1,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ09","2022-02-07","CAMP-4",0,47581,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ57","2022-02-07","CAMP-4",0,32500,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ22","2022-02-08","CAMP-4",4134,38026,"amortiguadores  de cabina ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ22","2022-02-08","CAMP-4",4134,38026,"switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad "]
["VLQ22","2022-02-08","CAMP-4",4134,38026,"polea compresor ","desgastado","por fatiga "]
["CAR15","2022-02-08","CAMP-4",2893,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-02-08","CAMP-4",0,18804,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2022-02-08","CAMP-1",3942,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-02-08","CAMP-4",5559,0,"cucharón ","roto","por abrasión "]
["VLQ10","2022-02-08","CAMP-4",0,38753,"bomba de inyección urea","quemado ","por sobrecalentamiento "]
["VLQ67","2022-02-08","CAMP-4",0,18804,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ19","2022-02-08","CAMP-3",4394.1,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR08","2022-02-09","CAMP-4",3847,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ24","2022-02-09","CAMP-1",3519,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ43","2022-02-09","CAMP-1",3974,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ56","2022-02-09","CAMP-4",0,27951,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ56","2022-02-09","CAMP-4",0,27951,"barra de cambios ","torcido ","por incorrecta calibración "]
["CAR15","2022-02-09","CAMP-4",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ23","2022-02-09","CAMP-3",4621.3,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ13","2022-02-10","CAMP-4",0,37116,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-02-10","CAMP-4",0,0,"vidrios cabina ","roto","por golpe con objeto "]
["CAR16","2022-02-10","CAMP-4",0,0,"sellos bomba freno ","deteriorado","por liquido de freno de baja calidad "]
["VLQ40","2022-02-10","CAMP-4",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ40","2022-02-10","CAMP-4",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ40","2022-02-10","CAMP-4",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ34","2022-02-10","CAMP-3",5113,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2022-02-10","CAMP-3",6073,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ63","2022-02-10","CAMP-1",0,60560,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2022-02-11","CAMP-4",0,32204,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-02-11","CAMP-4",0,19310,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-02-11","CAMP-4",0,28632,"tornillos","partido","por fatiga "]
["CAR15","2022-02-11","CAMP-4",0,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ23","2022-02-11","CAMP-3",4637.5,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ08","2022-02-11","CAMP-3",0,48150,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2022-02-12","CAMP-4",0,38876,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2022-02-12","CAMP-4",0,26864,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ30","2022-02-12","CAMP-1",4366,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ24","2022-02-12","CAMP-1",0,28817,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-02-12","CAMP-4",0,19299,"base del stop","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ49","2022-02-12","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ49","2022-02-12","CAMP-4",0,0,"barra de cambios ","torcido ","por incorrecta calibración "]
["VLQ31","2022-02-12","CAMP-4",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ31","2022-02-12","CAMP-4",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ43","2022-02-13","CAMP-1",4008,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-02-14","CAMP-4",0,28797,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ59","2022-02-14","CAMP-4",0,23704,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ30","2022-02-14","CAMP-1",4389,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ43","2022-02-14","CAMP-1",4020,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ27","2022-02-14","CAMP-1",4987,0,"retrovisor ","suelto ","por vibración "]
["VLQ16","2022-02-14","CAMP-3",4783.5,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ13","2022-02-14","CAMP-3",4653,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2022-02-15","CAMP-1",0,81950,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2022-02-15","CAMP-4",0,29431,"correa de distribución ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ23","2022-02-15","CAMP-3",4665.3,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ54","2022-02-15","CAMP-3",4705,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ04","2022-02-16","CAMP-1",0,9669,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2022-02-16","CAMP-1",0,40088,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-02-16","CAMP-4",0,0,"barra estabilizadora ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ02","2022-02-16","CAMP-4",0,88669,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ02","2022-02-16","CAMP-4",0,88669,"bujes amrotiguador cabina","desgastado","por fatiga "]
["VLQ06","2022-02-16","CAMP-4",0,29971,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ19","2022-02-16","CAMP-3",0,0,"freno de ahogo ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ23","2022-02-16","CAMP-3",4664,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ57","2022-02-17","CAMP-4",3631,33607,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ36","2022-02-17","CAMP-4",0,39425,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ02","2022-02-17","CAMP-4",0,28950,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ23","2022-02-17","CAMP-3",4674.1,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ28","2022-02-17","CAMP-3",0,43604,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ28","2022-02-18","CAMP-1",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ36","2022-02-20","CAMP-4",0,39751,"bomba embrague primaria ","obstruido","por corrosión "]
["VLQ02","2022-02-20","CAMP-4",0,88758,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ40","2022-02-20","CAMP-4",0,30785,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ29","2022-02-20","CAMP-3",0,0,"embrague ","desgastado","por exceso de fricción  "]
["VLQ28","2022-02-20","CAMP-3",0,0,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ15","2022-02-20","CAMP-3",4680.7,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ42","2022-02-20","CAMP-3",0,34733.3,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR06","2022-02-20","CAMP-3",3451,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ28","2022-02-20","CAMP-3",4366.1,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ20","2022-02-21","CAMP-4",0,36572,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ49","2022-02-21","CAMP-4",0,16732,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ49","2022-02-21","CAMP-4",0,16732,"baterias autocarpado","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ57","2022-02-21","CAMP-4",0,33991,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ32","2022-02-21","CAMP-3",0,0,"embrague ","desgastado","por exceso de fricción  "]
["VLQ64","2022-02-21","CAMP-3",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por aplastamiento "]
["VLQ16","2022-02-21","CAMP-3",6185.5,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR07","2022-02-22","CAMP-4",5626.4,0,"soporte dientes","desgastado","por abrasión "]
["CAR07","2022-02-22","CAMP-4",5626.4,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ31","2022-02-22","CAMP-4",0,39088,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ42","2022-02-22","CAMP-3",0,0,"cilindro freno de ahogo","quemado ","por fricción "]
["VLQ28","2022-02-22","CAMP-3",0,0,"tornillos","desgastado","por fatiga "]
["CAR10","2022-02-22","CAMP-3",0,0,"sellos bomba freno ","deteriorado","por liquido de freno de baja calidad "]
["VLQ52","2022-02-22","CAMP-3",5528.3,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ28","2022-02-22","CAMP-3",4376.8,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR16","2022-02-23","CAMP-4",3257.5,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ35","2022-02-23","CAMP-4",0,70068,"soporte del ventilador motor","roto","por vibración excesiva"]
["VLQ07","2022-02-23","CAMP-4",0,15155,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR07","2022-02-23","CAMP-4",5634,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ28","2022-02-23","CAMP-3",3819,9,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ20","2022-02-24","CAMP-4",0,36596,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ31","2022-02-24","CAMP-4",0,39196,"farolas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ31","2022-02-24","CAMP-4",0,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ57","2022-02-24","CAMP-4",0,34311,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ07","2022-02-24","CAMP-4",0,15210,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ07","2022-02-24","CAMP-4",0,15210,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ36","2022-02-24","CAMP-4",9,49284,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2022-02-24","CAMP-4",0,34311,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2022-02-24","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ64","2022-02-24","CAMP-3",4010.5,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ28","2022-02-24","CAMP-3",4387.3,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ44","2022-02-25","CAMP-4",0,0,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ41","2022-02-25","CAMP-4",0,32020,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ44","2022-02-25","CAMP-4",0,26712,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ50","2022-02-25","CAMP-4",0,33183,"plumillas limpia vidrios ","desgastado","por abrasión "]
["CAR18","2022-02-25","CAMP-3",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ16","2022-02-25","CAMP-3",6213.8,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR10","2022-02-25","CAMP-3",3832,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ14","2022-02-25","CAMP-3",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ07","2022-02-26","CAMP-4",0,15790,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-02-26","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ58","2022-02-26","CAMP-4",0,27790,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ58","2022-02-26","CAMP-4",0,27790,"guaya freno de servicio ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR16","2022-02-26","CAMP-4",3284,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ44","2022-02-26","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ58","2022-02-26","CAMP-4",0,0,"liquido de embrague ","contaminado","por presencia de aire "]
["VLQ44","2022-02-26","CAMP-4",0,26834,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ44","2022-02-26","CAMP-4",0,26834,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ44","2022-02-26","CAMP-4",0,26834,"platinas del volco","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ05","2022-02-26","CAMP-4",0,39978,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ05","2022-02-26","CAMP-4",0,39978,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ05","2022-02-26","CAMP-4",0,39978,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ64","2022-02-26","CAMP-3",3037,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2022-02-26","CAMP-3",5566,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ42","2022-02-27","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ19","2022-02-27","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2022-02-27","CAMP-3",4716,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2022-02-27","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ55","2022-02-28","CAMP-4",0,30451,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ57","2022-02-28","CAMP-4",0,34576,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ57","2022-02-28","CAMP-4",0,34550,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2022-02-28","CAMP-4",0,29717,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2022-02-28","CAMP-4",0,40597,"barra de dirección ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ16","2022-02-28","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR18","2022-02-28","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2022-02-28","CAMP-3",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ19","2022-02-28","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ19","2022-02-28","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ23","2022-02-28","CAMP-3",0,0,"soportes del motor ","roto","por vibración excesiva "]
["CAR08","2022-03-01","CAMP-4",3937,0,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["CAR28","2022-03-01","CAMP-4",608,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2022-03-01","CAMP-4",0,11622,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ36","2022-03-01","CAMP-4",0,40597,"bomba embrague primaria ","obstruido","por corrosión "]
["VLQ31","2022-03-01","CAMP-4",0,39916,"barra de cambios ","pegado ","por incorrecta calibración "]
["VLQ49","2022-03-01","CAMP-4",0,17010,"motor autocarpado","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ49","2022-03-01","CAMP-4",0,17010,"switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad "]
["VLQ28","2022-03-01","CAMP-3",5839,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2022-03-01","CAMP-3",4737,41191,"llantas","pinchado","por objeto punzante "]
["CAR27","2022-03-01","TUNEL-1",4338,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ14","2022-03-01","CAMP-3",0,0,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ29","2022-03-01","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ19","2022-03-01","CAMP-3",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ29","2022-03-01","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ29","2022-03-01","CAMP-3",0,0,"manguera a/c","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ14","2022-03-01","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ14","2022-03-01","CAMP-3",0,0,"manguera a/c","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ14","2022-03-01","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ19","2022-03-01","CAMP-3",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ20","2022-03-02","CAMP-4",0,36664,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ20","2022-03-02","CAMP-4",0,36664,"barra de cambios ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ67","2022-03-02","CAMP-4",0,26620,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2022-03-02","CAMP-4",0,38931,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2022-03-02","CAMP-4",0,39182,"switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad "]
["VLQ31","2022-03-02","CAMP-4",0,39454,"barra de cambios ","roto","golpe por impacto "]
["VLQ31","2022-03-02","CAMP-4",0,39454,"terminales de dirección","roto","golpe por impacto "]
["VLQ16","2022-03-02","CAMP-3",0,0,"bobina fan clutch","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ16","2022-03-02","CAMP-3",0,0,"sellos cilindro suspención ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ34","2022-03-02","CAMP-3",0,0,"sensor de oxigeno ","descalibrado ","por corrosión  "]
["VLQ34","2022-03-02","CAMP-3",0,0,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ52","2022-03-02","CAMP-3",0,0,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ22","2022-03-02","CAMP-4",0,0,"manguera a/c","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ22","2022-03-02","CAMP-4",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ6","2022-03-02","CAMP-4",0,0,"botonera a/c","roto","por incorrecta operación "]
["VLQ49","2022-03-03","CAMP-4",0,17085,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ56","2022-03-03","CAMP-4",0,25835,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2022-03-03","CAMP-4",0,34697,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ02","2022-03-03","CAMP-4",0,89150,"N/A","N/A","N/A"]
["VLQ69","2022-03-03","CAMP-4",0,19540,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["CAR07","2022-03-03","CAMP-4",5679,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ16","2022-03-03","CAMP-3",0,0,"sellos caja de dirección ","roto","por fricción "]
["CAR27","2022-03-03","CAMP-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR08","2022-03-04","CAMP-4",3963,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-03-04","CAMP-4",0,32587,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2022-03-04","CAMP-4",0,41078,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR27","2022-03-04","TUNEL-1",4374,0,"liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire"]
["CAR12","2022-03-04","TUNEL-1",3924,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ36","2022-03-04","CAMP-4",0,41078,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ36","2022-03-04","CAMP-4",0,41078,"barra de cambios ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ54","2022-03-04","CAMP-3",0,0,"tornillos","partido","por sobretensión "]
["VLQ30","2022-03-05","CAMP-1",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ46","2022-03-05","CAMP-4",0,30259,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2022-03-05","CAMP-4",0,41145,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2022-03-05","CAMP-4",0,78205,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ47","2022-03-05","CAMP-4",0,31378,"motor autocarpado","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ07","2022-03-05","CAMP-4",0,16075,"motor autocarpado","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ07","2022-03-05","CAMP-4",0,16075,"barra de dirección ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ07","2022-03-05","CAMP-4",0,16075,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ16","2022-03-05","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ16","2022-03-05","CAMP-3",0,0,"blower ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ56","2022-03-06","CAMP-4",0,28477,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-03-06","CAMP-4",0,21015,"correa de accesorios ","desgastado"," por abrasión "]
["VLQ23","2022-03-06","CAMP-3",0,0,"barra estabilizadora ","roto","golpe por impacto "]
["VLQ23","2022-03-06","CAMP-3",0,0,"bujes barra estabilizadora","desgastado","por fatiga "]
["VLQ40","2022-03-07","CAMP-4",0,31992,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2022-03-07","CAMP-4",0,30591,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-03-07","CAMP-4",0,16121,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-03-07","CAMP-4",0,27567,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-03-07","CAMP-4",0,19621,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ09","2022-03-07","CAMP-4",0,48478,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ06","2022-03-07","CAMP-4",0,30595,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ07","2022-03-07","CAMP-4",0,16098,"balineras","roto","golpe por impacto "]
["VLQ07","2022-03-07","CAMP-4",0,16098,"bujes rodamiento ","roto","golpe por impacto "]
["VLQ07","2022-03-07","CAMP-4",0,16098,"pines ","roto","golpe por impacto "]
["VLQ07","2022-03-07","CAMP-4",0,16098,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ22","2022-03-07","CAMP-4",0,39259,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ22","2022-03-07","CAMP-4",0,39259,"barra de cambios ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ44","2022-03-08","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-03-08","CAMP-4",0,16208,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-03-08","CAMP-4",0,32991,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2022-03-08","CAMP-4",0,32055,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-03-08","CAMP-4",3987,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ25","2022-03-09","CAMP-1",5374,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-03-09","CAMP-4",0,30540,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-03-09","CAMP-4",0,39649,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2022-03-09","CAMP-4",0,27757,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-03-09","CAMP-4",0,39633,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ56","2022-03-09","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ56","2022-03-09","CAMP-4",0,0,"barra de cambios ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ56","2022-03-09","CAMP-4",0,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR07","2022-03-09","CAMP-4",5721,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ44","2022-03-10","CAMP-4",0,27779,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2022-03-10","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2022-03-10","CAMP-3",0,0,"base de la transmisión ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ08","2022-03-10","CAMP-3",0,0,"cauchos transmisión ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ08","2022-03-10","CAMP-3",0,0,"tornillos","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ63","2022-03-10","CAMP-1",0,0,"sellos compresor de a/c","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ52","2022-03-11","CAMP-3",5356,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ21","2022-03-11","CAMP-1",4555,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2022-03-11","CAMP-1",0,41546,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2022-03-11","CAMP-4",0,27676,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2022-03-11","CAMP-3",0,55075,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2022-03-11","CAMP-1",0,0,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["VLQ47","2022-03-11","CAMP-4",0,31724,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ47","2022-03-11","CAMP-4",0,31724,"barra de cambios ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ67","2022-03-11","CAMP-4",0,21391,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ22","2022-03-11","CAMP-4",0,39396,"volco","deteriorado","por golpe con objeto "]
["VLQ22","2022-03-11","CAMP-4",0,39396,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ22","2022-03-11","CAMP-4",0,39396,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ08","2022-03-11","CAMP-3",0,0,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ64","2022-03-12","CAMP-3",0,55248,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2022-03-12","CAMP-3",0,41921,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ21","2022-03-12","CAMP-1",0,0,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["VLQ50","2022-03-12","CAMP-4",0,33605,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ50","2022-03-12","CAMP-4",0,33605,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ50","2022-03-12","CAMP-4",0,33605,"barra de cambios ","torcido ","golpe por impacto "]
["CAR10","2022-03-12","CAMP-3",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ52","2022-03-13","CAMP-3",0,45570,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2022-03-13","CAMP-3",5739,66564,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-03-13","CAMP-4",0,33433,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2022-03-13","CAMP-4",0,42129,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ28","2022-03-14","CAMP-3",5918,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR06","2022-03-14","CAMP-3",3552,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-03-14","CAMP-4",0,30882,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ46","2022-03-14","CAMP-4",0,30882,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ32","2022-03-15","CAMP-3",5751,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR20","2022-03-15","TUNEL-1",4469,0,"cadenas de ruedas ","partido","por incorrecto tensado "]
["CAR20","2022-03-15","TUNEL-1",4469,0,"liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire "]
["VLQ44","2022-03-15","CAMP-4",4227,28255,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ07","2022-03-15","CAMP-4",0,16816,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ58","2022-03-15","CAMP-4",0,28777,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR20","2022-03-15","TUNEL-1",4469,0,"cadenas de ruedas ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR20","2022-03-15","TUNEL-1",4469,0,"liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire "]
["VLQ57","2022-03-15","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por lubricación deficiente "]
["VLQ57","2022-03-15","CAMP-3",0,0,"sellos compresor de a/c","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ28","2022-03-16","CAMP-3",5923,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2022-03-16","CAMP-4",0,30885,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ06","2022-03-16","CAMP-4",0,30885,"barra de cambios ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ07","2022-03-16","CAMP-4",0,16742,"barra de cambios ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ07","2022-03-16","CAMP-4",0,16742,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ58","2022-03-16","CAMP-4",0,28777,"barra de cambios ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ06","2022-03-16","CAMP-4",0,33856,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ61","2022-03-16","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2022-03-17","CAMP-4",0,33698,"barra de cambios ","torcido ","por incorrecta calibración "]
["VLQ41","2022-03-17","CAMP-4",0,33698,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ06","2022-03-17","CAMP-4",0,30974,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ06","2022-03-17","CAMP-4",0,30974,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ57","2022-03-17","CAMP-4",0,35267,"barra de cambios ","torcido ","por incorrecta calibración "]
["VLQ57","2022-03-17","CAMP-4",0,35267,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ01","2022-03-17","CAMP-4",0,78318,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ01","2022-03-17","CAMP-4",0,78318,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por vibración "]
["VLQ01","2022-03-17","CAMP-4",0,78318,"stop ","quemado ","por presencia de humedad "]
["VLQ55","2022-03-17","CAMP-4",0,31672,"switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad "]
["VLQ59","2022-03-17","CAMP-4",0,24469,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ59","2022-03-17","CAMP-4",0,24469,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ01","2022-03-17","CAMP-4",0,78318,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ01","2022-03-17","CAMP-4",0,78318,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ01","2022-03-17","CAMP-4",0,78318,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ36","2022-03-17","CAMP-4",0,43370,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2022-03-17","CAMP-4",0,33698,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR21","2022-03-17","CAMP-4",3367,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR16","2022-03-17","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2022-03-17","CAMP-4",0,33698,"aceite hidraulico","contaminado","por presencia de particulas contaminantes "]
["CAR10","2022-03-17","CAMP-3",0,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ22","2022-03-17","CAMP-4",0,0,"tubos a/c","roto","por fatiga "]
["VLQ18","2022-03-17","CAMP-1",0,0,"botella freno ahogo","roto","golpe con objeto"]
["VLQ22","2022-03-17","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ08","2022-03-18","CAMP-3",4987,70786,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2022-03-18","CAMP-4",0,39331,"barra de cambios ","torcido ","por incorrecta calibración "]
["VLQ10","2022-03-18","CAMP-4",0,39331,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ10","2022-03-18","CAMP-4",0,39331,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ22","2022-03-18","CAMP-4",0,39987,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ22","2022-03-18","CAMP-4",0,39987,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ10","2022-03-18","CAMP-4",0,39331,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ69","2022-03-18","CAMP-4",0,19866,"barra de cambios ","torcido ","por incorrecta calibración "]
["VLQ69","2022-03-18","CAMP-4",0,19866,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ44","2022-03-18","CAMP-4",0,28575,"rotochamber","roto","por golpe con objetos"]
["VLQ44","2022-03-18","CAMP-4",0,28575,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ44","2022-03-18","CAMP-4",0,28575,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ22","2022-03-18","CAMP-4",0,39987,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ35","2022-03-18","CAMP-4",0,70501,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ27","2022-03-18","CAMP-1",0,0,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["VLQ19","2022-03-19","CAMP-3",6756,45613,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2022-03-19","CAMP-3",5751,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-03-19","CAMP-4",0,22211,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ41","2022-03-19","CAMP-4",0,34061,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ49","2022-03-19","CAMP-4",0,17611,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ49","2022-03-19","CAMP-4",0,17611,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ49","2022-03-19","CAMP-4",0,17611,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2022-03-19","CAMP-4",0,78385,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR12","2022-03-19","CAMP-1",4087,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR15","2022-03-20","CAMP-4",3053,0,"cadenas de ruedas ","destensionado ","por vibración "]
["VLQ02","2022-03-20","CAMP-4",0,39539,"balineras","roto"," golpe por impacto "]
["VLQ02","2022-03-20","CAMP-4",0,39539,"sellos caja de dirección ","roto","por fricción "]
["VLQ67","2022-03-20","CAMP-4",0,22367,"barra de cambios ","torcido ","por incorrecta calibración "]
["VLQ67","2022-03-20","CAMP-4",0,22367,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ58","2022-03-20","CAMP-4",0,29178,"barra de cambios ","torcido ","por incorrecta calibración "]
["VLQ58","2022-03-20","CAMP-4",0,29178,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR07","2022-03-20","CAMP-4",5752,0,"cadenas de ruedas ","partido","por tensión incorrecta "]
["VLQ28","2022-03-21","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-03-21","CAMP-4",0,28869,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ44","2022-03-21","CAMP-4",0,28869,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ55","2022-03-21","CAMP-4",0,31829,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ40","2022-03-21","CAMP-4",0,32960,"silla operador ","roto","por incorrecto uso "]
["VLQ40","2022-03-21","CAMP-4",0,32960,"rociadores del panoramico","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ40","2022-03-21","CAMP-4",0,32960,"barra de cambios ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ40","2022-03-21","CAMP-4",0,32960,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ41","2022-03-21","CAMP-4",0,39187,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ69","2022-03-21","CAMP-4",0,19962,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR26","2022-03-21","CAMP-1",939,0,"sellos bomba hidraulica ","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ23","2022-03-22","CAMP-3",4871,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2022-03-22","CAMP-3",5736,46103,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-03-22","CAMP-3",0,77158,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2022-03-22","CAMP-4",0,35669,"guarda barros ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ57","2022-03-22","CAMP-4",0,35669,"bomba de freno ","obstruido","por corrosión "]
["CAR15","2022-03-22","CAMP-4",3053,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ56","2022-03-22","CAMP-4",0,28884,"barra de cambios ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ56","2022-03-22","CAMP-4",0,28884,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ46","2022-03-22","CAMP-4",0,31514,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ46","2022-03-22","CAMP-4",0,31514,"barra de cambios ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ46","2022-03-22","CAMP-4",0,31514,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ46","2022-03-22","CAMP-4",0,31514,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ46","2022-03-22","CAMP-4",0,31514,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ40","2022-03-22","CAMP-4",0,33079,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ20","2022-03-22","CAMP-4",0,36835,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2022-03-23","CAMP-3",6401,43309,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2022-03-23","CAMP-3",3170,35685,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2022-03-23","CAMP-3",4982,38362,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2022-03-23","CAMP-3",0,55701,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ02","2022-03-23","CAMP-4",0,39624,"multiplicador ","roto","por incorrecta alineación entre la palanca de cambios, la varilla de cambios y la transmisión"]
["VLQ02","2022-03-23","CAMP-4",0,39624,"barra de dirección ","torcido ","por incorrecta alineación entre la palanca de cambios, la varilla de cambios y la transmisión"]
["VLQ02","2022-03-23","CAMP-4",0,39624,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ44","2022-03-23","CAMP-4",0,29159,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ35","2022-03-23","CAMP-4",0,70666,"bornes de bateria ","deteriorado","por corrosión quimica "]
["VLQ35","2022-03-23","CAMP-4",0,70666,"switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad "]
["VLQ3","2022-03-23","CAMP-4",0,70666,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-03-23","CAMP-4",0,29159,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ07","2022-03-23","CAMP-4",0,17437,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ67","2022-03-23","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ28","2022-03-23","CAMP-3",0,0,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ46","2022-03-24","CAMP-4",0,31815,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ66","2022-03-24","CAMP-4",0,27281,"cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión "]
["VLQ68","2022-03-24","CAMP-4",0,39857,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ40","2022-03-24","CAMP-4",0,33085,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["CAR07","2022-03-24","CAMP-4",5782,0,"dientes de cucharón","partido","golpe por impacto "]
["VLQ68","2022-03-24","CAMP-4",0,39857,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2022-03-24","CAMP-4",4135,34624,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ67","2022-03-24","CAMP-4",0,22840,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ58","2022-03-24","CAMP-4",0,39418,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR21","2022-03-24","CAMP-4",1561.2,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR1","2022-03-24","CAMP-4",3053.4,0,"liquido refrigerante ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ01","2022-03-24","CAMP-4",0,12022,"aceite de motor ","degradado ","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2022-03-24","CAMP-3",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ32","2022-03-24","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR28","2022-03-24","CAMP-4",703,0,"aceite de motor ","degradado ","por cumplimiento de vida util "]
["CAR28","2022-03-24","CAMP-4",703,0,"manguera de freno","roto","por abrasión "]
["CAR08","2022-03-24","CAMP-4",4075,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ16","2022-03-24","CAMP-3",0,0,"tornillos","desgastado","por fatiga "]
["CAR05","2022-03-25","CAMP-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ39","2022-03-25","CAMP-1",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ39","2022-03-25","CAMP-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ38","2022-03-25","CAMP-1",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ38","2022-03-25","CAMP-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ38","2022-03-25","CAMP-1",0,0,"motor blower ","pegado ","por acumulación de suciedad "]
["VLQ39","2022-03-25","CAMP-1",4421,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2022-03-25","CAMP-4",0,34105,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ32","2022-03-25","CAMP-3",0,0,"tornillos","desgastado","por fatiga "]
["VLQ08","2022-03-25","CAMP-3",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ08","2022-03-25","CAMP-3",0,0,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ49","2022-03-26","CAMP-4",0,17965,"guarda barros ","roto","por abrasión "]
["VLQ49","2022-03-26","CAMP-4",0,17965,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ08","2022-03-26","CAMP-3",0,0,"motor autocarpado","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ54","2022-03-26","CAMP-3",0,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ54","2022-03-26","CAMP-3",0,0,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por vibración "]
["VLQ02","2022-03-26","CAMP-4",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ02","2022-03-26","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ02","2022-03-26","CAMP-4",0,0,"motor blower ","pegado ","por acumulación de suciedad "]
["VLQ23","2022-03-27","CAMP-3",0,0,"terminales de dirección","desgastado","por incorrecta calibración "]
["VLQ54","2022-03-27","CAMP-3",9410,0,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ54","2022-03-27","CAMP-3",9410,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ39","2022-03-28","CAMP-1",4441,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ21","2022-03-28","CAMP-1",0,46767,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR16","2022-03-28","CAMP-4",3463,0,"filtros de aire ","deteriorado","por presencia de particulas contaminantes "]
["CAR16","2022-03-28","CAMP-4",3463,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ46","2022-03-28","CAMP-4",4241,0,"protector tanque combustible ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ46","2022-03-28","CAMP-4",4241,0,"abrazaderas","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ01","2022-03-28","CAMP-4",0,18520,"filtro secador de aire ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ01","2022-03-28","CAMP-4",0,18520,"soporte ventilador ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ01","2022-03-28","CAMP-4",0,18520,"manguera liquido refrigerante ","roto","por sobrecalentamiento "]
["VLQ67","2022-03-28","CAMP-4",0,26390,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ07","2022-03-28","CAMP-4",0,18159,"filtro secador de aire ","roto","por sobresión"]
["VLQ07","2022-03-28","CAMP-4",0,18159,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ07","2022-03-28","CAMP-4",0,18159,"amortiguadores  de cabina ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ36","2022-03-28","CAMP-4",0,44068,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ10","2022-03-28","CAMP-4",0,39806,"radiador ","roto","golpe por impacto "]
["VLQ10","2022-03-28","CAMP-4",0,39806,"manguera liquido refrigerante ","roto","por sobrecalentamiento "]
["VLQ10","2022-03-28","CAMP-4",0,39806,"amortiguadores","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ66","2022-03-29","CAMP-4",0,34206,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ10","2022-03-29","CAMP-4",0,39806,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ10","2022-03-29","CAMP-4",0,39806,"tapa radiador","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR15","2022-03-29","CAMP-4",3058,0,"enfriador de refrigerante ","roto","por vibración excesiva"]
["CAR15","2022-03-29","CAMP-4",3058,0,"sellos de culata ","desgastado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ64","2022-03-30","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por lubricación deficiente "]
["VLQ66","2022-03-30","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ59","2022-03-30","CAMP-4",0,24954,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ23","2022-03-30","CAMP-3",0,0,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ08","2022-03-31","CAMP-3",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ08","2022-03-31","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ64","2022-03-31","CAMP-3",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ64","2022-03-31","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por lubricación deficiente "]
["VLQ38","2022-03-31","CAMP-1",0,42689,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ25","2022-03-31","CAMP-1",5607,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-03-31","CAMP-4",0,41376,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ31","2022-03-31","CAMP-4",0,41376,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ31","2022-03-31","CAMP-4",0,41376,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ34","2022-03-31","CAMP-3",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ34","2022-03-31","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por lubricación deficiente "]
["VLQ62","2022-04-01","CAMP-4",0,363,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ25","2022-04-01","CAMP-1",0,5623,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-04-01","CAMP-4",0,41376,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ02","2022-04-01","CAMP-4",0,90191,"terminales de dirección","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ03","2022-04-01","CAMP-4",0,39945,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["CAR10","2022-04-01","CAMP-3",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ54","2022-04-01","CAMP-3",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ54","2022-04-01","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ54","2022-04-01","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por lubricación deficiente "]
["VLQ54","2022-04-01","CAMP-3",0,0,"manguera a/c","roto","por fatiga "]
["VLQ09","2022-04-02","CAMP-4",0,49149,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ24","2022-04-02","CAMP-1",3186,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ43","2022-04-02","CAMP-1",0,6591,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-04-02","CAMP-3",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ34","2022-04-02","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ34","2022-04-02","CAMP-3",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ10","2022-04-02","CAMP-4",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ10","2022-04-02","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ10","2022-04-02","CAMP-4",0,0,"blower ","pegado ","por acumulación de suciedad "]
["VLQ47","2022-04-02","CAMP-4",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ47","2022-04-02","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ47","2022-04-02","CAMP-4",0,0,"blower ","pegado ","por acumulación de suciedad "]
["VLQ29","2022-04-03","CAMP-3",0,0,"motor de arranque ","pegado ","por objeto presente en el interior "]
["VLQ21","2022-04-03","CAMP-1",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ21","2022-04-03","CAMP-1",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ49","2022-04-04","CAMP-4",0,18496,"switch de luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ31","2022-04-04","CAMP-4",0,41446,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ35","2022-04-04","CAMP-4",0,71453,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ41","2022-04-04","CAMP-4",0,39470,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ62","2022-04-05","CAMP-4",0,0,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ62","2022-04-05","CAMP-4",0,363,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ62","2022-04-05","CAMP-4",0,363,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ22","2022-04-05","CAMP-4",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ55","2022-04-06","CAMP-4",0,33718,"tornillos","partido","por fatiga "]
["VLQ55","2022-04-06","CAMP-4",0,33718,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ44","2022-04-06","CAMP-4",0,30493,"soporte stop","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ44","2022-04-06","CAMP-4",0,30493,"tornillos","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ22","2022-04-06","CAMP-4",0,41014,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ62","2022-04-06","CAMP-4",0,363,"volco ","roto","por incorrecta operación del equipo "]
["VLQ62","2022-04-06","CAMP-4",0,363,"platinas del volco","roto","por incorrecta operación del equipo "]
["VLQ62","2022-04-06","CAMP-4",0,363,"bujes del volco ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ62","2022-04-06","CAMP-4",0,363,"cilindro levante de cabina ","torcido ","por incorrecta operación del equipo "]
["VLQ62","2022-04-06","CAMP-4",0,363,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ62","2022-04-06","CAMP-4",0,363,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ62","2022-04-06","CAMP-4",0,363,"tanque de urea","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ62","2022-04-06","CAMP-4",0,363,"tanque de combustible ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ23","2022-04-06","CAMP-4",4986,44695,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ25","2022-04-06","CAMP-1",5672,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-04-06","CAMP-4",4148,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-04-07","CAMP-3",9473,78868,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-04-07","CAMP-4",0,32976,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-04-07","CAMP-4",0,24551,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2022-04-07","CAMP-4",0,34247,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2022-04-07","CAMP-4",0,32554,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ24","2022-04-07","CAMP-1",0,0,"compresor de a/c","suelto ","por vibración excesiva "]
["VLQ31","2022-04-07","CAMP-4",0,41932,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ55","2022-04-07","CAMP-4",4176,33878,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ06","2022-04-07","CAMP-4",0,32544,"protector ventilador ","suelto ","por vibración excesiva "]
["VLQ02","2022-04-07","CAMP-4",0,90789,"soporte stop","torcido ","por golpe con objeto "]
["CAR25","2022-04-07","CAMP-3",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR25","2022-04-07","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ64","2022-04-08","CAMP-3",3276,57533,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-04-08","CAMP-4",0,42932,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2022-04-08","CAMP-3",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ53","2022-04-08","CAMP-3",0,0,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ13","2022-04-08","CAMP-4",0,37668,"cilindro bomba clutch","desgastado","por fatiga "]
["VLQ36","2022-04-08","CAMP-4",4474,0,"vidrios cabina ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ67","2022-04-08","CAMP-4",0,24676,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ08","2022-04-09","CAMP-3",5110,72954,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2022-04-09","CAMP-3",5110,72954,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ29","2022-04-09","CAMP-3",6634,"46184 Km","llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2022-04-09","CAMP-3",5002,45184,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2022-04-09","CAMP-3",5871,"47028 Km","llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-04-09","CAMP-3",5482,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2022-04-09","CAMP-1",0,43202,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-04-09","CAMP-4",0,36875,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2022-04-09","CAMP-4",0,30833,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2022-04-09","CAMP-4",0,20695,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2022-04-09","CAMP-4",0,37677,"barra de dirección ","torcido ","por carga fuera de la normativa"]
["VLQ36","2022-04-09","CAMP-4",0,44795,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ16","2022-04-10","CAMP-3",6676,43730,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ29","2022-04-10","CAMP-3",6641,46218,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2022-04-10","CAMP-1",0,86671,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ04","2022-04-10","CAMP-1",0,96943,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ30","2022-04-10","CAMP-1",4742,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2022-04-10","CAMP-4",0,34477,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2022-04-10","CAMP-4",0,37678,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ17","2022-04-10","CAMP-1",0,0,"amortiguadores","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ16","2022-04-10","CAMP-3",0,0,"tornillos","partido","por fatiga"]
["VLQ35","2022-04-10","CAMP-4",0,71706,"sellos botella dirección","roto","por sobrepresion en el sistema hidraulico "]
["VLQ19","2022-04-11","CAMP-3",6893,46240,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ42","2022-04-11","CAMP-3",3667,29280,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2022-04-11","CAMP-4",0,34485,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-04-11","CAMP-4",0,37015,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-04-11","CAMP-4",0,36984,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2022-04-11","CAMP-4",0,36857,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-04-11","CAMP-4",0,19650,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2022-04-11","CAMP-4",0,17701,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ45","2022-04-11","CAMP-1",0,0,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ45","2022-04-11","CAMP-1",0,0,"resorte banda freno","partido","por fatiga "]
["VLQ41","2022-04-11","CAMP-4",0,37015,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ02","2022-04-11","CAMP-4",0,20236,"bobina de luces","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ68","2022-04-11","CAMP-4",0,40251,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ69","2022-04-11","CAMP-4",0,20745,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ19","2022-04-11","CAMP-3",7151,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2022-04-11","CAMP-1",0,0,"embrague compresor ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ52","2022-04-12","CAMP-3",5903,46170,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2022-04-12","CAMP-4",0,4168,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR24","2022-04-12","CAMP-4",2908,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2022-04-12","CAMP-4",0,20798,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2022-04-12","CAMP-4",0,36919,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2022-04-12","CAMP-4",0,31363,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-04-12","CAMP-4",0,19773,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2022-04-12","CAMP-4",0,34533,"valvula de presión ","agrietada ","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ55","2022-04-12","CAMP-4",0,34533,"barra de cambios ","suelto ","por desajuste en la conexión del embrague "]
["VLQ09","2022-04-12","CAMP-4",0,49510,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ23","2022-04-13","CAMP-3",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["CAR01","2022-04-13","CAMP-4",4718,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2022-04-13","CAMP-4",0,34643,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2022-04-13","CAMP-4",0,40474,"tanque de combustible ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ10","2022-04-13","CAMP-4",0,40474,"protector tanque combustible","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ24","2022-04-13","CAMP-1",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ24","2022-04-13","CAMP-1",0,0,"correa de accesorios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ08","2022-04-14","CAMP-3",4762,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2022-04-14","CAMP-3",5988,45278,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2022-04-14","CAMP-3",0,0,"tapa tanque combustible ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ14","2022-04-14","CAMP-3",0,0,"tapa tanque combustible ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ39","2022-04-14","CAMP-1",0,4549,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2022-04-14","CAMP-1",0,43406,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ02","2022-04-14","CAMP-4",0,90789,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2022-04-14","CAMP-4",0,42001,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ45","2022-04-14","CAMP-1",0,0,"terminales de dirección","desgastado","por incorrecta calibración "]
["VLQ40","2022-04-14","CAMP-4",0,34586,"filtro secador de aire ","obstruido","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ40","2022-04-14","CAMP-4",0,34586,"manguera de aire ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ46","2022-04-14","CAMP-4",0,33747,"luces","quemado ","por presencia de humedad "]
["VLQ06","2022-04-14","CAMP-4",0,33629,"cilindro bomba clutch","desgastado","por fatiga "]
["CAR08","2022-04-14","CAMP-4",4197,0,"manguera hidraulica ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ34","2022-04-15","CAMP-3",8070,55134,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2022-04-15","CAMP-3",3314,58453,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-04-15","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ34","2022-04-15","CAMP-3",0,0,"barra de dirección ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ34","2022-04-15","CAMP-3",0,0,"relé cambio de luces","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ24","2022-04-15","CAMP-1",0,32397,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-04-15","CAMP-4",0,31463,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-04-15","CAMP-4",0,20150,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-04-15","CAMP-4",0,25970,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2022-04-15","CAMP-4",0,11180,"correa de distribución ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ06","2022-04-15","CAMP-4",0,33714,"base autocarpado","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ47","2022-04-15","CAMP-4",0,33492,"motor autocarpado","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ06","2022-04-15","CAMP-4",0,17780,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ69","2022-04-15","CAMP-4",0,20939,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ29","2022-04-16","CAMP-3",6685,46770,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ39","2022-04-16","CAMP-1",4568,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2022-04-16","CAMP-4",0,37310,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2022-04-16","CAMP-4",0,31964,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ20","2022-04-16","CAMP-4",0,37148,"sello eje cardan","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ49","2022-04-16","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ49","2022-04-16","CAMP-4",0,0,"blower ","pegado ","por acumulación de suciedad "]
["VLQ49","2022-04-16","CAMP-4",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ23","2022-04-17","CAMP-3",0,0,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ68","2022-04-17","CAMP-4",0,40438,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-04-17","CAMP-4",0,37814,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-04-17","CAMP-4",0,26175,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-04-17","CAMP-4",0,31666,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR07","2022-04-17","CAMP-4",5992,0,"cucharón ","roto","por incorrecta operación "]
["VLQ40","2022-04-17","CAMP-4",0,35301,"tanque de combustible ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ31","2022-04-17","CAMP-4",4309,0,"pescador de combustible ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ68","2022-04-17","CAMP-4",0,40438,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ44","2022-04-17","CAMP-4",0,31666,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ31","2022-04-17","CAMP-4",0,43102,"filtros de aire ","deteriorado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2022-04-17","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ16","2022-04-17","CAMP-3",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ19","2022-04-17","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ23","2022-04-17","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ23","2022-04-17","CAMP-3",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR04","2022-04-18","CAMP-3",4542,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2022-04-18","CAMP-3",0,0,"valvula de presión ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ28","2022-04-18","CAMP-3",0,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ30","2022-04-18","CAMP-1",0,70496,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-04-18","CAMP-4",0,43132,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-04-18","CAMP-4",0,20448,"liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire"]
["VLQ07","2022-04-18","CAMP-4",0,20448,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ57","2022-04-18","CAMP-4",0,37428,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ57","2022-04-18","CAMP-4",0,37428,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ57","2022-04-18","CAMP-4",0,37428,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ46","2022-04-18","CAMP-4",4433,0,"tornillos","desgastado","por fatiga "]
["VLQ55","2022-04-18","CAMP-4",0,35469,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ07","2022-04-18","CAMP-4",0,20448,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ31","2022-04-18","CAMP-4",0,43152,"tornillos","desgastado","por fatiga "]
["VLQ31","2022-04-18","CAMP-4",0,43152,"motor autocarpado","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ31","2022-04-18","CAMP-4",0,43152,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ31","2022-04-18","CAMP-4",0,43152,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ31","2022-04-18","CAMP-4",0,43152,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ11","2022-04-18","CAMP-3",0,0,"manguera a/c","roto","por fatiga "]
["VLQ16","2022-04-19","CAMP-3",0,0,"tornillos","deteriorado"," por corrosión "]
["VLQ16","2022-04-19","CAMP-3",0,0,"correa de accesorios ","roto","por tiempo de vida util "]
["VLQ66","2022-04-19","CAMP-4",0,32264,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-04-19","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2022-04-19","CAMP-4",0,32223,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-04-19","CAMP-4",0,37984,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ02","2022-04-19","CAMP-4",0,91017,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2022-04-19","CAMP-4",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ58","2022-04-19","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ41","2022-04-19","CAMP-4",0,37948,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ41","2022-04-19","CAMP-4",0,37948,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por vibración"]
["VLQ31","2022-04-19","CAMP-4",0,0,"tornillos","desgastado","por fatiga "]
["VLQ31","2022-04-19","CAMP-4",0,43202,"parachoques delantero","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ31","2022-04-19","CAMP-4",0,43202,"farolas ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ38","2022-04-20","CAMP-4",0,32342,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2022-04-20","CAMP-4",0,45366,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-04-20","CAMP-4",0,34061,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ49","2022-04-20","CAMP-4",0,19268,"barra de cambios ","torcido ","por incorrecta calibración "]
["VLQ49","2022-04-20","CAMP-4",0,19268,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ58","2022-04-20","CAMP-4",0,32331,"bomba embrague primaria ","obstruido","por corrosión "]
["VLQ58","2022-04-20","CAMP-4",0,32225,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ01","2022-04-21","CAMP-4",0,78976,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2022-04-21","CAMP-4",0,42636,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-04-21","CAMP-4",0,31907,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-04-21","CAMP-4",0,34179,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ38","2022-04-21","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2022-04-22","CAMP-3",5956,47427,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR10","2022-04-22","CAMP-3",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ22","2022-04-22","CAMP-4",0,42727,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ62","2022-04-22","CAMP-4",0,925,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ62","2022-04-22","CAMP-4",0,925,"motor de arranque ","quemado ","por sobrecarga de corriente "]
["VLQ62","2022-04-22","CAMP-4",0,925,"bandas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ62","2022-04-22","CAMP-4",0,925,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ30","2022-04-22","CAMP-1",0,70811,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ39","2022-04-22","CAMP-1",4618,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-04-22","CAMP-4",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ53","2022-04-23","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ52","2022-04-23","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ16","2022-04-23","CAMP-3",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ16","2022-04-23","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ22","2022-04-23","CAMP-4",0,42847,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ59","2022-04-23","CAMP-4",0,25862,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR24","2022-04-23","CAMP-4",2971,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-04-23","CAMP-4",0,26704,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2022-04-23","CAMP-4",0,45603,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ04","2022-04-24","CAMP-1",0,0,"botella freno ahogo","roto","golpe con objeto"]
["CAR16","2022-04-24","CAMP-4",3629,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-04-24","CAMP-4",4280,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ30","2022-04-24","CAMP-1",0,70872,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR04","2022-04-24","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR04","2022-04-24","CAMP-3",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR06","2022-04-25","CAMP-3",0,0,"tornillos","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ46","2022-04-25","CAMP-4",0,34513,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2022-04-25","CAMP-4",0,34365,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2022-04-25","CAMP-4",0,32699,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ20","2022-04-25","CAMP-4",0,0,"freno de ahogo ","roto","por sobresión"]
["VLQ69","2022-04-25","CAMP-4",0,21379,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ69","2022-04-25","CAMP-4",0,21379,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR08","2022-04-25","CAMP-4",4294,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ46","2022-04-25","CAMP-4",0,34513,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ46","2022-04-25","CAMP-4",0,34513,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ40","2022-04-25","CAMP-4",0,34517,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ40","2022-04-25","CAMP-4",0,34517,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ56","2022-04-25","CAMP-4",0,30135,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ56","2022-04-25","CAMP-4",0,30135,"volco ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ56","2022-04-25","CAMP-4",0,30135,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ24","2022-04-25","CAMP-1",0,32683,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2022-04-26","CAMP-3",5159,73911,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2022-04-26","CAMP-3",5962,47473,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2022-04-26","CAMP-4",0,21379,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-04-26","CAMP-4",0,43712,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2022-04-26","CAMP-4",0,35984,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-04-26","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2022-04-26","CAMP-4",0,34436,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ09","2022-04-26","CAMP-4",0,50111,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2022-04-26","CAMP-1",0,77411,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ30","2022-04-26","CAMP-1",0,71008,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR01","2022-04-26","CAMP-4",4835,0,"cableado eléctrico ","desconectado","por vibración "]
["CAR01","2022-04-26","CAMP-4",4835,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR01","2022-04-26","CAMP-4",4835,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["CAR06","2022-04-26","CAMP-3",0,0,"blower ","pegado ","por acumulación de suciedad "]
["CAR06","2022-04-26","CAMP-3",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR06","2022-04-26","CAMP-3",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ14","2022-04-27","CAMP-3",4114,42464,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2022-04-27","CAMP-3",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ44","2022-04-27","CAMP-4",0,32463,"tornillos","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ67","2022-04-27","CAMP-4",0,27009,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ67","2022-04-27","CAMP-4",0,27009,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ67","2022-04-27","CAMP-4",0,27009,"tuerca ","suelto ","por vibración excesiva"]
["VLQ06","2022-04-27","CAMP-4",0,34448,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-04-27","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2022-04-27","CAMP-1",0,67097,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ17","2022-04-27","CAMP-1",0,82214,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ04","2022-04-27","CAMP-1",0,198467,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR02","2022-04-27","CAMP-4",3636,0,"guaya freno de servicio ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR02","2022-04-27","CAMP-4",3636,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión "]
["CAR02","2022-04-27","CAMP-4",3636,0,"fusibles luces ","quemado ","por sobretensión "]
["VLQ53","2022-04-28","CAMP-3",5189,39315,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR04","2022-04-28","CAMP-3",4563,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ62","2022-04-28","CAMP-4",0,1164,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-04-28","CAMP-4",4305,0,"juntas servotransmisión ","deteriorado","por sobrelentamiento"]
["CAR08","2022-04-28","CAMP-4",4305,0,"juntas del carter ","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ22","2022-04-28","CAMP-4",0,43379,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ41","2022-04-28","CAMP-4",0,38774,"barra de dirección ","torcido ","por carga fuera de la normativa"]
["VLQ07","2022-04-28","CAMP-4",0,21215,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR18","2022-04-28","CAMP-3",0,0,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["CAR18","2022-04-28","CAMP-3",0,0,"motor limpia parabrisas","pegado ","por insuficiente lubricación "]
["CAR18","2022-04-28","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","desconectado","por vibración "]
["VLQ53","2022-04-28","CAMP-3",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ01","2022-04-28","CAMP-4",0,79116,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ01","2022-04-28","CAMP-4",0,79116,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ01","2022-04-28","CAMP-4",0,79116,"manija puerta ","roto","por fatiga "]
["CAR16","2022-04-28","CAMP-4",3651,0,"llantas","desgastado","por abrasión "]
["CAR16","2022-04-28","CAMP-4",3651,0,"escalera cabina","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ62","2022-04-28","CAMP-4",0,0,"blower ","pegado ","por acumulación de suciedad "]
["VLQ62","2022-04-28","CAMP-4",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ62","2022-04-28","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ46","2022-04-29","CAMP-4",0,35040,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por vibración "]
["VLQ46","2022-04-29","CAMP-4",0,35040,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ06","2022-04-29","CAMP-4",0,34659,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ06","2022-04-29","CAMP-4",0,34659,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR16","2022-04-29","CAMP-4",3658,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR08","2022-04-29","CAMP-4",4313,0,"juntas servotransmisión ","deteriorado","por sobrelentamiento"]
["VLQ29","2022-04-29","CAMP-4",0,43416,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2022-04-29","CAMP-4",0,46249,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-04-29","CAMP-4",0,27159,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-04-29","CAMP-4",0,32727,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-04-29","CAMP-4",0,35040,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2022-04-29","CAMP-4",0,37908,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ13","2022-04-29","CAMP-4",0,37908,"juntas carter transmisión","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ13","2022-04-29","CAMP-4",0,37908,"bujes amrotiguador cabina","desgastado","por fatiga "]
["VLQ53","2022-04-30","CAMP-3",0,0,"bomba embrague secundaria ","obstruido","por corrosión "]
["VLQ10","2022-04-30","CAMP-4",0,41245,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ10","2022-04-30","CAMP-4",0,41245,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ36","2022-04-30","CAMP-4",0,46479,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ46","2022-04-30","CAMP-4",0,35073,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2022-04-30","CAMP-4",0,41245,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ43","2022-04-30","CAMP-1",6822,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2022-04-30","CAMP-3",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ68","2022-05-01","CAMP-4",0,40641,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2022-05-01","CAMP-3",0,0,"cilindro freno de ahogo","suelto ","por golpe con objeto "]
["VLQ58","2022-05-01","CAMP-4",0,33528,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR10","2022-05-01","CAMP-4",4103,0,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["CAR10","2022-05-01","CAMP-4",4103,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ67","2022-05-01","CAMP-4",0,27405,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2022-05-01","CAMP-4",0,46479,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2022-05-01","CAMP-4",0,34520,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2022-05-01","CAMP-4",0,79272,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["CAR08","2022-05-01","CAMP-4",4324,0,"dientes de cucharón","partido","golpe por impacto "]
["VLQ29","2022-05-01","CAMP-1",0,46580,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2022-05-01","CAMP-3",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ08","2022-05-01","CAMP-3",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ42","2022-05-02","CAMP-3",3712,29872,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2022-05-02","CAMP-1",0,0,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ22","2022-05-02","CAMP-4",0,43559,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-05-02","CAMP-4",0,33042,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ39","2022-05-02","CAMP-1",0,28070,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2022-05-02","CAMP-1",0,45501,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2022-05-02","CAMP-1",0,67220,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR16","2022-05-02","CAMP-4",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR16","2022-05-02","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ34","2022-05-03","CAMP-3",5573,81165,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2022-05-03","CAMP-3",5218,39476,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2022-05-03","CAMP-3",6006,47712,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ42","2022-05-03","CAMP-3",3712,29872,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ53","2022-05-03","CAMP-3",0,0,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ17","2022-05-03","CAMP-1",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["CAR08","2022-05-03","CAMP-4",4340,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ36","2022-05-03","CAMP-4",0,46577,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2022-05-03","CAMP-4",0,43625,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ20","2022-05-03","CAMP-4",0,37280,"master baterias","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ25","2022-05-03","CAMP-1",5917,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ42","2022-05-04","CAMP-3",3712,29872,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-05-04","CAMP-4",0,44449,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ40","2022-05-04","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ59","2022-05-04","CAMP-4",0,26222,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ59","2022-05-04","CAMP-4",0,26222,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR16","2022-05-04","CAMP-4",3673,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2022-05-04","CAMP-4",0,35204,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-05-04","CAMP-4",0,27530,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-05-04","CAMP-4",9352,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-05-04","CAMP-4",0,21691,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2022-05-04","CAMP-4",0,33736,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-05-05","CAMP-4",0,33124,"carpa volco","roto","por abrasión "]
["VLQ44","2022-05-05","CAMP-4",0,33124,"careta protectora ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ38","2022-05-11","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2022-05-11","CAMP-3",6027,47856,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-05-11","CAMP-4",0,27629,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ49","2022-05-11","CAMP-4",0,19723,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2022-05-11","CAMP-4",0,36700,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ06","2022-05-11","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ06","2022-05-11","CAMP-4",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ30","2022-05-12","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR25","2022-05-12","CAMP-3",2862,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ02","2022-05-12","CAMP-4",0,91629,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ40","2022-05-12","CAMP-4",0,36700,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-05-12","CAMP-4",0,21988,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ43","2022-05-13","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2022-05-13","CAMP-3",5254,76208,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2022-05-13","CAMP-3",3414,60992,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR25","2022-05-13","CAMP-3",2863,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-05-13","CAMP-4",0,27843,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ09","2022-05-13","CAMP-4",0,50540,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ50","2022-05-13","CAMP-4",0,35979,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ31","2022-05-13","CAMP-4",0,44580,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ09","2022-05-13","CAMP-4",0,50540,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-05-13","CAMP-4",0,27843,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2022-05-13","CAMP-4",0,33865,"motor limpia parabrisas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ58","2022-05-13","CAMP-4",0,33865,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ06","2022-05-13","CAMP-4",0,50540,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ16","2022-05-14","CAMP-3",1365,44428,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2022-05-14","CAMP-4",0,339484,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-05-14","CAMP-4",0,21988,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-05-14","CAMP-4",0,35905,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ04","2022-05-14","CAMP-4",0,33778,"barra de dirección ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ01","2022-05-14","CAMP-4",0,79363,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ56","2022-05-14","CAMP-4",0,30782,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2022-05-14","CAMP-4",0,79663,"escalera cabina","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ01","2022-05-14","CAMP-4",0,79663,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ01","2022-05-14","CAMP-4",0,79663,"barra de dirección ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ41","2022-05-14","CAMP-4",0,0,"embrague compresor ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ30","2022-05-15","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ30","2022-05-15","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ21","2022-05-15","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ43","2022-05-15","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ18","2022-05-15","CAMP-1",0,0,"embrague ","desgastado","por fricción excesiva "]
["VLQ64","2022-05-15","CAMP-3",0,0,"vidrios cabina ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ22","2022-05-15","CAMP-4",0,44124,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR28","2022-05-15","CAMP-4",846,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-05-15","CAMP-4",0,28127,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-05-15","CAMP-4",0,34020,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ56","2022-05-15","CAMP-4",0,30824,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-05-15","CAMP-4",0,28128,"soportes cableado electrico","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ52","2022-05-16","CAMP-3",6077,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2022-05-16","CAMP-3",6956,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-05-16","CAMP-4",0,34120,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2022-05-16","CAMP-4",0,72983,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ68","2022-05-16","CAMP-4",0,40849,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR07","2022-05-16","CAMP-4",6225,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-05-16","CAMP-4",0,34165,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2022-05-16","CAMP-4",0,36974,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ02","2022-05-16","CAMP-4",0,91992,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-05-16","CAMP-4",0,21991,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ22","2022-05-16","CAMP-4",0,44337,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ69","2022-05-16","CAMP-4",0,22023,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ69","2022-05-16","CAMP-4",0,22023,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ41","2022-05-16","CAMP-4",0,40318,"bandas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ68","2022-05-16","CAMP-4",0,40848,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ41","2022-05-16","CAMP-4",0,40378,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ41","2022-05-16","CAMP-4",0,40318,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ07","2022-05-16","CAMP-4",0,21988,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ07","2022-05-16","CAMP-4",0,21988,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ07","2022-05-16","CAMP-4",0,21988,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ16","2022-05-17","CAMP-3",1469,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2022-05-17","CAMP-3",5240,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-05-17","CAMP-4",0,21991,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2022-05-17","CAMP-4",0,79460,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2022-05-17","CAMP-4",0,44339,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR28","2022-05-17","CAMP-4",850,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-05-17","CAMP-4",4412,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2022-05-17","CAMP-4",0,47216,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2022-05-17","CAMP-4",0,34420,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ68","2022-05-17","CAMP-4",0,40874,"grillete ","partido","golpe por impacto "]
["VLQ68","2022-05-17","CAMP-4",0,40874,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ49","2022-05-17","CAMP-4",0,20266,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ36","2022-05-17","CAMP-4",0,47257,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ49","2022-05-17","CAMP-4",0,20068,"motor autocarpado","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ49","2022-05-17","CAMP-4",0,20068,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ22","2022-05-17","CAMP-4",0,44397,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ22","2022-05-17","CAMP-4",0,44397,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ22","2022-05-17","CAMP-4",0,44397,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ55","2022-05-18","CAMP-4",0,32071,"tapón del carter ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ55","2022-05-18","CAMP-4",0,32071,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ55","2022-05-18","CAMP-4",0,32071,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ58","2022-05-18","CAMP-4",0,34072,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ58","2022-05-18","CAMP-4",0,34072,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ19","2022-05-18","CAMP-3",6979,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-05-18","CAMP-4",0,28539,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2022-05-18","CAMP-3",0,48296,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2022-05-18","CAMP-3",0,14072,"sellos embrague ","deteriorado","por sobrepresión "]
["VLQ36","2022-05-18","CAMP-4",0,47519,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-05-18","CAMP-4",0,44025,"bomba de freno ","obstruido","por corrosión "]
["VLQ55","2022-05-18","CAMP-4",0,37268,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ55","2022-05-18","CAMP-4",0,37268,"cadenas compuerta volco","partido","golpe por impacto "]
["VLQ31","2022-05-18","CAMP-4",0,44887,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ24","2022-05-18","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-05-19","CAMP-4",0,28550,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ55","2022-05-19","CAMP-4",0,37426,"cadenas compuerta volco","partido","golpe por impacto "]
["VLQ55","2022-05-19","CAMP-4",0,37426,"ganchos volco","partido","golpe por impacto "]
["VLQ55","2022-05-19","CAMP-4",0,37426,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ52","2022-05-19","CAMP-3",6115,48346,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2022-05-19","CAMP-3",6993,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-05-19","CAMP-4",9425,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ42","2022-05-19","CAMP-4",3741,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR21","2022-05-19","CAMP-4",1841,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR28","2022-05-19","CAMP-4",873,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-05-19","CAMP-4",0,22010,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2022-05-19","CAMP-4",0,44954,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ21","2022-05-19","CAMP-1",0,48999,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR15","2022-05-19","CAMP-3",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["CAR15","2022-05-19","CAMP-3",0,0,"base de manguera ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ25","2022-05-19","CAMP-1",0,0,"rodamiento ruedas","desgastado","por fricción "]
["VLQ25","2022-05-19","CAMP-1",0,0,"rodamiento ruedas","desgastado","por fricción "]
["CAR08","2022-05-19","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR08","2022-05-19","CAMP-4",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR08","2022-05-19","CAMP-4",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR08","2022-05-19","CAMP-4",0,0,"motor blower ","pegado ","por incorrecta lubricación  "]
["VLQ07","2022-05-20","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ50","2022-05-20","CAMP-4",0,36470,"cableado eléctrico ","cortado","por golpe con objeto "]
["VLQ50","2022-05-20","CAMP-4",0,36470,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ50","2022-05-20","CAMP-4",0,36470,"tornillos","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ44","2022-05-20","CAMP-4",0,37473,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ44","2022-05-20","CAMP-4",0,37473,"filtro secador de aire ","obstruido","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ35","2022-05-20","CAMP-4",0,73183,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ50","2022-05-20","CAMP-4",0,36470,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2022-05-20","CAMP-4",0,79599,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ09","2022-05-20","CAMP-4",0,50957,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR18","2022-05-20","CAMP-3",0,0,"N/A","N/A","N/A"]
["VLQ53","2022-05-20","CAMP-3",0,40016,"N/A","N/A","N/A"]
["VLQ35","2022-05-20","CAMP-4",0,73182,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ35","2022-05-20","CAMP-4",0,73182,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ35","2022-05-20","CAMP-4",0,73182,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR25","2022-05-20","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ11","2022-05-20","CAMP-3",0,0,"sellos compresor de a/c","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ11","2022-05-20","CAMP-3",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ41","2022-05-20","CAMP-4",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ41","2022-05-20","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR25","2022-05-20","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ44","2022-05-21","CAMP-4",0,0,"sellos de culata ","desgastado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ44","2022-05-21","CAMP-4",0,43281,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ44","2022-05-21","CAMP-4",0,43281,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ22","2022-05-21","CAMP-4",0,48875,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ22","2022-05-21","CAMP-4",0,48875,"tanque de combustible ","roto","por golpe con objeto "]
["CAR08","2022-05-21","CAMP-4",3434,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ16","2022-05-21","CAMP-3",6717,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ68","2022-05-21","CAMP-4",0,41095,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-05-21","CAMP-4",0,22010,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2022-05-21","CAMP-3",7014,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2022-05-21","CAMP-4",0,73306,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2022-05-21","CAMP-4",0,34880,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-05-21","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2022-05-21","CAMP-1",0,67834,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2022-05-21","CAMP-4",0,37720,"carcasa divisor velocidad","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ13","2022-05-21","CAMP-4",0,0,"motor blower ","pegado ","por incorrecta lubricación  "]
["VLQ13","2022-05-21","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ63","2022-05-21","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2022-05-22","CAMP-4",0,36110,"aceite de motor ","degradado ","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ62","2022-05-22","CAMP-4",0,1328,"aceite de motor ","degradado ","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2022-05-22","CAMP-4",0,35051,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["VLQ58","2022-05-22","CAMP-4",0,35051,"motor autocarpado","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ58","2022-05-22","CAMP-4",0,35051,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ49","2022-05-22","CAMP-4",0,20352,"motor autocarpado","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ49","2022-05-22","CAMP-4",0,20352,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ44","2022-05-22","CAMP-4",0,34542,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ36","2022-05-22","CAMP-4",0,47933,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ58","2022-05-22","CAMP-4",0,35059,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ58","2022-05-22","CAMP-4",0,35059,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ58","2022-05-22","CAMP-4",0,35059,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ35","2022-05-22","CAMP-4",0,37786,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-05-22","CAMP-4",0,22010,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-05-22","CAMP-4",0,22010,"platina soporte stop","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ07","2022-05-22","CAMP-4",0,22010,"guaya freno de servicio ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ40","2022-05-22","CAMP-4",0,37800,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2022-05-22","CAMP-4",0,36076,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ06","2022-05-22","CAMP-4",0,36076,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ22","2022-05-22","CAMP-4",0,48875,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ22","2022-05-22","CAMP-4",0,48875,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ22","2022-05-22","CAMP-4",0,48875,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ22","2022-05-22","CAMP-4",0,48875,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por vibración "]
["VLQ22","2022-05-22","CAMP-4",0,48875,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ43","2022-05-22","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2022-05-22","CAMP-4",0,47933,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ02","2022-05-22","CAMP-4",0,92412,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2022-05-22","CAMP-4",0,36117,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-05-22","CAMP-4",0,28794,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-05-22","CAMP-4",0,28794,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2022-05-22","CAMP-3",0,0,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ54","2022-05-22","CAMP-3",0,0,"sellos compresor de a/c","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ58","2022-05-23","CAMP-4",0,35051,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ13","2022-05-23","CAMP-4",0,37937,"N/A","N/A","N/A"]
["VLQ13","2022-05-23","CAMP-4",0,27937,"motor autocarpado","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ13","2022-05-23","CAMP-4",0,27937,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ46","2022-05-23","CAMP-4",0,243,"cilindro freno de ahogo","quemado ","por fricción "]
["VLQ46","2022-05-23","CAMP-4",0,243,"multiple de escape","roto","por corrosión "]
["VLQ06","2022-05-23","CAMP-4",0,36093,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ31","2022-05-23","CAMP-4",0,41290,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ41","2022-05-23","CAMP-4",0,40945,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ41","2022-05-23","CAMP-4",0,40945,"cadenas compuerta volco","desgastado","por fatiga "]
["VLQ41","2022-05-23","CAMP-4",0,40945,"cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión "]
["CAR07","2022-05-23","CAMP-4",6262,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2022-05-23","CAMP-4",0,37917,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-05-23","CAMP-4",0,34542,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-05-23","CAMP-4",0,88699,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2022-05-23","CAMP-4",0,36093,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2022-05-23","CAMP-4",0,46910,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2022-05-23","CAMP-4",0,36093,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2022-05-23","CAMP-3",0,44832,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2022-05-23","CAMP-4",0,61530,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-05-23","CAMP-4",0,28899,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-05-23","CAMP-4",0,22010,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2022-05-23","CAMP-4",0,38117,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ40","2022-05-23","CAMP-4",0,38117,"guarda barros ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ58","2022-05-23","CAMP-4",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ46","2022-05-23","CAMP-4",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ46","2022-05-23","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ22","2022-05-24","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ13","2022-05-24","CAMP-4",0,37941,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ13","2022-05-24","CAMP-4",0,37941,"cableado eléctrico ","cortado","por golpe con objeto "]
["VLQ49","2022-05-24","CAMP-4",0,20447,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ69","2022-05-24","CAMP-4",0,22357,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ69","2022-05-24","CAMP-4",0,22357,"guarda barros ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ67","2022-05-24","CAMP-4",0,29091,"guarda barros ","roto","por abrasión "]
["VLQ19","2022-05-24","CAMP-4",0,0,"motor blower ","pegado ","por incorrecta lubricación  "]
["VLQ19","2022-05-24","CAMP-4",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ19","2022-05-24","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ67","2022-05-24","CAMP-4",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ67","2022-05-24","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ69","2022-05-24","CAMP-4",0,22357,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2022-05-24","CAMP-4",5549,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2022-05-24","CAMP-4",6744,0,"tornillos","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ19","2022-05-25","CAMP-4",0,47161,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ22","2022-05-25","CAMP-4",4871,0,"motor autocarpado","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ68","2022-05-25","CAMP-4",0,41211,"guarda barros ","roto","por abrasión "]
["vlq68","2022-05-25","CAMP-4",0,41211,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ01","2022-05-25","CAMP-4",0,64484,"manija puerta ","roto","por fatiga "]
["VLQ01","2022-05-25","CAMP-4",0,64484,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["VLQ49","2022-05-25","CAMP-4",0,0,"embrague compresor ","desgastado","por abrasión "]
["CAR07","2022-05-25","CAMP-4",0,0,"motor blower ","pegado ","por incorrecta lubricación  "]
["CAR07","2022-05-25","CAMP-4",0,0,"condensador a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR07","2022-05-25","CAMP-4",0,0,"evaporador ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ34","2022-05-25","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2022-05-25","CAMP-4",0,73509,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-05-25","CAMP-4",0,29091,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2022-05-25","CAMP-4",6756,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ25","2022-05-26","CAMP-1",0,0,"tanque de combustible ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ42","2022-05-26","CAMP-4",0,30716,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ42","2022-05-26","CAMP-4",0,30716,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ41","2022-05-26","CAMP-4",0,41430,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ41","2022-05-26","CAMP-4",0,41430,"guarda barros ","roto","por abrasión "]
["VLQ19","2022-05-26","CAMP-4",0,47162,"base soporte motor ","agrietada","golpe por impacto "]
["VLQ19","2022-05-26","CAMP-4",0,47162,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ34","2022-05-26","CAMP-4",0,82335,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ41","2022-05-26","CAMP-4",0,41430,"escalera cabina","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ46","2022-05-26","CAMP-4",496,0,"guarda barros ","roto","por abrasión "]
["VLQ46","2022-05-26","CAMP-4",496,0,"volco","roto","por corrosión "]
["VLQ46","2022-05-26","CAMP-4",496,0,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["CAR02","2022-05-26","CAMP-4",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["CAR02","2022-05-26","CAMP-4",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ64","2022-05-26","CAMP-3",0,0,"manguera a/c","roto","por fatiga "]
["VLQ64","2022-05-26","CAMP-3",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ31","2022-05-26","CAMP-4",0,0,"compresor de a/c","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ42","2022-05-26","CAMP-4",3755,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2022-05-26","CAMP-4",0,6240,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2022-05-26","CAMP-4",5586,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2022-05-26","CAMP-4",4636,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2022-05-26","CAMP-4",5581,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2022-05-27","CAMP-1",0,0,"rodamiento del splinder ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ47","2022-05-27","CAMP-4",0,35777,"guarda barros ","roto","por abrasión "]
["VLQ47","2022-05-27","CAMP-4",0,35777,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ47","2022-05-27","CAMP-4",0,35777,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ06","2022-05-27","CAMP-4",0,36464,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ06","2022-05-27","CAMP-4",0,36464,"guarda barros ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ49","2022-05-27","CAMP-4",0,20658,"terminales de dirección","desgastado","por incorrecta lubricación  "]
["VLQ58","2022-05-27","CAMP-4",0,35436,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ58","2022-05-27","CAMP-4",0,35436,"guarda barros ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ16","2022-05-27","CAMP-4",0,45316,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR07","2022-05-27","CAMP-4",6282,0,"cadenas de ruedas ","desgastado","por baja tensión  "]
["VLQ41","2022-05-27","CAMP-4",0,41558,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ31","2022-05-27","CAMP-4",0,45933,"guarda barros ","roto","por abrasión "]
["VLQ50","2022-05-27","CAMP-4",0,36953,"tanque de combustible ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ31","2022-05-27","CAMP-4",0,45933,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ07","2022-05-28","CAMP-4",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ07","2022-05-28","CAMP-4",0,0,"base del stop","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ47","2022-05-28","CAMP-4",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ69","2022-05-28","CAMP-4",0,22588,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR15","2022-05-28","CAMP-4",3342,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ09","2022-05-28","CAMP-4",5145,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ50","2022-05-28","CAMP-4",4388,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2022-05-29","CAMP-4",0,42287,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ10","2022-05-29","CAMP-4",0,42287,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ10","2022-05-29","CAMP-4",0,42287,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["CAR15","2022-05-19","CAMP-3",0,0,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["CAR21","2022-05-29","CAMP-4",0,0,"rotulas del cilindro ","desgastado","por fatiga "]
["CAR21","2022-05-29","CAMP-4",0,0,"pasadores cilindros","deteriorado","por fatiga "]
["CAR21","2022-05-29","CAMP-4",0,0,"base del cilindro ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ02","2022-05-29","CAMP-4",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por aplastamiento "]
["VLQ58","2022-05-29","CAMP-4",0,0,"volco","deteriorado","por corrosión"]
["VLQ58","2022-05-29","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ08","2022-05-29","CAMP-4",0,0,"tornillos","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ16","2022-05-29","CAMP-4",0,35706,"bomba embrague primaria ","obstruido","por corrosión"]
["VLQ16","2022-05-29","CAMP-4",0,35706,"sellos bomba freno ","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ23","2022-05-29","CAMP-4",4119,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-05-29","CAMP-4",5706,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2022-05-29","CAMP-4",0,63619,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ64","2022-05-29","CAMP-4",0,63619,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ54","2022-05-29","CAMP-4",0,87132,"manguera hidraulica ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ54","2022-05-29","CAMP-4",0,87132,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ54","2022-05-29","CAMP-4",0,87132,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ41","2022-05-29","CAMP-4",0,41820,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2022-05-29","CAMP-4",0,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ08","2022-05-29","CAMP-4",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ47","2022-05-30","CAMP-4",0,35433,"motor autocarpado","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ47","2022-05-30","CAMP-4",0,35433,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corriosión "]
["VLQ58","2022-05-30","CAMP-4",0,35618,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ58","2022-05-30","CAMP-4",0,35618,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ35","2022-05-30","CAMP-4",0,73785,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ35","2022-05-30","CAMP-4",0,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ47","2022-05-30","CAMP-4",0,35473,"cadenas compuerta volco","partido","golpe por impacto "]
["VLQ06","2022-05-30","CAMP-4",0,36746,"platina autocarpado","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ06","2022-05-30","CAMP-4",0,36746,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ06","2022-05-30","CAMP-4",0,36746,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["CAR07","2022-05-30","CAMP-4",6310,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ03","2022-05-30","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ30","2022-05-30","CAMP-1",0,0,"freno de ahogo ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ07","2022-05-30","CAMP-4",6846,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-05-30","CAMP-4",0,81823,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2022-05-31","CAMP-4",0,22761,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ68","2022-05-31","CAMP-4",0,41473,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por vibración "]
["VLQ68","2022-05-31","CAMP-4",0,41473,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ68","2022-05-31","CAMP-4",0,41473,"embrague ","desgastado","por tiempo de vida util "]
["VLQ68","2022-05-31","CAMP-4",0,41473,"prensa embrague ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ58","2022-05-31","CAMP-4",0,35696,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ58","2022-05-31","CAMP-4",0,35696,"pera palanca cambios","roto","por incorrecto uso "]
["VLQ09","2022-05-31","CAMP-4",0,51570,"bomba embrague primaria ","obstruido","por corrosión"]
["VLQ09","2022-05-31","CAMP-4",0,51570,"valvula de pedal freno ","obstruido","por corrosión"]
["VLQ07","2022-05-31","CAMP-4",0,22010,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ07","2022-05-31","CAMP-4",0,22010,"guarda barros ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ46","2022-05-31","CAMP-4",0,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ36","2022-06-01","CAMP-4",0,43700,"base cadenas volco","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ36","2022-06-01","CAMP-4",0,43700,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ40","2022-06-01","CAMP-4",4696,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ47","2022-06-01","CAMP-4",4381,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2022-06-01","CAMP-4",6331,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ47","2022-06-01","CAMP-4",4374,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2022-06-02","CAMP-4",0,45600,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ22","2022-06-02","CAMP-4",0,45600,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ16","2022-06-02","CAMP-4",0,45624,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ66","2022-06-02","CAMP-4",0,36511,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ69","2022-06-02","CAMP-4",0,22857,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ43","2022-06-02","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2022-06-02","CAMP-4",0,45612,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ49","2022-06-02","CAMP-4",2716,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2022-06-02","CAMP-4",4931,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2022-06-02","CAMP-4",3562,0,"tornillos","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ25","2022-06-03","CAMP-1",6043,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2022-06-03","CAMP-4",0,4715,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2022-06-03","CAMP-4",0,88129,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ62","2022-06-03","CAMP-4",0,1865,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ62","2022-06-03","CAMP-4",0,1865,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ62","2022-06-03","CAMP-4",0,1865,"abrazaderas","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ09","2022-06-03","CAMP-4",0,51701,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ40","2022-06-03","CAMP-4",0,39336,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ40","2022-06-03","CAMP-4",0,39336,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["CAR22","2022-06-03","CAMP-3",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ22","2022-06-03","CAMP-4",0,45600,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2022-06-03","CAMP-4",0,45600,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ22","2022-06-03","CAMP-4",0,45600,"tanque de combustible ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ22","2022-06-03","CAMP-4",0,45600,"luces ","quemado ","por presencia de humedad "]
["VLQ47","2022-06-03","CAMP-4",0,35586,"bujes amrotiguador cabina","desgastado","por fatiga "]
["VLQ47","2022-06-03","CAMP-4",0,35586,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ64","2022-06-03","CAMP-3",6571,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2022-06-03","CAMP-3",0,88372,"barra de cambios ","roto","por incorrecta calibración "]
["VLQ54","2022-06-03","CAMP-3",0,88372,"base del volco","roto","golpe por impacto "]
["VLQ15","2022-06-04","CAMP-1",0,92222,"terminales de dirección","desgastado","por incorrecta lubricación  "]
["VLQ20","2022-06-04","CAMP-4",0,37615,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2022-06-04","CAMP-4",0,74069,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ62","2022-06-04","CAMP-4",1866,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ16","2022-06-04","CAMP-4",6824,0,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ16","2022-06-04","CAMP-4",6824,0,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ35","2022-06-04","CAMP-4",0,74075,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ35","2022-06-04","CAMP-4",0,74075,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ20","2022-06-04","CAMP-4",0,37615,"soportes de cabina ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ20","2022-06-04","CAMP-4",0,37615,"sellos carter transmisión ","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ34","2022-06-04","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ04","2022-06-05","CAMP-1",0,104004,"manguera hidraulica ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ17","2022-06-05","CAMP-1",0,87910,"cilindro levante de cabina ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ40","2022-06-05","CAMP-4",0,39604,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ09","2022-06-05","CAMP-4",6162,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2022-06-05","CAMP-4",35536,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ28","2022-06-05","CAMP-4",4675,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2022-06-05","CAMP-4",0,39050,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2022-06-05","CAMP-4",0,35563,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ23","2022-06-05","CAMP-3",5258,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-06-05","CAMP-3",5746,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ24","2022-06-06","CAMP-1",0,34132,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2022-06-06","CAMP-4",0,37596,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR21","2022-06-06","CAMP-4",1919,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-06-06","CAMP-4",0,35846,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ01","2022-06-06","CAMP-4",0,80251,"vidrios cabina ","roto","por golpe con objeto "]
["CAR08","2022-06-06","CAMP-4",4531,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ01","2022-06-06","CAMP-4",0,80251,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["VLQ23","2022-06-06","CAMP-3",5267,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-06-07","CAMP-4",0,42812,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2022-06-07","CAMP-4",0,74370,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2022-06-07","CAMP-4",0,23177,"racor linea aire ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ69","2022-06-07","CAMP-4",0,23177,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ55","2022-06-07","CAMP-4",0,39191,"resorte banda freno","desgastado","por fatiga "]
["VLQ49","2022-06-07","CAMP-4",0,21068,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ49","2022-06-07","CAMP-4",0,21068,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga"]
["VLQ49","2022-06-07","CAMP-4",0,21068,"platina autocarpado","torcido ","por  golpe con objeto "]
["VLQ23","2022-06-07","CAMP-4",0,0,"tornillos","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ43","2022-06-07","CAMP-4",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ43","2022-06-07","CAMP-4",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR07","2022-06-07","CAMP-4",6362,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR07","2022-06-07","CAMP-4",6362,0,"cilindro bomba de freno","desgastado","por fatiga "]
["CAR18","2022-06-07","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-06-07","CAMP-3",0,84520,"platina autocarpado","torcido ","por  golpe con objeto "]
["VLQ07","2022-06-08","CAMP-4",6928,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ51","2022-06-08","CAMP-4",0,29027,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-06-08","CAMP-4",0,42890,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2022-06-08","CAMP-4",0,48058,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ19","2022-06-08","CAMP-4",0,48058,"tornillos","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ19","2022-06-08","CAMP-4",0,48058,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ46","2022-06-08","CAMP-4",0,10337,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ10","2022-06-08","CAMP-4",0,42387,"bujes amrotiguador cabina","desgastado","por fatiga "]
["CAR02","2022-06-08","CAMP-4",3870,0,"servotrasmisión ","desgastado","por bajo nivel de aceite "]
["VLQ36","2022-06-09","CAMP-4",5081,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2022-06-09","CAMP-4",5281,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2022-06-09","CAMP-4",0,50811,"base del volco","roto","golpe por impacto "]
["VLQ36","2022-06-09","CAMP-4",0,50811,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ07","2022-06-09","CAMP-4",0,69323,"valvula EGR","obstruido","por exceso de particulas contaminantes "]
["VLQ07","2022-06-09","CAMP-4",0,69323,"soportes de cabina ","torcido ","por vibración excesiva "]
["VLQ07","2022-06-09","CAMP-4",0,69323,"balancines cabina ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ07","2022-06-09","CAMP-4",0,69323,"bujes amrotiguador cabina","desgastado","por fatiga "]
["VLQ07","2022-06-09","CAMP-4",0,69323,"luces ","quemado ","por presencia de humedad "]
["VLQ41","2022-06-09","CAMP-4",0,42812,"luces ","quemado ","por presencia de humedad "]
["VLQ41","2022-06-09","CAMP-4",0,42812,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ41","2022-06-09","CAMP-4",0,42812,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ41","2022-06-09","CAMP-4",0,42812,"juntas de culata ","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ50","2022-06-09","CAMP-4",0,37562,"tanque de combustible ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ23","2022-06-09","CAMP-3",5281,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2022-06-10","CAMP-1",0,93463,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ30","2022-06-10","CAMP-1",0,51380,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2022-06-10","CAMP-1",0,84130,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ06","2022-06-10","CAMP-4",0,37763,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ05","2022-06-10","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ08","2022-06-10","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ02","2022-06-10","CAMP-4",0,34001,"manguera hidraulica ","roto","por aplastamiento "]
["VLQ58","2022-06-10","CAMP-4",0,36389,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["CAR24","2022-06-10","CAMP-4",3241,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["CAR24","2022-06-10","CAMP-4",3241,0,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["CAR24","2022-06-10","CAMP-4",3241,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR15","2022-06-10","CAMP-4",4419,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["CAR15","2022-06-10","CAMP-4",4419,0,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["CAR15","2022-06-10","CAMP-4",4419,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ16","2022-06-10","CAMP-3",0,46758,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR25","2022-06-10","CAMP-3",2955,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ25","2022-06-11","CAMP-1",6053,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2022-06-11","CAMP-1",0,0,"freno de ahogo ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ14","2022-06-11","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ67","2022-06-11","CAMP-4",0,30772,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ67","2022-06-11","CAMP-4",0,30772,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-06-11","CAMP-4",4562,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR08","2022-06-11","CAMP-4",4562,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ59","2022-06-11","CAMP-4",0,26842,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR04","2022-06-11","CAMP-3",0,0,"sistema freno ","desajustado ","por presencia de aire en las lineas "]
["VLQ04","2022-06-12","CAMP-1",0,105144,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2022-06-12","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ34","2022-06-12","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["CAR10","2022-06-12","CAMP-4",4330,0,"aceite de motor ","contaminado ","por presencia de particulas contaminantes "]
["CAR10","2022-06-12","CAMP-4",4330,0,"luces ","quemado ","por presencia de humedad "]
["CAR10","2022-06-12","CAMP-4",4330,0,"aceite de motor ","contaminado ","por presencia de particulas contaminantes "]
["CAR10","2022-06-12","CAMP-4",4330,0,"manguera hidraulica ","roto","por abrasión "]
["CAR10","2022-06-12","CAMP-4",4330,0,"sistema freno ","desajustado ","por presencia de aire en las lineas "]
["VLQ20","2022-06-12","CAMP-3",0,37664,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2022-06-12","CAMP-3",5441,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ54","2022-06-12","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ64","2022-06-12","CAMP-3",0,66510,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ08","2022-06-12","CAMP-3",0,81452,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ08","2022-06-12","CAMP-3",0,81452,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR21","2022-06-13","CAMP-3",1976,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-06-13","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ14","2022-06-15","CAMP-3",0,0,"compuerta del volco ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ11","2022-06-15","CAMP-3",0,0,"manija puerta ","roto","por fatiga "]
["VLQ11","2022-06-15","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ08","2022-06-15","CAMP-3",0,0,"N/A","N/A","N/A"]
["VLQ11","2022-06-17","CAMP-3",0,0,"motor autocarpado","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ11","2022-06-17","CAMP-3",0,0,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["CAR04","2022-06-17","CAMP-3",4835,0,"sellos bomba freno ","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ08","2022-06-18","CAMP-3",0,0,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ23","2022-06-19","CAMP-3",0,50238,"tornillos","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ38","2022-07-16","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ63","2022-07-15","CAMP-1",0,73829,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ27","2022-07-12","CAMP-1",0,49776,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ17","2022-07-11","CAMP-1",0,0,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ17","2022-07-11","CAMP-1",0,0,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ45","2022-07-10","CAMP-1",4389,44083,"terminales caja de cambios ","desgastado","por fatiga "]
["CAR05","2022-07-14","CAMP-1",5851,0,"silla operador ","roto","por incorrecto uso "]
["VLQ45","2022-07-14","CAMP-1",0,0,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["CAR13","2022-07-16","CAMP-1",0,0,"filtro de combustible ","sucio","por exceso de particulas contaminantes "]
["VLQ45","2022-07-09","CAMP-1",0,44003,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2022-07-05","CAMP-1",0,70275,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR05","2022-07-09","CAMP-1",5820,0,"bornes de bateria ","fundido","por sobrecalentamiento "]
["CAR05","2022-07-09","CAMP-1",5820,0,"terminal cable bateria ","deteriorado","por corrosión quimica"]
["VLQ24","2022-07-08","CAMP-1",0,0,"psiton freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ24","2022-07-08","CAMP-1",0,0,"amortiguadores  ","torcido ","golpe por impacto "]
["CAR05","2022-07-06","CAMP-1",0,5796,"manguera de combustible ","roto","por abrasión "]
["VLQ24","2022-07-06","CAMP-1",0,34456,"amortiguadores  de cabina ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ21","2022-07-06","CAMP-1",0,50994,"amortiguadores  de cabina ","torcido ","golpe por impacto "]
["CAR26","2022-07-08","CAMP-1",0,0,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["CAR12","2022-07-07","CAMP-1",0,0,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ39","2022-07-05","CAMP-1",5007,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ25","2022-07-04","CAMP-1",0,40361,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ32","2022-07-02","CAMP-1",0,70234,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ04","2022-06-27","CAMP-1",0,104170,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2022-07-05","CAMP-1",0,70275,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ30","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"bomba embrague primaria ","obstruido","por corrosión "]
["VLQ30","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"hidrobooster ","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ21","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"tornillos","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ24","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ24","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ24","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ24","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ21","2022-06-30","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ21","2022-06-30","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ21","2022-06-30","CAMP-1",0,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ29","2022-06-30","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ32","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ32","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ32","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ32","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ17","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"terminales caja de cambios ","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ17","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ17","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ17","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ17","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"motor limpia parabrisas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ17","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"switch bocina ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ21","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ21","2022-07-04","CAMP-1",0,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ39","2022-06-19","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ24","2022-06-18","CAMP-1",0,0,"radiador ","roto","golpe por impacto "]
["VLQ15","2022-06-19","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ15","2022-06-19","CAMP-1",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ39","2022-06-18","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ63","2022-06-19","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ63","2022-06-19","CAMP-1",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ03","2022-06-17","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ63","2022-06-16","CAMP-1",0,0,"correa de accesorios ","roto","por incorrecta calibración "]
["VLQ21","2022-06-26","CAMP-1",0,0,"bomba embrague secundaria ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ21","2022-06-26","CAMP-1",0,0,"freno de ahogo ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ38","2022-06-21","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ04","2022-06-21","CAMP-1",0,0,"terminales caja de cambios ","desgastado","por incorrecta lubricación  "]
["VLQ63","2022-06-21","CAMP-1",0,0,"grapa muelle ","torcido ","golpe por impacto "]
["CAR05","2022-06-23","CAMP-1",0,0,"pito reversa","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ25","2022-06-23","CAMP-1",0,0,"bomba embrague secundaria ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ18","2022-06-24","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ18","2022-06-24","CAMP-1",0,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ18","2022-06-24","CAMP-1",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ27","2022-06-25","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ27","2022-06-25","CAMP-1",0,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ27","2022-06-25","CAMP-1",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ27","2022-06-25","CAMP-1",0,0,"soportes de lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["CAR05","2022-06-26","CAMP-1",0,0,"manguera de combustible ","roto","por abrasión "]
["VLQ21","2022-06-27","CAMP-1",0,0,"flasher ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ21","2022-06-27","CAMP-1",0,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ21","2022-06-27","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ30","2022-06-30","CAMP-1",0,78337,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2022-06-27","CAMP-1",0,46252,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ17","2022-06-22","CAMP-1",0,89168,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2022-06-22","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ43","2022-06-21","CAMP-1",0,70843,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ39","2022-06-20","CAMP-1",4941,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2022-06-30","CAMP-1",0,85888,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2022-06-28","CAMP-1",0,0,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ03","2022-06-30","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión  "]
["VLQ30","2022-06-30","CAMP-1",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión  "]
["VLQ21","2022-07-27","CAMP-1",0,51038,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ17","2022-07-17","CAMP-1",2951,91682,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ25","2022-07-12","CAMP-1",6703,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ25","2022-07-12","CAMP-1",6703,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ25","2022-07-12","CAMP-1",6703,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ25","2022-07-12","CAMP-1",6703,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ27","2022-07-18","CAMP-1",0,50056,"pito reversa","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ29","2022-07-18","CAMP-1",0,49866,"modulo limpia parabrisas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ29","2022-07-18","CAMP-1",0,49866,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ30","2022-07-31","CAMP-1",0,0,"motor autocarpado","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ60","2022-07-31","CAMP-1",0,59711,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ60","2022-07-31","CAMP-1",0,59711,"modulo limpia parabrisas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ60","2022-07-31","CAMP-1",0,59711,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ60","2022-07-31","CAMP-1",0,59711,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ60","2022-07-31","CAMP-1",0,59711,"lamparas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ60","2022-07-31","CAMP-1",0,59711,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ60","2022-07-31","CAMP-1",0,59711,"switch luces estacionarias ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR13","2022-07-29","CAMP-1",0,0,"filtro de combustible ","sucio","por exceso de particulas contaminantes "]
["CAR12","2022-07-29","CAMP-1",0,0,"filtro de combustible ","sucio","por exceso de particulas contaminantes "]
["VLQ03","2022-07-27","CAMP-1",0,86478,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ30","2022-08-02","CAMP-1",5267,80096,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ24","2022-07-30","CAMP-1",4279,34845,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ63","2022-07-28","CAMP-1",0,73299,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ03","2022-08-09","CAMP-1",0,88381,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ03","2022-08-09","CAMP-1",0,88381,"terminal cable bateria ","deteriorado","por corrosión quimica"]
["VLQ24","2022-08-09","CAMP-1",4302,34976,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR05","2022-08-05","CAMP-1",5962,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR05","2022-08-05","CAMP-1",5962,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ17","2022-08-05","CAMP-1",3009,92916,"manguera hidraulica ","roto","por aplastamiento "]
["VLQ32","2022-08-06","CAMP-1",6158,72001,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ27","2022-08-06","CAMP-1",0,50231,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ24","2022-08-04","CAMP-1",4412,44210,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ21","2022-08-07","CAMP-1",5135,51287,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ39","2022-08-07","CAMP-1",5082,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ29","2022-08-20","CAMP-1",7164,50873,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ18","2022-08-22","CAMP-1",0,88030,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2022-08-19","CAMP-1",0,96018,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ25","2022-08-18","CAMP-1",6454,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ25","2022-08-24","CAMP-1",0,40378,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ25","2022-08-24","CAMP-1",0,40378,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ43","2022-08-22","CAMP-1",0,0,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ43","2022-08-22","CAMP-1",0,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ43","2022-08-22","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ42","2022-08-12","CAMP-1",3879,0,"base del stop","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ42","2022-08-12","CAMP-1",3879,0,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ39","2022-08-14","CAMP-1",0,28070,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2022-08-12","CAMP-1",4902,88498,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2022-08-12","CAMP-1",4902,88498,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ25","2022-08-28","CAMP-1",0,40389,"cableado baterias","deteriorado","por corrosión quimica "]
["VLQ04","2022-08-28","CAMP-1",5419,112178,"motor limpia parabrisas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ04","2022-08-28","CAMP-1",5419,112178,"manguera agua parabrisas","obstruido","por suciedad "]
["VLQ04","2022-08-28","CAMP-1",5419,112178,"conector manguera limpia parabrisas","obstruido","por suciedad "]
["VLQ04","2022-08-25","CAMP-1",6161,11223,"bandas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ04","2022-08-25","CAMP-1",6161,11223,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ30","2022-08-27","CAMP-1",5393,81495,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ25","2022-08-25","CAMP-1",6515,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2022-08-24","CAMP-1",5809,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2022-08-24","CAMP-1",6221,72678,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ42","2022-09-05","CAMP-1",3999,32485,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ38","2022-09-02","CAMP-1",5876,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ42","2022-09-02","CAMP-1",3990,32324,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ29","2022-08-31","CAMP-1",0,51057,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ25","2022-08-31","CAMP-1",6544,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR05","2022-09-19","CAMP-1",6247,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ39","2022-09-18","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ03","2022-09-18","CAMP-1",5067,92774,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ42","2022-09-16","CAMP-1",4048,33032,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ63","2022-09-16","CAMP-1",3943,79585,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ17","2022-09-14","CAMP-1",0,96001,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ30","2022-09-14","CAMP-1",0,84359,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ18","2022-09-13","CAMP-1",3425,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ39","2022-09-13","CAMP-1",5177,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ04","2022-09-12","CAMP-1",0,11366,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ25","2022-09-26","CAMP-1",6681,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ27","2022-09-26","CAMP-1",5768,52408,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2022-09-25","CAMP-1",5919,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ39","2022-09-23","CAMP-1",5229,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ04","2022-09-27","CAMP-1",1734,116783,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ63","2022-09-27","CAMP-1",4007,81179,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ43","2022-09-22","CAMP-1",0,0,"tanque de urea","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ42","2022-10-05","CAMP-1",0,34201,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ39","2022-10-07","CAMP-1",5252,0,"pastillas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ39","2022-10-07","CAMP-1",5252,0,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ27","2022-10-06","CAMP-1",0,53201,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ27","2022-10-06","CAMP-1",0,53201,"barra de cambios ","torcido ","por incorrecta calibración "]
["VLQ27","2022-10-06","CAMP-1",0,53201,"terminales caja de cambios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ21","2022-10-05","CAMP-1",7370,53557,"filtros de aire ","deteriorado","por presencia de particulas contaminantes "]
["CAR27","2022-10-03","CAMP-1",5902,0,"filtros de combustible ","sucio","por exceso de particulas contaminantes "]
["VLQ27","2022-09-30","CAMP-1",0,52704,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ42","2022-09-28","CAMP-1",4106,33638,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR27","2022-09-26","CAMP-1",8835,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR27","2022-09-26","CAMP-1",8835,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ43","2022-09-30","CAMP-1",5602,74735,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ30","2022-10-03","CAMP-1",0,87212,"hidrobooster ","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ30","2022-10-03","CAMP-1",0,87212,"sellos embrague ","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ30","2022-10-03","CAMP-1",0,87212,"embrague ","desgastado","por tiempo de vida util "]
["VLQ25","2022-10-03","CAMP-1",0,40406,"cilindro freno de ahogo","quemado ","por fricción "]
["VLQ25","2022-10-03","CAMP-1",0,40406,"abrazaderas","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ25","2022-10-03","CAMP-1",0,40406,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ18","2022-10-11","CAMP-1",3523,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ45","2022-10-11","CAMP-1",0,44314,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ39","2022-10-07","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2022-10-07","CAMP-1",5920,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ42","2022-08-12","CAMP-1",3879,0,"cableado eléctrico ","cortado","por golpe con objeto "]
["VLQ21","2022-10-11","CAMP-1",0,53931,"switch eleva vidrios","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ21","2022-10-11","CAMP-1",0,53931,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ21","2022-10-11","CAMP-1",0,53931,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ45","2022-10-10","CAMP-1",0,44314,"flasher ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ45","2022-10-10","CAMP-1",0,44314,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ45","2022-10-10","CAMP-1",0,44314,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ45","2022-10-10","CAMP-1",0,44314,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ45","2022-10-10","CAMP-1",0,44314,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ18","2022-10-12","CAMP-1",3524,0,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ18","2022-10-12","CAMP-1",3524,0,"pastillas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ27","2022-10-07","CAMP-1",0,53201,"cilindro freno de ahogo","quemado ","por fricción "]
["VLQ24","2022-10-20","CAMP-1",0,36804,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ38","2022-10-21","CAMP-1",6056,0,"filtros de combustible ","sucio","por exceso de particulas contaminantes "]
["VLQ38","2022-10-21","CAMP-1",6056,0,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ38","2022-10-21","CAMP-1",6056,0,"bomba de inyección urea","obstruido","por exceso de particulas contaminantes "]
["VLQ38","2022-10-21","CAMP-1",6056,0,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ17","2022-10-21","CAMP-1",3321,98404,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR12","2022-10-15","CAMP-1",4891,0,"manguera liquido refrigerante ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ43","2022-10-19","CAMP-1",0,75590,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ43","2022-10-19","CAMP-1",0,75590,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ43","2022-10-19","CAMP-1",0,75590,"rociador limpia parabrisas","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["CAR13","2022-10-20","CAMP-1",2791,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión  "]
["VLQ27","2022-10-27","CAMP-1",0,54015,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2022-10-26","CAMP-1",0,95493,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ27","2022-10-23","CAMP-1",0,53795,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ04","2022-10-22","CAMP-1",0,11046,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ21","2022-10-21","CAMP-1",5433,54711,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ04","2022-10-22","CAMP-1",0,118046,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ24","2022-09-29","CAMP-1",0,0,"base bateria ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ27","2022-07-29","CAMP-1",0,0,"barra de cambios ","torcido ","por incorrecta calibración "]
["VLQ27","2022-07-29","CAMP-1",0,0,"manguera hidraulica ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ27","2022-07-29","CAMP-1",0,0,"bomba embrague primaria ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ27","2022-07-29","CAMP-1",0,0,"bomba embrague secundaria ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ27","2022-07-29","CAMP-1",0,0,"freno de ahogo ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ27","2022-07-29","CAMP-1",0,0,"termoestato ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ27","2022-07-29","CAMP-1",0,0,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ21","2022-11-01","CAMP-1",0,55241,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ21","2022-11-01","CAMP-1",0,55241,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ21","2022-11-01","CAMP-1",0,55241,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ21","2022-11-01","CAMP-1",0,55241,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["CAR13","2022-10-19","CAMP-1",2793,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR13","2022-10-19","CAMP-1",2793,0,"bandas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR13","2022-10-21","CAMP-1",2793,0,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["CAR26","2022-10-27","CAMP-1",0,0,"N/A","N/A","N/A"]
["CAR26","2022-10-26","CAMP-1",0,0,"N/A","N/A","N/A"]
["CAR26","2022-10-23","CAMP-1",0,0,"N/A","N/A","N/A"]
["CAR26","2022-10-22","CAMP-1",0,0,"N/A","N/A","N/A"]
["CAR26","2022-10-20","CAMP-1",0,0,"N/A","N/A","N/A"]
["VLQ04","2022-10-31","CAMP-1",0,118665,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ18","2022-10-28","CAMP-1",3620,0,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ45","2022-11-18","CAMP-1",4468,26687,"relé freno de ahogo","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ45","2022-11-18","CAMP-1",4468,26687,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ45","2022-11-18","CAMP-1",4468,26687,"seguro compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ29","2022-11-18","CAMP-1",7586,55920,"relé luces estacionarias ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ29","2022-11-18","CAMP-1",7586,55920,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ39","2022-11-18","CAMP-1",5381,28070,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ43","2022-11-18","CAMP-1",0,0,"manguera liquido refrigerante ","roto","por sobrecalentamiento "]
["CAR05","2022-11-09","CAMP-1",0,0,"base plumillas ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ30","2022-11-12","CAMP-1",0,87939,"correa de accesorios ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ30","2022-11-12","CAMP-1",0,87939,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["CAR13","2022-10-27","CAMP-1",0,0,"cilindro levante de cabina ","desgastado","por abrasión "]
["CAR13","2022-10-29","CAMP-1",0,0,"cilindro hidraulico ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ18","2022-11-13","CAMP-1",3654,0,"sensor ckp","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ18","2022-11-13","CAMP-1",3654,0,"fan clutch ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ32","2022-11-12","CAMP-1",0,73861,"manguera liquido refrigerante ","roto","por sobrecalentamiento "]
["CAR12","2022-11-04","CAMP-1",5000,0,"manguera liquido refrigerante ","roto","por sobrecalentamiento "]
["CAR12","2022-11-04","CAMP-1",5000,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ42","2022-10-31","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2022-11-06","CAMP-1",0,73731,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ32","2022-11-06","CAMP-1",0,73731,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ38","2022-11-11","CAMP-1",0,46442,"tanque de combustible ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ21","2022-11-13","CAMP-1",0,55613,"rodamiento de fan clutch","roto","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2023-01-27","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ27","2023-01-23","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ18","2023-01-25","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2023-01-20","CAMP-1",0,101619,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ21","2023-01-17","CAMP-1",0,57821,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2023-01-17","CAMP-1",5485,101259,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ21","2023-01-17","CAMP-1",5719,57738,"pastillas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2023-01-15","CAMP-1",6418,0,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ36","2023-01-15","CAMP-1",0,61739,"platinas muelle ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ15","2023-01-16","CAMP-1",0,97746,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ09","2023-01-13","CAMP-1",0,55660,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ30","2023-01-13","CAMP-1",5743,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión  "]
["VLQ09","2023-01-13","CAMP-1",0,55660,"bomba embrague primaria ","obstruido","por corrosión "]
["VLQ40","2023-01-14","CAMP-1",0,49780,"cadenas compuerta volco","partido","golpe por impacto "]
["VLQ10","2023-01-15","CAMP-1",0,49706,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2023-01-13","CAMP-1",0,49539,"amortiguadores  de cabina ","desgastado","por fatiga "]
["CAR05","2023-01-14","CAMP-1",5335,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ18","2023-01-13","CAMP-1",3902,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2023-01-11","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ15","2023-01-11","CAMP-1",0,36420,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ10","2023-01-11","CAMP-1",0,49281,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ21","2023-01-10","CAMP-1",0,57371,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR21","2023-01-09","CAMP-1",3135,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR28","2023-01-10","CAMP-1",5522,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ30","2023-01-10","CAMP-1",0,88490,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2023-01-09","CAMP-1",0,61401,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ27","2023-01-08","CAMP-1",0,57061,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ50","2023-01-08","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ47","2023-01-08","CAMP-1",0,12030,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ43","2023-01-11","CAMP-1",0,78004,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR28","2023-01-15","CAMP-1",5733,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR28","2023-01-15","CAMP-1",5733,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ21","2023-01-13","CAMP-1",0,57533,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ43","2023-01-15","CAMP-1",0,78615,"tanque de combustible ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ25","2023-01-14","CAMP-1",4041,0,"diafragma valvula aire","desgastado","por fatiga "]
["VLQ25","2023-01-13","CAMP-1",4011,0,"bomba embrague primaria ","obstruido","por corrosión "]
["VLQ25","2023-01-12","CAMP-1",4011,0,"barra de cambios ","roto","por incorrecta calibración "]
["VLQ18","2023-01-14","CAMP-1",4151,0,"tanque almacenamiento aire","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ15","2023-01-11","CAMP-1",5918,96719,"bomba embrague secundaria ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ03","2023-01-11","CAMP-1",0,100787,"plumillas limpia vidrios ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ03","2023-01-06","CAMP-1",0,100175,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ42","2023-01-07","CAMP-1",0,38132,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ04","2023-01-04","CAMP-1",6045,41891,"filtros de aire ","deteriorado","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ42","2023-01-07","CAMP-1",4557,38132,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ42","2023-01-07","CAMP-1",4557,38132,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ42","2023-01-07","CAMP-1",4557,38132,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ42","2023-01-07","CAMP-1",4557,38132,"switch luces estacionarias ","deteriorado","por incorrecto uso "]
["VLQ03","2023-01-07","CAMP-1",5427,100175,"correa de accesorios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ03","2023-01-07","CAMP-1",5427,100175,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["CAR12","2022-12-22","CAMP-1",0,0,"pastillas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ27","2022-11-12","CAMP-1",0,0,"lamparas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ27","2022-11-12","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ27","2022-11-12","CAMP-1",0,0,"stop ","quemado ","por presencia de humedad "]
["VLQ29","2022-12-20","CAMP-1",7719,57317,"lamparas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ29","2022-12-20","CAMP-1",7719,57317,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ29","2022-12-20","CAMP-1",7719,57317,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ29","2022-12-20","CAMP-1",7719,57317,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ24","2022-12-20","CAMP-1",4693,27860,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ24","2022-12-20","CAMP-1",4693,27860,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ24","2022-12-20","CAMP-1",4693,27860,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ24","2022-12-20","CAMP-1",4693,27860,"motor autocarpado","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ06","2023-01-05","CAMP-1",0,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ04","2022-12-23","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ17","2022-12-22","CAMP-1",0,102311,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ24","2022-12-20","CAMP-1",0,37860,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ63","2022-12-29","CAMP-1",4296,86990,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ63","2022-12-23","CAMP-1",4296,86990,"bandas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ63","2022-12-23","CAMP-1",4296,86990,"booster embrague  ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ35","2023-01-03","CAMP-1",5988,113866,"bandas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2023-01-03","CAMP-1",5988,113866,"campanas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ25","2023-01-04","CAMP-1",7119,0,"sellos de culata ","desgastado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ25","2023-01-04","CAMP-1",7119,0,"guaya freno de servicio ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ24","2022-11-20","CAMP-1",4580,37077,"flasher ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ24","2022-11-20","CAMP-1",4580,37077,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ24","2022-11-20","CAMP-1",4580,37077,"lamparas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ43","2022-11-20","CAMP-1",5129,76443,"bomba embrague primaria ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ38","2022-11-20","CAMP-1",0,0,"tanque de urea","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ26","2022-12-13","CAMP-1",0,0,"lamparas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ26","2022-12-13","CAMP-1",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ26","2022-12-13","CAMP-1",0,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ17","2022-12-19","CAMP-1",0,101867,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ29","2022-12-19","CAMP-1",7718,57316,"tubo de aire","roto"," por sobrepresión "]
["VLQ39","2022-12-15","CAMP-1",5484,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ18","2022-12-15","CAMP-1",3782,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ27","2022-12-14","CAMP-1",0,56309,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ04","2022-07-15","CAMP-1",0,109177,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ03","2022-11-25","CAMP-1",5308,96914,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2022-11-25","CAMP-1",6166,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ43","2022-11-26","CAMP-1",5140,76942,"motor limpia parabrisas ","pegado ","por insuficiente lubricación "]
["CAR20","2022-11-30","CAMP-1",0,0,"filtro de combustible ","sucio","por exceso de particulas contaminantes "]
["VLQ58","2022-11-16","CAMP-4",0,42656,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ06","2022-11-15","CAMP-4",0,22089,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ69","2022-11-13","CAMP-4",0,40681,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ69","2022-11-13","CAMP-4",0,40613,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ59","2022-11-10","CAMP-4",0,30500,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ02","2022-11-10","CAMP-4",0,107713,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ69","2022-11-03","CAMP-4",0,30679,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR16","2022-11-07","CAMP-4",4460,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2022-11-05","CAMP-4",0,49508,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2022-11-03","CAMP-4",0,57552,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-11-17","CAMP-4",0,50345,"manguera liquido refrigerante ","roto","por sobrecalentamiento "]
["VLQ40","2022-11-17","CAMP-4",0,45601,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ40","2022-11-17","CAMP-4",0,45601,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ57","2022-11-13","CAMP-4",0,43600,"resortes autocarpado ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ66","2022-11-10","CAMP-4",0,58636,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ40","2022-11-10","CAMP-4",0,45227,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ10","2022-11-11","CAMP-4",0,47345,"soportes de cabina ","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ10","2022-11-11","CAMP-4",0,47345,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ41","2022-11-15","CAMP-4",0,50320,"abrazaderas","deteriorado","por corrosión "]
["CAR10","2022-11-18","CAMP-4",4753,0,"vidrios cabina ","roto","por golpe con objeto "]
["CAR10","2022-11-18","CAMP-4",4753,0,"guaya freno de servicio ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ66","2022-11-18","CAMP-4",0,59417,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ57","2022-11-23","CAMP-4",0,44426,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ41","2022-11-21","CAMP-4",0,50769,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ41","2022-11-21","CAMP-4",0,50769,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ57","2022-11-29","CAMP-4",0,44917,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ41","2022-11-28","CAMP-4",0,51506,"resortes autocarpado ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ21","2022-11-30","CAMP-4",0,56495,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR28","2022-10-30","CAMP-4",0,4001,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR15","2022-11-23","CAMP-4",4394,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR10","2022-11-23","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR10","2022-11-28","CAMP-4",4783,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ69","2022-11-06","CAMP-4",0,45553,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ69","2022-11-29","CAMP-4",0,43558,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ69","2022-11-30","CAMP-4",0,44015,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ69","2022-12-07","CAMP-4",0,45787,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ66","2022-11-03","CAMP-4",0,60688,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ66","2022-11-05","CAMP-4",0,60109,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2022-12-01","CAMP-4",0,45185,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2022-11-29","CAMP-4",0,47025,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2022-12-02","CAMP-4",0,47250,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ40","2022-11-29","CAMP-4",5535,46746,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ40","2022-12-06","CAMP-4",0,47422,"correa de distribución ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ36","2022-11-25","CAMP-4",0,58501,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2022-11-27","CAMP-4",0,58755,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ02","2022-11-17","CAMP-4",0,109063,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ02","2022-11-19","CAMP-4",0,109811,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR28","2022-12-12","CAMP-4",4848,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ69","2022-12-08","CAMP-4",0,46250,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ69","2022-12-08","CAMP-4",0,46250,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ69","2022-12-08","CAMP-4",0,46250,"retrovisor ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ69","2022-12-07","CAMP-4",0,46250,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-12-09","CAMP-4",0,34359,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ67","2022-12-09","CAMP-4",0,34359,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ66","2022-12-09","CAMP-4",0,61328,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ66","2022-12-09","CAMP-4",0,61328,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ66","2022-12-09","CAMP-4",0,61328,"tornillos","partido","por fatiga "]
["VLQ59","2022-12-12","CAMP-4",0,30988,"tornillos","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ59","2022-12-12","CAMP-4",0,30988,"terminales caja de cambios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ59","2022-12-10","CAMP-4",0,30828,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ57","2022-12-08","CAMP-4",0,45948,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ57","2022-12-11","CAMP-4",0,46268,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2022-12-14","CAMP-4",0,60127,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2022-12-11","CAMP-4",0,47796,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2022-12-22","CAMP-4",0,47432,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ56","2022-12-21","CAMP-4",0,30931,"diferencial ","desgastado","por insuficiente lubricación "]
["VLQ47","2022-12-20","CAMP-4",0,39595,"diferencial ","desgastado","por insuficiente lubricación "]
["VLQ55","2022-12-17","CAMP-4",0,48786,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ799","2022-12-18","CAMP-4",0,22056,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2022-12-19","CAMP-4",0,60641,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR28","2022-12-22","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2022-12-20","CAMP-4",0,53344,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ67","2022-12-17","CAMP-4",0,44010,"manguera hidraulica ","roto","por aplastamiento "]
["VLQ67","2022-12-17","CAMP-4",0,44010,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ57","2022-12-16","CAMP-4",0,46801,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ36","2022-12-16","CAMP-4",0,60389,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ07","2022-12-18","CAMP-4",0,22036,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ36","2022-12-18","CAMP-4",0,60570,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ55","2022-12-19","CAMP-4",0,48940,"switch autocarpado ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ56","2023-01-10","CAMP-4",4057,0,"flasher ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ50","2023-01-08","CAMP-4",0,39538,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ50","2023-01-08","CAMP-4",0,39538,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ50","2023-01-08","CAMP-4",0,39538,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ47","2023-01-08","CAMP-4",0,39596,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ47","2023-01-08","CAMP-4",0,39596,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ36","2023-01-11","CAMP-4",0,61558,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ09","2023-01-13","CAMP-4",6568,0,"switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad "]
["VLQ69","2023-12-23","CAMP-4",0,50140,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ50","2023-01-06","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2023-01-07","CAMP-4",0,61197,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ50","2023-01-07","CAMP-4",0,39538,"diferencial ","desgastado","por insuficiente lubricación "]
["VLQ58","2023-01-24","CAMP-4",0,43445,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ40","2023-01-25","CAMP-4",0,50400,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ58","2023-01-24","CAMP-4",0,43845,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["CAR24","2023-01-19","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR28","2023-01-16","CAMP-4",586,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ57","2023-01-21","CAMP-4",0,49183,"stop ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ57","2023-01-21","CAMP-4",0,49183,"tornillos","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ57","2023-01-23","CAMP-4",0,49218,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ56","2023-01-23","CAMP-4",0,33051,"bomba embrague secundaria ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ56","2023-01-23","CAMP-4",0,33051,"blower ","pegado ","por acumulación de suciedad "]
["VLQ56","2023-01-24","CAMP-4",0,33390,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ50","2023-01-22","CAMP-4",0,42182,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ47","2023-01-22","CAMP-4",0,42310,"fan clutch ","pegado ","por presión deficiente "]
["VLQ36","2023-01-20","CAMP-4",0,61889,"base cadenas volco","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ36","2023-01-17","CAMP-4",0,61833,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2023-01-17","CAMP-4",0,49949,"diferencial ","desgastado","por insuficiente lubricación "]
["VLQ10","2023-01-17","CAMP-4",6547,49833,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ47","2023-01-18","CAMP-4",0,41211,"motor limpia parabrisas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ41","2023-01-18","CAMP-4",6185,54388,"amortiguadores  de cabina ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ41","2023-01-18","CAMP-4",6185,54388,"tubo llenado aceite ","roto","por fatiga "]
["VLQ40","2023-01-27","CAMP-4",0,50430,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ39","2023-01-31","CAMP-1",0,56193,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ39","2023-02-01","CAMP-1",0,562802,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2023-01-29","CAMP-1",0,101273,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["CAR28","2023-01-30","CAMP-4",654,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["CAR28","2023-01-30","CAMP-4",654,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR28","2023-01-30","CAMP-4",654,0,"plumillas limpia vidrios ","desgastado","por abrasión "]
["CAR28","2023-01-30","CAMP-4",654,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ57","2023-01-28","CAMP-4",0,49559,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2023-01-27","CAMP-4",0,49462,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ56","2023-01-30","CAMP-4",0,34762,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ50","2023-01-29","CAMP-4",0,43736,"protector motor autocarpado","torcido ","por goloe con objetos "]
["VLQ36","2023-01-29","CAMP-4",0,62443,"amortiguadores  de cabina ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ36","2023-01-30","CAMP-4",0,62493,"flasher ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ36","2023-01-29","CAMP-4",0,62443,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2023-01-02","CAMP-4",0,51006,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ09","2023-01-30","CAMP-4",0,66896,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ57","2023-02-03","CAMP-4",0,49788,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ40","2023-02-22","CAMP-4",0,51986,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ57","2023-02-16","CAMP-4",0,50158,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ47","2023-02-20","CAMP-4",0,48691,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ47","2023-02-19","CAMP-4",0,48461,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ59","2023-02-21","CAMP-4",0,32275,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ40","2023-02-21","CAMP-4",0,51966,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ10","2023-02-21","CAMP-4",0,51371,"fan clutch ","pegado ","por presión deficiente "]
["VLQ55","2023-02-25","CAMP-4",5864,51219,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ47","2023-02-26","CAMP-4",5296,50814,"tuerca ","suelto ","por vibración excesiva"]
["VLQ57","2023-02-16","CAMP-4",0,50158,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ47","2023-02-20","CAMP-4",0,48691,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ59","2023-02-21","CAMP-4",0,32275,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ40","2023-02-21","CAMP-4",0,51966,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ40","2023-02-22","CAMP-4",0,51986,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ58","2023-02-16","CAMP-4",0,44198,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ36","2023-02-11","CAMP-4",0,63061,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ36","2023-02-08","CAMP-4",0,62783,"relé de luces ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR07","2023-02-08","CAMP-4",7119,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ40","2023-02-13","CAMP-4",0,51001,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["CAR28","2023-02-11","CAMP-4",705,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ40","2023-02-06","CAMP-4",0,50850,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2023-02-09","CAMP-4",0,62795,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2023-02-09","CAMP-4",0,51001,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2023-02-09","CAMP-4",0,51190,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ47","2023-02-11","CAMP-4",0,46388,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2023-03-05","CAMP-4",0,51682,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ55","2023-03-05","CAMP-4",0,53583,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ41","2023-03-03","CAMP-4",0,55767,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ58","2023-03-21","CAMP-4",0,0,"tanque de combustible ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ58","2023-03-21","CAMP-4",0,0,"manija puerta ","roto","por incorrecto uso "]
["VLQ58","2023-03-28","CAMP-4",0,46318,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2023-03-21","CAMP-4",0,54497,"sellos del cigüeñal ","desgastado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ47","2023-03-20","CAMP-4",0,56517,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2023-03-24","CAMP-4",0,53185,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR10","2023-04-11","CAMP-4",4800,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ47","2023-04-11","CAMP-4",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ47","2023-04-11","CAMP-4",0,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ40","2023-04-12","CAMP-4",0,53548,"cadenas compuerta volco","destensionado "," por fatiga "]
["VLQ59","2023-04-09","CAMP-4",0,34442,"cadenas compuerta volco","partido","por goloe con objetos "]
["VLQ36","2023-04-03","CAMP-4",0,72603,"pastillas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2023-04-03","CAMP-4",0,72603,"soportes del motor ","roto","por vibración excesiva "]
["VLQ57","2023-04-03","CAMP-4",0,54306,"cadenas compuerta volco","partido","por goloe con objetos "]
["VLQ59","2023-04-01","CAMP-4",0,34213,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ31","2023-04-03","CAMP-4",0,52713,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ59","2023-04-17","Camp-4",0,34700,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ59","2023-04-19","Camp-4",0,34883,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR21","2023-04-20","Camp-4",3487,0,"eje cardan ","desgastado","por incorrecta lubricación  "]
["VLQ59","2023-04-20","Camp-4",0,35011,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ40","2023-04-20","Camp-4",0,56928,"inyector de urea ","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ59","2023-04-18","Camp-4",0,34767,"  fan clutch ","pegado ","por presión deficiente "]
["VLQ59","2023-04-16","Camp-4",0,34644,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ59","2023-04-17","Camp-4",0,34700,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ59","2023-04-19","Camp-4",0,34883,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ55","2023-08-15","CAMP-4",0,0,"diferencial ","desgastado","por insuficiente lubricación "]
["VLQ60","2023-08-16","CAMP-4",0,66347,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["CAR21","2023-08-19","CAMP-4",3566,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["CAR04","2023-08-18","CAMP-1",0,0,"bomba de freno ","obstruido","por corrosión "]
["VLQ16","2023-07-08","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ18","2023-07-15","CAMP-4",0,7071,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ18","2023-07-15","CAMP-4",0,7071,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ04","2023-07-17","CAMP-4",0,90135,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ04","2023-07-17","CAMP-4",0,90135,"cilindro neumatico","desgastado","por abrasión "]
["VLQ27","2023-07-09","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ41","2023-07-08","CAMP-3",56400,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ43","2023-07-07","CAMP-4",0,89319,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ10","2023-07-07","CAMP-4",0,66240,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ60","2023-07-06","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ10","2023-07-05","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2023-07-10","CAMP-4",0,55941,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ31","2023-07-10","CAMP-4",0,55941,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ27","2023-07-09","CAMP-4",0,64782,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ27","2023-07-09","CAMP-4",0,64782,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ36","2023-07-08","CAMP-4",0,76347,"barra estabilizadora ","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ36","2023-07-08","CAMP-4",0,76347,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ36","2023-07-08","CAMP-4",0,76347,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ36","2023-07-08","CAMP-4",0,76347,"cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión "]
["VLQ16","2023-07-06","CAMP-4",0,72368,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ16","2023-07-06","CAMP-4",0,72368,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ10","2023-07-05","CAMP-4",0,59999,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ10","2023-07-05","CAMP-4",0,59999,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ57","2023-06-26","CAMP-4",0,58346,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2023-06-26","CAMP-3",0,76340,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ59","2023-06-26","CAMP-4",0,36925,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2023-06-27","CAMP-4",0,56725,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2023-06-29","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ39","2023-06-29","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2023-06-30","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2023-07-04","CAMP-3",0,58641,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ40","2023-07-02","CAMP-4",0,57444,"cilindro neumatico","desgastado","por abrasión "]
["VLQ40","2023-07-02","CAMP-4",0,57747,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2023-07-02","CAMP-4",0,58496,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ43","2023-07-01","CAMP-4",0,3897,"cilindro neumatico","desgastado","por abrasión "]
["VLQ57","2023-07-02","CAMP-4",0,58496,"fusibles autoencapado ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ25","2023-07-01","CAMP-4",0,40441,"bomba embrague secundaria ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ57","2023-06-30","CAMP-3",0,58380,"linea freno de ahogo","sucio","por exceso de particulas  contaminantes "]
["VLQ05","2023-06-29","CAMP-3",0,58380,"motor de arranque ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ16","2023-06-17","CAMP-3",0,76018,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ16","2023-06-17","CAMP-3",0,76018,"guarda polvo stop ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ27","2023-06-16","CAMP-3",0,6874,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2023-06-10","CAMP-4",0,56100,"tanque de combustible ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ16","2023-06-07","CAMP-3",86738,71830,"sellos valvula de aire","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ22","2023-06-16","CAMP-3",0,65024,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ22","2023-06-16","CAMP-3",0,65024,"guarda polvo stop ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ18","2023-05-03","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ36","2023-06-12","CAMP-4",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ59","2023-06-12","CAMP-4",0,36625,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2023-06-13","CAMP-3",0,72011,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2023-06-14","CAMP-4",0,56304,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ25","2023-06-21","CAMP-3",0,40939,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2023-05-30","CAMP-3",0,55782,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ31","2023-05-27","CAMP-4",0,54785,"manguera hidraulica ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ16","2023-05-27","CAMP-3",0,81453,"sellos valvula relé","desgastado","por sobrepresión "]
["VLQ43","2023-06-05","CAMP-4",0,86810,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ43","2023-06-05","CAMP-4",0,86810,"pasador chapa puerta","partido","por fatiga "]
["VLQ04","2023-06-03","CAMP-4",0,56059,"chapa puerta ","deteriorado","por corrosión "]
["CAR22","2023-06-03","CAMP-3",4693,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["CAR22","2023-06-03","CAMP-3",4693,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ27","2023-06-02","CAMP-1",0,64089,"bomba embrague primaria ","desgastado","por fatiga "]
["CAR05","2023-05-30","CAMP-1",7426,0,"liquido refrigerante ","sucio","por exceso de particulas contaminantes "]
["VLQ57","2023-05-30","CAMP-4",0,57183,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR22","2023-05-23","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2023-05-30","CAMP-4",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2023-05-29","CAMP-3",0,71532,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR22","2023-05-28","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR10","2023-05-25","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ22","2023-05-25","CAMP-3",4637,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ59","2023-05-20","CAMP-4",0,36109,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2023-05-19","CAMP-4",0,56468,"manguera hidraulica ","roto","por aplastamiento "]
["VLQ15","2023-05-01","CAMP-1",0,115419,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ04","2023-05-03","CAMP-1",0,137226,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2023-04-23","CAMP-1",6893,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ04","2023-04-26","CAMP-1",0,135224,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ04","2023-04-26","CAMP-1",0,135224,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ22","2023-04-24","CAMP-3",59153,0,"base del stop","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ22","2023-04-24","CAMP-3",59153,0,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ18","2023-04-22","CAMP-3",0,6321,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["CAR10","2023-04-21","CAMP-1",4839,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ16","2023-04-21","CAMP-3",0,70425,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ39","2023-04-21","CAMP-1",0,0,"chapa puerta ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ27","2023-04-24","CAMP-1",0,0,"terminales caja de cambios ","desgastado","por incorrecta lubricación  "]
["VLQ27","2023-04-24","CAMP-1",0,0,"barra de cambios ","torcido ","golpe por impacto "]
["CAR22","2023-04-17","CAMP-3",4488,0,"dientes de cucharón","partido","por incorrecta operación "]
["VLQ22","2023-04-18","CAMP-1",0,57859,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ22","2023-04-18","CAMP-1",0,57859,"guarda barros ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ27","2023-04-15","CAMP-1",0,62446,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["CAR25","2023-04-17","CAMP-3",3940,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ11","2023-04-11","CAMP-3",0,45042,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ11","2023-04-11","CAMP-3",0,45042,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ18","2023-04-11","CAMP-1",0,6159,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ04","2023-04-13","CAMP-1",0,133159,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2023-04-15","CAMP-3",0,69676,"manguera liquido refrigerante ","roto","por sobrecalentamiento "]
["VLQ16","2023-04-15","CAMP-3",0,69676,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR04","2023-04-15","CAMP-3",5575,0,"silla operador ","roto","por incorrecto uso"]
["CAR04","2023-04-15","CAMP-3",5575,0,"tornillos","partido","por fatiga "]
["CAR04","2023-04-03","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ11","2023-04-05","CAMP-3",0,44860,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR25","2023-04-05","CAMP-3",3888,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ43","2023-04-05","CAMP-3",0,85963,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2023-04-03","CAMP-3",5520,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2023-04-03","CAMP-3",5520,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino "]
["CAR22","2023-04-03","CAMP-3",4450,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ18","2023-04-08","CAMP-1",0,60112,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ27","2023-04-09","CAMP-3",6655,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR22","2023-04-01","CAMP-3",4438,0,"pito reversa","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ38","2023-03-30","CAMP-1",6789,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ11","2023-03-29","CAMP-3",0,44546,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2023-03-29","CAMP-3",0,68792,"freno de ahogo ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ11","2023-03-31","CAMP-3",0,44640,"terminales de dirección","desgastado","por incorrecta lubricación  "]
["VLQ11","2023-03-31","CAMP-3",0,44640,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ11","2023-03-31","CAMP-3",0,44640,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ18","2023-03-28","CAMP-1",41883,6020,"soportes del motor ","roto","por vibración excesiva "]
["VLQ15","2023-03-30","CAMP-3",6312,110357,"bocin ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ15","2023-03-30","CAMP-3",6312,110357,"rodamientos diferencial ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ15","2023-03-30","CAMP-3",6312,110357,"bandas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ27","2023-03-25","CAMP-1",6587,62358,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ39","2023-03-27","CAMP-1",57893,0,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ39","2023-03-27","CAMP-1",57893,0,"soportes del motor ","roto","por vibración excesiva "]
["VLQ18","2023-03-25","CAMP-1",0,5992,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2023-03-21","CAMP-1",0,108865,"tuerca ","suelto ","por vibración excesiva"]
["VLQ15","2023-03-21","CAMP-1",0,108865,"sellos multiplicador ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ11","2023-03-23","CAMP-3",0,43904,"motor limpia parabrisas","quemado ","por corto circuito "]
["CAR04","2023-03-23","CAMP-3",5558,0,"dientes de cucharón","partido","por incorrecta operación "]
["CAR08","2023-03-23","CAMP-3",5507,0,"manguera hidraulica ","roto","por aplastamiento "]
["VLQ22","2023-03-24","CAMP-1",0,54553,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ25","2023-03-26","CAMP-1",7348,40417,"empaque valvula ","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ11","2023-03-20","CAMP-3",0,43776,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2023-03-22","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ27","2023-03-26","CAMP-1",6589,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ18","2023-03-24","CAMP-1",0,6149,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ18","2023-03-26","CAMP-1",0,6998,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ39","2023-03-21","CAMP-1",0,28070,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ39","2023-03-20","CAMP-1",0,28070,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR12","2023-03-16","CAMP-1",5285,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ22","2023-03-18","CAMP-3",0,52603,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ31","2023-03-19","CAMP-1",6785,51560,"pastillas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ63","2023-03-13","CAMP-1",4639,93569,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga"]
["VLQ27","2023-03-13","CAMP-1",0,62045,"tanque de urea","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ22","2023-03-17","CAMP-3",0,51579,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["VLQ15","2023-03-18","CAMP-1",0,108543,"hojas de muelle","partido","golpe por impacto "]
["VLQ22","2023-03-16","CAMP-3",0,52505,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por vibración "]
["VLQ22","2023-03-16","CAMP-3",0,52505,"guarda barros ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ15","2023-03-19","CAMP-3",0,0,"terminales de dirección","desgastado","por incorrecta lubricación  "]
["VLQ22","2023-03-20","CAMP-3",0,52701,"pito reversa","extraviado ","por labores en tuneles "]
["VLQ04","2023-03-20","CAMP-1",0,53006,"pito reversa","extraviado ","por labores en tuneles "]
["VLQ63","2023-03-12","CAMP-1",46896,93569,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ25","2023-03-12","CAMP-1",7321,0,"aceite de motor ","contaminado ","por presencia de agua "]
["VLQ25","2023-03-12","CAMP-1",7321,0,"sellos embrague ","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ25","2023-03-12","CAMP-1",7321,0,"bomba embrague primaria ","obstruido","por corrosión "]
["CAR25","2023-03-10","CAMP-3",3777,0,"pito reversa","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ11","2023-03-08","CAMP-3",0,42789,"motor limpia parabrisas","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ11","2023-03-08","CAMP-3",0,42789,"plumillas limpia vidrios ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ16","2023-03-12","CAMP-3",0,66986,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ11","2023-03-13","CAMP-3",0,43248,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ16","2023-03-07","CAMP-1",0,66803,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ15","2023-03-06","CAMP-1",0,106862,"sensor de oxigeno","descalibrado ","por corrosión "]
["VLQ46","2023-03-08","CAMP-1",0,15951,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ46","2023-03-08","CAMP-1",0,15951,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ46","2023-03-08","CAMP-1",0,15951,"plumillas limpia vidrios ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ63","2023-03-15","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ11","2023-03-13","CAMP-3",0,43248,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ18","2023-03-12","CAMP-1",4126,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ63","2023-02-12","CAMP-1",0,93569,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2023-03-08","CAMP-3",0,157951,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ17","2023-03-04","CAMP-1",0,0,"botella freno ahogo","roto","golpe con objeto"]
["CAR22","2023-02-26","CAMP-3",4366,0,"tapón del carter ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ17","2023-02-25","CAMP-1",3641,105613,"embrague ","desgastado","tiempo de vida util "]
["VLQ17","2023-02-25","CAMP-1",3641,105613,"prensa embrague ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ17","2023-02-25","CAMP-1",3641,105613,"terminal del trapecio ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ38","2023-02-21","CAMP-1",65854,0,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ38","2023-02-21","CAMP-1",65854,0,"filtros de combustible ","sucio","por exceso de particulas contaminantes "]
["VLQ63","2023-03-03","CAMP-1",0,92828,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ43","2023-03-01","CAMP-1",0,83453,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2023-03-01","CAMP-1",0,6637,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ63","2023-03-03","CAMP-1",0,92850,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2023-03-05","CAMP-1",0,15575,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ18","2023-03-05","CAMP-1",4100,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ27","2023-02-28","CAMP-1",6452,61097,"freno de ahogo ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ63","2023-02-28","CAMP-1",0,98502,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ18","2023-02-25","CAMP-1",0,4048,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ13","2023-03-02","CAMP-1",0,106120,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2023-02-25","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ38","2023-02-28","CAMP-1",0,6623,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ18","2023-02-27","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR18","2023-02-26","CAMP-3",0,6681,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ43","2023-02-18","CAMP-3",5367,82033,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ39","2023-02-20","CAMP-1",5674,0,"chapa puerta ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ04","2023-02-17","CAMP-1",0,7966,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ43","2023-02-16","CAMP-1",0,80968,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ11","2023-02-16","CAMP-3",0,41214,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ04","2023-02-22","CAMP-1",0,12809,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ18","2023-02-23","CAMP-1",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ17","2023-02-13","CAMP-1",0,103177,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2023-02-13","CAMP-3",0,14095,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ49","2023-02-14","CAMP-3",0,39381,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ15","2023-02-15","CAMP-1",0,104421,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ63","2023-02-13","CAMP-1",0,90393,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2023-02-16","CAMP-1",0,6540,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ17","2023-02-21","CAMP-1",0,105555,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ39","2023-02-17","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ38","2023-02-09","CAMP-1",6527,0,"rodamiento del splinder ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ04","2023-02-10","CAMP-1",6831,126472,"rodamiento del splinder ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ46","2023-02-15","CAMP-1",0,14653,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ46","2023-02-15","CAMP-1",0,14653,"abrazaderas","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ15","2023-02-15","CAMP-1",0,104421,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ15","2023-02-15","CAMP-1",0,104421,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ43","2023-02-12","CAMP-1",0,80630,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2023-02-10","CAMP-1",0,10355,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ04","2023-02-09","CAMP-1",0,126471,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ18","2023-02-08","CAMP-1",39805,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ17","2023-02-07","CAMP-1",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ43","2023-02-06","CAMP-1",0,79964,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2023-01-05","CAMP-1",0,78749,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ63","2023-02-05","CAMP-1",0,89680,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ03","2023-01-04","CAMP-1",0,102954,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR25","2023-02-12","CAMP-3",0,3648,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ16","2023-02-04","CAMP-3",0,64447,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2023-02-11","CAMP-3",0,64784,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ11","2023-02-11","CAMP-3",0,40282,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2023-02-13","CAMP-3",0,79289,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ11","2023-02-13","CAMP-3",0,40528,"fan clutch ","pegado ","por presión deficiente "]
["VLQ16","2023-02-16","CAMP-3",0,65328,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ11","2023-01-16","CAMP-3",0,41214,"amortiguadores  de cabina ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ15","2023-02-04","CAMP-1",0,102148,"sensor de lubricación ","descalibrado ","por exceso de particulas contaminantes "]
["VLQ03","2023-02-04","CAMP-1",55864,103323,"pastillas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ63","2023-01-20","CAMP-1",0,88376,"manguera hidraulica ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ30","2023-01-21","CAMP-1",57650,88820,"protector ventilador ","roto","por golpe con objeto "]
["CAR08","2023-02-07","CAMP-3",5433,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ46","2023-02-05","CAMP-3",0,13772,"tanque almacenamiento aire","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ40","2023-02-04","CAMP-3",0,50709,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ49","2023-01-29","CAMP-3",0,38814,"motor autocarpado","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ11","2023-01-29","CAMP-3",0,39875,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ32","2023-01-30","CAMP-1",0,78457,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2023-01-29","CAMP-3",0,60182,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2023-01-28","CAMP-3",0,43049,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ44","2023-01-23","CAMP-3",0,42844,"sensor agujas de aire ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ11","2023-01-19","CAMP-3",0,39602,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ11","2023-01-19","CAMP-3",0,39602,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ53","2023-01-24","CAMP-3",50325,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ16","2023-01-23","CAMP-3",0,64002,"soportes del motor ","suelto ","por vibración excesiva "]
["CAR25","2023-01-26","CAMP-3",3540,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR25","2023-01-23","CAMP-3",3527,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ11","2023-01-19","CAMP-3",0,39293,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2023-01-20","CAMP-3",0,13087,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2023-01-22","CAMP-3",0,59779,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ49","2023-01-21","CAMP-3",0,38359,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2023-01-16","CAMP-3",0,49997,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ49","2023-01-16","CAMP-3",0,38205,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2023-01-17","CAMP-3",5380,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2023-01-23","CAMP-3",0,63690,"sensor presión aire","deteriorado","por corrosión "]
["CAR18","2023-01-17","CAMP-3",0,6494,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR08","2023-01-16","CAMP-3",5376,0,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR08","2023-01-16","CAMP-3",5376,0,"plumillas limpia vidrios ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ53","2023-01-18","CAMP-3",0,50056,"amortiguadores  de cabina ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ53","2023-01-18","CAMP-3",0,50056,"correa de accesorios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ52","2023-01-18","CAMP-3",0,54556,"cadenas compuerta volco","partido","por fatiga "]
["VLQ16","2023-01-16","CAMP-3",0,63797,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ16","2023-01-16","CAMP-3",0,63797,"pito reversa","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ16","2023-01-17","CAMP-3",0,63797,"soportes del motor ","roto","por vibración excesiva "]
["CAR18","2023-01-17","CAMP-3",6494,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ49","2023-01-16","CAMP-3",0,38205,"tornillos","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ46","2023-01-08","CAMP-3",0,12030,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["CAR18","2023-01-12","CAMP-3",6464,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ11","2023-01-15","CAMP-3",39032,0,"tapa tanque combustible ","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ16","2023-01-13","CAMP-3",0,63690,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ16","2023-01-13","CAMP-3",0,63690,"plumillas limpia vidrios ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ05","2023-01-14","CAMP-3",40552,0,"motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ16","2023-01-15","CAMP-3",63731,0,"tornillos","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ16","2023-01-15","CAMP-3",63731,0,"correa de accesorios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ11","2023-01-11","CAMP-3",38861,0,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["CAR25","2023-09-13","CAMP-3",0,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR18","2023-01-09","CAMP-3",0,6453,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR22","2023-01-10","CAMP-3",4302,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2023-01-10","CAMP-3",0,12130,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ11","2023-01-11","CAMP-3",0,38861,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2023-01-12","CAMP-3",0,59042,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2023-01-13","CAMP-3",0,63690,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2023-01-15","CAMP-3",0,49559,"pera palanca cambios","desgastado","por material de baja calidad "]
["VLQ46","2023-01-14","CAMP-3",0,12444,"base del stop","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ46","2023-01-14","CAMP-3",0,12444,"stop","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ16","2023-01-13","CAMP-3",0,63690,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ34","2023-01-08","CAMP-3",0,101234,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["CAR25","2023-01-10","CAMP-3",0,3463,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ46","2023-01-09","CAMP-3",12100,0,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ14","2023-01-10","CAMP-3",44369,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ16","2023-01-06","CAMP-3",0,63219,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-12-29","CAMP-3",5503,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2023-01-06","CAMP-3",0,58543,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2023-01-06","CAMP-3",0,63219,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["CAR18","2023-01-07","CAMP-3",6438,0,"tablero de instrumentos","quemado ","por corto circuito "]
["CAR08","2022-12-15","CAMP-3",5243,0,"manguera freno","roto","por sobrepresión "]
["VLQ64","2022-12-07","CAMP-3",0,100144,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2022-12-10","CAMP-3",0,61751,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2022-12-21","CAMP-3",0,112726,"retrovisor ","roto","por goloe con objetos "]
["VLQ23","2022-12-10","CAMP-3",6033,56521,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ16","2022-12-18","CAMP-3",0,62614,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ34","2022-12-17","CAMP-3",0,100165,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ16","2022-12-20","CAMP-3",0,62888,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-12-17","CAMP-3",0,100165,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2022-12-18","CAMP-3",0,62614,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2022-12-18","CAMP-3",0,56522,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2022-12-17","CAMP-3",0,48840,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2022-12-15","CAMP-3",0,111547,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2022-12-10","CAMP-3",0,61751,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2022-12-07","CAMP-3",0,100144,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2022-12-08","CAMP-3",0,99857,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ64","2022-12-08","CAMP-3",0,99857,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR08","2022-12-12","CAMP-3",52566,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["CAR08","2022-12-13","CAMP-3",5255,0,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["CAR22","2022-12-07","CAMP-3",4224,0,"plumillas limpia vidrios ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ16","2022-12-06","CAMP-3",0,61422,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["CAR08","2022-12-05","CAMP-3",52219,0,"pastillas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2022-11-06","CAMP-3",0,99157,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ34","2022-12-01","CAMP-3",0,98798,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["CAR18","2022-12-04","CAMP-3",6311,0,"carter servotransmisión ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ34","2022-12-04","CAMP-3",6706,99001,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ34","2022-12-04","CAMP-3",6706,99001,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["CAR08","2022-12-04","CAMP-3",5217,0,"manguera freno","roto","por sobrepresión "]
["VLQ16","2022-11-26","CAMP-3",0,60409,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ62","2022-10-30","CAMP-3",0,16098,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ62","2022-11-29","CAMP-3",0,16606,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2022-11-29","CAMP-3",0,60618,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-12-01","CAMP-3",0,98798,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-11-03","CAMP-3",0,5225,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ34","2022-11-04","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2022-11-05","CAMP-3",0,108111,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2022-12-06","CAMP-3",6399,104208,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2022-12-08","CAMP-3",0,61141,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ08","2022-12-07","CAMP-3",6397,104236,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2022-11-29","CAMP-3",0,97054,"abrazaderas","suelto ","por incorrecta calibración "]
["VLQ52","2022-11-25","CAMP-3",0,0,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["CAR18","2022-11-25","CAMP-3",6266,0,"bomba de freno ","obstruido","por corrosión "]
["CAR18","2022-11-25","CAMP-3",6266,0,"vidrios cabina ","despegado","por vibración "]
["VLQ62","2022-11-25","CAMP-3",0,0,"tapa tanque combustible ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ53","2022-11-29","CAMP-3",6162,0,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ16","2022-11-21","CAMP-3",0,60068,"manguera de aire ","roto","por sobrepresión "]
["CAR18","2022-11-23","CAMP-3",6256,0,"sellos junta de carter","deteriorado","por sobrecalentamiento "]
["VLQ35","2022-11-18","CAMP-3",0,104737,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ11","2022-11-17","CAMP-3",0,38790,"vidrios cabina ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ34","2022-11-18","CAMP-3",0,97643,"flasher ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR04","2022-11-23","CAMP-3",54535,0,"manguera hidraulica ","roto","por abrasión "]
["VLQ35","2022-10-30","CAMP-3",0,100489,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ62","2022-10-31","CAMP-3",0,14398,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ14","2022-11-11","CAMP-3",0,43914,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2022-11-16","CAMP-3",0,7971,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2022-11-10","CAMP-3",0,54708,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ08","2022-11-15","CAMP-3",0,102269,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2022-11-15","CAMP-3",0,104019,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR04","2022-11-16","CAMP-3",54351,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2022-11-15","CAMP-3",0,46327,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["CAR04","2022-11-15","CAMP-3",5433,0,"sellos bomba freno ","deteriorado","por sobrepresión "]
["VLQ35","2022-11-06","CAMP-3",0,101549,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2022-11-06","CAMP-3",0,54422,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ62","2022-11-08","CAMP-3",0,94898,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ62","2022-11-07","CAMP-3",0,14929,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2022-11-07","CAMP-3",5975,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ51","2022-11-08","CAMP-3",0,29085,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-11-09","CAMP-3",40822,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2022-11-11","CAMP-3",0,103314,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ64","2022-11-13","CAMP-3",0,93592,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ64","2022-11-13","CAMP-3",0,93592,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ05","2022-11-12","CAMP-3",0,43568,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ22","2022-11-17","CAMP-3",0,51973,"filtro colador de aceite ","obstruido","por exceso de particulas contaminantes "]
["VLQ14","2022-11-15","CAMP-3",0,43920,"manguera agua parabrisas","roto","por fatiga "]
["VLQ16","2022-11-10","CAMP-3",0,59128,"bomba embrague primaria ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ14","2022-11-11","CAMP-3",0,43914,"retenor reductor","desgastado","abrasión "]
["VLQ14","2022-11-11","CAMP-3",0,43914,"pastillas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-11-11","CAMP-3",0,97090,"defensa delantera","torcido ","por golpe con objeto "]
["CAR25","2022-11-12","CAMP-3",3335,0,"sellos boton freno parqueo","desgastado","por fatiga "]
["VLQ64","2022-11-02","CAMP-3",0,92299,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ64","2022-11-02","CAMP-3",0,92299,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ46","2022-11-07","CAMP-1",0,35740,"llantas","pinchado","por objeto punzante "]
["VLQ46","2022-11-07","CAMP-1",0,35740,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR08","2022-11-08","CAMP-3",5135,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["CAR08","2022-11-08","CAMP-3",5135,0,"base de dientes","desgastado","abrasión "]
["VLQ64","2022-11-05","CAMP-3",0,93049,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ34","2022-11-04","CAMP-3",0,96440,"correa de accesorios ","destensionado ","por incorrecta calibración "]
["VLQ35","2022-11-02","CAMP-3",0,101549,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ53","2022-11-06","CAMP-3",0,45675,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ53","2022-11-06","CAMP-3",0,45675,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ52","2022-11-06","CAMP-3",0,54426,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ52","2022-11-06","CAMP-3",0,54426,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ23","2022-11-02","CAMP-3",0,55361,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ64","2022-11-01","CAMP-3",0,91834,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ22","2022-11-01","CAMP-3",0,61690,"piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión "]
["VLQ23","2022-10-25","CAMP-3",0,55258,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2022-10-26","CAMP-3",0,91123,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR08","2022-10-24","CAMP-3",5099,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2022-10-29","CAMP-3",0,58022,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-10-23","CAMP-3",5077,0,"cucharón ","roto","por abrasión "]
["VLQ23","2022-10-25","CAMP-3",55268,0,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ46","2022-10-22","CAMP-3",35236,0,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ46","2022-10-22","CAMP-3",35236,0,"pastillas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ46","2022-10-22","CAMP-3",35236,0,"bombillos ","quemado ","por presencia de humedad"]
["VLQ64","2022-10-24","CAMP-3",91094,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ22","2022-10-21","CAMP-3",0,51182,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ35","2022-10-24","CAMP-3",0,100200,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ22","2022-10-21","CAMP-3",51186,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ35","2022-10-22","CAMP-3",100200,0,"bandas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2022-10-22","CAMP-3",100200,0,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ49","2022-10-18","CAMP-3",0,32757,"soportes cadena volco","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ49","2022-10-18","CAMP-3",0,32757,"stop","quemado ","por presencia de humedad "]
["VLQ49","2022-10-18","CAMP-3",0,32757,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ49","2022-10-18","CAMP-3",0,32757,"puerta cabina ","torcido ","por golpe con objeto "]
["CAR04","2022-10-26","CAMP-3",5373,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["VLQ34","2022-10-13","CAMP-3",0,95585,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["CAR08","2022-10-16","CAMP-3",5067,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ44","2022-10-17","CAMP-3",0,40667,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ22","2022-10-21","CAMP-3",31186,0,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ53","2022-10-14","CAMP-3",0,45582,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ46","2022-10-20","CAMP-3",0,35110,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2022-10-20","CAMP-3",0,45674,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ14","2022-10-20","CAMP-3",0,15043,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ62","2022-10-26","CAMP-3",14121,0,"guarda barros ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ62","2022-10-26","CAMP-3",14121,0,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ22","2022-10-13","CAMP-3",51027,0,"gato neumatico","pegado ","por exceso de particulas contaminantes "]
["VLQ22","2022-10-13","CAMP-3",51027,0,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ64","2022-10-13","CAMP-3",90593,0,"motor autocarpado","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ64","2022-10-13","CAMP-3",90593,0,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ23","2022-10-13","CAMP-3",0,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2022-10-17","CAMP-3",0,51118,"filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad "]
["VLQ52","2022-10-15","CAMP-3",0,54099,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2022-10-14","CAMP-3",0,45582,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ53","2022-10-09","CAMP-3",0,45422,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ16","2022-10-08","CAMP-3",0,57290,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ52","2022-10-08","CAMP-3",0,53822,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ52","2022-10-08","CAMP-3",0,53822,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ62","2022-10-08","CAMP-3",0,1332,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ62","2022-10-08","CAMP-3",0,1332,"fusibles luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ62","2022-10-08","CAMP-3",0,1332,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ34","2022-10-09","CAMP-3",0,95457,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ08","2022-10-07","CAMP-3",6066,98853,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ08","2022-10-07","CAMP-3",6066,98853,"correa de accesorios ","destensionado ","por incorrecta calibración "]
["CAR08","2022-10-09","CAMP-3",5044,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-10-09","CAMP-3",5039,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ08","2022-10-10","CAMP-3",0,99179,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ16","2022-10-04","CAMP-3",0,57003,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2022-10-05","CAMP-3",0,34646,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2022-10-05","CAMP-3",0,34646,"manguera liquido refrigerante ","roto","por sobrecalentamiento "]
["VLQ46","2022-10-05","CAMP-3",0,34646,"escalera cabina","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ34","2022-10-02","CAMP-3",0,93170,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2022-09-29","CAMP-3",5405,95835,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2022-10-04","CAMP-3",0,53664,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2022-10-06","CAMP-3",0,53686,"motor autocarpado","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ52","2022-10-06","CAMP-3",0,53686,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ52","2022-10-06","CAMP-3",0,53686,"soportes del motor ","roto","por vibración excesiva "]
["VLQ52","2022-10-06","CAMP-3",0,53686,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ69","2022-09-30","CAMP-3",0,29321,"correa de distribución ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ52","2022-10-03","CAMP-3",0,53560,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ64","2022-10-02","CAMP-3",0,87872,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ64","2022-10-02","CAMP-3",0,87872,"correa de accesorios ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ34","2022-10-02","CAMP-3",0,93170,"cadenas compuerta volco","partido","golpe por impacto "]
["VLQ34","2022-10-02","CAMP-3",0,93170,"base del volco","torcido ","golpe por impacto "]
["VLQ35","2022-10-01","CAMP-3",96800,0,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["CAR08","2022-09-29","CAMP-3",1787,0,"sellos bomba freno ","deteriorado","por fatiga "]
["VLQ52","2022-09-26","CAMP-3",0,53082,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ11","2022-09-25","CAMP-3",0,38194,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ49","2022-09-20","CAMP-3",0,31188,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ11","2022-09-26","CAMP-3",0,38225,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ57","2022-09-29","CAMP-3",0,48270,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ49","2022-09-22","CAMP-3",0,31510,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ49","2022-09-22","CAMP-3",0,31510,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ49","2022-09-22","CAMP-3",0,31510,"cadenas compuerta volco","partido","golpe por impacto "]
["CAR04","2022-09-21","CAMP-3",5237,0,"manguera hidraulica ","roto","por sobrepresión "]
["VLQ08","2022-09-15","CAMP-3",0,95819,"embrague ","desgastado","por tiempo de vida util "]
["VLQ08","2022-09-15","CAMP-3",0,95819,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ08","2022-09-15","CAMP-3",0,95819,"barra de cambios ","torcido ","por incorrecta calibración "]
["VLQ08","2022-09-15","CAMP-3",0,95819,"terminales caja de cambios ","desgastado","por incorrecta lubricación  "]
["VLQ46","2022-09-19","CAMP-3",0,34250,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ46","2022-09-19","CAMP-3",0,34250,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ49","2022-09-16","CAMP-3",0,30820,"resortes autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ49","2022-09-16","CAMP-3",0,30820,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ23","2022-09-20","CAMP-3",54238,5739,"pasador resorte autocarpado","partido","por fatiga "]
["VLQ53","2022-09-22","CAMP-3",0,44799,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ64","2022-09-21","CAMP-3",0,85142,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2022-09-20","CAMP-3",0,54270,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ35","2022-09-21","CAMP-3",0,92959,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ34","2022-09-12","CAMP-3",0,90157,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ08","2022-09-17","CAMP-3",95819,0,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ46","2022-09-19","CAMP-3",0,34250,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ49","2022-09-19","CAMP-3",0,31102,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2022-09-14","CAMP-3",0,54047,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ08","2022-09-17","CAMP-3",0,95820,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2022-09-17","CAMP-3",0,44677,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2022-09-14","CAMP-3",0,55913,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2022-09-13","CAMP-3",0,55805,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2022-09-13","CAMP-3",0,34023,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ35","2022-09-20","CAMP-3",0,92445,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ52","2022-09-10","CAMP-3",52832,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ64","2022-09-10","CAMP-3",0,83315,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ64","2022-09-11","CAMP-3",0,84258,"manija puerta ","roto","por incorrecto uso "]
["VLQ08","2022-09-08","CAMP-3",0,94570,"filtro de combustible ","sucio","por exceso de particulas contaminantes "]
["VLQ08","2022-09-08","CAMP-3",0,94570,"bomba de combustible ","quemado ","por sobrecalentamiento "]
["VLQ23","2022-09-04","CAMP-3",0,53831,"tornillos","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ19","2022-09-05","CAMP-3",0,52324,"stop","quemado ","por presencia de humedad "]
["VLQ19","2022-09-05","CAMP-3",0,52324,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ08","2022-09-06","CAMP-3",5922,93872,"manguera liquido refrigerante ","roto","por sobrecalentamiento "]
["VLQ64","2022-09-02","CAMP-3",4134,81545,"resortes autocarpado ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ64","2022-09-02","CAMP-3",4134,81545,"sellos manguera de aire","deteriorado","por fatiga "]
["CAR18","2022-09-02","CAMP-3",5924,0,"manguera hidraulica ","roto","por sobrepresión "]
["CAR18","2022-09-02","CAMP-3",5924,0,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ08","2022-09-06","CAMP-3",5722,93872,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ49","2022-09-06","CAMP-3",29655,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ23","2022-09-04","CAMP-3",0,53831,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2022-09-05","CAMP-3",0,56152,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2022-09-01","CAMP-3",0,53728,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ64","2022-09-09","CAMP-3",0,83146,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2022-08-22","CAMP-3",8820,83873,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ35","2022-08-22","CAMP-3",8820,83873,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ52","2022-08-28","CAMP-3",0,52348,"switch de luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ52","2022-08-28","CAMP-3",0,52348,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ52","2022-08-31","CAMP-3",0,52572,"base del volco","roto","por corrosión "]
["VLQ64","2022-08-31","CAMP-3",0,81079,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ64","2022-08-31","CAMP-3",0,81079,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["CAR18","2022-08-28","CAMP-3",0,0,"tanque almacenamiento aire","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ08","2022-08-24","CAMP-3",5826,91772,"correa de accesorios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ64","2022-08-31","CAMP-3",4116,80847,"terminales caja de cambios ","desgastado","por incorrecta lubricación  "]
["VLQ01","2022-08-19","CAMP-3",84550,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR04","2022-08-26","CAMP-3",5131,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ08","2022-08-23","CAMP-3",0,43926,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2022-08-27","CAMP-3",33678,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ11","2022-08-25","CAMP-3",52042,37219,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ35","2022-08-23","CAMP-3",0,89025,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ49","2022-08-20","CAMP-3",2520,28457,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ46","2022-08-20","CAMP-3",15081,4342,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ35","2022-08-15","CAMP-3",0,82774,"correa de accesorios ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ19","2022-08-19","CAMP-3",0,55097,"pastillas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ23","2022-08-16","CAMP-3",0,52730,"tornillos","desgastado","por fatiga "]
["VLQ19","2022-08-05","CAMP-3",0,52324,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ19","2022-08-05","CAMP-3",0,52324,"stop","quemado ","por presencia de humedad "]
["CAR04","2022-06-11","CAMP-3",0,0,"pito reversa","quemado ","por corto circuito "]
["CAR04","2022-06-11","CAMP-3",0,0,"plumillas limpia vidrios ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ16","2022-08-09","CAMP-3",0,51668,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ16","2022-08-09","CAMP-3",0,51668,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ13","2022-08-18","CAMP-3",46824,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ11","2022-08-18","CAMP-3",5158,36607,"llantas","explotado ","daño por impacto "]
["VLQ08","2022-08-18","CAMP-3",90916,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2022-08-17","CAMP-3",46503,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ01","2022-08-16","CAMP-3",5957,63972,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ57","2022-08-16","CAMP-3",2385,38899,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2022-08-16","CAMP-3",5449,52370,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR10","2022-08-15","CAMP-3",44693,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ62","2022-08-14","CAMP-3",8080,0,"llantas","explotado ","daño por impacto "]
["VLQ52","2022-08-14","CAMP-3",3299,51775,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2022-08-13","CAMP-3",38055,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2022-08-13","CAMP-3",5686,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ22","2022-08-13","CAMP-3",49022,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2022-08-13","CAMP-3",6447,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ01","2022-07-29","CAMP-3",0,83015,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ13","2022-07-30","CAMP-3",0,43302,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2022-07-29","CAMP-3",0,52413,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ68","2022-08-02","CAMP-3",0,46485,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2022-08-02","CAMP-3",0,44098,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR08","2022-08-02","CAMP-3",47378,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ68","2022-08-03","CAMP-3",0,46887,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ68","2022-08-05","CAMP-3",0,47258,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2022-08-12","CAMP-3",0,43271,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ68","2022-08-11","CAMP-3",48944,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ62","2022-08-05","CAMP-3",0,5596,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ68","2022-08-03","CAMP-3",46975,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2022-07-28","CAMP-3",0,0,"soportes del motor ","roto","por vibración excesiva "]
["VLQ52","2022-07-28","CAMP-3",0,0,"terminales caja de cambios ","desgastado","por corrosión "]
["CAR04","2022-08-08","CAMP-3",5046,0,"baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off"]
["CAR04","2022-08-08","CAMP-3",5046,0,"alternador ","quemado ","por corto circuito "]
["CAR04","2022-08-08","CAMP-3",5046,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corrosión "]
["CAR06","2022-08-04","CAMP-3",4049,0,"correa de accesorios ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ19","2022-08-05","CAMP-3",0,42507,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ19","2022-08-05","CAMP-3",0,42507,"cadenas compuerta volco","partido","por golpe con objeto "]
["VLQ19","2022-08-05","CAMP-3",0,52324,"manguera de aire ","roto","por abrasión "]
["VLQ64","2022-08-12","CAMP-3",0,77125,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR06","2022-08-03","CAMP-3",4047,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR06","2022-08-04","CAMP-3",4049,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2022-08-05","CAMP-3",0,52461,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ62","2022-08-06","CAMP-3",6095,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR06","2022-08-06","CAMP-3",4657,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ01","2022-08-06","CAMP-3",0,83380,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ08","2022-08-08","CAMP-3",88620,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR04","2022-08-11","CAMP-3",50675,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ06","2022-08-12","CAMP-3",5105,40703,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ11","2022-06-14","CAMP-3",0,35571,"platinas auto carpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ11","2022-06-14","CAMP-3",0,35571,"soporte auto carpado","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ19","2022-08-03","CAMP-3",0,51926,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["VLQ11","2022-07-14","CAMP-3",0,35571,"tornillos","partido","por fatiga "]
["VLQ11","2022-07-14","CAMP-3",0,35571,"filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes "]
["VLQ62","2022-07-27","CAMP-3",4130,0,"bomba embrague primaria ","desgastado","por fatiga "]
["VLQ01","2022-07-03","CAMP-3",0,81443,"manguera de aire ","roto","por fatiga "]
["VLQ01","2022-07-03","CAMP-3",0,81443,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ08","2022-08-02","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ13","2022-07-17","CAMP-3",5397,42521,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ49","2022-07-16","CAMP-3",2374,24561,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ08","2022-08-02","CAMP-3",5684,87867,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ35","2022-08-02","CAMP-3",4940,79639,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2022-07-08","CAMP-3",51321,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR04","2022-07-31","CAMP-3",5004,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2022-07-31","CAMP-3",5607,42771,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ11","2022-07-14","CAMP-3",5039,35571,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ34","2022-07-14","CAMP-3",59491,87546,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2022-07-14","CAMP-3",30605,42164,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ35","2022-07-14","CAMP-3",4886,68286,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ35","2022-07-15","CAMP-3",4890,78395,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ04","2022-07-15","CAMP-3",10977,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ53","2022-07-28","CAMP-3",5596,42680,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ49","2022-07-27","CAMP-3",0,24954,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ40","2022-07-30","CAMP-3",41990,50479,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ64","2022-07-29","CAMP-3",0,74057,"bandas de freno ","desgastado","por abrasión "]
["VLQ64","2022-07-29","CAMP-3",0,74057,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ13","2022-07-17","CAMP-3",0,42521,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ14","2022-07-24","CAMP-3",0,0,"bombillos ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ14","2022-07-24","CAMP-3",0,0,"lamparas","roto","por golpe con objeto "]
["CAR08","2022-07-16","CAMP-3",4702,0,"bomba de freno ","obstruido","por corrosión "]
["VLQ01","2022-07-13","CAMP-3",0,81912,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2022-07-16","CAMP-3",0,51871,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ19","2022-07-24","CAMP-3",0,50505,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ68","2022-06-29","CAMP-3",0,42416,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ16","2022-06-29","CAMP-3",0,47295,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2022-07-11","CAMP-3",0,41600,"pera palanca cambios","desgastado","por material de baja calidad "]
["VLQ34","2022-07-10","CAMP-3",0,86069,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ13","2022-07-09","CAMP-3",0,0,"stop","quemado ","por presencia de humedad "]
["VLQ13","2022-07-09","CAMP-3",0,0,"cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito "]
["VLQ34","2022-07-08","CAMP-3",0,86802,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ34","2022-07-08","CAMP-3",0,86802,"carpa volco","roto","por objeto punzante "]
["VLQ49","2022-07-09","CAMP-3",0,23300,"switch de luces ","quemado ","por corto circuito "]
["VLQ23","2022-07-16","CAMP-3",0,0,"tornillos","partido","golpe por impacto "]
["VLQ50","2022-07-13","CAMP-3",0,38358,"cadenas compuerta volco","destensionado ","por vibración "]
["VLQ49","2022-07-07","CAMP-3",47186,22833,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ47","2022-06-26","CAMP-3",0,37363,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ44","2022-07-03","CAMP-3",5247,37034,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ44","2022-06-28","CAMP-3",0,36905,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ09","2022-07-08","CAMP-3",87133,63982,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ40","2022-07-10","CAMP-3",86863,41558,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ58","2022-07-09","CAMP-3",5043,37945,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2022-07-09","CAMP-3",63195,49908,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ34","2022-07-10","CAMP-3",59164,89869,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ52","2022-07-09","CAMP-3",63148,49894,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2022-07-09","CAMP-3",5399,51176,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ42","2022-07-06","CAMP-3",0,30629,"manguera hidraulica ","roto","por fatiga "]
["VLQ01","2022-07-13","CAMP-3",5799,81912,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ22","2022-07-12","CAMP-3",52146,47710,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ64","2022-07-11","CAMP-3",2340,72401,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ35","2022-07-10","CAMP-3",23595,77413,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ23","2022-07-10","CAMP-3",3943,51214,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ49","2022-07-06","CAMP-3",23065,22599,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ13","2022-06-04","CAMP-3",0,39745,"rodamiento fan clutch","desgastado","por fatiga "]
["VLQ19","2022-06-30","CAMP-3",0,49262,"tubos autocarpado ","torcido ","por golpe con objeto "]
["VLQ35","2022-06-27","CAMP-3",0,75254,"bomper ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ35","2022-06-27","CAMP-3",0,75254,"farolas ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ35","2022-06-27","CAMP-3",0,75254,"raches de freno ","destensionado ","por fatiga "]
["VLQ35","2022-06-27","CAMP-3",0,75254,"bandas de freno ","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ26","2022-06-25","CAMP-3",0,37808,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ35","2022-06-27","CAMP-3",4778,75254,"rodamiento ruedas","desgastado","por fricción "]
["VLQ23","2022-06-28","CAMP-3",5347,0,"llantas","explotado ","daño por impacto "]
["VLQ54","2022-07-01","CAMP-3",4517,90412,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ49","2022-06-02","CAMP-3",0,21886,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ68","2022-07-02","CAMP-3",43845,42469,"rodamiento ruedas","desgastado","por fricción "]
["VLQ52","2022-07-03","CAMP-3",0,49713,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ68","2022-07-03","CAMP-3",4392,42702,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ22","2022-07-04","CAMP-3",0,47304,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ36","2022-07-04","CAMP-3",0,52360,"rodamiento ruedas","desgastado","por fricción "]
["VLQ68","2022-07-04","CAMP-3",42934,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ49","2022-07-04","CAMP-3",0,22366,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ19","2022-06-25","CAMP-3",0,49000,"tornillos","suelto ","por vibraciones excesivas"]
["CAR18","2022-06-23","CAMP-3",5662,0,"dientes de cucharón","desgastado","por abrasión "]
["VLQ13","2022-06-28","CAMP-3",0,39205,"vidrios cabina ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ13","2022-06-28","CAMP-3",0,39205,"guarda barros ","roto","por golpe con objeto "]
["VLQ13","2022-06-28","CAMP-3",0,39205,"pito corneta ","deteriorado","por corrosión "]
["VLQ08","2022-06-25","CAMP-3",0,83790,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["CAR06","2022-06-26","CAMP-3",3931,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ68","2022-06-25","CAMP-3",4349,42290,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ13","2022-06-16","CAMP-3",5221,38877,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ35","2022-06-16","CAMP-3",9966,75020,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ34","2022-06-23","CAMP-3",0,86214,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ01","2022-06-24","CAMP-3",8101,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ35","2022-06-14","CAMP-3",74921,4724,"rodamiento ruedas","desgastado","por fricción "]
["VLQ35","2022-06-09","CAMP-3",0,74626,"rodamiento ruedas","desgastado","por fricción "]
["CAR04","2022-06-23","CAMP-3",4861,0,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]
["VLQ34","2022-06-15","CAMP-3",5804,85766,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ05","2022-06-15","CAMP-3",5947,58405,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["VLQ14","2022-06-15","CAMP-3",4225,0,"llantas","desgastado","por cumplimiento de vida util "]
["CAR18","2022-06-21","CAMP-3",5662,0,"llantas","explotado ","daño por impacto "]
["VLQ11","2022-06-17","CAMP-3",49597,35108,"llantas","pinchado","por objeto punzante en el camino"]

{"sheet":"REG_GASTOS","index":5,"n_rows":6446,"n_cols":63,"rows_kept":1125,"cut":true,"bounds":{"rows_first":500,"rows_last":125,"rows_between":500,"halvings":2}}
[{"$nulls":7},0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":7},0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":7},0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":7},0,0,0,0,0,0,0,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,"EQUIPO","OT","FECHA INICIO\nOT","FECHA CIERRE\nOT","CAMP","TIPO\n MANTENIMIENTO","HOROMETRO","KILOMETRAJE","MOTOR","DIRECCION","TRANSMISION","DIFERENCIAL","FRENOS","S0NEUMATICO","ELECTRICO","SUSPENSION","HIDRAULICO","A/AC","LLANTAS","CHASIS","GRASA","SEGURIDAD0PASIVA","MECANICO I","MECANICO II","DAÑOS REPORTADOS","MODO ","DE","FALLA","TRABAJO EJECUTADO","TIEMPO DE PARO EQUIPO (min)","LLANTAS","TORNILLOS","BOMBILLOS","CABLEADO ELECTRICO","RACHES DE FRENO","CADENAS COMPUERTA VOLCO","MANGUERA HIDRAULICA","BANDAS DE FRENO ","MANGUERA DE AIRE ","DIENTES DE CUCHARÓN","EVAPORADOR ","TUBOS AUTOCARPADO ","CONDENSADOR ","FUSIBLES DE LUCES","BATERIAS","COMPRESOR A/C","PASTILLAS DE FRENO","FILTRO A/C","LAMPARAS","TERMOESTATO","RESORTES AUTOCARPADO ","BARRA DE CAMBIOS ","CORREA DE ACCESORIOS ","MOTOR AUTOCARPADO ","FILTRO DE AIRE ","MOTOR LIMPIA PARABRISAS","STOP ","PITO REVERSA","CARPA VOLCO ","PISTON FRENO DE AHOGO","GUARDABARROS","RETROVISOR "]
[null,"VLQ08","OT_C-324","15-sep","15-sep2","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO","0 Hor","95819 Km"," - "," - 3"," 1 "," - 4"," - 5"," 1 6"," - 7"," - 8"," - 9"," - 10"," - 11"," - 12"," - 13"," - 14","MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO","HOYOS ROMERO EDIS ELBER","Disco closs en mal estado, fuga de aire, terminal en mal estado, reparar el sistema de cambios que esta en mal estado ","Columna15","Columna16","valvula de presion en mal estado por vida util ","Se procede a cambiar el disco de clos, se corrigue fuga de aire, se corrige y se instala terminal, se repara la palanca de cambios se realiza pruebas y se deja el equipo operativo y con buen funcionamiento ","Columna1","Columna12",null,"Columna1","Columna1",null,"Columna1","Columna1","Columna1","Columna1","Columna1","Columna1","Columna1","Columna1",null,"Columna1","Columna1"]
[null,"VLQ67",null,"2021-02-19","2021-02-19","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"Compresor malo ","compresor de a/c","quemado ","por lubricación deficiente ","Requiere un cambio de compresor,  queda pendiente ",null,null,53,43,29,16,122,74,185,49,122,201,177,201,88,65,74]
[null,"VLQ67",null,"2021-02-19","2021-02-19","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"Compresor malo ","sellos compresor de a/c","deteriorado","por sobrecalentamiento ","Requiere un cambio de compresor,  queda pendiente ",null,null,75,22,72,15,77,73,189,85,84,178,157,178,26,42,75]
[null,"VLQ46",null,"2021-05-09",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2093,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO","EDIS ELBER HOYOS ROMERO","Cadenas de seguro de compuerta del volco sueltas","cadenas compuerta volco","destensionadas ","por fatiga","se tensionan las cadenas de seguro de puertas ",null,null,77,33,7,13,122,81,170,65,120,183,139,183,38,75,123]
[null,"VLQ35",null,"2021-05-10",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL",0,"Línea de aire partida","manguera de aire ","rota ","por abrasión ","se corrige línea de aire partida, se instala acople rápido",null,null,43,36,79,13,44,75,175,25,53,136,75,136,88,58,48]
[null,"VLQ54",null,"2021-05-11",null,"CAMP-3","PREVENTIVO",0,58572,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL S.A.","OT802","Revision al sistema de refrigeración",{"$nulls":3},"Mantenimiento al sistema de refrigeración, limpieza del evaporador y condensador. Instalación de manguera de baja la cual suministra Chec. Se realiza vacío y carga de gas refrigerante.",null,null,69,26,30,17,65,75,173,91,81,151,47,151,11,69,106]
[null,"VLQ27",null,"2021-06-03","2021-06-03","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA","JORGE LUIS OLIVELLA LAN","el equipo no agarra cambios","embrague ","desgastado","por exceso de fricción ","se procede a cambiar el disco del clutch bajando la caja de velocidad.",null,null,53,16,40,12,28,71,187,91,78,181,140,181,93,62,94]
[null,"VLQ27",null,"2021-06-04","2021-06-04","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA","JORGE LUIS OLIVELLA LAN","Equipo con baja potencia","manguera del turbo ","rota ","por sobrecalentamiento ","manguera del turbo rota, se procede a desmontar manguera rota y se instala una nueva.",null,null,63,42,27,19,41,65,181,64,58,206,114,206,90,74,126]
[null,"VLQ04",null,"2021-06-07",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL",0,"Luces traseras y laterales no funcionan ","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","se habilitan luces y instalan cintas reflectivas",null,null,51,18,9,15,109,74,168,89,41,156,137,156,86,58,54]
[null,"VLQ14",null,"2021-06-08",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL",0,"Luces traseras y laterales no funcionan ","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","se habilitan luces y instalan cintas reflectivas",null,null,46,28,3,19,105,84,187,49,119,220,140,220,60,58,128]
[null,"VLQ08",null,"2021-06-09",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"Fallas en el sistema de frenos","pastillas de freno ","desgastadas","por abrasión ","Cambio de Bandas, Pastillas y tensionada de freno",null,null,66,44,77,19,44,74,191,98,59,178,177,178,81,67,71,122]
[null,"VLQ32",null,"2021-06-09",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"OCTAVIO GARCIA LLANOS",0,"Daño en luces laterales del volco ","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","Cambio de luces",null,null,69,31,60,16,38,74,186,98,109,219,94,219,85,39,81,109]
[null,"CAR06",null,"2021-06-10",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL",0,"No inicia -  presenta bajo nivel de batería - falla en sistema de freno","alternador","quemados ","por corto circuito ","se cambian baterías, alternador  y se completa nivel liquido de frenos",null,null,62,26,30,14,70,77,187,67,105,164,59,164,20,57,89,72]
[null,"VLQ28",null,"2021-06-10",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"OCTAVIO GARCIA LLANOS",0,"Luces traseras y laterales no funcionan ","conector cables electricos","sueltos ","por vibración ","se habilitan luces y instalan cintas reflectivas",null,null,76,34,34,17,54,70,182,96,108,191,165,191,39,45,69,88]
[null,"VLQ30",null,"2021-06-13","2021-06-12","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"equipo por daños en luces traseras","cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión ","se procede a realizar reparación de la misma donde se organiza instalación eléctrica del stop y reparación de arnés. También se instalan luces laterales.",null,null,68,30,26,12,121,64,191,94,63,181,139,181,58,69,133,84]
[null,"VLQ27",null,"2021-06-13","2021-06-13","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"luces delanteras y traseras en mal estado","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","se remplazan bombillos quemados y se corrige corto en el sistema",null,null,49,26,16,14,118,70,193,55,55,169,87,169,23,57,119,96]
[null,"VLQ15",null,"2021-06-13","2021-06-13","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",2449,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA",0,"fuga por bomba de agua","juntas bomba de agua  ","deterioradas","por cavitación ","se desmonto bomba de agua y se instalo una bomba de agua nueva.",null,null,67,23,31,13,91,82,172,57,58,140,105,140,72,68,65,124]
[null,"VLQ28",null,"2021-06-14",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"OCTAVIO GARCIA LLANOS",0,"Daño en luces laterales del volco ","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","Cambio de luces",null,null,63,27,10,16,95,63,169,82,81,226,171,226,38,56,51,94]
[null,"VLQ15",null,"2021-06-14","2021-06-14","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"luces traseras en mal estado y falta de luces laterales","stop ","partido","por golpe con objeto ","se cambian stop derecho y izquierdo y se instalan luces laterales.",null,null,63,14,45,12,102,75,192,66,58,151,136,151,60,60,56,107,{"$nulls":9},55]
[null,"VLQ15",null,"2021-06-14","2021-06-14","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"luces traseras en mal estado y falta de luces laterales","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","se cambian stop derecho y izquierdo y se instalan luces laterales.",null,null,59,33,91,16,113,76,177,57,63,230,166,230,84,39,79,78,{"$nulls":9},53]
[null,"VLQ39",null,"2021-06-15","2021-06-15","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,21433,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"llantas en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se le cambian 2 llantas delanteras por desgaste y se le instala 2 llantas nuevas quedando el equipo operativo",null,26,49,14,61,14,50,79,188,68,81,169,89,169,72,44,90,106,{"$nulls":9},42]
[null,"CAR18",null,"2021-06-16",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL",0,"Falta diente # 3 y 5 en el balde - falla en sistema de frenos","sellos bomba freno ","deteriorados","por fatiga ","Se instalan dientes 3-5 - Se corrige fuga de liquido de frenos y completa nivel.",null,null,42,43,63,17,60,69,179,88,84,126,82,126,2,50,116,134,{"$nulls":9},41]
[null,"CAR18",null,"2021-06-16",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL",0,"Falta diente # 3 y 5 en el balde - falla en sistema de frenos","dientes de cucharón","desgastados","por abrasión ","Se instalan dientes 3-5 - Se corrige fuga de liquido de frenos y completa nivel.",null,null,51,42,53,19,35,69,187,64,75,229,100,229,29,48,141,88,{"$nulls":9},31]
[null,"VLQ51",null,"2021-06-16",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"Luces traseras malas","stop ","partido","por golpe con objeto ","Cambio de stop ",null,null,78,42,84,15,104,83,177,69,111,141,110,141,19,58,110,103,{"$nulls":9},55]
[null,"VLQ44",null,"2021-06-16",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se remplazan 2 llantas ",null,20,75,41,61,19,112,62,186,52,98,171,109,171,97,72,95,114,{"$nulls":9},35]
[null,"VLQ34",null,"2021-06-17",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"OCTAVIO GARCIA LLANOS",0,"Daño en luces laterales del volco ","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","Cambio de luces",null,null,47,16,47,16,120,68,185,55,113,154,162,154,32,73,124,137,{"$nulls":9},44]
[null,"VLQ44",null,"2021-06-17",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ",0,"Frenos en mal estado - retrovisores malos - inspección llantas","mordazas freno ","sueltas","por incorrecta instalación ","Calibración de frenos - Inspección de llantas - Cambio de retrovisores",null,null,72,32,78,19,95,61,193,85,123,215,148,215,100,70,84,131,{"$nulls":9},29]
[null,"VLQ34",null,"2021-06-17",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"OCTAVIO GARCIA LLANOS",0,"Daño en luces laterales del volco ","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","Cambio de luces",null,null,54,46,92,17,87,85,180,85,55,196,106,196,63,58,146,93,{"$nulls":9},47]
[null,"VLQ56",null,"2021-06-17",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ",0,"Tornillería suelta","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se Ajusta tornillería en general ",null,null,78,38,29,13,63,79,184,97,78,133,104,133,28,75,102,66,{"$nulls":9},56]
[null,"VLQ35",null,"2021-06-18",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"OCTAVIO GARCIA LLANOS",0,"Daño en luces laterales del volco ","cableado eléctrico ","cortado","por golpe con objeto ","Cambio de luces",null,null,56,38,21,15,26,66,173,49,82,128,61,128,62,55,84,65,{"$nulls":9},56]
[null,"CAR16",null,"2021-06-18",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Cables de las baterías en mal estado y enrutamiento","cableado baterias","deteriorado","por corrosión quimica ","Se Corrige enrutamiento del encendido del master ",null,null,44,35,46,15,52,67,174,52,82,198,51,198,62,36,121,106,{"$nulls":9},58]
[null,"VLQ69",null,"2021-06-18",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se instala un parche # 35 a la llanta pinchada",null,17,74,15,72,15,54,60,188,79,99,212,164,212,63,54,58,77,{"$nulls":9},37]
[null,"VLQ57",null,"2021-06-18",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se remplazan 2 llantas ",null,20,46,29,54,15,41,74,183,53,53,141,103,141,74,60,146,69,{"$nulls":9},39]
[null,"CAR02",null,"2021-06-19",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ELKIN MANUEL PRADA OROZCO",0,"Aceite hidráulico contaminado","aceite hidraulico","contaminado ","por presencia de agua ","Se realiza cambio de aceite hidráulico de transmisión ",null,null,50,24,43,12,34,70,193,71,122,142,110,142,46,37,57,70,{"$nulls":9},45]
[null,"CAR02",null,"2021-06-19",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ELKIN MANUEL PRADA OROZCO",0,"Aceite hidráulico contaminado","tapa tanque hidraulico transmisión","roto","por golpe con objeto ","Se realiza cambio de aceite hidráulico de transmisión ",null,null,48,35,42,15,120,77,189,82,47,191,47,191,94,40,64,87,{"$nulls":9},33]
[null,"CAR16",null,"2021-06-19",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ",0,"Dientes del balde desgastados","dientes de cucharón","desgastados","por abrasión ","Cambio de dientes",null,null,47,40,42,14,59,69,187,69,123,148,100,148,36,57,111,114,{"$nulls":9},57]
[null,"VLQ07",null,"2021-06-19",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","YEFFERSON BORJA DURANGO","Presenta fallas en el tablero - falta de lubricación - alarma de frenos","tornillos","partidos ","por fatiga ","Se realiza lubricación, Mtto a frenos y se ajustan los pernos",null,null,55,17,95,13,63,77,173,56,110,217,151,217,82,55,76,80,{"$nulls":9},48]
[null,"VLQ07",null,"2021-06-19",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","YEFFERSON BORJA DURANGO","Presenta fallas en el tablero - falta de lubricación - alarma de frenos","pastillas de freno ","desgastadas","por abrasión ","Se realiza lubricación, Mtto a frenos y se ajustan los pernos",null,null,63,48,74,14,39,72,193,98,96,181,101,181,26,42,107,65,{"$nulls":9},31]
[null,"VLQ41",null,"2021-06-19",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","YEFFERSON BORJA DURANGO","Luces traseras  dañadas y Falta de lubricación","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","Cambio de bombillos y fusibles - se Lubrica el equipo ",null,null,55,46,74,18,34,74,168,67,47,144,151,144,5,65,133,102,{"$nulls":9},47]
[null,"VLQ41",null,"2021-06-19",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","YEFFERSON BORJA DURANGO","Luces traseras  dañadas y Falta de lubricación","fusibles luces ","quemados ","por corto circuito ","Cambio de bombillos y fusibles - se Lubrica el equipo ",null,null,65,17,36,18,96,81,176,60,120,138,63,138,50,66,88,122,{"$nulls":9},33]
[null,"VLQ32",null,"2021-06-19",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"OCTAVIO GARCIA LLANOS",0,"Daño en luces laterales del volco ","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","Cambio de luces",null,null,76,35,99,19,116,76,168,81,60,174,96,174,99,35,124,134,{"$nulls":9},39]
[null,"CAR18",null,"2021-06-20",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"FERMIN RENE MENDOZA PALENCIA",0,"Base de los dientes del balde en mal estado.","dientes de cucharón","desgastados","por abrasión ","Remplazo de bases y dientes",null,null,43,16,58,15,34,73,189,63,126,126,83,126,13,52,97,64,{"$nulls":9},26]
[null,"CAR18",null,"2021-06-20",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"FERMIN RENE MENDOZA PALENCIA",0,"Base de los dientes del balde en mal estado.","base de dientes","desgastados","abrasión ","Remplazo de bases y dientes",null,null,74,36,92,18,63,72,169,98,124,224,178,224,21,36,143,90,{"$nulls":9},31]
[null,"VLQ54",null,"2021-06-21",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces medias , exploradoras, revesar y alarma de reversa dañada","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","Cambio de bombillos, alarma de reversa, fusibles y regulador ",null,null,66,17,38,12,28,83,191,67,106,205,69,205,48,65,95,136,{"$nulls":9},40]
[null,"VLQ54",null,"2021-06-21",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces medias , exploradoras, revesar y alarma de reversa dañada","lamparas","quemadas","por corto circuito ","Cambio de bombillos, alarma de reversa, fusibles y regulador ",null,null,72,34,69,15,119,80,181,85,91,125,66,125,9,40,114,76,{"$nulls":9},35]
[null,"VLQ54",null,"2021-06-21",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces medias , exploradoras, revesar y alarma de reversa dañada","regulador","quemados ","por corto circuito ","Cambio de bombillos, alarma de reversa, fusibles y regulador ",null,null,58,29,15,15,101,68,188,95,82,223,88,223,50,60,134,82,{"$nulls":9},35]
[null,"VLQ54",null,"2021-06-21",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces medias , exploradoras, revesar y alarma de reversa dañada","pito reversa","quemado ","por corto circuito ","Cambio de bombillos, alarma de reversa, fusibles y regulador ",null,null,73,47,48,12,119,65,181,63,81,227,110,227,54,35,52,101,{"$nulls":9},57,26]
[null,"VLQ37",null,"2021-06-21","2021-06-21","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se cambian dos llantas en mal estado por dos llantas nuevas en la posiciones 3-4",null,38,69,38,90,19,96,61,187,62,117,148,115,148,57,37,113,102,{"$nulls":9},56,40]
[null,"CAR04",null,"2021-06-23",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"FERMIN RENE MENDOZA PALENCIA",0,"Guaya del freno de parqueo","guaya freno de servicio ","destensionada ","por fatiga ","Cambio de guaya de freno",null,null,47,17,48,16,36,82,188,78,93,197,151,197,25,40,118,76,{"$nulls":9},30,28]
[null,"CAR25",null,"2021-06-24",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Dientes del balde desgastados",null,null,"averia generadas por el ambiente ","Cambio de dientes",null,null,53,22,49,13,100,77,181,98,99,160,145,160,62,66,52,67,{"$nulls":9},42,35]
[null,"VLQ02",null,"2021-06-24",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GREGORIO ENRIQUE ORTEGA LORA",0,"Fuga en líneas de aire","manguera de aire ","rota ","por abrasión ","Se corrige fuga de aire y se engrasa equipo",null,null,48,26,82,17,70,65,188,59,106,185,71,185,55,55,55,114,{"$nulls":9},55,29]
[null,"VLQ16",null,"2021-06-25",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Baja potencia del motor - Filtro de admisión de aire sucio","filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes ","Cambio de filtro de admisión de aire",null,null,76,16,19,12,44,80,183,51,57,168,78,168,36,58,128,87,{"$nulls":7},16,null,46,31]
[null,"VLQ02",null,"2021-06-25",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se desmonta llanta, se instala parche y se monta nuevamente",null,15,51,44,85,16,28,64,172,72,70,220,59,220,42,66,103,83,{"$nulls":7},30,null,49,47]
[null,"VLQ05",null,"2021-06-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"Freno de ahogo dañado","piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión ","Cambio de freno de ahogo",null,null,47,46,88,15,116,80,193,59,106,153,77,153,14,62,95,118,{"$nulls":7},24,null,31,32,null,32]
[null,"VLQ05",null,"2021-06-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Calentamiento de motor","linea del fan clutch","sucia ","por exceso de particulas  contaminantes ","Limpieza de conector del Fan clutch",null,null,69,19,95,14,109,84,174,49,47,166,135,166,88,50,82,118,{"$nulls":7},22,null,26,41,null,20]
[null,"VLQ11",null,"2021-06-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"Freno de ahogo dañado","piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión ","Cambio de freno de ahogo",null,null,58,46,100,18,39,76,174,83,121,188,97,188,88,65,62,130,{"$nulls":7},16,null,38,36,null,33]
[null,"VLQ16",null,"2021-06-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"Freno de ahogo dañado","piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión ","Cambio de freno de ahogo",null,null,78,31,36,14,57,82,171,50,113,196,68,196,59,61,134,113,{"$nulls":7},28,null,49,44,null,45]
[null,"VLQ23",null,"2021-06-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"Freno de ahogo dañado","piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión ","Cambio de freno de ahogo",null,null,56,28,87,12,108,67,171,78,77,127,103,127,37,74,146,131,{"$nulls":7},15,null,26,36,null,36]
[null,"VLQ26",null,"2021-06-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"Freno de ahogo dañado","piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión ","Cambio de freno de ahogo",null,null,53,31,91,14,29,82,186,97,91,150,136,150,45,73,124,99,{"$nulls":7},34,null,47,45,null,20]
[null,"VLQ28",null,"2021-06-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"Freno de ahogo dañado","piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión ","Cambio de freno de ahogo",null,null,70,18,71,13,117,72,183,98,91,154,125,154,14,36,106,112,{"$nulls":7},26,null,50,39,null,39]
[null,"VLQ32",null,"2021-06-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"Freno de ahogo dañado","piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión ","Cambio de freno de ahogo",null,null,45,46,24,16,100,79,191,89,94,193,56,193,99,68,144,84,{"$nulls":7},19,null,36,46,null,30]
[null,"VLQ35",null,"2021-06-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"POLIDORO MEDINA PEREZ",0,"Baja potencia del motor - Filtros de combustible sucios","filtros de combustible ","sucio ","por presencia de agua ","Cambio de filtros de combustible",null,null,47,39,3,17,123,79,180,70,57,222,149,222,22,61,80,95,{"$nulls":7},35,null,54,36,null,25]
[null,"VLQ51",null,"2021-06-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"Freno de ahogo dañado","piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión ","Cambio de freno de ahogo",null,null,65,18,72,13,116,70,177,73,71,134,92,134,81,72,138,103,{"$nulls":7},15,null,36,34,null,32]
[null,"VLQ52",null,"2021-06-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luz  de freno y exploradora dañadas","fusibles luces ","quemados ","por corto circuito ","Cambio de fusible y bombillos",null,null,56,14,83,17,80,80,182,77,55,215,148,215,61,38,90,76,{"$nulls":7},22,null,50,34,null,23]
[null,"VLQ52",null,"2021-06-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luz  de freno y exploradora dañadas","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","Cambio de fusible y bombillos",null,null,65,19,99,17,66,79,171,58,90,146,151,146,10,37,142,132,{"$nulls":7},26,null,48,44,null,20]
[null,"VLQ64",null,"2021-06-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ROBERTO ELIAZ BULLOSO DIAZ",0,"Bandas de frenos desgastadas en las ruedas 9-10","bandas de freno ","desgastadas","por abrasión ","Cambio de bandas de Frenos",null,null,73,27,17,16,99,84,180,90,39,220,159,220,82,72,73,94,{"$nulls":7},23,null,55,44,null,43]
[null,"CAR10",null,"2021-06-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"FERMIN RENE MENDOZA PALENCIA",0,"Manguera del valde rota","manguera hidraulica ","rota","por sobrepresión ","Cambio de manguera hidráulica del balde",null,null,60,31,95,12,62,78,185,75,98,221,71,221,45,72,65,132,{"$nulls":7},19,null,37,40,null,37]
[null,"CAR08",null,"2021-06-26",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ",0,"Nivel de liquido de freno bajo","acople manguera hidraulica","roto","por corrosión ","se completa nivel de liquido de frenos",null,null,75,38,12,19,93,66,185,71,40,150,164,150,38,56,52,126,{"$nulls":7},32,null,54,30,null,34]
[null,"VLQ01",null,"2021-06-26",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0," Soporte del tensor partido y cadena del volco en mal estado ","soportes cadena volco","partidos","golpe por impacto ","se reparan las cadenas del volco  dejando el sistema operativo",null,null,69,20,43,14,73,83,179,84,101,180,173,180,67,50,87,89,{"$nulls":7},25,null,57,28,null,25]
[null,"VLQ01",null,"2021-06-26",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0," Soporte del tensor partido y cadena del volco en mal estado ","cadenas compuerta volco","desgastadas","por fatiga ","se reparan las cadenas del volco  dejando el sistema operativo",null,null,73,34,8,15,60,82,185,57,73,135,96,135,42,67,77,97,{"$nulls":7},35,null,59,46,null,22]
[null,"CAR18",null,"2021-06-27",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"FERMIN RENE MENDOZA PALENCIA",0,"Pasador fuera de lugar","pasador cucharon ","sueltos ","por incorrecta instalación ","Se ajusta pasador de volteo lateral del balde",null,null,61,35,88,17,64,62,192,74,60,184,144,184,86,40,97,114,{"$nulls":7},23,null,47,38,null,22]
[null,"VLQ55",null,"2021-06-27",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"se necesita ajuste a tornillería y reparación barandas ","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se aplica torque a la tornillería y se reparan barandas del tanque de combustible",null,null,72,32,27,14,46,78,180,53,50,171,52,171,8,69,105,105,{"$nulls":7},16,null,50,28,null,19]
[null,"VLQ55",null,"2021-06-27",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"se necesita ajuste a tornillería y reparación barandas ","protector tanque combustible","torcido ","por golpe con objeto ","se aplica torque a la tornillería y se reparan barandas del tanque de combustible",null,null,54,41,84,14,82,62,181,58,60,125,86,125,82,54,91,101,{"$nulls":7},27,null,56,30,null,42]
[null,"VLQ05",null,"2021-06-28",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces delanteras y de reversa dañadas","fusibles luces ","quemados ","por corto circuito ","Cambio de fusible y bombillos",null,null,77,39,74,13,112,60,186,49,68,218,112,218,63,72,104,125,{"$nulls":7},27,null,42,46,null,36]
[null,"VLQ05",null,"2021-06-28",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces delanteras y de reversa dañadas","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","Cambio de fusible y bombillos",null,null,51,19,78,18,64,83,176,86,87,155,159,155,43,36,64,107,{"$nulls":7},34,null,30,30,null,25]
[null,"VLQ45",null,"2021-06-28","2021-06-28","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA","JORGE LUIS OLIVELLA LAN","Equipo con baja potencia","filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes ","filtros de aire y combustible obstruidos. Se realiza cambio.",null,null,62,48,32,18,85,76,170,57,111,225,101,225,30,53,79,119,{"$nulls":7},15,null,59,46,null,37]
[null,"VLQ45",null,"2021-06-28","2021-06-28","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA","JORGE LUIS OLIVELLA LAN","Equipo con baja potencia","filtros de combustible ","sucio ","por exceso de particulas  contaminantes","filtros de aire y combustible obstruidos. Se realiza cambio.",null,null,69,19,38,16,40,82,192,58,71,182,86,182,5,47,66,113,{"$nulls":7},34,null,27,44,null,27]
[null,"VLQ23",null,"2021-06-29",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces delanteras y laterales dañadas","fusibles luces ","quemados ","por corto circuito ","Cambio de bombillos y fusibles",null,null,64,15,29,18,122,73,180,68,60,132,102,132,74,72,143,119,{"$nulls":7},31,null,36,31,null,31]
[null,"VLQ23",null,"2021-06-29",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces delanteras y laterales dañadas","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","Cambio de bombillos y fusibles",null,null,44,36,73,13,106,80,175,66,47,213,165,213,54,67,62,116,{"$nulls":7},26,null,40,32,null,21]
[null,"CAR10",null,"2021-06-30",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"Vehículo no enciende ","motor de arranque ","quemado ","por corto circuito ","Cambio de motor de arranque",null,null,49,33,76,18,27,62,176,51,124,206,154,206,95,47,115,103,{"$nulls":7},34,null,31,40,null,20]
[null,"VLQ35",null,"2021-06-30",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces delanteras dañadas - Broche se cinturón dañado","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","Cambio de bombillos - Cambio de broche de cinturón",null,null,64,42,31,15,90,60,170,84,72,183,161,183,47,58,125,110,{"$nulls":7},22,null,54,34,null,43]
[null,"VLQ34",null,"2021-06-30",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"Bandas de frenos desgastadas - Bombillos dañados","bandas de freno ","desgastadas","por abrasión ","Cambio de bandas de frenos y bombillos dañados",null,null,47,39,96,18,100,80,190,89,122,189,94,189,88,45,90,129,{"$nulls":7},20,null,26,33,null,40]
[null,"VLQ34",null,"2021-06-30",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"Bandas de frenos desgastadas - Bombillos dañados","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","Cambio de bandas de frenos y bombillos dañados",null,null,48,21,43,17,45,72,170,62,108,175,117,175,58,62,134,118,{"$nulls":7},38,null,35,43,null,46]
[null,"VLQ60",null,"2021-07-01","2021-07-01","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA","calibración de frenos","mordazas freno ","sueltas","por incorrecta calibración ","se realiza calibración de frenos",null,null,65,31,75,12,74,75,169,86,35,152,125,152,5,76,77,136,{"$nulls":7},18,null,29,44,null,44]
[null,"VLQ03",null,"2021-07-01","2021-07-01","CAMP-2","PREVENTIVO",0,44005,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,78,23,74,13,120,60,170,61,38,174,150,174,47,72,65,122,{"$nulls":7},20,null,52,41,null,28]
[null,"VLQ55",null,"2021-07-02",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",2242,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,61,27,74,17,100,60,168,58,99,150,112,150,84,56,113,82,{"$nulls":7},30,null,35,47,null,37]
[null,"VLQ47",null,"2021-07-02",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",2561,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,43,16,26,12,123,64,192,86,51,135,84,135,68,74,112,110,{"$nulls":7},24,null,57,31,null,24]
[null,"VLQ40",null,"2021-07-02",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",2338,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,59,14,92,18,27,81,172,53,121,148,126,148,17,63,132,84,{"$nulls":7},22,null,50,34,null,40]
[null,"VLQ08",null,"2021-07-03",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces delanteras y de reversa dañadas","fusibles luces ","quemados ","por corto circuito ","Cambio de bombillos y fusibles",null,null,62,17,17,19,31,79,177,98,115,156,47,156,14,38,102,115,{"$nulls":7},37,null,31,33,null,46]
[null,"VLQ08",null,"2021-07-03",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces delanteras y de reversa dañadas","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","Cambio de bombillos y fusibles",null,null,47,42,60,16,98,65,193,90,122,201,86,201,71,71,124,127,{"$nulls":7},29,null,49,30,null,34]
[null,"VLQ26",null,"2021-07-03",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces delanteras, laterales, traseras y espejo dañados","fusibles luces ","quemados ","por corto circuito ","Cambio de bombillos y fusibles - Cambio de luna para el espejo",null,null,77,29,85,17,48,82,186,71,100,132,48,132,4,39,95,127,{"$nulls":7},37,null,45,39,null,34]
[null,"VLQ26",null,"2021-07-03",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces delanteras, laterales, traseras y espejo dañados","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","Cambio de bombillos y fusibles - Cambio de luna para el espejo",null,null,54,14,23,12,118,81,170,64,103,205,150,205,28,36,123,116,{"$nulls":7},28,null,45,35,null,39]
[null,"VLQ26",null,"2021-07-03",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces delanteras, laterales, traseras y espejo dañados","retrovisor ","roto","por golpe con objeto ","Cambio de bombillos y fusibles - Cambio de luna para el espejo",null,null,63,24,83,14,99,65,179,90,36,192,90,192,70,64,95,119,{"$nulls":7},20,null,33,47,null,20,null,40]
[null,"VLQ57",null,"2021-07-03",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",1881,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,55,48,46,18,37,74,177,62,72,144,161,144,16,71,98,95,{"$nulls":7},27,null,49,38,null,43,null,44]
[null,"VLQ07",null,"2021-07-03",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,77,20,81,13,113,68,172,77,114,162,108,162,81,72,140,97,{"$nulls":7},22,null,40,47,null,23,null,38]
[null,"VLQ43",null,"2021-07-03","2021-07-03","CAMP-1","PREVENTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,76,30,75,13,60,60,172,77,77,203,138,203,57,62,108,93,{"$nulls":7},20,null,43,43,null,44,null,49]
[null,"VLQ15",null,"2021-07-03","2021-07-03","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"sistema de luces por cable rotos y lampara quemada","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","se instalan bombillos nuevos, lámparas laterales nuevas, dejando ok el sistema.",null,null,76,38,93,13,44,67,187,51,98,126,56,126,94,38,93,111,{"$nulls":7},21,null,32,41,null,30,null,29]
[null,"VLQ24",null,"2021-07-04",null,"CAMP-2","PREVENTIVO",0,21471,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,76,16,64,15,47,60,189,88,116,174,131,174,70,45,79,83,{"$nulls":7},20,null,33,40,null,44,null,39]
[null,"VLQ60",null,"2021-07-04","2021-07-04","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA","JORGE LUIS OLIVELLA LAN","Equipos con rodamientos del diferencial delantero en mal estado","rodamientos diferencial","desgastados ","por incorrecta alieación de ejes ","se procede a desmontar diferencial y se instala un diferencial del otro equipo. VOL33",null,null,68,24,34,18,37,82,187,51,38,218,152,218,12,42,105,91,{"$nulls":7},28,null,43,31,null,21,null,40]
[null,"VLQ18",null,"2021-07-04","2021-07-04","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"sistema de luces en corto, y limpia brisas en corto","fusilera","quemada","por corto circuito ","se encuentra equipo con corto en el sistema de luces, se procede a reparar fusilera dejando ok el sistema de luces y limpia brisas",null,null,67,37,23,16,45,79,191,82,79,139,124,139,87,65,123,103,{"$nulls":7},15,null,36,26,null,30,null,31]
[null,"VLQ24",null,"2021-07-04","2021-07-04","CAMP-2","PREVENTIVO",0,21471,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,59,25,64,13,50,67,184,94,40,146,169,146,99,64,48,84,{"$nulls":7},22,null,45,38,null,29,null,41]
[null,"CAR02",null,"2021-07-05",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",3031,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,68,19,89,13,81,76,188,52,122,215,169,215,69,54,65,98,{"$nulls":7},22,null,40,33,null,26,null,14]
[null,"VLQ68",null,"2021-07-05",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,21950,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,66,46,28,12,117,69,183,83,91,191,54,191,36,69,122,112,{"$nulls":7},17,null,34,28,null,35,null,35]
[null,"VLQ38",null,"2021-07-05","2021-07-05","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA","JOSE VASQUEZ","llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se le hace el respectivo cambio a las llantas #7-8 quedando el equipo operativo",null,20,71,30,76,19,49,84,192,90,88,154,117,154,39,46,122,125,{"$nulls":7},17,null,40,36,null,45,null,28]
[null,"VLQ59",null,"2021-07-06",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",373,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,62,26,18,19,56,84,179,82,65,188,47,188,97,57,139,103,{"$nulls":7},27,null,48,35,null,27,null,35]
[null,"VLQ15",null,"2021-07-06","2021-07-06","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","Campanas con desgaste  y bandas con desgaste","campanas de freno ","desgastadas","por abrasión ","se pusieron bandas de freno a todas las llantas, se remplazaron dos campanas, y se engraso. Equipo operativo",null,null,54,20,91,19,29,82,177,90,98,210,129,210,97,78,122,90,{"$nulls":7},20,null,34,33,null,28,null,44]
[null,"VLQ15",null,"2021-07-06","2021-07-06","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","Campanas con desgaste  y bandas con desgaste","bandas de freno ","desgastadas","por abrasión ","se pusieron bandas de freno a todas las llantas, se remplazaron dos campanas, y se engraso. Equipo operativo",null,null,42,45,81,14,117,69,220,90,99,174,81,174,88,38,87,106,{"$nulls":7},30,null,30,27,null,38,null,40]
[null,"VLQ45",null,"2021-07-06","2021-07-06","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA","JOSE VASQUEZ","Desgaste de bandas ","bandas de freno ","desgastadas","por abrasión ","se pusieron bandas de freno a todas las llantas, se remplazaron dos campanas, y se engraso. Equipo operativo",null,null,57,38,42,17,103,73,201,87,56,172,80,172,38,61,139,111,{"$nulls":7},37,null,55,39,null,45,null,29]
[null,"VLQ02",null,"2021-07-07",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",4465,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,42,26,90,13,97,69,173,67,102,197,64,197,88,56,62,83,{"$nulls":7},37,null,47,27,null,22,null,21]
[null,"VLQ21",null,"2021-07-08","2021-07-08","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"Corto en el sistemas de luces y encarpado","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","se procede hacer reparación al sistema de encarpado, donde se encuentra el swich  malo, se cambia quedando operativo el sistema de encarpado.  Se repara el sistema de luces cambiando bombillos y conectores reparando corto en la fusilera siendo reparada.",null,null,59,16,8,16,33,63,174,68,104,189,157,189,50,65,63,75,{"$nulls":7},17,null,41,26,null,26,null,25]
[null,"VLQ21",null,"2021-07-08","2021-07-08","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"Corto en el sistemas de luces y encarpado","fusilera","quemada","por corto circuito ","se procede hacer reparación al sistema de encarpado, donde se encuentra el swich  malo, se cambia quedando operativo el sistema de encarpado.  Se repara el sistema de luces cambiando bombillos y conectores reparando corto en la fusilera siendo reparada.",null,null,67,38,2,17,79,81,191,80,65,208,116,208,36,61,130,126,{"$nulls":7},23,null,45,32,null,19,null,45]
[null,"VLQ21",null,"2021-07-08","2021-07-08","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"Corto en el sistemas de luces y encarpado","switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad ","se procede hacer reparación al sistema de encarpado, donde se encuentra el swich  malo, se cambia quedando operativo el sistema de encarpado.  Se repara el sistema de luces cambiando bombillos y conectores reparando corto en la fusilera siendo reparada.",null,null,54,32,9,19,110,63,176,79,53,141,46,141,33,56,90,68,{"$nulls":7},34,null,46,33,null,46,null,36]
[null,"CAR22",null,"2021-07-09",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL",0,"Fallas en el sistema de frenos","tapa deposito freno","roto","por sobrepresión","se corrige fuga de liquido de frenos por la tapa del deposito y se completa nivel",null,null,77,44,4,16,63,77,178,94,120,207,131,207,88,69,107,84,{"$nulls":7},34,null,56,30,null,42,null,25]
[null,"VLQ08",null,"2021-07-10",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"Baja potencia - manguera de admisión rota","manguera de aire ","rota ","por fatiga ","Cambio de manguera de admisión",null,null,49,41,55,13,117,62,181,98,75,134,79,134,21,46,114,104,{"$nulls":7},19,null,26,37,null,22,null,29]
[null,"VLQ66",null,"2021-07-10",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se instala 1 Llanta nueva",null,23,67,40,25,16,54,65,172,80,75,160,139,160,59,67,67,101,{"$nulls":7},30,null,28,26,null,43,null,16]
[null,"VLQ10",null,"2021-07-10",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Tornillería en base de motor, Eje Cardan, chasis y cabina sueltos ","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se aplica torque a la tornillería ",null,null,53,18,88,18,123,82,179,95,64,153,65,153,57,47,95,96,{"$nulls":7},23,null,53,44,null,38,null,21]
[null,"VLQ57",null,"2021-07-10",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Alarma de revesera en mal estado","pito reversa","deteriorado","por presencia de humedad ","Se instala alarma de reversa nueva",null,null,76,21,36,17,105,81,190,83,109,164,113,164,30,56,143,72,{"$nulls":7},20,null,29,34,null,36,null,40]
[null,"VLQ57",null,"2021-07-10",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se instala 1 Llanta de segunda",null,21,72,32,97,17,91,83,172,88,50,218,124,218,66,64,111,71,{"$nulls":7},23,null,43,26,null,45,null,36]
[null,"VLQ14",null,"2021-07-10",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",1594,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,59,43,100,15,82,84,188,54,117,176,136,176,39,47,93,114,{"$nulls":7},30,null,28,29,null,23,null,33]
[null,"VLQ10",null,"2021-07-10",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,29444,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,55,28,35,16,32,65,170,56,66,191,58,191,57,40,107,120,{"$nulls":7},34,null,39,42,null,40,null,20]
[null,"CAR05",null,"2021-07-10","2021-07-10","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ","SANTIAGO RAMIREZ","Engranaje del motor en mal estado","engranaje caja cambios ","partidos","por incorrecta lubricación ","se procede a cambiar el engranaje del motor. Quedando OK",null,null,60,23,85,16,52,77,183,49,112,218,133,218,10,37,56,138,{"$nulls":7},22,null,37,34,null,27,null,32]
[null,"VLQ21",null,"2021-07-10","2021-07-10","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","equipo presentando poco frenado","bandas de freno ","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se reviso las bandas y se tensionaron los frenos. Se realizo engrase en general.",null,null,59,47,36,13,85,67,179,62,84,142,88,142,95,68,142,122,{"$nulls":7},20,null,31,34,null,32,null,28]
[null,"VLQ13",null,"2021-07-11",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Tornillería desajustada - base de la bomba de dirección partida","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se aplica torque a la tornillería en general del equipo",null,null,42,14,96,14,69,75,185,64,93,147,97,147,32,61,70,91,{"$nulls":7},30,null,35,33,null,46,null,37]
[null,"VLQ40",null,"2021-07-11",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se instalan 4 Llantas nuevas",null,37,64,26,28,14,53,76,183,86,44,199,112,199,67,51,57,83,{"$nulls":7},29,null,51,32,null,19,null,45]
[null,"VLQ13",null,"2021-07-11",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,65,24,12,19,49,73,181,95,101,139,143,139,17,58,138,94,{"$nulls":7},34,null,59,38,null,41,null,14]
[null,"VLQ50",null,"2021-07-11",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",2636,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,52,22,24,15,123,70,173,89,81,207,81,207,32,63,86,81,{"$nulls":7},21,null,26,46,null,28,null,25]
[null,"VLQ21",null,"2021-07-11","2021-07-11","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","no esta frenando bien el equipo ","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","se realiza calibración de frenos",null,null,77,21,96,12,85,78,172,88,110,126,74,126,100,41,113,113,{"$nulls":7},22,null,40,27,null,25,null,48]
[null,"VLQ47",null,"2021-07-12",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"GREGORIO ENRIQUE ORTEGA LORA",0,"Alarma de revesera en mal estado","pito reversa","deteriorado","por presencia de humedad ","Se instala alarma de reversa nueva",null,null,69,16,5,14,69,75,177,66,46,168,105,168,26,42,144,104,{"$nulls":7},24,null,27,36,null,30,null,39]
[null,"CAR16",null,"2021-07-12",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,10887,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,57,26,1,16,35,82,168,83,94,230,54,230,88,68,129,134,{"$nulls":7},22,null,42,39,null,20,null,29]
[null,"VLQ06",null,"2021-07-12",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",2628,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,56,32,17,17,31,84,188,76,108,197,79,197,41,51,50,120,{"$nulls":7},25,null,36,46,null,39,null,23]
[null,"VLQ09",null,"2021-07-12",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,37580,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,55,42,74,14,100,82,179,98,123,188,178,188,95,64,55,83,{"$nulls":7},37,null,57,43,null,37,null,44]
[null,"VLQ36",null,"2021-07-12",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,48,25,100,13,25,70,178,95,106,161,167,161,41,35,62,93,{"$nulls":7},17,null,38,27,null,19,null,27]
[null,"VLQ43",null,"2021-07-12","2021-07-12","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA","JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ","llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 2 llantas traseras. Se instalan 2 nuevas",null,25,64,34,81,18,100,63,176,92,62,136,163,136,75,53,76,95,{"$nulls":7},36,null,47,32,null,42,null,32]
[null,"VLQ69",null,"2021-07-13",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se instala 1 Llanta de segunda",null,18,60,27,12,19,30,80,174,73,43,220,140,220,70,47,131,123,{"$nulls":7},30,null,44,37,null,21,null,48]
[null,"VLQ66",null,"2021-07-13",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ",0,"Frenos destencionados","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","Se tensionan frenos delanteros y traseros",null,null,62,33,83,17,99,63,177,97,112,182,65,182,90,50,66,132,{"$nulls":7},16,null,56,31,null,30,null,33]
[null,"VLQ66",null,"2021-07-13",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",1820,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,59,42,15,17,111,76,189,68,73,182,129,182,56,38,68,79,{"$nulls":7},30,null,32,29,null,43,null,36]
[null,"VLQ60",null,"2021-07-13","2021-07-13","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","Sistema eléctrico en corto ","cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión ","se procede a reparar corto, se deja el sistema de encarpado operativo y sistema limpia vidrios.",null,null,68,22,21,17,99,81,182,73,92,190,172,190,94,51,81,133,{"$nulls":7},15,null,35,30,null,41,null,44]
[null,"VLQ30",null,"2021-07-13","2021-07-13","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","Fallas en el sistema de frenos","bandas de freno ","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se le hace mantenimiento al sistema de frenos cambiándole bandas y campanas nuevas. Se deja operativo.",null,null,59,35,15,18,67,77,188,56,105,174,149,174,79,47,122,128,{"$nulls":7},15,null,28,45,null,45,null,20]
[null,"VLQ31",null,"2021-07-14",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Bases del motor con tornillos rotos","tornillos","partidos ","golpe por impacto ","Se remplazan los tornillos rotos por tornillos nuevos.",null,null,72,33,91,16,83,75,191,48,115,134,110,134,62,46,108,75,{"$nulls":7},28,null,34,36,null,46,null,49]
[null,"VLQ50",null,"2021-07-14",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se instala 1 Llanta de segunda",null,25,46,26,33,19,108,85,181,75,36,182,99,182,85,38,111,111,{"$nulls":7},18,null,58,26,null,40,null,17]
[null,"CAR08",null,"2021-07-14",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2539,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"EDIS ELBER HOYOS ROMERO",0,"Bajo nivel de liquido de frenos ","acople manguera hidraulica","roto","por sobrepresión ","se adiciona líquidos de frenos completando el full",null,null,76,25,29,15,28,81,176,92,118,157,140,157,4,48,113,74,{"$nulls":7},34,null,53,44,null,25,null,28]
[null,"VLQ31",null,"2021-07-14",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",3747,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,46,26,47,16,107,62,192,95,68,170,92,170,37,69,116,76,{"$nulls":7},33,null,52,32,null,32,null,17]
[null,"VLQ50",null,"2021-07-14","2021-07-14","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se le hace el cambio de 1 llanta pinchada ",null,15,62,31,34,14,60,84,178,93,47,190,109,190,27,60,121,74,{"$nulls":7},18,null,59,37,null,38,null,32]
[null,"VLQ38",null,"2021-07-14","2021-07-14","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"llantas en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se le hace cambio de 4 llantas en mal estado instalando 4 llantas en buen estado en las posiciones 6-7-9-10",null,40,54,37,35,12,42,81,187,82,50,205,144,205,81,43,113,79,{"$nulls":7},36,null,58,39,null,39,null,42]
[null,"VLQ45",null,"2021-07-14","2021-07-14","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,34305,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA",0,"frenos largos","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","se realiza calibración de frenos, tensionando los raches, dejando el equipo operativo",null,null,60,33,79,13,121,62,192,98,41,184,92,184,79,35,128,111,{"$nulls":7},34,null,36,30,null,29,null,29]
[null,"CAR21",null,"2021-07-15",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se instala1 Llanta nueva",null,22,56,17,2,13,104,60,168,52,79,228,73,228,55,35,81,132,{"$nulls":7},25,null,51,26,null,42,null,15]
[null,"VLQ07",null,"2021-07-15",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"luces traseras no funcionan ","tornillos","deteriorados","por corrosión ","se repara stop derecho y se instalan los tornillos mas los bombillos nuevos",null,null,49,28,40,19,98,71,192,79,124,163,66,163,86,46,60,120,{"$nulls":7},32,null,46,47,null,22,null,24]
[null,"VLQ07",null,"2021-07-15",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"luces traseras no funcionan ","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","se repara stop derecho y se instalan los tornillos mas los bombillos nuevos",null,null,60,27,19,19,52,60,190,53,123,174,153,174,96,77,89,114,{"$nulls":7},37,null,58,32,null,20,null,24]
[null,"VLQ43",null,"2021-07-15","2021-07-15","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"luces traseras no funcionan ","stop ","partido","por golpe con objeto ","se cambia stop y se endereza la base de montaje. Quedado OK",null,null,67,45,58,13,107,62,174,92,74,180,77,180,61,62,98,85,{"$nulls":7},26,null,35,43,null,20,null,21]
[null,"VLQ68",null,"2021-07-16",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Barillas del carpado torcidas","tubos autocarpado ","doblados ","por golpe con objeto ","se desmontan varillas del carpado y se enderezan ",null,null,71,31,42,12,46,73,180,54,47,201,158,201,9,62,91,111,{"$nulls":7},28,null,33,43,null,21,null,14]
[null,"VLQ06",null,"2021-07-16",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se instala 1 Llanta de segunda",null,20,76,42,98,13,40,65,178,57,77,138,131,138,54,49,110,71,{"$nulls":7},36,null,34,39,null,39,null,27]
[null,"VLQ41",null,"2021-07-16",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","Frenos destencionados y tornillería desajustada","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","se tensionan frenos traseros y delanteros - se ajusta tornillería en general al equipo",null,null,73,26,94,14,81,79,193,67,65,220,130,220,30,52,133,86,{"$nulls":7},33,null,45,30,null,33,null,33]
[null,"VLQ41",null,"2021-07-16",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","Frenos destencionados y tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se tensionan frenos traseros y delanteros - se ajusta tornillería en general al equipo",null,null,78,45,41,14,124,84,192,82,80,219,61,219,32,45,66,107,{"$nulls":7},27,null,38,27,null,44,null,42]
[null,"VLQ41",null,"2021-07-16",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se instala 1 Llanta de segunda",null,23,54,38,96,13,27,70,187,91,45,182,158,182,100,70,144,82,{"$nulls":7},25,null,52,43,null,27,null,46]
[null,"VLQ39",null,"2021-07-16","2021-07-16","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"daños en las luces estacionarias ","flasher ","quemado ","por corto circuito ","Flasher dañado, se realiza el cambio del Flasher dañado. Quedando OK",null,null,42,47,9,12,27,72,191,48,76,205,116,205,25,50,119,92,{"$nulls":7},29,null,27,40,null,46,null,45]
[null,"VLQ18",null,"2021-07-16","2021-07-16","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",2594,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN","OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA","Motor con baja potencia","filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes ","se encuentran los filtros de aire primario y secundario taponados y el separador de combustible succión. Se realiza cambio de los filtros.",null,null,66,21,98,12,91,70,175,56,43,126,145,126,91,70,59,134,{"$nulls":7},20,null,35,27,null,46,null,14]
[null,"CAR08",null,"2021-07-17",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se instala 1 Llanta de segunda",null,19,59,30,37,16,46,84,174,50,45,159,83,159,49,49,100,100,{"$nulls":7},18,null,27,30,null,21,null,16]
[null,"CAR24",null,"2021-07-17",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se instala 1 Llanta nueva",null,17,65,41,58,19,66,69,186,97,122,198,110,198,92,37,111,127,{"$nulls":7},18,null,55,44,null,29,null,25]
[null,"VLQ68",null,"2021-07-17",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","YEFFERSON BORJA DURANGO","barras de dirección torcidas","barra de dirección ","torcida ","golpe por impacto ","se desmontan barras y se enderezan",null,null,60,14,61,17,97,73,178,98,120,184,113,184,2,36,102,87,{"$nulls":7},27,null,52,42,null,24,null,40]
[null,"VLQ25",null,"2021-07-17","2021-07-17","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,40307,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"no funciona freno de ahogo","manguera de aire ","rota ","por fatiga ","se realiza inspección encontrando manguera de aire que llega al cilindro del freno de ahogo rota. Se procede a remplazar.",null,null,60,35,55,13,69,78,176,94,88,200,86,200,65,77,77,91,{"$nulls":7},26,null,26,43,null,42,null,37]
[null,"VLQ43",null,"2021-07-17","2021-07-17","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",2652,43837,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"frenos destencionados","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","se procede a revisar las bandas las cuales están a media vida, se procede a calibrar freno trasero y delantero",null,null,76,23,26,12,82,75,189,74,66,171,131,171,6,73,130,105,{"$nulls":7},15,null,31,30,null,44,null,30]
[null,"VLQ07",null,"2021-07-18",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ",0,"Freno de ahogo dañado","freno de ahogo ","roto","por sobrepresión ","se repara freno de ahogo",null,null,46,23,79,17,71,72,178,81,110,127,119,127,29,50,112,115,{"$nulls":7},37,null,51,31,null,29,null,42]
[null,"VLQ46",null,"2021-07-18",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","EDIS ELBER HOYOS ROMERO","Barillas y resortes del carpado torcidas ","tubos autocarpado ","doblados ","por golpe con objeto ","se desmontan varillas y se enderezan y se instalan resortes nuevos",null,null,51,16,53,18,41,61,175,88,39,184,136,184,66,70,121,101,{"$nulls":7},25,null,52,26,null,42,null,27]
[null,"VLQ46",null,"2021-07-18",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","EDIS ELBER HOYOS ROMERO","Barillas y resortes del carpado torcidas ","resortes autocarpado ","desgastados","por fatiga ","se desmontan varillas y se enderezan y se instalan resortes nuevos",null,null,72,25,32,13,89,84,186,86,55,222,150,222,61,45,124,133,{"$nulls":3},39,{"$nulls":3},36,null,58,32,null,33,null,32]
[null,"VLQ46",null,"2021-07-18",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA",0,"Parrilla en mal estado","base del stop","torcida","por golpe con objeto ","se repara parrilla y stop trasero ",null,null,43,27,43,15,53,61,183,72,119,128,101,128,88,71,87,135,{"$nulls":3},44,{"$nulls":3},29,null,26,36,null,42,null,42]
[null,"VLQ46",null,"2021-07-18",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA",0,"Parrilla en mal estado","stop ","partido","por golpe con objeto ","se repara parrilla y stop trasero ",null,null,76,16,64,14,121,63,188,80,108,164,178,164,13,38,83,119,{"$nulls":3},37,{"$nulls":3},22,null,36,39,null,38,null,33]
[null,"VLQ55",null,"2021-07-18",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se instala 1 Llanta de segunda",null,24,44,41,22,15,113,76,182,79,98,146,172,146,18,56,51,71,{"$nulls":3},41,{"$nulls":3},15,null,38,26,null,24,null,25]
[null,"VLQ19",null,"2021-07-18",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Bombillos quemados - fusibles quemados","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","cambio de bombillos y fusibles.",null,null,48,39,53,12,41,64,191,54,111,160,104,160,34,68,88,74,{"$nulls":3},41,{"$nulls":3},34,null,47,43,null,19,null,20]
[null,"VLQ47",null,"2021-07-19",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se instala 1 Llanta de segunda",null,18,60,37,22,13,77,62,175,82,69,184,51,184,49,45,133,82,{"$nulls":3},35,{"$nulls":3},26,null,47,37,null,42,null,20]
[null,"VLQ69",null,"2021-07-20",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","Resortes de carpado partidos -  fuga por manguera - tornillería desajustada","resortes autocarpado ","partidos","por golpe con objeto ","se instalan resortes nuevos - se instala acople rápido a manguera - se ajusta tornillería en general ",null,null,48,48,34,15,49,80,177,66,67,204,97,204,85,77,100,102,{"$nulls":3},45,{"$nulls":3},26,null,50,44,null,25,null,32]
[null,"VLQ69",null,"2021-07-20",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","Resortes de carpado partidos -  fuga por manguera - tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se instalan resortes nuevos - se instala acople rápido a manguera - se ajusta tornillería en general ",null,null,64,20,13,19,41,80,174,48,73,173,147,173,4,35,53,119,{"$nulls":3},43,{"$nulls":3},27,null,48,43,null,38,null,49]
[null,"VLQ69",null,"2021-07-20",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","Resortes de carpado partidos -  fuga por manguera - tornillería desajustada","manguera de aire ","rota ","por fatiga ","se instalan resortes nuevos - se instala acople rápido a manguera - se ajusta tornillería en general ",null,null,60,47,6,12,100,74,182,38,71,137,51,137,8,64,86,106,{"$nulls":3},42,{"$nulls":3},37,null,32,31,null,44,null,36]
[null,"VLQ69",null,"2021-07-20",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se instala 1 Llanta de segunda",null,20,51,27,72,17,35,80,179,57,52,135,117,135,66,76,67,102,{"$nulls":3},38,{"$nulls":3},17,null,46,32,null,30,null,38]
[null,"VLQ11",null,"2021-07-20",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",4122,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT982","Revision al sistema de refrigeración","condensador a/c","obstruidos ","por acumulación de suciedad ","mantenimiento y limpieza del evaporador y condensador - completar nivel de refrigerante",null,null,78,30,95,12,85,83,172,64,87,202,82,202,null,78,81,70,{"$nulls":3},36,{"$nulls":3},37,null,57,47,null,26,null,47]
[null,"VLQ11",null,"2021-07-20",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",4122,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT982","Revision al sistema de refrigeración","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","mantenimiento y limpieza del evaporador y condensador - completar nivel de refrigerante",null,null,68,30,72,14,37,79,189,59,108,169,81,169,21,53,93,113,{"$nulls":3},38,{"$nulls":3},21,null,29,33,null,33,null,49]
[null,"VLQ08",null,"2021-07-20",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",5132,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT981","Revision al sistema de refrigeración","condensador a/c","obstruidos ","por acumulación de suciedad ","mantenimiento y limpieza del evaporador y condensador - completar nivel de refrigerante",null,null,47,23,21,16,61,78,173,95,119,150,95,150,null,49,121,91,{"$nulls":3},39,{"$nulls":3},31,null,59,29,null,18,null,23]
[null,"VLQ08",null,"2021-07-20",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",5132,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT981","Revision al sistema de refrigeración","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","mantenimiento y limpieza del evaporador y condensador - completar nivel de refrigerante",null,null,64,14,77,12,61,67,189,60,103,183,84,183,51,44,115,92,{"$nulls":3},36,{"$nulls":3},17,null,39,46,null,28,null,36]
[null,"VLQ32",null,"2021-07-20",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,53100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT980","Revision al sistema de refrigeración","compresor de a/c","quemado","por corto circuito ","Compresor en mal estado",null,null,68,47,39,18,100,64,174,60,125,203,103,203,87,65,69,110,{"$nulls":3},38,{"$nulls":3},37,null,34,30,null,18,null,17]
[null,"VLQ34",null,"2021-07-20",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",5624,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT979","Revision al sistema de refrigeración","condensador a/c","obstruidos ","por acumulación de suciedad ","mantenimiento y limpieza del evaporador y condensador - completar nivel de refrigerante - cambio de filtro de A/AC",null,null,74,19,21,13,34,70,193,81,100,169,51,169,null,37,95,64,{"$nulls":3},41,{"$nulls":3},31,null,37,42,null,30,null,47]
[null,"VLQ34",null,"2021-07-20",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",5624,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT979","Revision al sistema de refrigeración","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","mantenimiento y limpieza del evaporador y condensador - completar nivel de refrigerante - cambio de filtro de A/AC",null,null,67,41,48,15,45,68,176,87,102,198,149,198,72,50,101,133,{"$nulls":3},36,{"$nulls":3},16,null,40,45,null,44,null,43]
[null,"VLQ34",null,"2021-07-20",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",5624,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT979","Revision al sistema de refrigeración","filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad ","mantenimiento y limpieza del evaporador y condensador - completar nivel de refrigerante - cambio de filtro de A/AC",null,null,63,14,87,18,98,72,187,95,86,196,114,196,24,39,48,129,26,33,null,41,{"$nulls":3},22,null,38,36,null,25,null,48]
[null,"CAR22",null,"2021-07-20",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",1304,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT977","Revision al sistema de refrigeración","condensador a/c","obstruidos ","por acumulación de suciedad ","mantenimiento y limpieza del evaporador y condensador - completar nivel de refrigerante",null,null,48,19,8,17,70,82,175,77,116,176,141,176,null,45,145,85,25,32,null,41,{"$nulls":3},18,null,36,30,null,39,null,36]
[null,"CAR22",null,"2021-07-20",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",1304,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT977","Revision al sistema de refrigeración","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","mantenimiento y limpieza del evaporador y condensador - completar nivel de refrigerante",null,null,54,43,83,14,109,78,185,89,102,167,121,167,15,48,67,114,30,30,null,45,{"$nulls":3},35,null,34,40,null,44,null,40]
[null,"VLQ39",null,"2021-07-20","2021-07-20","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se le hace el respectivo cambio de 4 llantas en mal estado por 4 llantas nuevas en las posiciones 3-4-7-8",null,40,63,20,90,17,94,83,181,82,37,153,159,153,47,74,132,119,26,32,null,38,{"$nulls":3},32,null,37,27,null,19,null,24]
[null,"VLQ53",null,"2021-07-21",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,23734,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT984","Revision al sistema de refrigeración","condensador a/c","obstruidos ","por acumulación de suciedad ","mantenimiento y limpieza del evaporador y condensador - completar nivel de refrigerante",null,null,55,17,39,19,112,69,184,70,126,225,147,225,null,36,94,86,35,25,null,45,{"$nulls":3},29,null,30,32,null,27,null,19]
[null,"VLQ53",null,"2021-07-21",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,23734,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT984","Revision al sistema de refrigeración","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","mantenimiento y limpieza del evaporador y condensador - completar nivel de refrigerante",null,null,57,40,38,13,124,61,192,56,121,224,118,224,70,69,92,96,31,35,null,37,{"$nulls":3},29,null,54,35,null,27,null,29]
[null,"VLQ16",null,"2021-07-21",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT967","Revision al sistema de refrigeración","condensador a/c","obstruidos ","por acumulación de suciedad ","mantenimiento y limpieza del evaporador y condensador - completar nivel de refrigerante",null,null,58,17,73,16,83,78,184,88,121,176,138,176,null,74,130,79,29,31,null,41,{"$nulls":3},24,null,39,35,null,19,null,40]
[null,"VLQ16",null,"2021-07-21",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT967","Revision al sistema de refrigeración","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","mantenimiento y limpieza del evaporador y condensador - completar nivel de refrigerante",null,null,59,32,57,19,102,75,182,85,104,215,100,215,38,69,66,64,25,27,null,35,{"$nulls":3},32,null,57,43,null,27,null,32]
[null,"VLQ47",null,"2021-07-21",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JORGE ANDRES FLOREZ FLOREZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se instala 1 llanta de segunda",null,20,70,24,55,13,54,83,191,49,112,224,68,224,91,50,84,76,27,35,null,37,{"$nulls":3},27,null,44,46,null,28,null,19]
[null,"VLQ09",null,"2021-07-21",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,37560,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se instala 1 llanta de segunda",null,20,69,46,52,17,110,73,171,95,56,158,155,158,71,72,131,74,34,28,null,43,{"$nulls":3},36,null,45,26,null,32,null,29]
[null,"VLQ46",null,"2021-07-21",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Tornillería rota","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se instalan tornillos de la base del stop trasera derecha",null,null,64,32,28,19,114,62,177,58,81,144,104,144,15,77,79,136,28,29,null,42,{"$nulls":3},20,null,29,42,null,43,null,22]
[null,"VLQ18",null,"2021-07-21","2021-07-21","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE VASQUEZ",0,"llantas en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se le hace el respectivo cambio de 5 llantas, instalando 5 llantas nuevas en las posiciones 2-3-4-9-10",null,48,53,30,74,13,112,74,186,70,78,208,112,208,31,35,133,70,27,25,null,45,{"$nulls":3},20,null,53,43,null,46,null,24]
[null,"VLQ43",null,"2021-07-21","2021-07-21","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE VASQUEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se le hace el respectivo cambio de  1 llanta en la posición #1",null,17,59,43,8,19,33,73,182,61,74,146,63,146,32,51,78,91,25,29,null,36,{"$nulls":3},22,null,55,32,null,30,null,21]
[null,"VLQ25",null,"2021-07-21","2021-07-21","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE VASQUEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se le hace el respectivo cambio de 1 llanta pinchada y se instala 1 llanta nueva en la posición #10",null,18,46,27,63,19,39,72,186,49,39,167,88,167,83,71,93,129,34,28,null,45,{"$nulls":3},37,null,57,43,null,32,null,14]
[null,"VLQ45",null,"2021-07-21","2021-07-21","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE VASQUEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se le hace el respectivo cambio de 1 llanta pinchada y se instala 1 llanta en buen estado",null,22,69,34,90,17,65,74,188,53,121,208,151,208,32,60,120,103,32,32,null,40,{"$nulls":3},29,null,33,44,null,41,null,33]
[null,"VLQ06",null,"2021-07-22",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17134,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT988","Revision al sistema de refrigeración","condensador a/c","obstruidos ","por acumulación de suciedad ","mantenimiento y limpieza del evaporador y condensador - completar nivel de refrigerante",null,null,78,44,61,16,77,70,177,79,121,172,151,172,null,58,80,64,31,26,null,42,{"$nulls":3},27,null,36,42,null,46,null,19]
[null,"VLQ06",null,"2021-07-22",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17134,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT988","Revision al sistema de refrigeración","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","mantenimiento y limpieza del evaporador y condensador - completar nivel de refrigerante",null,null,49,21,46,13,57,81,171,64,101,134,49,134,12,63,71,69,26,30,null,38,{"$nulls":3},32,null,40,30,null,32,null,44]
[null,"CAR08",null,"2021-07-22",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2587,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT986","Revision al sistema de refrigeración","manguera a/c","rota","por fatiga ","Se detecto fuga de manguera de baja presión",null,null,45,15,82,17,98,81,180,56,78,214,86,214,62,41,87,116,30,33,null,39,{"$nulls":3},35,null,31,42,null,46,null,41]
[null,"VLQ40",null,"2021-07-22",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",7418,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT992","Revision al sistema de refrigeración","condensador a/c","obstruidos ","por acumulación de suciedad ","Mantenimiento del sistema de refrigeración - limpieza del evaporador y condensador - botonera mala.",null,null,53,37,16,12,39,63,169,62,67,169,96,169,null,72,136,74,27,26,null,35,{"$nulls":3},31,null,48,26,null,35,null,33]
["b","VLQ40",null,"2021-07-22",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",7418,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT992","Revision al sistema de refrigeración","botonera a/c","roto","por incorrecta operación ","Mantenimiento del sistema de refrigeración - limpieza del evaporador y condensador - botonera mala.",null,null,77,39,69,12,102,83,187,88,97,172,66,172,99,47,104,125,34,29,null,40,{"$nulls":3},38,null,30,38,null,28,null,28]
[null,"VLQ40",null,"2021-07-22",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",7418,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT992","Revision al sistema de refrigeración","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","Mantenimiento del sistema de refrigeración - limpieza del evaporador y condensador - botonera mala.",null,null,71,47,19,14,34,77,180,71,113,212,126,212,24,51,113,66,30,27,null,45,{"$nulls":3},37,null,38,33,null,31,null,38]
[null,"VLQ36",null,"2021-07-22",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,25285,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se instala 1 llanta de segunda",null,24,43,31,52,14,87,69,174,57,75,161,47,161,3,40,70,126,32,35,null,42,{"$nulls":3},24,null,52,47,null,28,null,34]
[null,"VLQ43",null,"2021-07-22","2021-07-22","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,44652,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN","SANTIAGO RAMIREZ","Frenos destencionados ","bandas de freno ","desgastadas","por abrasión ","se procede a revisar las bandas las cuales se encontraron en un 70% de desgaste, se tensionan los frenos delanteros y traseros.",null,null,64,42,79,16,43,68,193,93,115,155,121,155,79,63,101,136,31,34,null,42,{"$nulls":3},27,null,58,40,null,18,null,33]
[null,"VLQ25",null,"2021-07-22","2021-07-22","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",3802,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN","SANTIAGO RAMIREZ","Frenos destencionados ","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","se procede a revisar las bandas las cuales se encontraron en un 50% de desgaste, se tensionan los frenos delanteros y traseros.",null,null,48,25,70,19,30,66,181,84,40,213,73,213,72,76,62,134,32,28,null,43,{"$nulls":3},34,null,56,32,null,42,null,29]
[null,"VLQ35",null,"2021-07-23",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL",0,"Swich auto carpado en la estado ","switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad ","Mantenimiento y reparación al swich de carpado",null,null,66,36,31,17,101,69,186,95,104,188,73,188,51,77,93,112,29,31,null,39,{"$nulls":3},29,null,45,47,null,29,null,48]
[null,"VLQ27",null,"2021-07-23","2021-07-23","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,37988,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","Muelle y  prensa dañado",null,null,"sistema de clutch y muelle en mal estado ","Se desmonta transmisión, se baja la prensa y el disco del clutch, se instala el disco del clutch y la prensa nuevamente la transmisión quedando torquean.",null,null,78,39,59,15,60,62,183,73,43,191,166,191,52,78,96,78,26,33,null,44,{"$nulls":3},36,null,32,37,null,23,null,49]
[null,"VLQ27",null,"2021-07-23","2021-07-23","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,37988,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","Muelle y  prensa dañado","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","llantas pinchadas ",null,23,77,29,97,16,71,74,184,80,44,145,91,145,81,53,94,108,25,25,null,39,{"$nulls":3},38,null,27,26,null,46,null,21]
[null,"VLQ27",null,"2021-07-23","2021-07-23","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,37988,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","Muelle y  prensa dañado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","llantas desgastadas ",null,20,48,19,43,13,56,64,185,57,109,138,68,138,98,44,75,104,27,33,null,40,{"$nulls":3},33,null,41,30,null,42,null,27]
[null,"VLQ43",null,"2021-07-23","2021-07-23","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE VASQUEZ",0,"llanta pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se hace el respectivo cambio poniendo dos en buen estado.",null,24,59,42,9,13,115,68,169,72,58,211,171,211,61,38,143,88,26,35,null,42,{"$nulls":3},27,null,59,37,null,36,null,27]
[null,"VLQ39",null,"2021-07-23","2021-07-23","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE VASQUEZ",0,"llantas en mal estado ",{"$nulls":3},"se le hace el respectivo cambio por una en buen estado. Posición #7",null,null,49,31,20,12,107,64,182,70,126,190,47,190,81,45,82,124,31,31,null,37,{"$nulls":3},30,null,43,42,null,30,null,46]
[null,"VLQ07",null,"2021-07-24",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",1264,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada",{"$nulls":3},"se instala 1 llanta de segunda",null,null,67,43,16,12,91,83,186,74,69,130,126,130,24,59,128,130,31,33,null,41,{"$nulls":3},26,null,59,26,null,21,null,47]
[null,"VLQ01",null,"2021-07-25",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"EDIS ELBER HOYOS ROMERO","YEFFERSON BORJA DURANGO","Resortes de carpado partidos","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se instala 1 llanta de segunda",null,26,73,41,71,16,75,67,180,95,42,212,95,212,37,41,80,111,34,32,null,45,{"$nulls":3},26,null,29,31,null,40,null,37]
[null,"VLQ46",null,"2021-07-25",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ",0,"Tornillos de los ganchos de las compuertas sueltos ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se instalan 3 tornillos de los ganchos de las compuertas",null,35,48,17,33,14,117,82,189,72,107,201,177,201,21,37,126,122,31,33,null,45,{"$nulls":3},33,null,46,32,null,25,null,20]
[null,"VLQ30",null,"2021-07-25",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza la instalación de 1 llanta de segunda en la posición 9 y instalación de 2 llantas nueva sen la posiciones 7-8",null,24,42,40,35,12,119,68,190,81,44,186,176,186,88,61,79,83,30,32,null,45,{"$nulls":3},35,null,47,47,null,30,null,45]
[null,"VLQ30",null,"2021-07-25",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE VASQUEZ",0,"llantas pinchadas","llantas","pinchadas","por objeto punzante ","se instalan 1 llanta de segunda posición 9 y se instalan 2 llantas nuevas en las posiciones 7-8",null,19,48,42,14,15,113,61,181,81,72,219,62,219,3,63,119,133,27,33,null,35,{"$nulls":3},22,null,26,33,null,33,null,19]
[null,"CAR04",null,"2021-07-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"ruidos extraños en el motor ",{"$nulls":3},"se calibra motor, se realiza pruebas y calibración a inyectores",null,null,59,15,94,16,63,66,183,62,108,144,134,144,65,40,121,109,32,29,null,42,{"$nulls":3},16,null,40,32,null,44,null,16]
[null,"CAR09",null,"2021-07-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",2742,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"ruidos extraños en el motor ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se instala 1 llanta de segunda",null,26,59,22,18,16,71,71,168,77,106,126,88,126,70,63,79,137,28,32,null,36,{"$nulls":3},34,null,51,30,null,25,null,43]
[null,"VLQ31",null,"2021-07-26",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","varillas de carpado dobladas ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se instala 1 llanta de segunda",null,23,66,38,74,18,43,70,179,67,82,152,122,152,83,77,74,136,27,26,null,40,{"$nulls":3},22,null,26,45,null,29,null,24]
[null,"VLQ06",null,"2021-07-26",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",7744,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se instala 1 llanta de segunda",null,25,43,47,85,18,122,73,190,84,53,179,48,179,91,52,87,117,33,26,null,38,{"$nulls":3},18,null,38,35,null,26,null,31]
[null,"VLQ07",null,"2021-07-26",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",1287,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ",{"$nulls":3},"se instala 1 llanta nueva",null,null,63,33,18,14,34,69,184,89,97,215,47,215,63,48,113,89,25,31,null,37,{"$nulls":3},34,null,30,45,null,45,null,27]
[null,"VLQ10",null,"2021-07-26",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","explotada","daño por impacto","se instala 1 llanta nueva",null,25,73,34,1,15,33,83,180,82,115,184,54,184,52,42,85,93,29,33,null,45,{"$nulls":3},32,null,45,26,null,41,null,22]
[null,"VLQ13",null,"2021-07-26",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",3601,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,53,23,52,13,62,63,175,80,68,180,119,180,91,53,94,124,32,26,null,41,{"$nulls":3},15,null,39,28,null,39,null,24]
[null,"VLQ15",null,"2021-07-26",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"llanta estallada por un riel ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se cambia llanta estallada por 1 llanta nueva ",null,19,78,17,74,14,109,83,183,91,119,162,130,162,79,47,146,94,32,33,null,36,{"$nulls":3},37,null,47,31,null,22,null,42]
[null,"VLQ60",null,"2021-07-26",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza la instalación de dos llantas nuevas",null,35,44,45,21,18,118,63,183,90,57,135,114,135,74,78,54,88,26,25,null,38,{"$nulls":3},16,null,58,31,null,41,null,43]
[null,"VLQ37",null,"2021-07-26",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza la instalación de 4 llantas nuevas en las posiciones 1-2-7-8",null,46,47,48,19,17,49,82,171,71,92,209,169,209,46,50,82,77,30,33,null,43,{"$nulls":3},15,null,32,34,null,44,null,44]
[null,"VLQ37",null,"2021-07-26",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"Llantas en mal estado ","llantas","explotada","por objeto punzante en el camino","se instalan 4 llantas nuevas en las posiciones 1-2-7-8",null,44,60,21,93,12,67,74,175,88,76,206,65,206,41,53,62,75,31,31,null,43,{"$nulls":3},22,null,40,45,null,32,null,49]
[null,"VLQ60",null,"2021-07-26",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"Llantas en mal estado ",{"$nulls":3},"se instalan 2 llantas nuevas ",null,null,73,41,53,19,112,71,193,81,109,228,103,228,86,58,136,130,35,30,null,44,{"$nulls":3},22,null,44,35,null,23,null,43]
[null,"VLQ15",null,"2021-07-26",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","llanta estallada por un riel ",{"$nulls":3},"se instala llanta nueva en la posición 2",null,null,64,20,62,19,97,78,182,76,107,162,137,162,18,66,107,66,32,35,null,36,{"$nulls":3},37,null,31,34,null,36,null,35]
[null,"VLQ29",null,"2021-07-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Bombillos de altas y medias no encienden","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se instala 2 llanta de segunda",null,26,65,36,65,14,66,84,179,97,106,173,46,173,98,60,122,100,34,31,null,37,{"$nulls":3},38,null,47,33,null,21,null,15]
[null,"VLQ59",null,"2021-07-27",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"EDIS ELBER HOYOS ROMERO",0,"tornillería desajustada - racord desajustado","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se retorquea tornillería en general - se ajusta racord y manguera de levante de cabina",null,null,70,34,93,15,34,65,169,87,119,183,57,183,34,43,136,110,35,34,null,36,{"$nulls":3},37,null,59,30,null,31,null,29]
[null,"VLQ56",null,"2021-07-27",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,19799,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llantas pinchadas",{"$nulls":3},"se instalan 2 llantas nuevas ",null,null,78,21,58,14,94,71,175,65,107,170,167,170,33,58,64,66,26,28,null,40,{"$nulls":3},36,null,43,43,null,33,null,24]
[null,"VLQ18",null,"2021-07-27",null,"CAMP-1","PREVENTIVO",2695,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,76,21,64,12,75,80,177,49,48,160,163,160,17,54,94,88,31,30,null,41,{"$nulls":3},21,null,39,38,null,27,null,46]
[null,"VLQ59",null,"2021-07-27",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"EDIS ELBER HOYOS ROMERO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,52,28,71,16,71,62,186,49,62,141,142,141,42,73,59,79,35,34,null,43,{"$nulls":3},35,null,28,34,null,38,null,40]
[null,"VLQ35",null,"2021-07-27",null,"CAMP-3","PREVENTIVO",0,40000,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO","POLIDORO MEDINA PEREZ","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,43,23,28,18,71,65,177,52,41,173,169,173,16,77,119,121,32,31,null,36,{"$nulls":3},36,null,30,26,null,45,null,23]
[null,"VLQ54",null,"2021-07-27",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ","YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL","Base del stop caída","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se instalan tornillos de la base del stop",null,null,43,28,35,19,60,73,185,82,73,180,71,180,10,48,110,113,32,27,null,38,{"$nulls":3},16,null,55,31,null,20,null,37]
[null,"VLQ25",null,"2021-07-27","2021-07-27","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",3864,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","calibración de frenos","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","se revisan las bandas y se calibra freno",null,null,56,22,92,18,56,65,168,55,102,163,144,163,52,38,119,108,25,30,null,44,{"$nulls":3},31,null,35,32,null,41,null,46]
[null,"VLQ53",null,"2021-07-28",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,24287,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT803","Revision al sistema de refrigeración","compresor de a/c","quemado","por lubricación deficiente ","se detecto compresor en mal estado.",null,null,51,26,20,17,80,72,193,50,36,128,51,128,79,56,71,128,35,35,null,36,{"$nulls":3},22,null,52,30,null,40,null,45]
[null,"VLQ53",null,"2021-07-28",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,24287,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT803","Revision al sistema de refrigeración","sellos compresor de a/c","deteriorado","por sobrecalentamiento ","se detecto compresor en mal estado.",null,null,73,31,34,16,109,72,193,82,59,214,85,214,97,71,130,129,31,27,null,39,{"$nulls":3},30,null,55,26,null,26,null,39]
[null,"VLQ68",null,"2021-07-28",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2386,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"varillas de carpado dobladas y desajustada","tubos autocarpado ","doblados ","por golpe con objeto ","se enderezan barrilas de carpado y se ajustan ",null,null,55,36,11,19,75,77,188,58,55,174,160,174,93,39,79,123,32,31,null,45,{"$nulls":3},33,null,50,42,null,39,null,18]
[null,"VLQ68",null,"2021-07-28",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",2386,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,69,16,30,17,53,85,171,70,54,126,142,126,80,73,144,137,34,32,null,44,{"$nulls":3},37,null,35,46,null,35,null,42]
[null,"CAR02",null,"2021-07-28",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",3102,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,51,48,23,16,124,64,184,50,113,226,131,226,36,51,67,129,32,28,null,43,{"$nulls":3},15,null,46,39,null,25,null,32]
[null,"VLQ35",null,"2021-07-28",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"línea de freno de servicio rota","manguera de aire ","rota ","por fatiga ","se instala acople rápido en la línea del freno de servicio",null,null,75,43,98,14,118,80,183,29,125,190,103,190,3,40,92,108,29,29,null,35,{"$nulls":3},21,null,33,27,null,22,null,43]
[null,"CAR12",null,"2021-07-28","2021-07-28","TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",3701,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"LUIS ANTONIO JAIMES SEPULVEDA",0,"Instalación de diente del cucharon ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se instala 1 llanta de segunda",null,25,78,22,27,18,37,82,192,74,59,135,140,135,76,59,95,120,25,30,null,37,{"$nulls":3},33,null,42,33,null,25,null,14]
[null,"VLQ64",null,"2021-07-29",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se despicha llanta delantera",null,21,45,30,98,13,40,67,188,95,39,135,173,135,48,74,121,113,26,31,null,35,{"$nulls":3},19,null,26,28,null,40,null,45]
[null,"VLQ34",null,"2021-07-29",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se despicha llanta Trasera",null,24,58,43,74,17,103,72,190,67,90,199,127,199,96,60,80,85,30,27,null,38,{"$nulls":3},33,null,53,31,null,46,null,18]
[null,"CAR04",null,"2021-07-29",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta delantera pinchada",{"$nulls":3},"se despincha llanta delantera",null,null,51,33,75,19,38,63,172,80,93,187,106,187,61,62,92,89,30,33,null,38,{"$nulls":3},15,null,40,26,null,41,null,16]
[null,"VLQ55",null,"2021-07-29",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,18980,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada",{"$nulls":3},"se instala 1 llanta de segunda ",null,null,73,15,3,13,53,68,188,74,94,131,177,131,34,76,86,66,29,26,null,39,{"$nulls":3},16,null,41,42,null,33,null,29]
[null,"VLQ41",null,"2021-07-29",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,16864,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"Bombillos quemados y en corto","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","se instalan bombillos de los stop traseros y se repara cableado ",null,null,77,18,13,12,79,76,171,73,95,180,141,180,39,38,125,67,33,30,null,41,{"$nulls":3},16,null,34,28,null,37,null,26]
[null,"VLQ46",null,"2021-07-29",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",2513,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,47,42,57,13,77,75,189,48,116,189,97,189,23,39,105,85,26,33,null,42,{"$nulls":3},38,null,30,27,null,44,null,38]
[null,"CAR27",null,"2021-07-29",null,"TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",1960,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"Dientes del balde desgastados","dientes de cucharón","desgastados","por abrasión ","Se remplazan los dientes desgastados del cucharon",null,null,47,15,29,17,34,70,187,78,45,191,93,191,48,48,103,74,33,34,null,41,{"$nulls":3},37,null,46,37,null,45,null,38]
[null,"VLQ08",null,"2021-07-29",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"evaluar sistema de freno de ahogo ",{"$nulls":3},"se cambia el cilindro del freno de ahogo",null,null,75,30,96,16,65,84,173,87,121,156,130,156,22,46,101,136,33,30,null,39,{"$nulls":3},19,null,26,43,null,40,null,49]
[null,"CAR27",null,"2021-07-29","2021-07-29","TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",1960,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"Cambio de dientes del balde","dientes de cucharón","desgastados","por abrasión ","se realiza el cambio de los dientes del cucharon por presentar desgaste",null,null,49,38,98,15,34,85,184,61,49,226,65,226,57,72,111,109,33,31,null,35,{"$nulls":3},34,null,44,30,null,19,null,41]
[null,"VLQ19",null,"2021-07-30",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se realiza cambio de llantas traseras pinchadas",null,18,74,23,14,15,79,68,178,72,117,218,134,218,95,48,81,115,29,27,null,38,{"$nulls":3},26,null,55,28,null,27,null,27]
[null,"VLQ66",null,"2021-07-30",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,16840,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se instala 1 llanta de segunda ",null,19,51,26,21,16,97,69,189,71,36,131,91,131,88,76,122,110,30,30,null,35,{"$nulls":3},36,null,35,39,null,29,null,28]
[null,"CAR20",null,"2021-07-30",null,"TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",2270,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"Frenos largos - aire en el sistema","liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire","se realiza purga  se completa nivel de liquido de frenos",null,null,77,15,45,12,83,78,175,95,85,145,159,145,90,70,98,80,32,27,null,35,{"$nulls":3},17,null,48,31,null,41,null,31]
[null,"VLQ32",null,"2021-07-30",null,"CAMP-1","PREVENTIVO",0,39522,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","JORGE LUIS OLIVELLA LAN","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,58,19,69,16,78,80,171,92,84,230,146,230,31,65,71,111,33,35,null,35,{"$nulls":3},23,null,38,26,null,22,null,14]
[null,"VLQ38",null,"2021-07-30",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza la instalación de dos llantas de segunda en las posiciones 5-6",null,29,46,18,40,15,68,81,192,79,112,188,46,188,85,41,82,85,32,29,null,37,{"$nulls":3},30,null,34,32,null,21,null,47]
[null,"VLQ38",null,"2021-07-30",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE VASQUEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se instalan 2 llantas de segunda en las posiciones 5-6",null,30,77,30,20,19,46,74,168,72,110,200,115,200,34,56,133,112,31,27,null,37,{"$nulls":3},26,null,40,41,null,27,null,27]
[null,"VLQ09",null,"2021-07-30",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",4446,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNAN ALBERTO CENTENO BOLAÑO",0,"racor del tanque acumulador de aire del sistema de frenos malo","racor linea aire ","roto ","por golpe con objeto ","se realiza cambio del racor del tanque acumulador ",null,null,67,19,18,19,87,68,184,81,121,155,165,155,69,47,88,92,35,30,null,44,{"$nulls":3},22,null,39,38,null,21,null,36]
[null,"VLQ29",null,"2021-07-31",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"llanta izquierda pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se despincha llanta izquierda",null,24,58,47,27,19,82,66,181,83,105,127,154,127,73,64,145,138,33,26,null,38,{"$nulls":3},16,null,34,26,null,43,null,15]
[null,"VLQ32",null,"2021-07-31",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"llantas traseras en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza cambio de 2 llantas traseras nuevas",null,41,52,28,83,15,90,78,183,90,126,144,76,144,84,71,54,130,35,34,null,35,{"$nulls":3},26,null,27,36,null,37,null,32]
[null,"VLQ01",null,"2021-07-31",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"baterías sulfatadas y vasos secos","baterias ","descargadas","por corto circuito ","se realiza limpieza de las baterías. Se adiciona agua ",null,null,54,34,57,13,119,63,176,75,121,208,120,208,66,49,141,73,27,31,null,37,{"$nulls":3},15,null,41,39,null,25,null,33]
[null,"CAR08",null,"2021-07-31",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA",0,"Balde con dientes faltantes - nivel de liquido de frenos bajo","sellos bomba freno ","deteriorados","por fatiga ","se instalan dientes en balde y se adiciona liquido de frenos",null,null,56,32,39,18,124,79,169,87,116,177,130,177,82,43,78,116,26,34,null,45,{"$nulls":3},26,null,54,47,null,22,null,41]
[null,"CAR08",null,"2021-07-31",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA",0,"Balde con dientes faltantes - nivel de liquido de frenos bajo","dientes de cucharón","desgastados","por abrasión ","se instalan dientes en balde y se adiciona liquido de frenos",null,null,51,24,73,18,74,67,187,82,43,225,64,225,41,67,113,130,27,29,null,37,{"$nulls":3},34,null,33,35,null,40,null,27]
[null,"VLQ58",null,"2021-07-31",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"tornillería suelta ","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se aplica torque a los tornillos del equipo en general",null,null,42,41,75,12,94,80,188,94,86,183,173,183,66,37,93,96,28,34,null,43,{"$nulls":3},17,null,28,27,null,19,null,32]
[null,"VLQ58",null,"2021-07-31",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Compuerta del volco en mal estado. ","compuerta del volco ","torcida ","golpe por impacto ","se endereza compuerta con soporte del soldador. Se instala correctamente con sus respectivos tornillos y pasadores. Se corrigen los alojamientos de la compuerta.",null,null,70,16,83,14,38,63,182,67,66,144,96,144,54,55,68,90,28,30,null,36,{"$nulls":3},31,null,49,33,null,23,null,26]
[null,"CAR12",null,"2021-07-31",null,"TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",2279,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"cadenas de las ruedas sueltas","cadenas de ruedas ","destensionadas ","por vibración","se tensionan cadenas de las ruedas",null,null,64,21,95,15,31,62,190,70,53,136,60,136,4,67,133,137,31,26,null,43,{"$nulls":3},26,null,45,29,null,40,null,31]
[null,"CAR05",null,"2021-07-31",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",3011,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA","Alternador en mal estado","alternador","quemados ","por corto circuito ","se retiro alternador del cargador 12 para instalarlo en el cargador 5",null,null,44,27,95,15,78,62,176,72,39,218,178,218,3,72,101,97,29,27,null,38,{"$nulls":3},21,null,30,41,null,20,null,36]
[null,"VLQ25",null,"2021-07-31",null,"CAMP-1","PREVENTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,77,41,40,19,46,77,191,69,96,223,128,223,46,46,116,111,35,32,null,45,{"$nulls":3},31,null,28,28,null,41,null,39]
[null,"CAR05",null,"2021-07-31",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","Alternador en mal estado","alternador","quemados ","por corto circuito ","se instala alternador que estaba en el cargador 12 ",null,null,77,19,61,17,69,84,192,54,52,161,142,161,15,56,133,111,30,29,null,35,{"$nulls":3},24,null,32,42,null,19,null,35]
[null,"VLQ25",null,"2021-07-31",null,"CAMP-1","PREVENTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","JOSE VASQUEZ","Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,71,42,89,18,60,81,192,91,82,127,112,127,68,66,124,74,26,26,null,39,{"$nulls":3},30,null,31,35,null,37,null,42]
[null,"CAR12",null,"2021-07-31",null,"TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",2279,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"cadenas de las ruedas sueltas","cadenas de ruedas ","destensionadas ","por fatiga ","se tensionan cadenas de las ruedas",null,null,73,47,69,18,85,71,187,89,41,183,143,183,4,66,62,99,27,29,null,35,{"$nulls":3},24,null,55,47,null,18,null,35]
[null,"CAR27",null,"2021-07-31",null,"TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"Fuga en línea hidráulica","manguera hidraulica ","rota","por fatiga ","se repara fuga hidráulica por la línea de articulación del balde LH",null,null,50,19,47,13,61,76,178,65,99,194,121,194,20,39,114,97,27,25,null,44,{"$nulls":3},18,null,50,41,null,39,null,15]
[null,"VLQ59",null,"2021-07-31",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17551,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"Alarma de revesera en mal estado","pito reversa","deteriorado","por presencia de humedad ","se instala alarma de reversar nueva",null,null,57,20,86,14,84,74,185,56,48,206,122,206,35,70,141,72,27,35,null,45,{"$nulls":3},30,null,56,38,null,46,null,41]
[null,"VLQ06",null,"2021-07-31",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ",0,"se presenta fuga de aire al sistema de freno","manguera de aire ","rota ","por abrasión ","manguera que sale del compresor a bypass del compresor a la válvula rota",null,null,50,21,18,17,41,63,187,79,36,175,72,175,89,69,118,138,25,30,null,42,{"$nulls":3},19,null,32,38,null,21,null,22]
[null,"VLQ58",null,"2021-07-31",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,77,15,33,14,85,74,175,98,93,207,149,207,5,44,121,132,34,33,null,35,{"$nulls":3},22,null,38,44,null,27,null,22]
[null,"VLQ26",null,"2021-07-31",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se cambia llanta por desgaste de uso",null,21,46,31,45,12,53,69,186,97,54,142,94,142,26,77,127,129,25,26,null,37,{"$nulls":3},32,null,57,41,null,33,null,22]
[null,"CAR25",null,"2021-07-31",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"Diente desgastado ","dientes de cucharón","partidos","golpe por impacto ","se cambia diente del cucharon",null,null,45,21,5,12,49,84,188,75,36,197,79,197,44,46,127,84,28,31,null,45,{"$nulls":3},38,null,53,41,null,31,null,19]
[null,"VLQ68",null,"2021-07-31",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,22878,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se retiran 2 llantas pinchadas y se colocan 2 llantas nuevas",null,36,58,16,92,16,90,83,191,68,74,172,81,172,77,50,63,110,26,32,null,35,{"$nulls":3},25,null,44,38,null,43,null,18]
[null,"CAR07",null,"2021-07-31",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",4169,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"calibración de llantas","llantas","descalibrada ","por permeabilidad ","se calibran las 4 llantas",null,38,76,18,21,16,79,78,184,60,35,200,112,200,62,65,59,120,30,29,null,41,{"$nulls":3},32,null,58,32,null,32,null,28]
[null,"CAR20",null,"2021-08-01",null,"TUNEL-1","PREVENTIVO",2297,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"LUIS ANTONIO JAIMES SEPULVEDA",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,56,29,54,14,116,71,189,59,70,141,121,141,13,38,85,124,26,35,null,36,{"$nulls":3},30,null,32,30,null,41,null,31]
[null,"VLQ45",null,"2021-08-01",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,35863,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se instalan llantas nuevas 7-8-9-10 nuevas",null,41,78,36,72,19,90,62,181,52,112,152,72,152,95,62,114,92,32,32,null,38,{"$nulls":3},20,null,58,44,null,23,null,33]
[null,"VLQ02",null,"2021-08-01",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",4620,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","FABIO JOSE OROZCO CORDOBA","Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,70,34,66,19,58,75,169,94,100,185,104,185,10,70,70,117,31,35,null,38,{"$nulls":3},35,null,31,31,null,29,null,40]
[null,"VLQ16",null,"2021-08-01",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se remplaza neumático",null,25,75,28,53,17,96,70,190,58,75,199,58,199,28,68,111,120,25,32,null,40,{"$nulls":3},22,null,31,40,null,24,null,33]
[null,"VLQ52",null,"2021-08-01",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se cambia llanta delantera chuzada",null,23,70,37,28,18,101,64,173,67,78,229,168,229,81,44,129,117,33,34,null,36,{"$nulls":3},23,null,41,42,null,18,null,40]
[null,"VLQ50",null,"2021-08-01",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,22599,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se retiran 2 llantas malas y se colocan 2 llantas nuevas",null,29,52,37,66,17,42,82,173,57,126,188,67,188,43,44,86,85,34,33,null,36,{"$nulls":3},23,null,35,36,null,39,null,20]
[null,"VLQ69",null,"2021-08-01",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,11280,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se retiran 2 llantas malas y se colocan 2 llantas nuevas",null,35,47,21,84,19,41,74,186,73,95,166,160,166,26,38,128,83,25,30,null,39,{"$nulls":3},16,null,54,41,null,21,null,36]
[null,"VLQ52",null,"2021-08-01",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"ROBERTO ELIAZ BULLOSO DIAZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se realiza el cambio del neumático y se instala nuevamente la llanta",null,17,69,27,22,12,40,66,178,70,101,215,54,215,22,49,96,124,32,31,null,45,{"$nulls":3},24,null,51,41,null,43,null,43]
[null,"VLQ40",null,"2021-08-02",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17508,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT806","Revision al sistema de refrigeración","condensador a/c","obstruidos ","por acumulación de suciedad ","Mantenimiento al sistema de refrigeración, limpieza del evaporador y condensador. Se realiza vacío y carga del gas refrigerante.",null,null,51,15,11,17,69,81,189,77,66,195,149,195,null,70,101,102,27,30,null,39,{"$nulls":3},22,null,57,29,null,24,null,45]
[null,"VLQ40",null,"2021-08-02",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17508,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT806","Revision al sistema de refrigeración","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","Mantenimiento al sistema de refrigeración, limpieza del evaporador y condensador. Se realiza vacío y carga del gas refrigerante.",null,null,61,27,22,16,70,73,169,96,68,203,121,203,3,46,127,117,32,25,null,38,{"$nulls":3},15,null,43,43,null,30,null,41]
[null,"CAR27",null,"2021-08-02",null,"TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"Frenos largos - aire en el sistema","liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire","se purgan frenos y se completa nivel de liquido de frenos",null,null,69,24,89,18,97,83,189,83,116,219,144,219,40,36,112,95,29,31,null,44,{"$nulls":3},21,null,52,39,null,39,null,26]
[null,"CAR12",null,"2021-08-02",null,"TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","Alternador en mal estado","alternador","quemados ","por corto circuito ","se instala alternador nuevo dejando el equipo operativo",null,null,62,23,97,15,71,76,172,52,58,223,83,223,84,47,62,82,32,32,null,36,{"$nulls":3},24,null,27,42,null,30,null,33]
[null,"VLQ56",null,"2021-08-02",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,20090,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se retorquea tornillería en general del equipo: Cardan, chasis, bases de motor",null,null,65,43,92,16,92,70,176,82,57,194,129,194,20,43,121,138,32,27,null,41,{"$nulls":3},32,null,49,36,null,24,null,37]
[null,"VLQ57",null,"2021-08-02",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2030,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ",0,"Manguera de aire de freno rota","manguera de aire ","rota ","por abrasión ","se repara manguera de aire del acumulador de freno",null,null,77,36,40,15,76,69,178,60,126,161,49,161,87,76,58,89,31,29,null,40,{"$nulls":3},26,null,49,44,null,30,null,34]
[null,"VLQ40",null,"2021-08-02",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17508,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se retorquea tornillería en general , se verifica palanca de cambios",null,null,59,21,72,14,103,80,186,93,58,209,140,209,59,42,64,77,32,28,null,45,{"$nulls":3},36,null,34,33,null,22,null,24]
[null,"VLQ01",null,"2021-08-02",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","frenos malos","campanas de freno ","desgastadas","por abrasión ","se cambia de campanas y bandas de la rueda trasera izquierda.",null,null,43,42,26,15,80,62,186,87,98,177,90,177,36,63,125,74,28,31,null,37,{"$nulls":3},17,null,43,30,null,23,null,32]
[null,"VLQ01",null,"2021-08-02",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","frenos malos","bandas de freno ","desgastadas","por abrasión ","se cambia de campanas y bandas de la rueda trasera izquierda.",null,null,53,17,5,13,74,65,180,66,116,228,175,228,96,71,141,137,25,28,null,41,{"$nulls":3},34,null,49,31,null,43,null,21]
[null,"VLQ01",null,"2021-08-02",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,65150,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se retorquea tornillería en general del equipo: Cardan, chasis, bases de motor",null,null,65,19,4,18,55,60,193,54,38,207,153,207,48,37,129,128,32,27,null,37,{"$nulls":3},21,null,54,43,null,46,null,14]
[null,"CAR01",null,"2021-08-02",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2830,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","FABIO JOSE OROZCO CORDOBA","Instalar herramientas de corte - (Puntas de penetración)","dientes de cucharón","desgastados","por abrasión ","Se procede a instalar 8 dientes con sus respectiva tornillería ",null,null,45,36,61,13,62,60,183,83,59,139,77,139,35,67,111,108,28,33,null,41,{"$nulls":3},21,null,45,43,null,39,null,19]
[null,"VLQ02",null,"2021-08-02",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",4620,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","Tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se retorquea tornillería en general del equipo: Cardan, chasis, bases de motor",null,null,71,14,95,16,64,81,171,63,47,210,132,210,44,59,54,108,26,30,null,38,{"$nulls":3},34,null,33,32,null,36,null,38]
[null,"VLQ56",null,"2021-08-02",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,20090,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,69,25,54,12,71,77,175,91,111,230,83,230,9,71,84,130,25,28,null,35,{"$nulls":3},17,null,33,34,null,21,null,35]
[null,"VLQ40",null,"2021-08-02",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,17508,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,73,46,55,16,33,77,189,89,53,196,176,196,72,58,138,138,35,28,null,45,{"$nulls":3},19,null,42,27,null,33,null,19]
[null,"VLQ57",null,"2021-08-02",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,18688,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,59,14,12,18,100,73,185,54,106,167,131,167,8,71,87,116,29,30,null,35,{"$nulls":3},30,null,55,35,null,34,null,15]
[null,"CAR18",null,"2021-08-02",null,"CAMP-3","PREVENTIVO",3700,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,50,20,21,15,122,83,186,55,70,130,116,130,18,47,65,80,28,35,null,44,{"$nulls":3},33,null,55,46,null,25,null,36]
[null,"VLQ05",null,"2021-08-02",null,"CAMP-3","PREVENTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"FERMIN RENE MENDOZA PALENCIA",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,64,34,55,15,79,63,168,91,98,156,69,156,80,55,96,84,30,33,null,44,{"$nulls":3},21,null,51,40,null,39,null,19]
[null,"VLQ64",null,"2021-08-02",null,"CAMP-3","PREVENTIVO",0,34522,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"FERMIN RENE MENDOZA PALENCIA",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,55,36,81,18,64,69,185,65,114,229,58,229,87,56,62,81,29,25,null,36,{"$nulls":3},24,null,43,37,null,22,null,39]
[null,"CAR18",null,"2021-08-02",null,"CAMP-3","PREVENTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,66,45,63,19,29,75,183,91,73,227,49,227,98,53,91,104,30,29,null,38,{"$nulls":3},18,null,57,27,null,28,null,20]
[null,"CAR18",null,"2021-08-02",null,"CAMP-3","PREVENTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,47,34,50,19,58,78,188,76,40,129,74,129,52,56,82,124,30,27,null,39,{"$nulls":3},23,null,45,35,null,24,null,36]
[null,"VLQ19",null,"2021-08-02",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta explotada","llantas","explotada","daño por impacto","se remplaza llanta",null,17,61,33,89,17,111,74,181,83,57,125,102,125,89,70,146,136,27,35,null,38,{"$nulls":3},35,null,35,40,null,21,null,16]
[null,"VLQ34",null,"2021-08-02",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"OCTAVIO GARCIA LLANOS",0,"golpe con roca","guarda barros ","roto ","por golpe con objeto ","se enderezo guarda barro derecho delantero",null,null,45,37,39,16,66,70,191,87,110,133,159,133,79,68,83,76,28,31,null,38,{"$nulls":3},24,null,26,45,null,40,51,34]
[null,"VLQ41",null,"2021-08-02",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17100,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se retira 1 llanta pinchada y se coloca 1 llanta nueva",null,19,56,45,69,19,25,71,185,98,76,181,167,181,82,54,63,89,25,29,null,43,{"$nulls":3},30,null,41,37,null,30,43,15]
[null,"CAR20",null,"2021-08-02",null,"TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",4246,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"cadenas de las ruedas sueltas","cadenas de ruedas ","destensionadas ","por fatiga ","se tensiona cadenas de las ruedas del cargador",null,null,65,29,98,14,104,70,191,53,39,183,100,183,58,76,62,64,25,29,null,38,{"$nulls":3},16,null,55,45,null,23,51,28]
[null,"CAR27",null,"2021-08-02",null,"TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",2012,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"Frenos largos - aire en el sistema","liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire","se purga sistema de frenos",null,null,46,21,21,14,54,81,192,86,98,200,170,200,65,62,67,124,32,27,null,40,{"$nulls":3},27,null,43,29,null,26,29,49]
[null,"CAR16",null,"2021-08-03",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2369,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT807","Revision al sistema de refrigeración","condensador a/c","obstruidos ","por acumulación de suciedad ","Mantenimiento al sistema de refrigeración, limpieza del evaporador y condensador.",null,null,77,33,47,17,103,71,192,82,53,153,124,153,null,77,84,104,32,27,null,39,{"$nulls":3},24,null,32,41,null,29,30,31]
[null,"CAR16",null,"2021-08-03",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2369,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"SEEMACOL","OT807","Revision al sistema de refrigeración","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","Mantenimiento al sistema de refrigeración, limpieza del evaporador y condensador.",null,null,50,27,86,17,115,70,189,78,35,205,93,205,87,46,93,72,33,28,null,39,{"$nulls":3},24,null,36,32,null,19,53,48]
[null,"VLQ41",null,"2021-08-03",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2039,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"Alarma de revesera en mal estado","pito reversa","deteriorado","por presencia de humedad ","Se instala alarma de reversa nueva",null,null,77,29,41,17,59,67,190,81,85,142,105,142,88,73,118,75,27,32,null,38,{"$nulls":3},35,null,27,45,null,39,25,22]
[null,"VLQ55",null,"2021-08-03",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,19175,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"EDIS ELBER HOYOS ROMERO",0,"Tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se retorquea tornillería en general del equipo: Cardan, chasis, bases de motor",null,null,66,14,79,19,114,81,181,69,58,201,136,201,46,70,113,67,26,33,null,43,{"$nulls":3},19,null,34,33,null,45,55,44]
[null,"CAR16",null,"2021-08-03",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",9369,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,65,17,61,16,122,60,169,89,124,144,128,144,78,37,69,122,34,32,null,43,{"$nulls":3},27,null,37,46,null,44,28,23]
[null,"VLQ55",null,"2021-08-03",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,73,42,4,18,123,73,182,56,57,128,124,128,50,76,61,76,33,27,null,40,{"$nulls":3},29,null,59,44,null,38,39,49]
[null,"VLQ16",null,"2021-08-03",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"llanta estallada","llantas","explotada","daño por impacto","se cambiaron 2 llantas ",null,36,54,32,20,13,104,60,190,48,79,144,178,144,39,60,55,131,29,25,null,45,{"$nulls":3},17,null,48,31,null,24,51,32]
[null,"VLQ52",null,"2021-08-03",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se cambian 2 llantas por desgaste de  uso",null,26,69,25,51,12,35,70,178,54,56,156,171,156,13,71,79,133,32,33,null,45,{"$nulls":3},23,null,50,35,null,28,30,27]
[null,"VLQ52",null,"2021-08-03",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"OCTAVIO GARCIA LLANOS",0,"Tornillo partido","tornillos","partidos ","por fatiga ","se suelda tornillo y se pone nuevamente",null,null,77,33,10,19,115,62,189,95,87,195,165,195,31,73,69,118,25,32,null,35,{"$nulls":3},32,null,39,42,null,33,28,27]
[null,"VLQ46",null,"2021-08-03",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,18861,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se tierra 1 llanta pinchada y coloca 1 llanta de segunda",null,21,47,48,32,15,68,67,173,50,116,171,148,171,35,68,135,101,31,30,null,36,{"$nulls":3},31,null,42,44,null,34,39,35]
[null,"VLQ55",null,"2021-08-03",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,19175,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se retiran 2 llantas malas y colocan 2 llantas nuevas",null,35,63,39,49,18,100,64,168,51,126,204,79,204,9,50,131,125,33,28,null,45,{"$nulls":3},36,null,47,33,null,30,47,45]
[null,"CAR27",null,"2021-08-03",null,"TUNEL-1","PREVENTIVO",2020,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,75,36,19,17,64,68,171,85,110,187,133,187,15,45,74,102,30,28,null,42,{"$nulls":3},32,null,40,39,null,25,32,20]
[null,"CAR20",null,"2021-08-03",null,"TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",4261,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"Frenos largos - aire en el sistema","liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire","se purga sistema de frenos",null,null,65,25,65,16,96,85,185,84,101,155,168,155,76,59,115,113,32,30,null,44,{"$nulls":3},20,null,55,44,null,46,25,34]
[null,"CAR27",null,"2021-08-03",null,"TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",2024,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"Fuga por la línea hidráulica de articulación del balde","manguera hidraulica ","rota","por fatiga ","se corrige fuga de hidráulico",null,null,56,28,13,15,61,67,183,74,91,187,107,187,14,72,125,84,32,31,null,42,{"$nulls":3},30,null,27,45,null,42,29,22]
[null,"CAR27",null,"2021-08-03",null,"TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",2020,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"cadenas de las ruedas sueltas","cadenas de ruedas ","destensionadas ","por fatiga ","se tensiona cadenas de las ruedas del cargador",null,null,48,33,64,15,50,65,168,58,64,197,168,197,86,52,138,68,26,28,null,41,{"$nulls":3},35,null,59,32,null,40,41,47]
[null,"CAR20",null,"2021-08-03",null,"TUNEL-1","PREVENTIVO",2343,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,61,46,41,15,95,75,191,80,120,189,133,189,80,41,75,103,29,35,null,37,{"$nulls":3},35,null,47,41,null,43,44,35]
[null,"VLQ43",null,"2021-08-03",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"eleva vidrios no funciona, conectores partidos ","conector eleva virdrios","partidos","por golpe con objeto ","se cambia conector del eleva vidrios y se lubrica el motor del vidrio quedando OK",null,null,44,21,53,19,33,64,188,78,58,159,65,159,44,35,132,104,25,25,null,44,{"$nulls":3},20,null,44,38,null,22,30,46]
[null,"VLQ63",null,"2021-08-04",null,"CAMP-2","PREVENTIVO",0,29258,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,61,47,47,17,64,77,175,86,52,216,77,216,29,60,86,81,29,33,null,45,{"$nulls":3},19,null,31,39,null,44,54,45]
[null,"CAR07",null,"2021-08-04",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",4187,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","Nivel de aceite hidráulico bajo","sellos bomba hidraulica","deteriorado","por  sobrecalentamiento ","se adiciona aceite hidráulico (5 galones), dejando cargador operativo",null,null,73,33,90,13,107,83,170,51,82,174,127,174,41,66,123,98,29,34,null,37,{"$nulls":3},30,null,53,40,null,23,34,47]
[null,"VLQ07",null,"2021-08-04",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",1663,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","EDIS ELBER HOYOS ROMERO","Retorqueo a tornillería - Verificar palanca de cambios","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se procede a cambiar el sistema de la palanca de cambios -se retorquea tornillería dejando el equipo operativo",null,null,45,43,99,19,88,65,168,88,116,226,158,226,61,47,58,87,32,30,null,40,{"$nulls":3},24,null,44,41,null,44,35,20]
[null,"VLQ36",null,"2021-08-04",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,25665,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Retorqueo a tornillería - Verificar palanca de cambios","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se procede a cambiar el sistema de la palanca de cambios -se retorquea tornillería dejando el equipo operativo",null,null,73,40,49,14,107,84,188,68,123,193,107,193,80,75,117,91,31,30,null,39,{"$nulls":3},15,null,56,42,null,19,31,47]
[null,"VLQ36",null,"2021-08-04",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,25665,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Retorqueo a tornillería - Verificar palanca de cambios","palanca de cambios","torcida","por incorrecto uso ","se procede a cambiar el sistema de la palanca de cambios -se retorquea tornillería dejando el equipo operativo",null,null,47,22,24,15,65,69,181,66,49,202,167,202,76,72,99,109,34,26,null,44,{"$nulls":3},23,null,27,27,null,24,33,31]
[null,"VLQ31",null,"2021-08-04",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",3855,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","Retorqueo a tornillería - Verificar palanca de cambios","palanca de cambios","torcida","por incorrecto uso ","se procede a cambiar el sistema de la palanca de cambios -se retorquea tornillería dejando el equipo operativo",null,null,43,41,51,18,76,69,182,83,80,216,153,216,26,50,118,115,28,30,null,38,{"$nulls":3},34,null,55,29,null,29,50,48]
[null,"VLQ31",null,"2021-08-04",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",3855,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","Retorqueo a tornillería - Verificar palanca de cambios","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se procede a cambiar el sistema de la palanca de cambios -se retorquea tornillería dejando el equipo operativo",null,null,50,21,50,14,57,80,170,72,71,173,90,173,88,65,78,90,25,33,null,36,{"$nulls":3},20,null,45,27,null,18,40,41]
[null,"VLQ07",null,"2021-08-04",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,53,25,45,17,68,71,179,70,119,182,120,182,62,68,82,97,28,28,null,37,{"$nulls":3},15,null,50,41,null,19,48,43]
[null,"VLQ32",null,"2021-08-04",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se realiza parchado de la llanta ",null,20,42,40,11,13,102,66,171,77,68,200,167,200,97,53,115,103,28,33,null,39,{"$nulls":3},15,null,39,32,null,46,47,17]
[null,"VLQ29",null,"2021-08-04",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se le cambiaron 2 llantas por desgaste",null,28,53,38,86,18,51,80,171,70,109,203,60,203,91,61,84,85,25,26,null,38,{"$nulls":3},36,null,36,42,null,20,31,17]
[null,"VLQ54",null,"2021-08-04",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se cambiaron 2 llantas por desgaste de uso",null,38,63,29,25,18,89,69,188,51,61,134,98,134,93,37,117,66,33,30,null,42,{"$nulls":3},22,null,52,28,null,30,38,41]
[null,"CAR22",null,"2021-08-04",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se parcha neumático y se vulcaniza la llanta",null,21,50,46,96,18,55,68,185,48,55,184,174,184,44,36,137,113,30,27,null,45,{"$nulls":3},18,null,53,31,null,36,44,36]
[null,"VLQ52",null,"2021-08-04",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se cambian llantas por desgaste de uso",null,27,76,33,93,15,111,64,170,88,62,130,75,130,37,76,113,81,35,28,null,35,{"$nulls":3},36,null,58,36,null,37,37,18]
[null,"CAR08",null,"2021-08-04",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se retira 1 llanta mala y se coloca 1 llanta nueva",null,20,74,15,33,17,34,64,168,53,80,132,138,132,42,67,146,105,34,29,null,37,{"$nulls":3},15,null,40,45,null,18,29,48]
[null,"VLQ31",null,"2021-08-04",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,23772,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se retiran 2 llantas malas y colocan 2 nuevas y se realizan rotación de llantas",null,28,65,28,19,15,118,76,180,88,93,194,59,194,73,71,142,104,25,26,null,43,{"$nulls":3},23,null,59,38,null,27,36,42]
[null,"VLQ24",null,"2021-08-04",null,"CAMP-1","PREVENTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"JOSE VASQUEZ",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,48,16,71,16,90,62,184,56,77,223,144,223,48,37,53,134,31,35,null,36,{"$nulls":3},17,null,45,26,null,39,53,23]
[null,"VLQ60",null,"2021-08-04",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"corto en sistema de luces bajas y stop averiado","stop ","partido","por golpe con objeto ","se encuentra cableado partido, cortos y daños en el sistema, siendo reparado y corregido. Se cambian los dos stop.",null,null,70,17,18,12,31,67,186,56,47,153,75,153,54,62,106,89,30,32,null,44,{"$nulls":3},26,null,36,26,null,28,29,14]
[null,"VLQ60",null,"2021-08-04",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"corto en sistema de luces bajas y stop averiado","cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión ","se encuentra cableado partido, cortos y daños en el sistema, siendo reparado y corregido. Se cambian los dos stop.",null,null,72,16,29,15,52,72,184,51,77,230,174,230,34,51,109,120,30,35,null,35,{"$nulls":3},18,null,58,34,null,37,43,38]
[null,"VLQ64",null,"2021-08-04",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se despincha llanta instalando neumático nuevo",null,24,62,40,2,14,121,82,183,96,94,214,120,214,37,56,92,136,29,29,null,35,{"$nulls":3},29,null,58,38,null,39,28,35]
[null,"VLQ08",null,"2021-08-04",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se instalan 2 llantas nuevas",null,25,72,29,61,18,33,65,179,77,83,134,101,134,42,56,116,121,31,27,null,37,{"$nulls":3},30,null,33,29,null,41,56,49]
[null,"VLQ01",null,"2021-08-05",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,65150,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"EDIS ELBER HOYOS ROMERO",0,"Freno de ahogo dañado","piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión ","se desmonta freno de motor en mal estado y se instala uno reparado",null,null,51,18,100,19,86,72,177,60,66,144,57,144,36,76,55,83,34,32,null,37,{"$nulls":3},19,null,29,39,null,31,48,27]
[null,"VLQ67",null,"2021-08-05",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"cable del puente de batería con terminal roto","terminal cable bateria ","deteriorado","por corrosión quimica ","se procede a instalar cable y terminal nuevos",null,null,70,36,69,12,69,60,186,60,43,209,113,209,61,49,136,135,33,33,null,39,{"$nulls":3},34,null,47,35,null,19,38,23]
[null,"VLQ01",null,"2021-08-05",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,65189,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"tornillería suelta, revisar palanca de cambios","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se procede a torquear tornillería suelta y se ajustan tuercas de la palanca de cambios",null,null,44,46,50,12,56,74,168,88,98,216,146,216,66,67,140,124,35,25,null,43,{"$nulls":3},28,null,54,28,null,42,41,19]
[null,"VLQ06",null,"2021-08-05",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17745,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"tornillería suelta, revisar palanca de cambios","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se procede a torquear tornillería suelta y se ajustan tuercas de la palanca de cambios",null,null,48,35,97,17,80,62,188,79,103,207,111,207,41,70,49,77,33,31,null,36,{"$nulls":3},33,null,43,31,null,23,25,24]
[null,"CAR04",null,"2021-08-05",null,"CAMP-3","PREVENTIVO",3200,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ROBERTO ELIAZ BULLOSO DIAZ","OCTAVIO GARCIA LLANOS","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,55,31,51,18,115,72,182,67,121,153,125,153,28,71,108,134,28,28,null,44,{"$nulls":3},36,null,46,28,null,36,37,34]
[null,"VLQ32",null,"2021-08-05",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"llanta estallada","llantas","explotada","daño por impacto","se realiza el cambio de la llanta",null,23,53,34,96,18,74,85,189,63,102,170,72,170,1,57,90,92,35,29,null,38,{"$nulls":3},36,null,43,34,null,38,48,14]
[null,"VLQ51",null,"2021-08-05",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se cambian 3 llantas por desgaste de uso",null,45,51,17,68,12,70,62,187,56,86,179,137,179,16,63,112,84,25,33,null,36,{"$nulls":3},28,null,30,35,null,34,33,31]
[null,"VLQ54",null,"2021-08-05",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se cambian 1 llanta por desgaste de uso",null,22,74,25,71,15,69,74,178,92,35,226,61,226,59,48,53,73,29,25,null,44,{"$nulls":3},19,null,46,36,null,46,45,29]
[null,"VLQ52",null,"2021-08-05",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta explotada","llantas","explotada","daño por impacto","se realiza cambio de llantas por desgaste por uso",null,20,60,31,53,13,94,81,193,91,57,192,46,192,31,51,136,123,34,28,null,41,{"$nulls":3},30,null,43,41,null,38,33,37]
[null,"CAR10",null,"2021-08-05",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"ROBERTO ELIAZ BULLOSO DIAZ","OCTAVIO GARCIA LLANOS","Equipo no da encendido","baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off","Baterías descargadas - se remplazan",null,null,45,43,61,13,41,72,171,62,110,195,154,195,67,61,130,71,25,31,null,45,{"$nulls":3},27,null,48,28,null,30,43,21]
[null,"CAR18",null,"2021-08-05",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se cambio llantas al cargador por desgaste de uso",null,19,71,27,46,14,111,62,185,70,77,229,166,229,17,50,64,136,25,28,null,42,{"$nulls":3},26,null,34,33,null,28,48,30]
[null,"VLQ16",null,"2021-08-05",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se cambia llanta ",null,23,53,23,81,14,118,82,184,67,109,215,87,215,53,62,131,74,32,35,null,42,{"$nulls":3},20,null,50,46,null,44,30,22]
[null,"VLQ23",null,"2021-08-05",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL","JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ","falta línea de levante de cambia","manguera hidraulica ","rota","por fatiga ","se instala línea de levante de cabina",null,null,45,18,41,19,105,28,183,75,78,196,100,196,94,49,92,132,28,30,null,42,{"$nulls":3},32,null,50,41,null,32,33,25]
[null,"VLQ64",null,"2021-08-05",null,"CAMP-3","PREVENTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,68,31,30,12,93,80,173,94,55,228,149,228,29,66,79,96,26,34,null,45,{"$nulls":3},15,null,47,41,null,37,34,21]
[null,"VLQ28",null,"2021-08-05",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL",0,"Fuga de aire del tranque primario ","acople linea de aire ","rotos ","por golpe con objeto ","cambio de acople ",null,null,75,26,4,13,78,71,193,95,53,157,98,157,11,56,120,66,32,28,null,38,{"$nulls":3},23,null,46,40,null,43,53,25]
[null,"VLQ56",null,"2021-08-05",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,20267,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ",0,"llanta estallada","llantas","explotada","daño por impacto","se instala llanta nueva",null,25,70,32,66,16,62,67,173,74,80,143,96,143,92,47,116,113,34,30,null,40,{"$nulls":3},38,null,48,35,null,21,30,18]
[null,"VLQ55",null,"2021-08-05",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,19305,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llantas pinchadas","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se retiran 3 llantas pinchadas y se colocan 3 llantas de segunda",null,42,69,17,68,15,84,70,193,83,56,219,115,219,19,54,75,133,30,30,null,44,{"$nulls":3},35,null,49,36,null,31,28,14]
[null,"VLQ40",null,"2021-08-05",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17660,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se retiran 2 llantas malas y se colocan 2 llantas nuevas",null,33,66,22,64,14,87,78,190,91,60,185,89,185,15,43,124,95,26,35,null,36,{"$nulls":3},38,null,45,41,null,22,35,44]
[null,"CAR07",null,"2021-08-05",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",4292,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se realiza el montaje de 2 llantas y se despincha, se cambian 2 neumáticos.",null,32,45,23,28,13,59,63,177,76,39,224,171,224,27,41,106,67,34,33,null,42,{"$nulls":3},23,null,48,28,null,39,44,24]
[null,"VLQ18",null,"2021-08-05",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE VASQUEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Ingresa al campamento para el cambio de dos llantas que tenían escape de aire por la válvula.",null,21,78,39,48,13,80,83,177,83,37,173,79,173,13,58,120,129,29,28,null,45,{"$nulls":3},17,null,43,34,null,20,28,16]
[null,"VLQ24",null,"2021-08-05",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"luces exploradoras trasera dañadas","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","se instalan luces traseras y se corrige cable el cual se encontraba roto ",null,null,43,20,60,13,30,67,178,61,93,134,126,134,25,72,117,65,29,33,null,37,{"$nulls":3},37,null,48,37,null,27,36,22]
[null,"VLQ24",null,"2021-08-05",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"luces exploradoras trasera dañadas","cableado eléctrico ","cortado","por golpe con objeto ","se instalan luces traseras y se corrige cable el cual se encontraba roto ",null,null,50,29,26,14,113,73,192,85,45,176,59,176,80,39,132,122,29,32,null,37,{"$nulls":3},28,null,59,29,null,23,43,48]
[null,"CAR10",null,"2021-08-06",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Alternador no genera carga a las baterías","alternador","quemados ","por corto circuito ","se cambia el alternador",null,null,54,32,6,19,49,67,170,74,58,134,151,134,16,60,84,102,28,33,null,39,{"$nulls":3},26,null,32,38,null,28,42,19]
[null,"VLQ29",null,"2021-08-06",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se parcha neumático y se vulcaniza la llanta",null,21,56,23,63,13,124,78,185,75,100,165,65,165,50,58,130,111,30,25,null,36,{"$nulls":3},35,null,27,28,null,37,29,41]
[null,"VLQ54",null,"2021-08-06",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se cambian2 llantas por desgaste de uso y una chuzada",null,36,53,27,88,17,76,77,177,49,80,137,126,137,74,77,75,80,31,29,null,38,{"$nulls":3},32,null,54,30,null,29,33,24]
[null,"VLQ08",null,"2021-08-06",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"comando de freno de ahora esta intermitente","comando freno ahogo","quemados ","por corto circuito ","cambio del comando del luces y freno de ahogo",null,null,46,23,32,15,40,85,187,86,116,168,101,168,99,59,93,129,31,28,null,38,{"$nulls":3},23,null,26,47,null,46,40,28]
[null,"VLQ29",null,"2021-08-06",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Pernos de las ruedas traseras en mal estado","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","cambio de 5 pernos ",null,null,66,26,31,19,124,85,193,93,50,188,128,188,47,41,145,115,34,30,null,43,{"$nulls":3},31,null,30,43,null,43,41,41]
[null,"VLQ43",null,"2021-08-06",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2560,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA",0,"base de los stop torcida y faltan tornillos","base del stop","torcida","por golpe con objeto ","se repara base de los stop traseros y se instalan tornillos nuevos",null,null,43,30,100,12,106,70,177,93,126,206,80,206,20,70,52,120,27,30,null,38,{"$nulls":3},16,null,49,35,null,43,52,17]
[null,"VLQ43",null,"2021-08-06",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2560,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA",0,"base de los stop torcida y faltan tornillos","tornillos","partidos ","golpe por impacto ","se repara base de los stop traseros y se instalan tornillos nuevos",null,null,50,40,93,12,103,83,187,91,64,148,80,148,7,74,131,105,35,27,null,36,{"$nulls":3},21,null,44,26,null,39,40,37]
[null,"VLQ30",null,"2021-08-06",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"corto en lampara o exploradora trasera","lamparas","quemadas","po corto circuito ","se procede hacer cambio de lampara trasera por unas nuevas.",null,null,54,40,95,13,50,78,183,80,102,202,50,202,70,38,59,113,32,35,null,44,{"$nulls":3},37,null,46,41,null,21,49,32]
[null,"VLQ07",null,"2021-08-06",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",1744,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","motor de la carpa no funciona","cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión ","se revisa el sistema y se encuentra una línea abierta, se procede a reparar dejando el equipo operativo",null,null,58,16,19,18,61,68,168,87,37,163,128,163,87,51,111,110,27,34,null,36,{"$nulls":3},27,null,34,44,null,39,26,39]
[null,"CAR03",null,"2021-08-06",null,"CAMP-3","PREVENTIVO",2548,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OCTAVIO GARCIA LLANOS","FERMIN RENE MENDOZA PALENCIA","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,71,39,46,17,117,85,170,80,46,206,145,206,7,69,99,74,32,30,null,35,{"$nulls":3},16,null,46,37,null,19,49,46]
[null,"CAR12",24,"2021-08-06","2021-08-06","TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"no tiene exploradora trasera ni delantera","lamparas","rotas","por golpe con objeto ","se instalan exploradoras traseras y delanteras. Quedando OK",null,null,52,28,28,19,57,63,192,48,65,132,86,132,72,36,124,109,34,31,null,36,{"$nulls":3},22,null,30,26,null,27,49,41]
[null,"VLQ64",null,"2021-08-07",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se cambia llanta ",null,20,53,15,54,14,86,77,192,63,35,191,59,191,90,43,92,113,27,30,null,38,{"$nulls":3},35,null,50,29,null,45,41,37]
[null,"VLQ19",null,"2021-08-07",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se le cambiaron 2 llantas por desgaste",null,27,43,16,80,13,94,68,172,53,66,210,109,210,5,73,107,103,28,28,null,38,{"$nulls":3},38,null,29,41,null,33,30,44]
[null,"VLQ52",null,"2021-08-07",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se cambian llantas ",null,22,63,14,49,15,32,61,181,49,93,221,71,221,63,48,89,108,30,35,null,39,{"$nulls":3},30,null,54,43,null,42,43,15]
[null,"VLQ05",null,"2021-08-07",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"fuga de aire por manguera rota","manguera de aire ","rota ","por abrasión ","se cambia tramo de la manguera rota y se ponen uniones",null,null,48,23,13,12,38,75,171,59,42,141,110,141,71,50,79,76,30,30,null,41,{"$nulls":3},23,null,40,39,null,25,42,33]
[null,"VLQ57",null,"2021-08-07",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,18993,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se retiran 2 llantas malas y se colocan 2 llantas de segunda",null,38,63,20,1,13,44,65,187,73,126,204,69,204,5,57,84,98,28,35,null,40,{"$nulls":3},16,null,36,33,null,44,26,31]
[null,"CAR24",null,"2021-08-07",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",1441,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se despincha llanta y se remplaza neumático por uno nuevo",null,25,76,19,38,15,109,76,189,80,82,147,77,147,53,62,54,131,25,26,null,39,{"$nulls":3},19,null,50,45,null,45,30,21]
[null,"VLQ09",null,"2021-08-07",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,38443,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se retira llanta pinchada y se coloca 1 llanta de segunda",null,18,65,37,35,17,77,70,180,76,110,182,154,182,5,36,75,111,25,31,null,35,{"$nulls":3},33,null,39,29,null,21,52,22]
[null,"VLQ40",null,"2021-08-07",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17690,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se retira 1 llanta mala y se coloca 1 llanta de segunda ",null,18,43,16,61,19,95,62,170,62,49,168,137,168,94,67,122,119,26,25,null,38,{"$nulls":3},16,null,29,36,null,38,32,20]
[null,"VLQ06",null,"2021-08-07",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17835,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se retira 1 llanta pinchada y se coloca 1 llanta de segunda",null,20,69,21,98,18,43,77,172,50,52,227,81,227,37,36,53,103,30,29,null,40,{"$nulls":3},29,null,44,29,null,29,37,35]
[null,"CAR08",null,"2021-08-07",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,27170,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","EDIS ELBER HOYOS ROMERO","aire en el sistema y bajo nivel de liquido de frenos","liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire","se le hace purga al sistema de frenos y se completa nivel de liquido.",null,null,45,35,62,18,62,85,182,63,106,164,95,164,9,60,89,112,32,30,null,45,{"$nulls":3},35,null,30,33,null,44,51,41]
[null,"VLQ08",null,"2021-08-07",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,52727,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","Encarpado en mal estado","tubos autocarpado ","doblados ","por golpe con objeto ","se procede a realizar el desmonte del encarpado, se repara y se deja operativo",null,null,67,48,1,17,87,80,178,92,45,173,136,173,78,53,80,77,30,33,null,35,{"$nulls":3},38,null,57,44,null,32,46,15]
[null,"VLQ40",null,"2021-08-07",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se procede a realizar el Retorqueo de los sistemas punto por punto y ajustar palanca de cambios",null,null,44,46,21,14,30,73,184,63,75,213,48,213,98,55,55,97,32,25,null,38,{"$nulls":3},20,null,36,34,null,37,56,31]
[null,"VLQ40",null,"2021-08-07",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,43,15,30,18,119,67,173,54,64,190,169,190,94,36,60,70,30,31,null,41,{"$nulls":3},20,null,30,34,null,31,43,22]
[null,"VLQ08",null,"2021-08-07",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,52795,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,67,31,93,19,115,74,169,48,96,152,80,152,48,70,70,98,25,32,null,38,{"$nulls":3},20,null,54,40,null,23,51,47]
[null,"VLQ08",null,"2021-08-07",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA",0,"tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se retorquea tornillería en general al equipo, eje de cardan, chasis, bases de motor, cabina.",null,null,64,35,87,14,40,80,190,82,70,126,142,126,67,44,102,98,27,33,null,44,{"$nulls":3},38,null,43,41,null,38,48,40]
[null,"VLQ40",null,"2021-08-08",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17685,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se retira llanta pinchada y se coloca 1 llanta nueva",null,24,77,44,78,19,69,60,175,74,73,200,92,200,44,64,83,70,27,32,null,45,{"$nulls":3},17,null,34,47,null,24,41,19]
[null,"CAR08",null,"2021-08-08",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",4209,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,76,26,12,16,54,83,181,90,114,173,132,173,38,55,129,103,32,34,null,40,{"$nulls":3},34,null,32,29,null,46,27,35]
[null,"VLQ44",null,"2021-08-08",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,16697,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,60,17,81,19,95,85,191,49,97,200,123,200,40,54,101,121,32,30,null,41,{"$nulls":3},24,null,38,32,null,36,39,32]
[null,"VLQ44",null,"2021-08-08",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2631,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se procede a realizar el Retorqueo de los sistemas punto por punto y ajustar palanca de cambios",null,null,43,22,29,15,26,65,174,52,36,195,136,195,90,51,81,90,31,30,null,37,{"$nulls":3},17,null,51,37,null,32,56,39]
[null,"CAR20",null,"2021-08-08",null,"TUNEL-1","PREVENTIVO",2370,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,76,38,27,15,123,82,172,54,78,213,143,213,72,68,135,105,32,35,null,45,{"$nulls":3},20,null,31,29,null,32,32,16]
[null,"VLQ53",null,"2021-08-08",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta explotada","llantas","explotada","daño por impacto","se cambia 1 llanta explotada",null,20,66,45,73,16,58,76,175,63,108,152,108,152,7,49,52,66,33,26,null,41,{"$nulls":3},22,null,49,30,null,36,37,37]
[null,"VLQ28",null,"2021-08-09",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se cambia llanta por desgaste de uso",null,24,51,36,35,13,105,64,181,83,75,189,127,189,12,42,122,133,30,27,null,42,{"$nulls":3},34,null,59,27,null,31,40,17]
[null,"VLQ16",null,"2021-08-09",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","cambio de llantas por desgaste de uso",null,18,59,28,88,17,29,73,172,72,71,130,160,130,40,72,96,99,27,34,null,35,{"$nulls":3},20,null,57,35,null,44,54,45]
[null,"VLQ52",null,"2021-08-09",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","cambio de llantas por desgaste de uso",null,19,73,47,91,16,64,70,177,80,87,139,153,139,65,50,53,128,30,31,null,40,{"$nulls":3},28,null,55,31,null,20,34,42]
[null,"VLQ23",null,"2021-08-09",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","cambio de llanta",null,17,65,34,76,13,28,68,189,67,64,176,157,176,93,38,71,74,29,32,null,39,{"$nulls":3},35,null,33,37,null,26,31,29]
[null,"VLQ50",null,"2021-08-09",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,22995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA",0,"Retorqueo de tornillería a los sistemas, punto a punto","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se procede a realizar el Retorqueo de los sistemas punto por punto ",null,null,66,28,2,14,119,77,189,63,52,146,166,146,31,62,76,79,30,27,null,43,{"$nulls":3},30,null,53,26,null,38,30,32]
[null,"VLQ50",null,"2021-08-09",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,44417,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,68,25,51,13,75,60,178,90,87,167,81,167,87,52,97,98,29,26,null,43,{"$nulls":3},36,null,30,26,null,19,41,45]
[null,"VLQ56",null,"2021-08-09",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,20402,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,49,48,37,18,107,67,182,83,120,222,89,222,31,57,72,129,33,30,null,40,{"$nulls":3},33,null,46,47,null,18,41,44]
[null,"CAR07",null,"2021-08-09",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",4212,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se despincha 1 llanta trasera",null,18,59,38,39,12,95,77,193,56,42,175,77,175,71,59,53,116,35,32,null,35,{"$nulls":3},30,null,56,35,null,19,46,33]
[null,"VLQ52",null,"2021-08-09",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,22995,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se retira 1 llanta pinchada de segunda y se coloca una llanta de segunda",null,23,55,37,94,17,70,75,184,60,78,205,102,205,62,43,93,102,31,33,null,40,{"$nulls":3},19,null,58,28,null,18,44,14]
[null,"VLQ56",null,"2021-08-09",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,20402,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se retira llanta mala y se coloca llanta de segunda",null,19,52,44,39,14,81,60,170,52,92,186,100,186,2,50,125,135,29,31,null,36,{"$nulls":3},17,null,41,36,null,18,39,46]
[null,"VLQ56",null,"2021-08-09",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,20102,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se retorquea tornillería en general, chasis, bases de motor, cambia y eje de cardan",null,null,78,46,90,14,78,70,188,56,35,222,126,222,84,76,73,108,33,29,null,38,{"$nulls":3},24,null,38,32,null,45,55,31]
[null,"VLQ46",null,"2021-08-09",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,19036,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"luces se quedan encendidas","relé de luces ","quemado ","por corto circuito ","se realiza cambio de relay de luces el cual se encontraba molestando",null,null,47,16,78,14,46,81,191,80,84,174,177,174,56,57,87,88,34,33,null,41,{"$nulls":3},35,null,30,43,null,32,53,36]
[null,"VLQ16",null,"2021-08-09",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se despincha 1 llanta cambiando neumático",null,18,65,27,25,15,46,62,192,64,39,186,61,186,77,38,137,118,31,25,null,42,{"$nulls":3},19,null,34,41,null,37,51,35]
[null,"VLQ24",23,"2021-08-09","2021-08-09","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"no tiene exploradora trasera ","lamparas","rotas","por golpe con objeto ","se cambio o se instala exploradora de luces traseras",null,null,66,26,93,14,106,82,170,66,58,193,115,193,78,41,140,130,28,46,null,40,{"$nulls":3},31,null,47,31,null,27,44,20]
[null,"VLQ17",null,"2021-08-10",null,"CAMP-2","PREVENTIVO",0,45127,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,54,23,98,16,120,81,179,71,35,156,161,156,61,38,78,109,35,35,null,38,{"$nulls":3},28,null,39,37,null,23,56,43]
[null,"VLQ04",null,"2021-08-10",null,"CAMP-2","PREVENTIVO",0,58604,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,74,46,49,13,91,66,179,65,40,165,64,165,98,75,139,103,35,39,null,42,{"$nulls":3},18,null,32,47,null,24,32,14]
[null,"VLQ07",null,"2021-08-10",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",1867,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se retira llanta pinchada y se instala una de segunda",null,25,50,20,54,13,55,72,182,73,45,150,104,150,69,77,133,102,35,40,null,37,{"$nulls":3},19,null,30,36,null,18,34,27]
[null,"CAR07",null,"2021-08-10",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",4220,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","Retrovisor malo lado izquierdo","retrovisor ","roto","por golpe con objeto ","se instala el retrovisor ",null,null,78,41,20,15,66,78,179,74,41,164,133,164,70,54,146,83,28,37,null,40,{"$nulls":3},25,null,36,46,null,43,34,25]
[null,"VLQ06",null,"2021-08-10",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se retira llanta pinchada y se coloca 1 llanta nueva",null,19,75,41,15,18,55,62,179,65,78,156,153,156,14,52,142,65,29,35,null,39,{"$nulls":3},28,null,40,30,null,39,55,35]
[null,"VLQ31",null,"2021-08-10",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,26041,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se retira llanta pinchada y se coloca 1 llanta nueva",null,22,52,43,35,17,65,82,179,83,116,130,52,130,93,64,88,73,35,35,null,36,{"$nulls":3},32,null,57,35,null,20,40,18]
[null,"VLQ43",null,"2021-08-10",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ","Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el respectivo cambio de 2 llantas que estaban en mal estado, instalando 2 en buen estado.",null,25,72,36,30,13,73,72,190,96,89,125,91,125,92,57,70,105,25,37,null,37,{"$nulls":3},20,null,49,40,null,26,31,33]
[null,"CAR05",null,"2021-08-10",null,"CAMP-1","PREVENTIVO",3099,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,48,21,19,12,108,69,170,76,90,196,169,196,63,73,54,111,30,45,null,36,{"$nulls":3},25,null,42,31,null,33,30,40]
[null,"VLQ30",null,"2021-08-10",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ",0,"frenos largos","mordazas freno ","sueltas","por incorrecta calibración ","ingresa al taller para tensionar frenos - equipo operativo",null,null,51,15,96,12,118,74,177,66,115,192,110,192,92,48,79,103,32,44,null,40,{"$nulls":3},34,null,27,39,null,21,30,37]
[null,"CAR13",null,"2021-08-10",null,"TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"No tiene luces delanteras ni traseras","lamparas","rotas","por golpe con objeto ","se instalan lámparas delanteras en cabina y lámparas traseras.",null,null,78,22,32,16,40,60,174,98,64,185,113,185,13,62,100,79,33,35,null,36,{"$nulls":3},19,null,26,41,null,42,50,48]
[null,"VLQ56",null,"2021-08-10",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,20420,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","YEFFERSON BORJA DURANGO","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,59,36,25,16,41,61,192,58,102,139,52,139,23,58,63,107,27,45,null,41,{"$nulls":3},23,null,57,46,null,22,54,30]
[null,"VLQ10",null,"2021-08-10",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,30754,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,70,41,98,13,44,67,184,57,97,192,131,192,95,65,74,70,32,42,null,36,{"$nulls":3},21,null,54,26,null,40,29,18]
[null,"CAR16",null,"2021-08-11",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",2415,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO","ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,71,24,94,19,47,61,173,51,58,162,161,162,69,51,96,95,28,42,null,35,{"$nulls":3},29,null,34,37,null,36,31,49]
[null,"VLQ46",null,"2021-08-11",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17118,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se retira llanta en mal estado y se instala una de segunda",null,24,44,31,19,15,63,83,171,55,64,211,59,211,92,59,87,127,26,43,null,36,{"$nulls":3},36,null,42,46,null,41,27,35]
[null,"VLQ41",null,"2021-08-11",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17460,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se retira llanta en mal estado y se instala una de segunda",null,23,51,45,59,15,112,69,174,82,87,194,122,194,34,60,140,117,29,45,null,41,{"$nulls":3},18,null,48,34,null,25,56,33]
[null,"VLQ46",null,"2021-08-11",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA","Tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se retorquea tornillería punto a punto del equipo",null,null,61,37,19,15,90,65,188,67,61,222,76,222,13,52,74,122,34,45,null,41,{"$nulls":3},25,null,48,31,null,40,29,31]
[null,"CAR16",null,"2021-08-11",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se retorquea tornillería punto a punto del equipo",null,null,67,42,75,13,68,64,172,63,36,207,47,207,74,45,129,115,30,46,null,35,{"$nulls":3},19,null,53,39,null,21,45,48]
[null,"VLQ13",null,"2021-08-11",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se retorquea tornillería punto a punto del equipo",null,null,46,30,97,14,47,75,193,78,89,175,72,175,41,60,120,100,33,46,null,43,{"$nulls":3},32,null,28,43,null,42,55,32]
[null,"VLQ13",null,"2021-08-11",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,27590,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,78,45,17,14,57,72,178,51,92,228,83,228,87,37,115,127,32,45,null,42,{"$nulls":3},28,null,38,27,null,41,51,35]
[null,"VLQ68",null,"2021-08-11",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",2475,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,53,14,85,19,76,62,193,56,41,204,148,204,71,36,137,134,25,43,null,37,{"$nulls":3},34,null,28,34,null,38,49,21]
[null,"VLQ68",null,"2021-08-11",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2475,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA","Retorqueo de tornillería a los sistemas, punto a punto","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se procede a realizar el Retorqueo de los sistemas punto por punto ",null,null,58,36,44,17,66,78,179,73,41,162,150,162,3,65,120,130,27,43,null,45,{"$nulls":3},25,null,38,26,null,45,36,20]
[null,"VLQ46",null,"2021-08-11",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,19118,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,65,45,79,17,52,69,170,92,41,146,178,146,33,57,112,128,35,40,null,42,{"$nulls":3},15,null,33,45,null,27,39,33]
[null,"VLQ15",null,"2021-08-11",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de una llanta delantera sello Matić por una nueva.",null,17,51,40,34,19,30,78,178,51,84,172,155,172,98,41,119,117,35,38,null,38,{"$nulls":3},24,null,58,41,null,27,29,18]
[null,"CAR18",null,"2021-08-11",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ","YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL","tablero de instrumentos apagado","fusibles luces ","quemados ","por corto circuito ","se remplaza fusible quemado y se realiza mantenimiento a los conectores.",null,null,57,27,31,17,62,84,174,66,39,228,66,228,43,57,134,133,29,40,null,40,{"$nulls":3},28,null,56,47,null,25,39,27]
[null,"VLQ23",null,"2021-08-11",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"no tiene interruptor de carpado y varillas torcidas","tubos autocarpado ","doblados ","por golpe con objeto ","se remplaza el interruptor de carpado y se enderezan las barrillas",null,null,67,20,36,18,120,73,175,83,42,200,173,200,79,75,137,107,33,37,null,43,{"$nulls":3},29,null,34,43,null,33,36,31]
[null,"VLQ23",null,"2021-08-11",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"no tiene interruptor de carpado y varillas torcidas","switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad ","se remplaza el interruptor de carpado y se enderezan las barrillas",null,null,56,26,69,12,67,83,182,87,82,165,142,165,62,74,102,138,26,37,null,44,{"$nulls":3},30,null,41,42,null,39,48,37]
[null,"CAR16",null,"2021-08-12",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2415,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA","EDIS ELBER HOYOS ROMERO","Dientes del balde desgastados","dientes de cucharón","desgastados","por abrasión ","se desmontan dientes del valde en mal estado y se instalan nuevos dientes",null,null,60,29,84,13,30,60,173,53,96,173,61,173,41,38,72,87,30,45,null,44,{"$nulls":3},31,null,46,36,null,38,31,18]
[null,"CAR13",null,"2021-08-12",null,"TUNEL-1","PREVENTIVO",1902,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,68,45,67,15,98,63,174,97,96,190,93,190,46,37,48,130,34,44,null,43,{"$nulls":3},23,null,58,44,null,18,49,14]
[null,"VLQ18",null,"2021-08-12",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"no tiene luces o exploradora trasera","lamparas","quemadas","por corto circuito ","se instala exploradora traseras y correas del compresor del aire acondicionado",null,null,49,41,85,16,52,85,190,89,51,128,122,128,53,60,98,101,32,37,null,45,{"$nulls":3},29,null,53,34,null,33,50,21]
[null,"VLQ18",null,"2021-08-12",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"no tiene luces o exploradora trasera","correa de accesorios ","desgastada","por cumplimiento de vida util ","se instala exploradora traseras y correas del compresor del aire acondicionado",null,null,42,19,93,16,100,81,191,91,86,208,83,208,1,51,56,129,33,46,null,44,null,51,null,22,null,38,27,null,35,26,45]
[null,"VLQ15",null,"2021-08-12",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"exploradoras traseras quemadas","lamparas","rotas","por golpe con objeto ","se procede a cambiar exploradora por una nueva",null,null,63,16,71,16,77,76,170,58,67,168,138,168,7,41,115,105,34,46,null,44,null,64,null,17,null,26,30,null,23,52,40]
[null,"VLQ47",null,"2021-08-12",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,22412,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se instalan 2 llantas nuevas",null,26,69,43,46,15,104,83,172,63,57,205,134,205,48,71,69,76,28,43,null,45,null,48,null,34,null,49,26,null,28,53,28]
[null,"VLQ36",null,"2021-08-12",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",4010,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO","ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","encarpado en mal estado, tubos lado derecho y izquierdo doblados","carpa volco","rota","por objeto punzante ","se procede a desmontar los tubos del carpado, se reparan y se instalan dejando operativo el equipo",null,null,72,24,57,19,98,82,178,98,79,219,66,219,80,53,88,93,34,38,null,40,null,60,null,27,null,27,33,44,27,40,28]
[null,"VLQ47",null,"2021-08-12",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2240,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","cadena con eslabones partidos","cadenas compuerta volco","partidas","por golpe con objeto ","se desmonto cadena de la compuerta del volco y se repara",null,null,51,20,83,19,98,75,180,70,109,186,120,186,87,35,143,64,26,36,null,36,null,67,null,36,null,28,28,45,35,27,35]
[null,"VLQ10",null,"2021-08-12",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,30773,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"cambiar llanta 6 desgastada","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se procede al cambio de la llanta numero 6 dejándola bien instalada y torquean",null,20,56,45,56,17,68,63,184,56,123,181,131,181,65,61,49,72,35,36,null,37,null,62,null,24,null,58,43,43,30,41,44]
[null,"VLQ07",null,"2021-08-12",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",1964,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"luces direccionales no funcionan","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","se cambian bombillos y fusible que se encontraban quemados dejando el equipo operativo",null,null,42,47,63,17,33,80,171,53,83,166,77,166,95,41,104,78,34,37,null,39,null,51,null,24,null,57,43,38,46,52,48]
[null,"VLQ07",null,"2021-08-12",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",1964,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"luces direccionales no funcionan","fusibles luces ","quemados ","por corto circuito ","se cambian bombillos y fusible que se encontraban quemados dejando el equipo operativo",null,null,55,31,29,17,37,73,176,87,113,206,52,206,33,36,74,72,35,37,null,40,null,65,null,24,null,41,45,43,30,30,24]
[null,"VLQ46",null,"2021-08-12",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,19135,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"Estandarización de luces medias y cucullos ","cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito ","se procede a revisar el sistema encontrando corto, se repara, se cambian fusibles y bombillos dejando el equipo operativo",null,null,61,31,33,17,90,72,170,85,115,128,81,128,54,42,126,122,30,43,null,38,null,53,null,16,null,57,30,44,35,54,31]
[null,"VLQ46",null,"2021-08-12",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,19135,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"Estandarización de luces medias y cucullos ","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","se procede a revisar el sistema encontrando corto, se repara, se cambian fusibles y bombillos dejando el equipo operativo",null,null,67,34,34,12,75,63,181,59,81,136,78,136,16,70,89,126,30,41,null,41,null,54,null,21,null,40,40,44,38,27,34]
[null,"VLQ46",null,"2021-08-12",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,19135,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"Estandarización de luces medias y cucullos ","fusibles luces ","quemados ","por corto circuito ","se procede a revisar el sistema encontrando corto, se repara, se cambian fusibles y bombillos dejando el equipo operativo",null,null,63,38,77,12,66,80,190,93,44,152,56,152,36,56,59,98,35,46,null,44,null,66,null,21,null,40,26,40,25,35,16]
[null,"VLQ27",null,"2021-08-13",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,39255,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de dos llantas nuevas en las posiciones 9-10",null,29,44,23,29,17,100,70,191,82,81,163,69,163,74,73,115,90,25,46,null,36,null,50,null,25,null,47,44,42,29,41,15]
[null,"VLQ50",null,"2021-08-13",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,23125,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNAN ALBERTO CENTENO BOLAÑO","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","correas de accesorios en mal estado ","correa de accesorios ","desgastada"," por abrasión ","se realiza desmonte del fan, se desmontan correa del compresor y se instalan correa nuevas.",null,null,43,46,43,14,123,83,172,58,102,226,134,226,19,39,90,65,28,37,null,44,null,59,null,21,null,33,37,38,43,37,40]
[null,"VLQ47",null,"2021-08-13",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2812,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA",0,"Tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se retorquea tornillería en general, chasis, bases de motor, cambia y eje de cardan",null,null,46,27,29,14,37,82,181,74,82,136,140,136,67,43,139,135,28,45,null,39,null,59,null,30,null,32,43,44,23,29,44]
[null,"VLQ59",null,"2021-08-13",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17852,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA",0,"Tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se retorquea tornillería en general, chasis, bases de motor, cambia y eje de cardan",null,null,67,24,9,16,28,78,193,59,103,191,142,191,75,45,67,106,25,46,null,36,null,67,null,34,null,55,29,42,31,36,34]
[null,"VLQ46",null,"2021-08-13",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,19128,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se instalan dos llantas nuevas",null,30,63,36,36,12,94,63,168,86,55,160,112,160,17,62,63,69,34,43,null,38,null,59,null,18,null,26,44,45,44,30,34]
[null,"VLQ47",null,"2021-08-13",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,22436,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"alarma de reversa y luces no funcionan ","pito reversa","deteriorado","por presencia de humedad ","se realiza el cambio d de los bombillos y alarma de revesar que se encontraban quemadas",null,null,54,26,41,16,35,71,169,64,56,126,141,126,70,60,129,118,33,41,null,40,null,66,null,28,null,49,45,44,34,45,31]
[null,"VLQ47",null,"2021-08-13",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,22436,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"alarma de reversa y luces no funcionan ","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","se realiza el cambio d de los bombillos y alarma de revesar que se encontraban quemadas",null,null,65,24,32,17,111,79,190,62,122,218,165,218,10,48,79,120,33,38,null,45,null,61,null,22,null,30,34,39,39,39,45]
[null,"VLQ29",null,"2021-08-13",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta explotada","llantas","explotada","daño por impacto","se le cambian 4 llantas por desgaste de uso",null,45,63,23,80,12,69,78,180,79,124,147,176,147,88,54,110,133,28,36,null,41,null,64,null,34,null,37,38,39,22,41,23]
[null,"VLQ19",null,"2021-08-13",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta explotada","llantas","explotada","daño por impacto","se le cambian 3 llantas explotadas",null,40,74,48,62,17,77,80,175,65,72,218,131,218,79,45,96,99,30,36,null,40,null,66,null,30,null,48,33,45,20,42,36]
[null,"VLQ59",null,"2021-08-13",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,20517,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,69,31,78,15,52,79,176,94,84,159,101,159,68,77,130,114,28,35,null,43,null,65,null,32,null,27,46,39,23,34,36]
[null,"VLQ47",null,"2021-08-13",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",2812,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,70,21,82,17,105,77,186,79,76,178,171,178,76,61,114,137,34,39,null,42,null,54,null,18,null,44,31,39,36,26,42]
[null,"VLQ41",null,"2021-08-14",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17582,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","Retorquear toda la tornillería de la volqueta, verificar palanca de cambios","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se procede a retorquear la tornillería punto por punto y ajustar palanca de cambios",null,null,74,37,29,14,63,75,181,93,119,203,104,203,71,66,127,134,33,41,null,39,null,66,null,27,null,39,39,44,33,56,46]
[null,"VLQ09",null,"2021-08-14",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",3409,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Retorquear toda la tornillería de la volqueta, verificar palanca de cambios","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se procede a retorquear tornillería punto por punto y ajustar palanca de cambios",null,null,61,44,10,19,109,69,191,96,59,199,133,199,99,45,115,93,28,41,null,44,null,48,null,15,null,48,35,44,25,30,38]
[null,"VLQ41",null,"2021-08-14",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17582,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","Sistema de freno en mal estado, presenta descargue cuando se apaga el equipo","filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes ","se procede a cambiar el filtro de aire y se cambia secador 350115 y se deja sistema de freno operativo",null,null,60,15,5,14,26,73,178,62,52,176,152,176,79,37,108,117,31,36,null,41,null,62,null,29,null,34,36,39,21,51,40]
[null,"VLQ50",null,"2021-08-14",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",3132,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"retorquear tornillería y verificar tornillos de palanca de cambios","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se procede a retorquear tornillería punto por punto y ajustar palanca de cambios",null,null,53,35,31,19,30,85,176,75,60,227,96,227,38,54,131,75,34,46,null,38,null,51,null,31,null,56,34,43,27,39,28]
[null,"VLQ50",null,"2021-08-14",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",3132,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","YEFFERSON BORJA DURANGO","encarpado en mal estado, tubos lado derecho y izquierdo doblados","tubos autocarpado ","doblados ","por golpe con objeto ","se procede a desmontar los tubos del carpado, se reparan y se instalan dejando operativo el equipo",null,null,57,23,76,13,74,71,172,98,51,191,165,191,18,68,85,119,33,40,null,36,null,57,null,31,null,49,39,44,32,40,42]
[null,"CAR07",null,"2021-08-14",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,11349,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se colocan dos llantas nuevas",null,30,54,28,60,12,113,85,178,98,47,165,163,165,5,35,129,103,29,37,null,36,null,51,null,26,null,55,27,43,36,56,24]
[null,"VLQ32",null,"2021-08-14",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se le cambia una llanta por desgas de uso",null,23,46,25,52,17,116,63,185,60,99,144,121,144,72,70,53,86,34,38,null,40,null,50,null,34,null,35,46,43,45,41,37]
[null,"VLQ53",null,"2021-08-14",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se le cambian 2 llantas por desgaste de uso",null,33,61,39,96,16,100,74,192,79,107,210,58,210,75,64,64,94,29,40,null,44,null,52,null,25,null,42,27,40,41,53,26]
[null,"VLQ14",null,"2021-08-14",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta explotada","llantas","explotada","daño por impacto","se le cambia una llanta explotada",null,21,76,29,18,17,62,60,178,77,101,168,150,168,19,69,135,102,33,45,null,37,null,52,null,33,null,28,38,44,32,40,37]
[null,"VLQ50",null,"2021-08-14",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",3132,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,63,48,19,18,75,60,180,62,90,131,162,131,37,76,146,120,29,40,null,40,null,60,null,32,null,32,32,43,23,41,34]
[null,"VLQ09",null,"2021-08-14",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",3409,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,43,30,1,12,81,74,174,80,71,186,72,186,83,63,92,95,35,39,null,40,null,57,null,25,null,45,37,45,32,56,16]
[null,"VLQ41",null,"2021-08-14",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,17582,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,78,35,94,16,67,73,191,60,44,208,87,208,79,75,130,91,25,40,null,45,null,58,null,36,null,48,35,40,42,27,31]
[null,"CAR27",42,"2021-08-14","2021-08-14","TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",2168,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"frenos largos","liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire ","aire en el sistema, se purga sistema de frenos",null,null,48,21,7,14,112,80,191,59,114,177,154,177,73,55,125,89,33,44,null,41,null,61,null,22,null,46,30,38,31,40,14]
[null,"VLQ45",null,"2021-08-15",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,36966,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"frenos destencionados y tornillo del tensor del compresor suelto","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se tensionan frenos y se tensiona correa del compresor de aire acondicionado",null,null,47,45,27,16,123,67,175,92,125,224,49,224,31,35,131,67,25,38,null,38,null,48,null,34,null,40,30,41,42,55,43]
[null,"VLQ45",null,"2021-08-15",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,36966,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"frenos destencionados y tornillo del tensor del compresor suelto","liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de agua ","se tensionan frenos y se tensiona correa del compresor de aire acondicionado",null,null,55,40,10,17,88,76,189,59,92,187,136,187,74,77,129,116,25,40,null,44,null,49,null,32,null,56,47,40,30,37,43]
[null,"VLQ69",null,"2021-08-15",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,12176,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se coloca una llanta nueva",null,17,76,40,78,13,67,73,172,59,66,146,52,146,3,49,74,125,33,38,null,42,null,57,null,35,null,49,30,44,19,29,31]
[null,"CAR04",null,"2021-08-15",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se desmonta llanta y se repara neumático",null,22,68,48,99,13,49,74,184,57,43,211,165,211,80,72,136,84,35,39,null,37,null,53,null,21,null,41,44,41,35,36,45]
[null,"VLQ14",null,"2021-08-15",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se desmonta llanta y se repara neumático",null,17,77,19,57,13,40,83,176,65,61,214,148,214,71,39,78,129,29,43,null,45,null,61,null,24,null,55,46,38,38,32,16]
[null,"VLQ06",null,"2021-08-15",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,18200,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ",0,"Retorqueo de la tornillería general de la volqueta","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se retorquea la tornillería de los sistemas motor, palanca de cambios, eje primario chasis.",null,null,61,44,30,18,111,67,183,86,73,134,137,134,77,39,111,122,33,45,null,35,null,61,null,19,null,40,26,43,33,42,39]
[null,"VLQ06",null,"2021-08-15",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",0,18200,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,74,26,99,18,70,77,177,76,110,228,61,228,8,59,144,97,27,42,null,35,null,67,null,31,null,41,37,45,36,31,26]
[null,"VLQ17",null,"2021-08-16",null,"CAMP-2","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",0,"amortiguadores en mal estado","amortiguadores  de cabina ","desgastados ","por fatiga ","cambio de amortiguadores de cabina derecho y izquierdo parte trasera.",null,null,59,36,67,18,102,60,178,54,43,144,78,144,88,43,127,95,32,39,null,40,null,64,null,26,null,44,26,41,44,33,15]
[null,"VLQ15",null,"2021-08-16",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",2798,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"calibración de frenos","mordazas freno ","sueltas","por incorrecta calibración ","se procede a  tensionar frenos",null,null,47,45,87,17,49,84,183,97,112,164,149,164,12,57,65,97,26,38,null,36,null,52,null,28,null,28,36,41,43,28,42]
[null,"VLQ30",null,"2021-08-16",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,28697,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se desmontaron llantas delanteras y se instalan llantas sello Matić nuevas",null,33,50,31,22,14,111,80,181,56,86,217,76,217,3,55,90,101,26,41,null,42,null,52,null,34,null,47,41,38,40,52,29]
[null,"VLQ68",null,"2021-08-16",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2337,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se coloca una llanta de segunda",null,21,42,28,12,14,47,70,185,79,92,141,96,141,13,70,79,109,34,40,null,45,null,57,null,36,null,52,30,44,24,55,37]
[null,"VLQ14",null,"2021-08-16",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se le cambia 2 llantas por desgaste de uso",null,34,60,22,29,19,81,80,183,48,78,178,83,178,79,54,140,125,29,41,null,37,null,50,null,30,null,47,46,45,32,43,42]
[null,"CAR27",40,"2021-08-16","2021-08-16","TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",2192,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"Luces frontales no enciende ","fusibles luces ","quemados ","por corto circuito ","se encontró corto y se cambia el fusible",null,null,67,42,4,14,64,67,183,48,96,220,72,220,31,58,135,130,34,38,null,41,null,58,null,29,null,32,31,38,34,43,28]
[null,"VLQ58",null,"2021-08-17",null,"CAMP-4","PREVENTIVO",2503,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,47,34,85,14,37,83,173,52,107,174,88,174,36,47,146,105,34,44,null,39,null,58,null,27,null,49,45,40,35,32,32]
[null,"VLQ40",null,"2021-08-19",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2250,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO","ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","encarpado en mal estado, torquear tornillería en general","resortes autocarpado ","desgastados","por fatiga ","se procede a cambiar los resortes del encarpado, dejando operativo, se aplica torque a la tornillería punto a punto.",null,null,54,16,69,18,79,69,176,97,47,151,80,151,32,48,86,113,28,38,null,45,null,53,null,38,null,40,35,41,37,44,37]
[null,"VLQ24",null,"2021-08-19","2021-08-19","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE VASQUEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se instala 1 llanta",null,25,62,20,95,13,27,79,188,70,61,226,156,226,63,67,81,79,34,41,null,45,null,56,null,36,null,45,36,44,25,41,41]
[null,"VLQ64",null,"2021-08-20",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA","YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL","correa del compresor de aire rota","correa de accesorios ","rota","por incorrecta calibración ","se cambia correa del compresor de aire y se instalan tornillos al soporte de motor",null,null,67,45,17,19,77,74,171,57,52,224,110,224,69,55,139,73,29,46,null,42,null,55,null,19,null,37,47,42,38,42,18]
[null,"VLQ67",null,"2021-08-21",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,10347,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se le cambio 1 llanta en mal estado por una de segunda",null,23,51,29,47,14,113,71,168,83,39,207,90,207,85,74,118,130,33,40,null,39,null,58,null,30,null,43,43,45,33,41,42]
[null,"VLQ09",null,"2021-08-23",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,39012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Retorqueo de la tornillería general de la volqueta","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se retorquea la tornillería de los sistemas motor, palanca de cambios, eje primario chasis.",null,null,68,24,13,15,116,81,172,85,113,162,119,162,56,73,109,81,33,38,null,35,null,54,null,21,null,52,40,43,34,29,38]
[null,"VLQ45",1,"2021-08-23","2021-08-23","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,34842,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"Equipo presentando baja potencia ","filtros de combustible ","sucio ","por exceso de particulas contaminantes ","se realiza el cambio de filtros de combustible y de aire",null,null,53,19,42,19,25,79,173,62,61,185,71,185,73,54,64,116,28,43,null,39,null,52,null,35,null,43,28,41,22,34,14]
[null,"CAR15",null,"2021-08-25",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",1900,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se despincha una llanta trasera",null,21,67,38,53,14,80,83,175,76,43,155,124,155,52,76,127,65,32,35,null,37,null,67,null,21,null,44,47,42,29,54,30]
[null,"VLQ23",null,"2021-08-26",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta explotada","llantas","explotada","daño por impacto","se le cambia 1 llanta explotada",null,17,68,19,39,19,55,62,191,48,100,205,156,205,88,73,51,114,32,35,null,35,null,58,null,35,null,32,36,43,29,50,43]
[null,"VLQ53",null,"2021-08-27",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",0,"fuga de aire por el actuador de la transmisión ",null,null,"Acople en mal estado por vida util","se instala acople de 1/4",null,null,69,34,20,18,38,61,179,78,50,203,149,203,2,59,100,95,26,44,null,43,null,55,null,35,null,28,39,41,44,31,15]
[null,"VLQ07",null,"2021-08-28",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2622,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"motor del blower frenado","cableado eléctrico ","desconectado","por vibración ","se realiza mantenimiento al motor del blower dejándolo operativo",null,null,74,41,38,16,55,60,192,82,68,164,115,164,61,38,142,73,28,36,null,36,null,63,null,34,null,35,27,42,42,54,20]
[null,"VLQ23",null,"2021-08-29",null,"CAMP-3","PREVENTIVO",3954,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OCTAVIO GARCIA LLANOS","LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,72,43,95,12,79,72,174,67,72,155,78,155,35,55,105,75,28,39,null,42,null,56,null,32,null,31,26,43,41,37,36]
[null,"VLQ11",null,"2021-08-30",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",4567,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"FERNANDO ANTONIO GUZMAN SEPULVEDA",0,"cinturón del conductor con fallas ","chapa cinturon","torcida ","por incorrecto uso ","se repara cinturón de seguridad",null,null,68,15,98,18,78,82,190,67,64,193,150,193,42,74,109,128,26,37,null,38,null,57,null,15,null,32,47,43,43,32,39]
[null,"CAR08",null,"2021-08-30","2021-08-30","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CAMILO ANDRES ZAPATA VILLERO",0,"bajo nivel de líquido de freno","sellos cilindro freno","desgastados ","por fricción ","se procede a adicionar liquido de freno dejando el equipo operativo",null,null,51,15,1,17,52,82,190,60,57,174,53,174,36,53,53,136,33,45,null,42,null,54,null,27,null,30,37,44,41,31,35]
[null,"VLQ04",null,"2021-08-31","2021-08-31","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se realiza el cambio de 1 llanta pinchada",null,25,49,33,55,14,62,62,187,88,35,183,106,183,79,63,145,124,35,42,null,39,null,64,null,15,null,39,41,38,23,37,35]
[null,"VLQ27",17,"2021-09-01","2021-09-01","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"Luces traseras malas","lamparas","quemadas","por corto circuito ","se instalan exploradoras o luces traseras. Quedando ok",null,null,47,47,60,13,33,67,173,61,38,225,134,225,65,58,140,123,27,36,null,35,null,52,null,16,null,57,42,44,18,54,33]
[null,"VLQ54",null,"2021-09-03",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ROBERTO ELIAZ BULLOSO DIAZ","POLIDORO MEDINA PEREZ","Fuga de refrigerante - Manguera rota ","manguera de refrigerante ","roto ","por sobrecalentamiento ","Se realiza el cambio de manguera",null,null,57,19,35,17,56,64,180,78,88,218,100,218,80,66,131,103,35,38,null,44,null,56,null,19,null,41,47,39,45,55,22]
[null,"VLQ25",null,"2021-09-03","2021-09-03","CAMP-1","PREVENTIVO",3920,40319,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,42,25,80,16,99,74,173,69,49,219,131,219,74,62,84,76,25,43,null,39,null,62,null,15,null,58,45,38,26,53,15]
[null,"VLQ68",null,"2021-09-05",null,"CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2638,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se instala 3 llantas nuevas",null,43,55,29,51,15,32,75,180,66,56,225,134,225,29,69,82,88,28,39,null,36,null,54,null,24,null,59,29,45,40,33,28]
[null,"VLQ27",null,"2021-09-06","2021-09-06","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,40351,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA","JOSE VASQUEZ","Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se instalan 2 llantas nuevas",null,37,61,46,33,18,60,73,176,90,35,172,72,172,92,77,99,118,27,38,null,36,null,50,null,32,null,58,43,44,33,31,29]
[null,"VLQ04",null,"2021-09-07","2021-09-07","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,64029,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA","JOSE VASQUEZ","llantas en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 2 llantas y se instalan 2 nuevas en la posiciones 3-4",null,36,53,27,70,14,83,64,187,83,114,200,78,200,63,49,81,94,35,41,null,45,null,67,null,21,null,44,29,42,32,30,46]
[null,"VLQ52",null,"2021-09-09",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se instalar 1 llanta",null,23,70,25,6,19,32,62,170,96,59,187,109,187,52,71,125,89,32,41,null,39,null,57,null,21,null,40,27,43,42,50,34]
[null,"VLQ67",null,"2021-09-10","2021-09-10","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,11065,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se instalan 2 llantas de segunda",null,28,70,16,67,18,96,65,173,72,105,129,86,129,55,35,89,70,32,39,null,45,null,54,null,34,null,42,45,38,25,47,48]
[null,"CAR16",null,"2021-09-10","2021-09-10","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2565,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","frenos en mal estado","sellos cilindro freno","desgastados ","por fricción ","se procede a completar nivel de freno y se calibran dejándolo disponible",null,null,63,26,63,13,77,63,183,76,97,184,79,184,13,73,103,96,32,36,null,38,null,51,null,17,null,49,27,40,31,28,16]
[null,"VLQ22",null,"2021-09-11","2021-09-13","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"botón de parqueo malo, luces laterales malas, fusibles quemados ","boton luces  estacionarias ","roto","por material de baja calidad ","se realiza el cambio del botón de parqueo, fusibles quemados, y se instala cinta reflectiva",null,null,68,41,59,18,62,81,184,85,96,230,102,230,80,55,82,131,29,36,null,37,null,55,null,31,null,31,46,42,20,54,25]
[null,"CAR22",null,"2021-09-13","2021-09-13","CAMP-3","PREVENTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,74,24,48,14,83,70,179,62,126,224,124,224,71,43,77,73,26,42,null,36,null,64,null,24,null,50,45,40,33,37,45]
[null,"CAR20",null,"2021-09-13","2021-09-13","TUNEL-1","PREVENTIVO",2844,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"JOHN JAMES RIVERA ARANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,77,19,92,17,78,62,182,81,93,203,76,203,80,59,64,101,33,40,null,36,null,65,null,24,null,53,26,40,28,54,36]
[null,"VLQ54",null,"2021-09-14","2021-09-14","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 2 llantas en mal estado",null,27,58,30,91,18,114,79,175,50,79,139,108,139,61,58,52,87,34,38,null,43,null,54,null,27,null,57,26,44,28,38,22]
[null,"VLQ06",null,"2021-09-14","2021-09-14","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",3009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"CARLOS TORRES CALDERON",0,"ajuste a las cadenas de las compuertas del volco","cadenas compuerta volco","destensionadas ","por fatiga","se realiza ajuste a las cadenas de las compuertas del volco",null,null,69,46,66,14,28,61,180,53,82,126,131,126,85,51,59,129,35,43,null,39,null,59,null,36,null,27,32,43,44,30,47]
[null,"CAR27",null,"2021-09-15","2021-09-15","TUNEL-1","PREVENTIVO",2519,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"JOHN JAMES RIVERA ARANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,67,31,56,13,93,80,177,64,53,144,140,144,95,48,63,107,26,42,null,35,null,50,null,33,null,45,47,40,37,51,14]
[null,"VLQ57",null,"2021-09-16","2021-09-16","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE JAIR BARROS PINTO",0,"Cadena puerta tolva suelta, frenos largos ","cadenas compuerta volco","destensionadas ","por fatiga","se tensionan cadenas de la compuerta y se tensionan los frenos traseros y delanteros",null,null,65,46,42,19,99,69,182,56,96,159,49,159,75,73,94,98,34,36,null,45,null,50,null,22,null,41,26,43,45,31,28]
[null,"VLQ06",null,"2021-09-16","2021-09-01","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,19372,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 2 llantas en mal estado instalando 2 llantas nuevas",null,34,56,40,57,19,47,65,189,91,80,218,135,218,10,58,87,93,32,37,null,41,null,56,null,29,null,49,44,45,24,46,38]
[null,"CAR26",null,"2021-09-17","2021-09-17","TUNEL-1","PREVENTIVO",450,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"JOHN JAMES RIVERA ARANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,44,14,49,19,113,79,182,95,89,230,52,230,46,56,138,128,34,38,null,37,null,56,null,28,null,31,28,39,31,43,23]
[null,"VLQ17",null,"2021-09-18","2021-09-18","CAMP-1","PREVENTIVO",0,50291,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,55,27,29,19,106,84,168,84,106,160,97,160,57,40,48,88,34,38,null,44,null,66,null,32,null,27,27,41,25,27,27]
[null,"CAR20",null,"2021-09-19","2021-09-19","TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",2923,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA",0,"pastillas de frenos desgastadas","pastillas de freno ","desgastadas","por abrasión ","cambio de pastillas de freno, se completa nivel de liquido de frenos, se purga sistema.",null,null,58,30,70,13,86,84,173,61,120,150,100,150,99,38,124,101,35,40,null,45,null,52,null,34,null,56,30,45,44,51,17]
[null,"VLQ01",null,"2021-09-20","2021-09-20","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",5485,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"freno de ahogo en mal estado","piston freno de ahogo","desgastado","por corrosión ","se procede a instalar freno de ahogo correctamente dejando el equipo operativo ",null,null,54,32,76,13,72,79,182,86,126,145,170,145,49,40,61,97,31,43,null,38,null,66,37,37,null,50,42,42,40,28,34]
[null,"CAR23",null,"2021-09-20","2021-09-20","TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",482,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA","EDISON JAVIER BOLAÑO MEJIA","fuga interna por roto cámara delantera","camara de aire ","rota","por golpe con componente interno ","se cambio roto cámara y se purgan frenos",null,null,77,48,64,12,74,68,173,81,123,202,107,202,33,61,56,68,30,42,null,39,null,59,41,27,null,33,42,44,44,38,33]
[null,"VLQ45",null,"2021-09-21","2021-09-21","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",3624,39872,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"daño en exploradora trasera, daño en luces de reversa","baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off","se instalan exploradoras traseras, se repara luces traseras, se realiza mantenimiento a baterías y se instala una nueva",null,null,69,48,41,16,107,68,172,86,124,169,133,169,49,59,121,120,32,39,null,42,null,59,44,15,null,30,28,45,36,27,42]
[null,"CAR20",null,"2021-09-22","2021-09-22","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"Aire acondicionado en mal estado ","cableado eléctrico ","desconectado","por vibración ","mantenimiento preventivo y limpieza del evaporador y condensador, se verifica presión del refrigerante. Aire operativo.",null,null,63,32,25,17,112,82,191,80,125,133,173,133,71,35,63,128,30,46,null,44,null,61,60,29,null,37,26,43,22,32,40]
[null,"VLQ58",null,"2021-09-22","2021-09-22","CAMP-4","PREVENTIVO",1861,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,48,21,17,14,66,81,169,58,45,143,165,143,22,45,60,122,33,45,null,35,null,56,46,35,null,35,45,43,25,56,23]
[null,"VLQ07",56,"2021-09-23","2021-09-27","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",1838,48240,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","EDIS ELBER HOYOS ROMERO","equipo esta mal de frenos, no tiene bandas en las pachas traseras - terminales de dirección en mal estado","bandas de freno ","desgastadas","por abrasión ","se procede a corregir fuga hidráulica por caja de cambios, se torquean las bases del motor y se reparan terminales. Se revisan frenos traseros y delanteros, se realiza cambio de bandas traseras dejando los frenos traseros operativos. Se repara freno de ahogo. se procede a lubricar el equipo en sus puntos críticos y se aplica torque a  tornillería en general.",null,null,55,21,2,14,72,63,176,84,58,190,173,190,61,76,88,100,30,42,null,45,null,48,67,26,null,39,39,43,40,31,37]
[null,"VLQ21",61,"2021-09-24","2021-10-02","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",3493,41852,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"No tiene luces de reversa y delanteras están muy bajas, sistema eléctrico de los vidrios no funcionan","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","se repara sistema eléctrico vidrio lado piloto, se repara luces traseras medias, se instala conector de parqueo",null,null,75,27,61,15,31,72,170,65,85,131,156,131,24,57,111,75,35,41,null,43,null,55,39,23,null,41,39,38,28,25,45]
[null,"VLQ10",null,"2021-09-24","2021-09-24","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,33086,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ",0,"no enciende el vehículo","baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off","se realiza cambio de baterías. Equipo operativo",null,null,75,47,37,15,97,73,171,49,55,174,72,174,39,61,115,89,26,35,null,37,null,66,59,28,null,48,38,43,33,53,37]
[null,"VLQ34",null,"2021-09-24","2021-09-24","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza cambio de 1 llanta pinchada",null,17,57,31,61,17,30,74,185,63,63,224,107,224,30,69,142,133,29,45,null,39,null,56,68,34,null,42,26,41,23,41,36]
[null,"VLQ24",73,"2021-09-25",null,"CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,"ELKIN MANUEL PRADA OROZCO",0,"soportes de cabina malos, no tiene espejos retrovisores , cardan malo","soportes de cabina ","desgastados ","por fatiga ",0,null,null,58,31,47,14,116,75,191,67,50,220,84,220,98,42,60,101,33,38,null,39,null,59,54,20,null,57,45,45,45,36,48]
[null,"VLQ03",null,"2021-09-25","2021-09-25","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"aire acondicionado malo","termoestato ","deteriorado ","por corrosión ","cambio de termostato - revision y limpieza del sistema de refrigeración, evaporador, condensador, blower y revision de presión de gas. Equipo operativo",null,null,60,22,78,16,39,82,193,93,55,152,117,152,93,52,49,128,35,37,252,35,null,64,42,18,null,43,43,43,30,35,14]
[null,"VLQ63",null,"2021-09-26","2021-09-26","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","ingresa al taller para el cambio de 4 llantas en mal estado, se le instalaron 4 llantas nuevas, en las posiciones 3-4-7-8",null,45,45,16,89,14,60,81,173,94,47,215,145,215,55,54,130,82,35,41,306,45,null,55,51,16,null,26,43,38,39,52,21]
[null,"VLQ56",null,"2021-09-27","2021-09-27","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2727,22931,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"HERNAN ALBERTO CENTENO BOLAÑO",0,"base y guarda del direccional trasero RH doblado","base del stop","torcida","por golpe con objeto ","se realiza desmonte de la guarda y base de la direccional, para enderezar. Se realiza reparación y se deja operativo",null,null,53,48,99,15,115,70,170,52,124,145,139,145,35,52,146,112,35,40,305,35,null,59,38,30,null,55,44,45,38,45,38]
[null,"VLQ68",null,"2021-09-27","2021-09-27","CAMP-4","PREVENTIVO",2803,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"HERNAN ALBERTO CENTENO BOLAÑO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,65,22,73,15,29,60,185,89,104,137,59,137,32,56,137,67,27,39,308,45,null,53,56,38,null,31,47,44,20,42,17]
[null,"VLQ68",null,"2021-09-28","2021-09-28","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,30445,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se realiza el cambio de 1 llanta pincha por 1 llanta nueva",null,22,63,27,60,13,56,79,174,86,68,186,91,186,2,67,83,131,30,45,289,42,null,51,47,33,null,49,39,45,31,37,37]
[null,"VLQ05",79,"2021-09-29",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,"YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL",0,"Suspensión en mal estado - Equipo sin potencia - sistema de encarpado malo","inyector de urea ","obstruido","por acumulación de suciedad ",0,null,null,43,43,63,12,25,83,181,88,92,230,74,230,14,63,53,110,31,36,249,44,null,48,55,27,null,58,43,42,32,40,21]
[null,"VLQ16",86,"2021-09-29",null,"CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL",0,"equipo con el clutch malo ","embrague ","desgastado","por sobrecalentamiento ",0,null,null,52,28,9,19,101,79,180,94,36,196,126,196,33,71,58,138,32,44,298,36,null,55,40,34,null,40,39,40,18,42,29]
[null,"VLQ13",null,"2021-09-29","2021-09-29","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,30392,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta nueva.",null,21,62,36,53,19,55,63,170,97,76,155,56,155,90,63,71,126,27,41,272,45,null,63,58,31,null,49,44,41,36,55,38]
[null,"VLQ50",null,"2021-09-29","2021-09-29","CAMP-4","PREVENTIVO",3097,25641,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,49,26,86,16,115,74,172,57,43,163,80,163,80,51,80,131,32,45,262,44,null,53,63,34,null,31,41,42,28,43,30]
[null,"VLQ28",null,"2021-09-30","2021-09-30","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA","POLIDORO MEDINA PEREZ","trabas suspendidas",null,null,"filtro de transmision obstruido ","se conectan trabas de la transmisión y diferencial",null,null,50,33,99,17,74,82,183,65,101,225,65,225,70,72,86,118,31,43,255,44,null,51,37,36,null,44,36,42,43,32,35]
[null,"VLQ01",null,"2021-09-30","2021-09-30","CAMP-4","PREVENTIVO",0,70169,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,60,19,15,12,73,78,180,51,98,206,51,206,67,45,135,131,34,42,261,36,null,67,68,25,null,53,47,41,34,30,15]
[null,"VLQ08",null,"2021-10-01","2021-10-01","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",3944,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA","POLIDORO MEDINA PEREZ","bandas de frenos en mal estado","bandas de freno ","desgastadas","por abrasión ","se desmontan bandas traseras en mal estado y se colocan nuevas. Se tensionan frenos.",null,null,56,38,82,14,88,75,172,61,68,147,111,147,25,77,123,111,35,43,294,41,null,62,40,31,null,56,34,40,46,37,25]
[null,"VLQ40",null,"2021-10-02","2021-10-02","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,20929,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta pinchada",{"$nulls":3},"se realiza el cambio de 1 llanta pinchada por 1 llanta de segunda",null,null,64,25,33,13,70,84,183,84,48,188,136,188,24,68,121,100,26,38,302,44,null,55,39,33,25,56,33,43,41,35,39]
[null,"VLQ50",null,"2021-10-03","2021-10-03","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,25851,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 1 llanta pinchada por 1 llanta en buen estado",null,19,75,34,92,16,114,73,191,69,89,146,106,146,64,58,101,130,30,45,295,39,null,65,51,27,25,58,35,44,23,28,30]
[null,"VLQ58",null,"2021-10-04","2021-10-04","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,19217,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 4 llantas en mal estado por 4 llantas nuevas ",null,38,65,17,84,15,103,61,186,93,78,184,125,184,1,43,70,84,25,39,288,41,null,49,51,20,24,53,27,39,24,53,48]
[null,"VLQ46",null,"2021-10-04","2021-10-04","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2959,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ",0,"retorquear tornillería, ajustar palanca de cambios","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se instala 2 llanta de segunda",null,22,71,43,48,17,76,78,171,60,92,208,112,208,5,78,145,135,28,38,262,43,null,66,68,38,37,57,45,41,18,50,30]
[null,"VLQ40",null,"2021-10-05","2021-10-05","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,21175,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"cambio de luces laterales y instalación de cinta reflectiva","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","se realiza el cambio de las luces laterales y se instala cinta reflectiva nueva",null,null,69,33,24,17,114,72,188,54,52,176,146,176,73,62,109,70,29,45,297,45,null,52,66,32,35,45,43,44,24,33,20]
[null,"VLQ55",null,"2021-10-06","2021-10-06","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,23351,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"reparación y cambio de luces laterales del volco","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","se procede a cambiar luces dañadas por luces nuevas",null,null,52,16,79,15,101,72,171,61,86,226,168,226,33,41,90,86,27,41,262,45,null,52,67,20,26,57,30,39,29,34,31]
[null,"VLQ50",null,"2021-10-07","2021-10-07","CAMP-4","PREVENTIVO",3145,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,44,28,83,18,34,83,175,57,42,189,130,189,13,60,105,99,35,46,277,43,null,64,42,20,30,50,40,45,41,46,45]
[null,"VLQ13",null,"2021-10-09","2021-10-09","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,30977,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se realiza el cambio de 1 llanta pinchada por 1 llanta de segunda",null,17,58,23,59,19,90,62,173,49,52,202,140,202,93,45,131,80,35,44,250,43,null,58,44,19,27,28,36,40,30,37,30]
[null,"VLQ01",null,"2021-10-10","2021-10-10","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,71766,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ",0,"puente conector de batería dañado","terminal cable bateria ","deteriorado","por corrosión quimica ","se realiza cambio de puente conector de baterías por tener los terminales dañados",null,null,75,47,5,17,62,65,169,94,123,227,68,227,69,45,124,123,27,37,289,40,null,52,64,30,32,52,38,43,23,29,42]
[null,"CAR10",null,"2021-10-11","2021-10-11","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA","POLIDORO MEDINA PEREZ","Se cambia 1 llanta explotada","llantas","explotada","daño por impacto","Se realiza cambio de 1 llanta explotada por 1 llanta de segunda",null,20,78,21,18,15,81,70,190,66,94,192,79,192,83,71,138,85,29,45,298,39,null,53,46,38,26,50,26,42,19,42,40]
[null,"VLQ34",null,"2021-10-11","2021-10-11","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"luces de reversa no encienden, alarma de reversa no suena, luces de media no encienden, luces altas no encienden ","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","se realiza el cambio de bombillos, fusibles y alarma que se encontraban quemadas",null,null,69,26,90,13,68,64,187,67,119,199,110,199,68,43,114,124,35,42,283,38,null,54,65,22,34,49,39,39,45,36,31]
[null,"VLQ46",null,"2021-10-12","2021-10-12","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,22936,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 6 llantas en mal estado por 4 llantas nuevas y 2 llantas de segunda",null,46,77,25,67,18,69,63,183,68,49,182,107,182,37,50,143,105,26,35,310,43,null,59,48,17,35,52,28,39,22,44,21]
[null,"VLQ02",null,"2021-10-13","2021-10-13","CAMP-4","PREVENTIVO",5137,80073,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,71,27,38,18,95,76,174,65,60,208,168,208,14,58,72,93,25,46,269,45,null,65,36,37,30,45,39,45,26,54,45]
[null,"VLQ68",null,"2021-10-13","2021-10-13","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"aire acondicionado malo","termoestato ","deteriorado ","por corrosión ","revision y limpieza del sistema de refrigeración, se detecta la válvula de expansión obstruida con partículas del compresor, instalación de termostato. Equipo operativo",null,null,78,19,6,16,76,69,168,72,54,151,59,151,42,64,142,112,25,41,275,35,null,52,67,32,26,35,47,43,29,47,36]
[null,"VLQ10",null,"2021-10-14","2021-10-14","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,34343,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 2 llantas en mal estado por 1 llanta nueva y 1 llanta de segunda",null,33,47,23,68,18,103,71,183,51,97,204,176,204,28,42,108,92,31,37,308,38,null,62,38,17,25,54,43,40,33,38,25]
[null,"VLQ41",null,"2021-10-14","2021-10-14","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2292,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA","HERNAN ALBERTO CENTENO BOLAÑO","instalación de stop trasero RH - Desmonte de llanta de repuesto","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se procede a realizar instalación del stop averiado, se conecta quedando OK, se procede a desmontar llanta de repuesto.",null,18,77,44,58,19,108,60,179,51,96,159,176,159,15,53,58,113,34,41,277,38,null,58,57,29,33,30,37,41,38,35,14]
[null,"VLQ23",null,"2021-10-15","2021-10-15","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Se evidencia 1 llanta desgastada ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se cambia 1 llanta desgastada por 1 llanta de segunda",null,22,62,38,49,12,56,75,184,57,94,193,147,193,49,49,138,99,29,38,288,37,null,58,49,16,27,31,27,42,23,34,17]
[null,"VLQ31",null,"2021-10-16","2021-10-16","CAMP-4","PREVENTIVO",4335,30178,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNAN ALBERTO CENTENO BOLAÑO",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire",null,null,60,33,23,15,67,82,185,65,87,200,63,200,96,68,66,88,30,39,292,36,null,62,44,30,24,37,45,43,40,29,23]
[null,"VLQ53",null,"2021-10-16","2021-10-16","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Se evidencia 1 llanta desgastada","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se hace cambio de 1 llanta desgastada por 1 llanta de segunda",null,21,72,33,68,14,27,77,172,85,91,158,94,158,22,62,126,110,34,43,268,43,null,49,41,16,31,49,30,44,46,33,20]
[null,"VLQ25",null,"2021-10-17","2021-10-17","CAMP-1","PREVENTIVO",4135,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA","WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO","Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,44,19,46,16,111,84,182,94,65,205,110,205,76,57,109,83,32,36,305,42,null,52,62,17,35,57,38,42,36,26,14]
[null,"VLQ10",null,"2021-10-18","2021-10-18","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,34482,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Se evidencia 1 llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se cambia 1 llanta en mal estado por una llanta de segunda",null,20,67,24,44,18,97,79,176,54,118,200,104,200,92,40,146,101,35,42,269,36,null,48,36,21,34,51,39,40,31,25,43]
[null,"VLQ28",null,"2021-10-18","2021-10-18","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Se evidencia 1 llanta chuzada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hace cambio de 1 llanta chuzada por 1 llanta de segunda",null,20,75,48,51,16,93,84,175,83,98,223,156,223,45,70,139,84,35,43,277,38,null,48,65,34,28,31,33,42,24,43,47]
[null,"CAR10",null,"2021-10-18","2021-10-18","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ROBERTO ELIAZ BULLOSO DIAZ",0,"dientes del cucharon desgastado","dientes de cucharón","desgastados","por abrasión ","se procede a remplazar los dientes del cucharon y se realiza trabajo de soldadura en el balde ya que se encontraba roto",null,null,69,35,8,12,69,69,193,60,102,151,67,151,25,55,138,65,31,44,307,39,null,59,37,17,37,28,31,41,43,53,17]
[null,"VLQ41",null,"2021-10-19","2021-10-19","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,23546,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ",0,"Se debe retorquear la tornillería","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se retorquea la tornillería del equipo ejes, chasis, base de motor ",null,null,53,30,1,16,93,63,177,70,117,223,123,223,89,63,80,101,28,37,302,35,null,58,59,17,28,41,40,39,45,33,16]
[null,"VLQ50",null,"2021-10-20","2021-10-20","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",8230,26735,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"HERNAN ALBERTO CENTENO BOLAÑO",0,"Se debe retorquear la tornillería","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se realiza Retorqueo a tornillería de chasis, eje, motor",null,null,43,41,4,13,39,72,169,57,80,170,128,170,25,44,53,112,25,39,297,40,null,57,63,33,27,50,42,45,40,44,30]
[null,"VLQ47",null,"2021-10-21","2021-10-21","CAMP-4","PREVENTIVO",0,26219,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,44,21,51,18,80,83,171,61,56,218,167,218,51,51,87,79,25,35,301,35,null,50,38,38,29,56,41,39,23,37,15]
[null,"VLQ54",null,"2021-10-21","2021-10-21","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,19525,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Se evidencia 1 llanta pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se cambia 1 llanta pinchada por 1 llanta nueva",null,20,55,36,48,16,26,72,189,71,82,206,158,206,95,46,91,95,34,41,294,44,null,65,49,33,28,48,31,40,42,29,37]
[null,"VLQ66",null,"2021-10-22","2021-10-22","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17890,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"HERNAN ALBERTO CENTENO BOLAÑO",0,"Desajuste de tornillería del equipo","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se retorquea y ajusta la tornillería general del equipo ",null,null,66,42,41,12,124,69,168,82,69,149,124,149,48,38,134,76,31,35,289,40,null,63,43,18,26,49,30,39,29,44,41]
[null,"CAR23",null,"2021-10-23","2021-10-23","CAMP-1","PREVENTIVO",832,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"JOHN JAMES RIVERA ARANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase general del equipo ",null,null,47,48,60,16,67,82,176,92,85,217,139,217,25,41,91,74,32,39,307,45,null,63,37,22,32,48,28,41,39,41,31]
[null,"VLQ49",null,"2021-10-23","2021-10-23","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"aire acondicionado malo","valvula de expanción ","obstruida ","por acumulación de suciedad ","mantenimiento preventivo y limpieza del evaporador y condensador, se verifica presión del refrigerante y se adiciona gas R134A. Se cambia la válvula expansiva. Aire operativo.",null,null,73,34,31,12,58,67,183,64,87,188,161,188,28,50,98,89,32,46,283,41,null,58,48,19,29,58,38,44,21,56,39]
[null,"VLQ47",null,"2021-10-25","2021-10-25","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,264000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ",0,"Rosca de la rueda delantera LH desgastada","tornillos","desgastados","por fatiga ","Cambio de los pernos  de la rueda delantera LH ",null,null,76,19,54,14,85,76,176,87,102,187,175,187,39,78,49,121,31,36,252,38,null,65,61,23,35,35,38,41,20,54,28]
[null,"VLQ41",null,"2021-10-26","2021-10-26","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2829.2,24027,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Resorte del auto carpado partidos ","resortes autocarpado ","partidos","por golpe con objeto ","Se cambian resortes partidos por unos resortes nuevos ",null,null,70,20,20,16,82,67,185,78,119,211,136,211,41,37,104,131,26,35,301,43,null,63,37,16,31,57,30,43,29,40,49]
[null,"VLQ40",null,"2021-10-26","2021-10-26","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"Aire acondicionado malo ","cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito ","Se hace revision, se encuentra compresor malo, se cambia por otro reparado, se hace vacío y se encuentra con corto en la parte eléctrica y se corrige ",null,null,53,36,19,19,42,80,171,76,42,174,167,174,30,41,91,69,35,45,297,45,null,60,42,16,26,29,40,41,46,40,42]
[null,"CAR27",null,"2021-10-28","2021-01-28","TUNEL-1","PREVENTIVO",2937,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"JOHN JAMES RIVERA ARANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,59,22,71,19,74,75,183,70,35,228,178,228,33,78,129,127,28,43,303,44,null,52,67,38,25,52,42,41,34,46,38]
[null,"VLQ09",null,"2021-10-29","2021-10-29","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,42652,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Ajuste de la palanca de cambios y Retorqueo de tornillería general ","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se ajusta palanca de cambios y retorquea tornillería del equipo",null,null,69,41,58,13,103,76,172,93,41,199,176,199,94,51,116,119,27,43,258,41,null,51,50,25,33,46,41,43,37,39,28]
[null,"VLQ54",null,"2021-10-29","2021-10-29","CAMP-3","PREVENTIVO",3102,70994,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA","POLIDORO MEDINA PEREZ","mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire y aceite de la transmisión.",null,null,48,47,26,13,84,80,172,94,86,197,114,197,71,75,127,90,25,35,287,36,null,64,64,26,32,26,26,39,24,53,27]
[null,"VLQ32",null,"2021-10-30","2021-10-30","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",4818,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Se evidencia 1 llanta desgastada y 1 llanta chuzada","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se hace cambio de 1 llanta desgastada y una llanta chuzada por 2 llantas de segunda",null,25,66,44,58,12,65,73,175,84,52,162,46,162,20,40,136,104,30,44,274,37,null,53,46,16,35,57,28,40,45,27,20]
[null,"CAR29",null,"2021-10-31","2021-10-31","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",321,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","EDISON JAVIER BOLAÑO MEJIA","Frenos en mal estado","pastillas de freno ","desgastadas","por abrasión ","se verifica sistema de frenos, se cambia roto cámara, se completa nivel de liquido de frenos y se purga sistema. Se realiza instalación de 4 pastillas de frenos a las llantas delanteras y se deja el equipo operativo.",null,null,43,45,9,13,118,73,187,56,114,208,72,208,3,72,131,123,25,35,298,44,null,54,53,32,31,46,39,40,19,28,45]
[null,"VLQ02",null,"2021-11-01","2021-11-01","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,81207,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Se evidencian 2 llantas desgastadas","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se hace cambio de 2 llantas desgastadas por 2 llantas nuevas",null,36,70,15,17,17,106,62,176,51,78,167,104,167,87,38,51,70,26,40,296,35,null,66,63,18,32,35,33,39,36,55,29]
[null,"VLQ17",null,"2021-11-01","2021-11-01","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",0,"Manguera del turbo rota","manguera del turbo ","roto  "," por sobrecalentamiento ","Se cambia manguera del turbo ",null,null,68,15,19,18,113,82,190,56,98,203,167,203,76,40,61,75,34,39,283,41,null,60,56,26,33,53,37,39,37,49,47]
[null,"VLQ01",null,"2021-11-02","2021-11-02","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,73350,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"motor de carpado no funciona","cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión ","se realiza revision al sistema de carpado y se encentra el swicth de accionamiento malo, se procede a cambiar, de igual forma se repara el motor de carpado.",null,null,66,32,17,14,107,60,189,75,126,227,161,227,83,62,90,86,25,42,272,35,null,50,48,21,35,39,45,42,23,47,17]
[null,"CAR16",null,"2021-11-04","2021-11-04","CAMP-4","PREVENTIVO",2843,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,48,28,97,13,69,67,175,67,94,126,148,126,54,57,137,76,27,41,294,43,null,59,62,34,24,30,30,42,36,48,44]
[null,"VLQ10",null,"2021-11-04","2021-11-04","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,35034,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"El equipo no carga","alternador","quemados ","por corto circuito ","Se evalúa el equipo encontrando deficiencia en el alternador y se reemplaza",null,null,48,21,28,16,60,84,188,65,77,174,177,174,9,61,64,126,34,35,272,43,null,54,62,17,26,26,28,42,40,34,28]
[null,"VLQ52",null,"2021-11-05","2021-11-05","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",3360,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Se evidencia 1 llanta chuzada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hace cambio de  llanta chuzada por 1 llanta de segunda",null,23,43,36,17,16,63,60,181,52,44,186,70,186,69,77,105,123,33,42,288,45,null,58,54,30,32,39,28,39,40,39,41]
[null,"VLQ41",null,"2021-11-06","2021-11-06","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,24672,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Se evidencia 1 llanta desgastada ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se hace cambio de 1 llanta desgastada por 1 llanta nueva",null,19,49,25,91,14,30,79,188,77,58,210,157,210,32,76,49,132,31,40,293,35,null,54,50,17,32,39,43,44,46,48,18]
[null,"VLQ40",null,"2021-11-06","2021-11-06","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,23207,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","Se debe cambiar bomba de clutch y bomba de freno","bomba embrague primaria ","obstruida ","por corrosión ","Se procede a cambiar las bombas y se adiciona liquido de frenos",null,null,59,43,20,18,116,62,171,95,93,183,49,183,91,49,78,94,31,44,261,42,null,56,60,24,35,39,28,44,32,38,41]
[null,"CAR27",null,"2021-11-07","2021-11-07","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",3058,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"Freno de parqueo destencionados","guaya freno de servicio ","destensionada ","por fatiga ","Se tensiona el freno de parqueo",null,null,45,48,55,12,73,74,173,84,55,208,125,208,17,47,133,74,26,46,284,39,null,60,67,20,26,46,44,38,32,44,23]
[null,"VLQ02",null,"2021-11-08","2021-11-08","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,81758,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","EDIS ELBER HOYOS ROMERO","Se debe realizar cambio de bandas, campanas, calibración de frenos","bandas de freno ","desgastadas","por abrasión ","Se procede a cambiar bandas y campana, se calibran los frenos y se retorquea los sistemas",null,null,60,19,87,15,124,61,193,95,81,176,88,176,9,41,127,90,34,36,276,40,null,59,64,30,27,36,33,43,37,25,18]
[null,"VLQ52",null,"2021-11-09","2021-11-09","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA","POLIDORO MEDINA PEREZ","Partes internas de roto cámara en mal estado ","rotochamber","roto","por golpe con objetos","Se desmonta roto cámara de aire y freno lado izquierdo en mal estado",null,null,60,46,78,19,81,85,192,53,74,191,97,191,89,55,77,137,25,36,287,38,null,62,36,35,26,39,46,38,37,36,29]
[null,"CAR05",null,"2021-11-09","2021-11-09","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",3954,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"JOSE JORGE TORRES RODRIGUEZ",0,"Frenos en mal estado, airea acondicionado malo, fuga aceite hidráulico ","sellos cilindro hidraulico","deteriorados","por abrasión ","se completa nivel del liquido de frenos y se purgan, se cambia el sello del tanque del liquido de frenos y se hace mantenimiento al aire acondicionado. La fuga de aceite hidráulico es muy leve y es por un cilindro de la dirección.",null,null,43,38,45,12,62,61,184,56,106,230,104,230,71,49,60,122,28,42,274,36,null,58,57,23,33,38,33,44,46,47,29]
[null,"CAR01",null,"2021-11-10","2021-11-10","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",3621,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Motor del limpiaparabrisas en mal estado, se deben instalar plumillas","plumillas limpia vidrios ","desgastadas","por abrasión ","Se instala motor de limpiaparabrisas y se instalan plumillas",null,null,42,48,20,13,73,73,175,82,80,221,109,221,87,75,112,66,28,43,262,41,null,60,37,22,30,26,32,38,21,49,46]
[null,"CAR16",null,"2021-11-11","2021-11-11","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,2873,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Manguera hidráulica en mal estado","manguera hidraulica ","rota","por fatiga ","Se cambia manguera hidráulica y se cambian 2 sellos ",null,null,48,27,22,18,42,79,189,67,78,142,67,142,26,77,111,86,34,35,254,35,null,54,49,26,26,51,36,39,22,34,28]
[null,"VLQ15",null,"2021-11-12","2021-11-12","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",0,"* cambio de albestos de la llanta # 1","pastillas de freno ","desgastadas","por abrasión ","* se desmonta llanta y se realiza cambio de albestos",null,null,48,27,37,17,58,75,189,98,65,172,112,172,17,63,104,65,30,37,281,41,null,49,36,25,35,45,40,39,20,44,21]
[null,"CAR20",null,"2021-11-13","2021-11-13","TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",3531,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"* cambio dientes del balde","pastillas de freno ","desgastadas","por abrasión ","* se realiza el cambio de los dientes del balde ",null,null,47,21,28,12,46,76,183,68,115,175,93,175,14,35,93,117,25,37,291,39,null,62,51,21,25,39,26,45,25,52,32]
[null,"VLQ11",null,"2021-11-15","2021-11-15","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ROBERTO ELIAZ BULLOSO DIAZ","POLIDORO MEDINA PEREZ","Fuga de aire por recamara de freno","diafragma valvula aire","roto","por sobrepresión ","Se desmonta recamara de freno, se encuentra diafragma roto, se cambia y se deja el equipo operativo",null,null,54,19,89,17,61,81,179,50,73,135,161,135,88,54,73,95,28,43,248,36,null,61,38,35,32,46,36,43,32,39,36]
[null,"VLQ49",null,"2021-11-15","2021-11-15","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,10772,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNAN ALBERTO CENTENO BOLAÑO",0,"Frenos de servicio en mal estado","guaya freno de servicio ","destensionada ","por fatiga ","Se realiza ajuste de frenos de servicio",null,null,70,19,29,17,34,66,183,81,70,158,94,158,81,39,146,84,29,42,257,40,null,51,65,37,25,57,46,38,19,46,19]
[null,"VLQ02",null,"2021-11-16","2021-11-16","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,82084,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"Sistema de encarpado no funciona","cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión ","Se cambia fusible quemado y se repara línea con corto ",null,null,58,15,18,18,107,66,184,55,62,141,99,141,84,43,66,74,32,45,306,44,null,52,45,25,35,32,38,41,32,50,19]
[null,"VLQ36",null,"2021-11-17","2021-11-17","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,31956,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Se debe retorquear el equipo y ajustar palanca de cambios","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se realiza Retorqueo general del equipo y se ajusta la palanca de cambios",null,null,72,19,21,18,101,72,188,58,75,225,124,225,33,53,114,82,25,44,295,35,null,61,61,17,35,50,33,44,45,27,33]
[null,"CAR22",null,"2021-11-18","2021-11-18","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",2277,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA",0,"Se evidencia aceite contaminado ","sello diferencial ","deteriorado","por sobrecalentamiento ","Se hace cambio de aceite de diferencial delantero ",null,null,71,48,4,17,59,77,172,65,67,228,100,228,76,65,48,115,34,46,299,40,null,49,60,19,33,53,37,39,30,26,38]
[null,"VLQ40",null,"2021-11-19","2021-11-19","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",3160,21754,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Sistema de carpado no funciona","tubos autocarpado ","doblados ","por golpe con objeto ","Se repara tubería y se cambian resortes dañados ",null,null,69,45,56,14,35,70,178,53,85,177,59,177,98,44,88,93,33,35,277,41,null,56,40,30,31,28,31,43,19,54,49]
[null,"CAR27",null,"2021-11-19","2021-11-19","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",3232,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ","JORGE LUIS OLIVELLA LAN","Frenos malos, sistema de luces malo, ","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","Se repara sistema de luces, se purgan frenos y se completa nivel de líquido de frenos",null,null,64,32,76,13,69,84,168,96,98,155,168,155,38,40,72,87,26,41,273,43,null,62,50,19,36,54,38,38,22,28,15]
[null,"VLQ60",null,"2021-11-20","2021-11-20","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA","JOSE VASQUEZ","Se evidencian 2 llantas desgastadas","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se hace cambio de 2 llantas desgastadas por 2 llantas de segunda",null,34,75,38,6,17,44,73,193,77,44,230,147,230,42,70,62,77,35,38,291,45,null,54,42,37,27,33,26,45,18,31,30]
[null,"VLQ38",null,"2021-11-21","2021-11-21","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"Cilindro de freno de ahogo pegado","cilindro freno de ahogo","quemado ","por fricción ","Se desmonta cilindro de freno de ahogo que se encontraba quemado, se le realiza mantenimiento al cilindro y se instaló nuevamente",null,null,42,40,76,15,38,71,193,82,66,183,76,183,79,69,121,72,25,41,277,41,null,54,59,28,35,27,45,38,40,25,33]
[null,"VLQ23",null,"2021-11-22","2021-11-22","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ","YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL","Sistema de encarpado malo ","fusible autocarpado ","quemados ","por corto circuito ","Se cambia fusible quemado y se repara línea abierta",null,null,66,18,13,18,67,60,193,50,123,168,89,168,2,54,130,69,28,38,266,41,null,66,39,16,36,41,27,42,32,56,24]
[null,"VLQ09",null,"2021-11-22","2021-11-22","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,43637,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 4 llantas en mal estado por 3 llantas nuevas y 1 llanta de segunda ",null,36,56,18,42,19,85,69,168,56,106,138,166,138,36,60,52,108,28,40,256,38,null,64,53,22,25,41,31,38,27,53,44]
[null,"VLQ14",null,"2021-11-24","2021-11-24","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",3404,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUAR SALAS",0,"Se evidencia 1 llanta chuzada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hace cambio de 1 llanta chuzada por 1 llanta nueva ",null,20,72,25,17,19,48,67,183,77,82,142,111,142,7,78,74,100,34,38,287,39,null,66,67,34,24,55,31,43,21,30,36]
[null,"VLQ69",null,"2021-11-24","2021-11-24","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,16356,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se realiza el cambio de 1 llanta pinchada por 1 llanta de segunda",null,25,62,28,96,14,48,73,178,94,111,205,72,205,60,69,56,132,33,40,252,41,null,61,44,16,26,50,38,41,22,43,22]
[null,"VLQ23",null,"2021-11-25","2021-11-25","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",4085.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUAR SALAS",0,"Se evidencia 1 llanta chuzada ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hace cambio de 1 llanta chuzada por 1 llanta nueva ",null,18,76,17,76,15,105,78,190,87,63,209,46,209,74,65,77,116,31,37,249,39,null,50,44,31,26,33,31,43,33,26,22]
[null,"VLQ56",null,"2021-11-25","2021-11-25","CAMP-4","PREVENTIVO",3139,25520,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,66,44,67,17,73,60,186,48,114,196,122,196,26,74,139,110,25,44,267,41,null,58,47,33,24,56,41,40,28,45,36]
[null,"CAR20",null,"2021-11-25","2021-11-25","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",3659,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",0,"Luces quemadas, dientes del balde desgastados ","dientes de cucharón","desgastados","por abrasión ","Se cambian bombillos quemados y los dientes punteros",null,null,65,31,17,18,27,82,173,77,78,162,106,162,9,52,133,90,33,44,275,36,null,55,42,21,29,44,38,41,18,45,15]
[null,"VLQ06",null,"2021-11-26","2021-11-26","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,21700,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Soporte de luces traseras partido, fuga de aire por línea que llega a la bombona","soporte de luces ","partido ","por golpe con objeto","Se repara base con soldadura, luces lado RH, Se realiza reparación de línea de aire partida ",null,null,42,47,2,16,56,72,193,88,97,230,171,230,49,66,75,79,35,43,266,43,null,49,52,34,29,27,42,39,30,36,44]
[null,"VLQ38",null,"2021-11-27","2021-11-27","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",4100,37080,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"Luces frontales malas, limpiaparabrisas malos","motor limpia parabrisas ","quemado ","por corto circuito ","Se corrige corto en sistema de luces y se cambia bombillo quemado, se cambian las plumillas y el motor ",null,null,57,15,97,14,66,85,174,66,54,198,112,198,50,44,58,94,35,41,269,40,null,60,68,32,36,59,47,42,32,37,18]
[null,"CAR27",null,"2021-11-27","2021-11-27","CAMP-1","PREVENTIVO",3303,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"JOHN JAMES RIVERA ARANGO","CARLOS ANDRES GOEZ MORENO","Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase general del equipo",null,null,49,36,68,12,79,68,179,58,74,141,110,141,93,51,96,95,33,41,283,44,null,52,37,38,36,32,34,42,18,34,35]
[null,"VLQ05",null,"2021-11-29","2021-11-29","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"vidrio panorámico roto","vidrios cabina ","rotos","por golpe con objeto ","No hay repuestos para corregir falla",null,null,44,22,32,18,49,81,176,97,73,227,130,227,52,45,96,69,31,40,280,43,null,64,65,29,25,46,31,44,44,49,36]
[null,"VLQ16",null,"2021-11-29","2021-11-29","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",5364,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE ALBERTO MUÑOZ SOTO",0,"Se evidencia 1 llanta chuzada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hace cambio de 1 llanta pinchada por 1 llanta de segunda",null,18,65,42,70,12,84,79,176,76,101,200,80,200,77,74,90,128,32,37,266,38,null,60,38,31,30,51,44,38,34,37,35]
[null,"VLQ50",null,"2021-11-29","2021-11-29","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,28697,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"HERNAN ALBERTO CENTENO BOLAÑO",0,"Se debe retorquear el equipo ","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se realiza Retorqueo general del equipo",null,null,42,29,70,13,110,80,187,57,60,162,103,162,38,39,52,123,25,43,277,35,null,56,63,16,27,30,31,45,26,41,22]
[null,"VLQ64",null,"2021-11-30","2021-11-30","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",2549,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE ALBERTO MUÑOZ SOTO",0,"Se evidencian 2 llantas desgastadas","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hace cambio de 2 llantas desgastadas por 2 llantas de segunda",null,37,46,15,18,13,122,66,186,83,101,163,176,163,18,55,143,117,35,42,281,35,null,54,41,31,32,48,39,42,27,47,32]
[null,"VLQ17",null,"2021-11-30","2021-11-30","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",5539,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",0,"Equipo no da encendido","baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off","Se encuentran baterías en mal estado, se reemplazan con nuevas",null,null,44,38,75,19,46,69,177,81,100,180,157,180,65,67,127,112,33,46,257,42,null,54,55,16,37,59,28,40,18,37,24]
[null,"VLQ11",null,"2021-12-01","2021-12-01","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",5860,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Se evidencia 1 llanta desgastada",{"$nulls":3},"Se hace cambio de 1 llanta desgastada por 1 llanta de segunda",null,null,74,33,32,12,64,84,181,57,117,212,93,212,57,60,105,73,34,42,262,43,null,51,52,22,37,50,46,42,30,35,25]
[null,"VLQ20",null,"2021-12-01","2021-12-01","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,35323,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"Alarma de sensor de temperatura del motor, luces de media no encienden","fusibles luces ","quemados ","por corto circuito ","Se evalúa el equipo y se encuentra línea abierta, se repara y se repara fusible de luces",null,null,43,29,59,13,40,60,184,60,39,217,176,217,36,50,128,110,25,40,251,35,null,49,58,34,34,35,37,41,35,48,28]
[null,"VLQ53",null,"2021-12-01","2021-12-01","CAMP-3","PREVENTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ROBERTO ELIAZ BULLOSO DIAZ","POLIDORO MEDINA PEREZ","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de filtros y aceite de motor ",null,null,69,43,97,12,75,73,187,88,43,219,100,219,76,71,73,123,31,45,299,40,null,62,66,20,29,36,47,41,26,37,21]
[null,"CAR26",null,"2021-12-02","2021-12-02","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",723,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE JORGE TORRES RODRIGUEZ","FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","Frenos delanteros destencionados","rotochamber","roto","por golpe con objetos","Se encuentra roto cámara delantera mala, se cambia roto cámara y se purgan los frenos ",null,null,57,41,97,14,33,80,190,82,91,180,177,180,65,57,132,110,28,43,266,43,null,53,66,32,30,55,37,40,20,34,36]
[null,"VLQ31",null,"2021-12-03","2021-12-03","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,32544,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se realiza el cambio de 1 llanta pinchada por 1 llanta nueva",null,19,47,27,32,16,95,77,170,56,106,151,79,151,82,69,109,65,35,37,310,35,null,58,63,35,29,58,44,40,46,30,24]
[null,"VLQ07",null,"2021-12-03","2021-12-03","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,9156,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","Se debe retorquear el equipo","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se realiza Retorqueo general del equipo y se ajusta la palanca de cambios",null,null,72,17,16,17,104,83,172,53,53,216,57,216,37,40,102,114,25,38,297,35,null,61,51,22,29,38,27,43,33,43,29]
[null,"VLQ04",null,"2021-12-03","2021-12-03","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"Compresor malo ","compresor de a/c","quemado","por corto circuito ","El equipo queda pendiente para cambio de compresor",null,null,73,32,97,14,110,64,190,52,99,211,145,211,38,41,142,72,32,46,298,41,null,66,53,36,36,44,33,41,33,54,21]
[null,"VLQ69",null,"2021-12-04","2021-12-04","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,16685,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA","YEFFERSON BORJA DURANGO","Alarma de retroceso no funciona  ","pito reversa","deteriorado","por presencia de humedad ","Se cambia la alarma ",null,null,61,45,33,15,50,78,174,79,84,199,141,199,87,53,83,71,28,41,252,36,null,58,59,36,35,36,47,41,34,34,20]
[null,"CAR24",null,"2021-12-04","2021-12-04","CAMP-4","PREVENTIVO",2120,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","EDIS ELBER HOYOS ROMERO","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de filtros y aceite de motor ",null,null,49,16,81,18,66,75,174,84,49,218,108,218,97,66,130,87,35,43,254,42,null,54,66,27,25,26,27,45,39,55,23]
[null,"VLQ55",null,"2021-12-06","2021-12-06","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,26884,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Llanta Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se realiza el cambio de 1 llanta pinchada por 1 llanta de segunda",null,23,64,47,13,12,102,69,179,79,54,150,65,150,93,50,82,102,26,38,293,35,null,58,43,26,36,30,31,45,41,50,42]
[null,"VLQ49",null,"2021-12-07","2021-12-07","CAMP-4","PREVENTIVO",1232,11717,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,49,37,69,18,105,64,173,64,101,181,76,181,70,77,50,113,32,43,265,35,null,52,58,36,26,49,36,45,46,42,46]
[null,"VLQ54",null,"2021-12-07","2021-12-07","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",3358,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Se evidencian 2 llantas chuzadas","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hace cambio de 2 llantas chuzadas por 1 llanta nueva y 1 llanta de segunda ",null,27,78,39,92,17,54,81,172,48,52,125,46,125,85,76,128,106,29,41,294,38,null,54,51,15,37,46,38,38,26,56,27]
[null,"VLQ28",null,"2021-12-07","2021-12-07","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",5190,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Se evidencia 1 llanta desgastada ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se hace cambio de 1 llanta desgastada por 1 llanta nueva ",null,23,59,48,22,18,121,83,179,64,50,157,108,157,54,66,125,97,32,46,302,35,null,52,50,24,25,42,32,43,41,38,15]
[null,"CAR27",null,"2021-12-09","2021-12-09","CAMP-1","PREVENTIVO",3477,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"JOHN JAMES RIVERA ARANGO","SANTIAGO RAMIREZ","Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase general del equipo",null,null,61,35,41,17,64,68,176,93,111,225,141,225,59,78,54,77,29,44,302,41,null,50,68,24,31,31,36,42,36,27,20]
[null,"VLQ69",null,"2021-12-09","2021-12-09","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,16826,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Se evidencia 1 llanta desgastada","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se hace cambio de 1 llanta desgastada por 1 llanta de segunda",null,22,75,37,94,16,124,78,172,71,104,208,139,208,13,61,135,89,31,38,293,45,null,66,40,33,26,57,45,43,24,55,38]
[null,"VLQ53",null,"2021-12-09","2021-12-09","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",4353,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JHON JAIRO MACHADO YADURO",0,"Se evidencia 1 llanta desgastada ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se hace cambio de 1 llanta desgastada por 1 llanta nueva ",null,18,69,23,15,13,100,77,180,84,48,206,170,206,71,40,69,72,31,42,297,43,null,67,66,17,37,53,34,39,24,34,17]
[null,"VLQ66",null,"2021-12-10","2021-12-10","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17923,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"Luces laterales en mal estado ","cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito ","Se reparan luces laterales en mal estado",null,null,51,26,20,18,117,66,174,83,36,140,131,140,38,58,112,92,31,39,272,40,null,55,61,31,33,43,46,39,22,43,37]
[null,"VLQ16",null,"2021-12-10","2021-12-10","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",5501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Se evidencia 1 llanta chuzada ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hace cambio de 1 llanta chuzada por 1 llanta de segunda",null,18,56,45,58,18,112,68,179,49,44,137,176,137,53,45,119,74,33,40,283,42,null,54,61,15,27,54,29,38,28,42,32]
[null,"VLQ58",null,"2021-12-11","2021-12-11","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,16726,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","LUIS MIGUEL VARON SIERRA","Se debe retorquear el equipo, frenos destencionados","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se realiza Retorqueo general del equipo, se calibran frenos",null,null,56,40,17,12,48,75,184,82,103,137,49,137,71,43,140,86,25,39,251,43,null,57,60,19,29,35,34,41,37,50,20]
[null,"VLQ69",null,"2021-12-12","2021-12-12","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,16930,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"Reparación de luces traseras y delanteras, instalar direccionales","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","Se repara cableado de luces frontales y traseras, se instalan bombillas nuevas ",null,null,57,18,48,16,117,64,188,70,59,207,85,207,7,60,53,94,32,43,307,37,null,56,50,37,35,46,42,43,39,30,38]
[null,"VLQ69",null,"2021-12-12","2021-12-12","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,16930,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",0,"Reparación de luces traseras y delanteras, instalar direccionales","cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito ","Se repara cableado de luces frontales y traseras, se instalan bombillas nuevas ",null,null,63,17,38,18,58,74,187,69,87,144,51,144,22,54,51,82,25,44,294,45,null,65,42,24,28,30,27,43,27,37,35]
[null,"VLQ54",null,"2021-12-13","2021-12-13","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",3397.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JHON JAIRO MACHADO YADURO",0,"Se evidencian 2 llantas desgastadas","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se hace cambio de 2 llantas desgastadas por 2 llantas nuevas",null,29,74,14,41,18,64,84,168,85,64,224,145,224,22,71,107,116,30,42,252,41,null,51,66,36,24,46,27,42,41,54,20]
[null,"VLQ69",null,"2021-12-14","2021-12-14","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17241,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Se evidencia 1 llanta chuzada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hace cambio de 1 llanta chuzada por 1 llanta de segunda",null,23,69,22,93,14,107,65,178,91,62,157,68,157,23,69,81,73,27,37,262,42,null,58,68,21,35,48,43,38,26,34,20]
[null,"CAR10",null,"2021-12-14","2021-12-14","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"Aire acondicionado deficiente, evaporador sucio","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","Se realiza limpieza del evaporador, condensador, se fabrica filtro de aire externo ",null,null,44,34,94,18,123,62,169,61,97,188,72,188,50,58,60,101,32,44,305,42,null,55,39,16,36,49,26,39,25,51,27]
[null,"VLQ10",null,"2021-12-14","2021-12-14","CAMP-4","PREVENTIVO",0,36906,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase general del equipo ",null,null,43,48,52,12,123,64,182,72,48,173,139,173,28,66,124,77,32,45,304,37,null,62,67,27,28,42,33,42,40,43,27]
[null,"VLQ01",null,"2021-12-15","2021-12-15","CAMP-4","PREVENTIVO",0,74965,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"FABIAN RICARDO VACA MONROY","JAVIER ARTURO RAMIREZ ","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de filtros y aceite de motor ",null,null,75,26,62,15,44,79,175,65,77,143,177,143,58,35,59,72,35,35,277,39,null,56,53,30,24,28,33,45,38,27,32]
[null,"VLQ64",null,"2021-12-16","2021-12-16","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces de media no encienden, luces exploradoras no encienden ","fusibles luces ","quemados ","por corto circuito ","Se cambian fusibles que se encontraban quemados ",null,null,73,23,36,19,66,61,168,98,125,193,144,193,26,48,95,128,33,39,284,36,null,63,41,35,29,50,28,44,29,49,34]
[null,"VLQ02",null,"2021-12-17","2021-12-17","CAMP-4","PREVENTIVO",0,84891,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase general del equipo ",null,null,78,48,56,14,115,64,193,69,90,192,162,192,52,45,52,69,25,40,255,40,null,52,42,22,31,38,39,44,20,40,25]
[null,"VLQ66",null,"2021-12-18","2021-12-18","CAMP-4","PREVENTIVO",0,21771,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"FABIAN RICARDO VACA MONROY","JAVIER ARTURO RAMIREZ ","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de filtros y aceite de motor ",null,null,55,17,61,12,104,62,193,78,101,176,156,176,46,39,72,80,25,42,260,41,null,67,41,36,32,40,35,39,41,37,30]
[null,"VLQ52",null,"2021-12-20","2021-12-20","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces medias no encienden, luces bajas no encienden ","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","Se hace cambio de fusibles quemados y bombillos quemados ",null,null,67,37,65,18,123,78,183,78,68,158,51,158,49,64,74,120,28,37,296,40,null,52,54,26,29,58,47,42,39,38,28]
[null,"VLQ68",null,"2021-12-21","2021-12-21","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,36451,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","Se debe retorquear la tornillería ","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se realiza Retorqueo general del equipo",null,null,57,20,74,14,98,70,187,85,38,219,110,219,26,62,116,138,34,38,268,44,null,50,68,16,36,49,34,45,21,26,27]
[null,"VLQ51",null,"2021-12-21","2021-12-21","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ","OCTAVIO GARCIA LLANOS","Fuga de aire por freno de ahogo ","sellos bomba freno ","deteriorados","por sobrecalentamiento ","Se hace cambio de sellos dañados ",null,null,64,27,79,18,50,68,182,59,66,152,116,152,80,68,76,91,27,41,257,39,null,67,41,30,32,56,27,41,29,51,32]
[null,"VLQ52",null,"2021-12-22","2021-12-22","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Palanca de cambios desajustada","rotula de cambios ","desgastada","por fatiga ","Se cambia rotula de palanca que se encontraba suelta ",null,null,73,33,26,16,25,68,180,83,95,130,112,130,43,42,90,135,28,39,282,43,null,55,36,20,36,30,28,39,19,38,34]
[null,"VLQ58",null,"2021-12-22","2021-12-22","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"aire acondicionado malo","tensor correa ","desgastados","por fatiga ","se realiza evaluación al sistema y se debe cambiar kit de polea, rodamiento y bobina. Aire AC NO operativo",null,null,66,23,82,14,83,64,184,77,110,159,94,159,10,49,54,132,25,44,296,42,46,57,39,27,37,43,35,44,23,46,43]
[null,"VLQ51",null,"2021-12-23","2021-12-23","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Fuga de aire por manguera de freno de ahogo","racor linea aire ","roto ","por golpe con objeto ","Se cambia racor de freno de ahogo que se encontraba en mal estado ",null,null,54,48,17,13,103,64,173,68,61,227,120,227,69,39,118,80,26,43,283,42,38,51,50,27,34,30,31,42,35,51,17]
[null,"VLQ13",null,"2021-12-23","2021-12-23","CAMP-4","PREVENTIVO",0,24761,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase general del equipo ",null,null,72,33,74,12,99,67,183,51,92,198,86,198,21,47,95,84,28,46,275,42,57,64,39,28,27,57,28,42,37,40,30]
[null,"VLQ32",null,"2021-12-24","2021-12-24","CAMP-3","PREVENTIVO",5233.7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"EDUAR SALAS",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase general del equipo ",null,null,48,33,10,14,62,61,191,57,48,133,68,133,99,36,124,123,32,39,272,42,62,48,46,16,28,47,45,40,33,44,41]
[null,"VLQ06",null,"2021-12-25","2021-12-25","CAMP-4","PREVENTIVO",0,25650,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","Cambio de aceite de motor",{"$nulls":3},"Se realiza cambio de aceite de motor, 5 gal",null,null,46,41,9,19,86,78,178,95,39,160,63,160,43,55,107,80,29,45,281,43,37,63,67,34,25,52,29,38,37,50,19]
[null,"VLQ14",null,"2021-12-26","2021-12-26","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",3952,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Se evidencian 2 llantas desgastadas","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se hace cambio de 2 llantas desgastadas por 2 llantas nuevas ",null,40,65,48,81,13,43,74,175,61,108,178,112,178,46,71,93,118,27,44,249,35,45,62,38,28,37,49,34,40,31,30,29]
[null,"VLQ53",null,"2021-12-28","2021-12-28","CAMP-3","PREVENTIVO",4427,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"EDUAR SALAS",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase general del equipo ",null,null,66,43,56,12,55,75,185,86,52,201,54,201,86,68,110,135,26,46,277,42,51,64,46,28,37,32,31,43,20,54,38]
[null,"VLQ67",null,"2021-12-28","2021-12-28","CAMP-4","PREVENTIVO",0,15553,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase general del equipo ",null,null,62,22,54,14,124,66,172,81,65,216,98,216,28,46,49,111,27,39,288,35,45,49,59,27,29,40,27,38,35,52,43]
[null,"VLQ66",null,"2021-12-30","2021-12-30","CAMP-4","PREVENTIVO",0,23924,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase general del equipo",null,null,43,43,45,12,40,84,186,49,44,222,169,222,86,62,97,67,30,39,273,43,56,53,49,24,27,42,36,39,32,55,41]
[null,"VLQ51",null,"2022-01-01","2022-01-01","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JHON JAIRO MACHADO YADURO","JOSE ALBERTO MUÑOZ SOTO","Se evidencia 1 llanta pinchada ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hace cambio de 1 llanta pinchada por 1 llanta nueva ",null,21,66,35,93,14,36,81,174,91,41,126,115,126,44,78,88,98,30,40,306,38,43,63,40,17,33,34,32,45,33,45,31]
[null,"VLQ17",null,"2022-01-02","2022-01-02","CAMP-1","PREVENTIVO",0,62438,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire.",null,null,60,24,63,12,112,61,176,68,125,213,52,213,24,35,132,77,32,41,258,38,50,52,40,32,30,50,26,38,44,52,15]
[null,"VLQ07",null,"2022-01-03","2022-01-03","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,11409,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Encarpado en mal estado, tubos doblados","tubos autocarpado ","doblados ","por  golpe con objeto ","Se enderezan tubos del carpado, se repara el sistema de carpado",null,null,50,25,64,12,57,69,191,79,87,179,176,179,61,39,101,96,33,36,309,45,63,60,44,16,29,36,44,39,29,40,21]
[null,"CAR05",null,"2022-01-04","2022-01-04","CAMP-1","PREVENTIVO",4432,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite , filtros de aceite, filtros de combustible, Filtros de aire.",null,null,76,14,54,17,65,84,169,64,58,217,117,217,32,69,133,83,31,36,302,45,39,54,65,23,25,47,28,45,18,43,27]
[null,"VLQ22",null,"2022-01-05","2022-01-05","CAMP-4","PREVENTIVO",0,36077,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase general del equipo",null,null,63,41,18,15,92,68,182,97,81,190,134,190,84,58,132,128,30,41,280,45,59,54,58,31,27,30,34,39,38,47,41]
[null,"CAR18",null,"2022-01-06","2022-01-06","CAMP-3","PREVENTIVO",4794,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"EDUAR SALAS",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase general del equipo",null,null,74,15,22,13,69,65,182,90,88,217,109,217,7,54,78,84,26,41,262,42,63,49,38,35,30,51,26,43,25,41,37]
[null,"VLQ01",null,"2022-01-06","2022-01-06","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,39723,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ",0,"Baterías en mal estado, problemas en el encendido ","baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off","Se realiza cambio de baterías en mal estado ",null,null,76,42,31,16,110,79,173,63,61,193,138,193,12,75,69,130,32,39,284,44,45,51,52,33,36,49,30,45,37,54,20]
[null,"VLQ05",null,"2022-01-07","2022-01-07","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ROBERTO ELIAZ BULLOSO DIAZ","POLIDORO MEDINA PEREZ","Trabas pegadas","trabas","pegadas","por corrosión ","Se desarman las trabas, se suavizan y se instalan nuevamente ",null,null,74,24,56,18,43,65,176,79,46,161,162,161,100,43,49,77,34,44,252,44,35,57,48,38,29,55,31,39,26,31,15]
[null,"VLQ06",null,"2022-01-07","2022-01-07","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,27351,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"EDIS ELBER HOYOS ROMERO",0,"Tornillos de la base soporte del motor desajustados, filtro de aire obstruido","filtros de aire ","sucio","por presencia de particulas contaminantes ","Se ajustan tornillos de la base soporte y se limpia el filtro de aire",null,null,64,26,68,13,63,62,180,88,115,194,98,194,40,62,112,75,26,37,263,36,61,67,40,20,34,32,40,40,40,54,19]
[null,"CAR22",null,"2022-01-08","2022-01-08","CAMP-3","PREVENTIVO",2601,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"EDUAR SALAS",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase general del equipo ",null,null,72,16,92,12,52,67,191,92,64,158,172,158,5,68,144,131,32,39,277,35,62,56,67,24,28,46,35,41,34,54,19]
[null,"VLQ20",null,"2022-01-08","2022-01-08","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,36243,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","EDIS ELBER HOYOS ROMERO","Cadenas del volco desajustadas","cadenas compuerta volco","destensionadas ","por fatiga","Se tensionan las cadenas del volco ",null,null,76,31,44,18,89,83,182,97,45,183,119,183,51,51,145,104,34,37,283,39,61,50,61,37,35,30,38,44,29,45,20]
[null,"VLQ60",null,"2022-01-09","2022-01-09","TUNEL-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"aire acondicionado malo","condensador a/c","obstuido","por acumulación de suciedad ","se despresuriza sistema, se lava el evaporador y condensador, se presurizo nuevamente el sistema. Aire AC Operativo.",null,null,62,41,43,18,71,81,192,77,56,221,137,221,null,70,62,136,33,38,287,44,50,60,48,24,31,30,41,43,29,26,32]
[null,"VLQ15",null,"2022-01-09","2022-01-09","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"Aire acondicionado deficiente ","motor blower ","pegado ","por incorrecta lubricación ","Se realiza lavado de evaporador, se lava el panel del condensador, se realiza limpieza del motor blower",null,null,53,33,67,16,83,63,185,51,124,203,67,203,3,49,56,88,30,35,264,44,42,50,55,17,27,50,44,42,29,43,34]
[null,"CAR25",null,"2022-01-10","2022-01-10","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",2233,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA","JOSE ALBERTO MUÑOZ SOTO","Se evidencia 1 llanta desgastada ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se hace cambio de 1 llanta desgastada por 1 llanta nueva ",null,25,78,28,45,14,46,68,169,73,74,125,108,125,60,38,128,137,33,45,304,41,56,58,48,37,30,30,45,44,20,42,31]
[null,"CAR24",null,"2022-01-10","2022-01-10","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL",0,"Luces traseras no funcionan ","lamparas","rotas","por golpe con objeto ","Se cambia lampara trasera ",null,null,64,31,19,13,31,79,181,48,93,159,149,159,95,56,57,97,29,37,294,44,51,63,54,27,27,46,30,45,26,56,39]
[null,"CAR18",null,"2022-01-11","2022-01-11","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"ROBERTO ELIAZ BULLOSO DIAZ","POLIDORO MEDINA PEREZ","Bloque hidráulico suelto","tanque hidraulico ","roto","por golpe con objeto ","Se desmontan líneas y se manda a soldar el bloque hidráulico",null,null,54,26,20,19,40,83,179,56,96,230,97,230,63,62,146,70,33,43,296,44,63,60,42,38,31,54,44,45,43,53,48]
[null,"VLQ30",null,"2022-01-11","2022-01-11","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"aire acondicionado malo","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","se realiza mantenimiento, lavado del evaporador para mejorar el flujo de aire. Aire AC Operativo",null,null,71,40,76,15,110,78,168,72,54,223,168,223,5,57,109,82,34,37,304,38,55,50,62,38,36,38,44,45,37,51,18]
[null,"CAR24",null,"2022-01-12","2022-01-12","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",2394,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el despince de 1 llanta ",null,23,69,42,6,17,67,60,190,90,48,197,112,197,60,41,135,101,35,44,269,40,56,51,67,24,24,42,30,43,21,55,42]
[null,"VLQ24",null,"2022-01-13","2022-01-13","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",0,"Sistema de encarpado malo","tubos autocarpado ","doblados ","por  golpe con objeto ","Se enderezan los tubos del carpado",null,null,67,34,70,16,122,64,190,72,60,173,143,173,11,48,88,130,28,46,273,35,60,65,63,34,35,31,39,43,35,31,27]
[null,"VLQ10",null,"2022-01-14","2022-01-14","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,38165,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ",0,"Baterías descargadas ","baterias ","descargadas","por uso del equipo en estado off","Se realiza recargada de las baterías ",null,null,60,25,77,19,40,67,179,75,85,140,116,140,96,55,106,94,34,39,255,43,60,63,55,21,37,54,26,38,20,30,19]
[null,"VLQ58",null,"2022-01-14","2022-01-14","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,24929,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO","EDIS ELBER HOYOS ROMERO","Cadenas del volco en mal estado","cadenas compuerta volco","destensionadas ","por fatiga","Se reparan las cadenas del volco y se ajusta tornillería ",null,null,42,25,58,19,123,70,176,80,116,221,92,221,29,54,103,106,30,37,299,36,64,59,55,19,34,53,44,45,40,43,15]
[null,"VLQ34",null,"2022-01-15","2022-01-15","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",4835,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE ALBERTO MUÑOZ SOTO","JHON JAIRO MACHADO YADURO","Se evidencia 1 llanta pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hace cambio de 1 llanta pinchada por 1 llanta nueva ",null,22,52,44,1,14,55,61,174,71,52,131,100,131,43,55,51,74,30,46,287,42,64,60,42,35,24,47,35,42,18,37,43]
[null,"VLQ58",null,"2022-01-15","2022-01-15","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"aire acondicionado malo","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","se realiza cambio del compresor, lavado del evaporador y cambio del termostato. Aire AC Operativo",null,null,46,16,95,19,91,73,179,93,63,204,48,204,40,36,105,86,34,35,268,37,43,66,50,33,27,40,42,39,36,43,29]
[null,"VLQ46",null,"2022-01-16","2022-01-16","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,29104,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"EDISON JAVIER BOLAÑO MEJIA","FABIAN RICARDO VACA MONROY","Guardabarros roto y desajustado, tubo del carpado torcido, carpa rota ","carpa volco","rota","por objeto punzante ","Se repara guardabarros, se enderezan tubos del carpado, se repara la carpa ",null,null,78,43,60,12,75,65,183,96,85,221,94,221,37,75,143,115,31,38,263,37,54,52,62,37,32,31,46,39,33,48,18]
[null,"VLQ68",null,"2022-01-17","2022-01-17","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,39130,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 de segunda",null,22,49,28,95,16,68,82,178,54,120,203,49,203,21,66,95,108,31,39,258,40,45,58,41,33,37,59,43,44,27,37,14]
[null,"VLQ56",null,"2022-01-18","2022-01-18","CAMP-4","PREVENTIVO",0,27415,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,75,27,80,19,56,82,180,58,85,174,72,174,13,63,117,73,32,45,282,35,42,64,68,25,30,40,30,43,44,31,15]
[null,"VLQ46",null,"2022-01-18","2022-01-18","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,26559,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"JAVIER ARTURO RAMIREZ ","FABIAN RICARDO VACA MONROY","Se necesita Retorqueo de tornillería y ajuste de la palanca de cambios","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se retorquea la tornillería, se ajusta la palanca de cambios",null,null,74,39,51,16,45,80,189,96,64,200,136,200,60,73,127,136,35,36,295,36,43,61,43,38,32,44,38,40,21,31,25]
[null,"VLQ22",null,"2022-01-19","2022-01-19","CAMP-4","PREVENTIVO",0,36876,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase general del equipo ",null,null,57,48,25,19,50,73,182,80,56,152,85,152,74,69,108,69,31,46,273,38,64,48,39,28,28,43,47,45,42,30,25]
[null,"VLQ31",null,"2022-01-20","2022-01-20","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,36318,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta de segunda",null,20,46,38,65,12,74,77,185,97,38,179,129,179,22,75,130,126,35,36,282,41,62,67,61,27,30,55,26,39,25,43,33]
[null,"CAR23",null,"2022-01-20","2022-01-20","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",1476,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA","DIVIER JOSE FONSECA AVILA","cadena desgastada ",{"$nulls":3},"se instala cadena a llanta LH ",null,null,43,16,13,18,30,84,189,54,99,230,85,230,5,73,126,116,27,35,279,45,54,49,50,37,27,33,31,38,26,37,24]
[null,"VLQ09",null,"2022-01-21","2022-01-21","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,47323,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","sistema de levante del volco \"Muerto\" con fallas","eje retractil ","torcido","golpe por impacto ","se procede a desmontar el eje del muerto, y se instala  un eje de muerto de segunda con todos sus accesorios. ",null,null,45,15,93,13,105,62,175,77,40,208,80,208,2,67,134,120,28,42,298,43,47,50,63,21,33,45,34,40,34,55,38]
[null,"VLQ35",null,"2022-01-22","2022-01-22","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,69907,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","YEFFERSON BORJA DURANGO","Radiador roto - soportes de cabina malos ","radiador ","roto ","golpe por impacto ","se instala radiador nuevo, se repara intercooler, se instalan soportes para el radiador, se corrige fuga de aire , se ajustan los soportes de la cabina.",null,null,75,16,72,17,123,74,186,67,57,166,124,166,63,65,71,90,33,44,270,45,46,61,37,25,36,47,34,40,40,54,23]
[null,"VLQ28",null,"2022-01-23","2022-01-23","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",5613,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA","JHON JAIRO MACHADO YADURO","llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta nueva",null,25,50,45,80,19,66,83,191,85,78,215,65,215,78,73,118,91,31,40,304,38,64,56,50,25,35,51,44,43,18,31,48]
[null,"VLQ35",null,"2022-01-23","2022-01-23","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,69907,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","FABIAN RICARDO VACA MONROY","reparar bómper - repara lámparas y sistema de dirección","bomper ","roto"," por golpe con objeto ","se procede a reparar el bómper, se reparan platinas y soportes de la cabina, se instala platinas de las lámparas y se repara sistema de la dirección.",null,null,69,15,28,16,121,80,180,98,45,176,78,176,27,70,66,117,27,46,251,39,65,53,42,32,33,33,42,45,44,56,47]
[null,"VLQ50",null,"2022-01-24","2022-01-24","CAMP-4","PREVENTIVO",0,32120,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase general del equipo, se completa aceite de motor ",null,null,62,14,52,17,93,66,173,62,63,159,131,159,79,62,57,90,33,43,285,38,39,62,59,30,36,46,33,44,18,45,21]
[null,"VLQ44",null,"2022-01-25","2022-01-25","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,24720,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"fuga de aceite por línea del motor","sellos de culata ","desgastado","por sobrecalentamiento ","se corrige fuga de aceite de motor se retorquea tornillos y se ajusta palanca de cambios",null,null,55,39,30,17,29,67,179,80,109,222,131,222,87,63,129,100,33,44,287,40,64,55,66,19,30,51,39,40,29,49,15]
[null,"CAR23",null,"2022-01-25","2022-01-25","TUNEL-1","PREVENTIVO",1534,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","se realiza el cambio de aceite al motor, se remplazan los filtros de aceite, combustible y de aire.",null,null,50,23,63,12,39,84,171,53,78,151,66,151,27,64,103,87,32,36,251,36,36,55,43,26,30,53,35,41,32,32,31]
[null,"VLQ23",null,"2022-01-26","2022-01-26","CAMP-3","PREVENTIVO",0,39551,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"EDUAR SALAS",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,68,34,85,15,73,67,189,54,108,184,72,184,16,45,117,72,28,46,271,43,43,67,52,36,26,56,34,44,19,37,36]
[null,"VLQ34",null,"2022-01-27","2022-01-27","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"Aire acondicionado deficiente ","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","Se lava evaporador ",null,null,75,29,6,14,52,65,174,88,40,140,143,140,31,72,110,76,30,41,269,43,42,55,55,17,33,37,36,39,27,40,48]
[null,"CAR08",null,"2022-01-28","2022-01-28","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",3759,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","Ajustar la tornillería, calibrar frenos delanteros y traseros, fuga de hidráulico","manguera hidraulica ","rota","por sobrepresión ","Se realiza Retorqueo general del equipo, se calibran frenos delanteros y traseros, se corrige fuga hidráulica ",null,null,52,47,54,15,104,66,177,91,111,140,100,140,3,55,145,83,27,42,255,45,58,55,36,23,29,55,33,39,39,42,46]
[null,"VLQ57",null,"2022-01-29","2022-01-29","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL",0,"Luz de stop lado izquierdo golpeada, arnés roto ","cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito ","Se repara arnés de luces traseras y se instala el stop ",null,null,45,28,31,13,81,64,176,76,70,148,110,148,26,66,96,137,27,43,251,43,63,61,54,37,34,34,45,39,37,25,47]
[null,"VLQ46",null,"2022-01-29","2022-01-29","CAMP-4","PREVENTIVO",3721,27767,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase general del equipo ",null,null,53,28,30,15,102,63,174,75,66,167,169,167,35,40,109,102,27,44,279,43,63,61,44,15,30,48,39,41,46,47,24]
[null,"VLQ66",null,"2022-01-30","2022-01-30","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,25555,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","FABIAN RICARDO VACA MONROY","Llantas en mal estado, plumillas malas, luz de stop no funcionan, bujes de la barra estabilizadora en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se instalan 5 llantas nuevas, se repara motor del limpia para brisas, se reparan luces de stop y sistema eléctrico",null,85,74,26,10,16,69,81,188,48,125,154,101,154,29,76,78,102,25,40,304,36,44,48,39,38,24,41,36,39,27,48,18]
[null,"VLQ42",null,"2022-01-30","2022-01-30","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",3374.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JHON JAIRO MACHADO YADURO",0,"llanta pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se realiza el cambio de 1 llanta pinchada por 1 llanta de segunda",null,21,64,40,53,15,28,80,184,75,100,196,87,196,6,76,55,136,34,42,257,44,49,63,57,17,30,54,38,43,41,39,23]
[null,"VLQ41",null,"2022-02-01","2022-02-01","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,30269,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","YEFFERSON BORJA DURANGO","Fuga de aceite de motor, luz de stop derecho en mal estado, terminales de dirección en mal estado, luces delanteras en mal estado","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","Se ajusta abrazadera y se corrige fuga que era por línea hidráulica, se repara stop derecho, se reparan las luces delanteras y se estandariza el sistema eléctrico ",null,null,52,22,53,14,103,74,184,69,102,221,91,221,50,62,130,101,31,36,274,38,58,66,40,24,27,33,40,41,28,32,47]
[null,"CAR27",null,"2022-02-01","2022-02-01","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",4053,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA","SANTIAGO RAMIREZ","Frenos en mal estado","pastillas de freno ","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se cambian pastillas de freno traseras, se cambia liquido de frenos, se purgan frenos ",null,null,56,14,28,12,107,77,186,93,53,156,71,156,50,38,118,121,28,44,295,44,64,53,42,26,25,40,30,40,27,48,36]
[null,"CAR06",null,"2022-02-01","2022-02-01","CAMP-3","PREVENTIVO",3397.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"EDUAR SALAS",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase general del equipo ",null,null,61,20,11,18,76,78,171,66,61,130,140,130,84,69,97,93,33,39,269,43,43,60,38,16,37,44,31,40,25,50,20]
[null,"VLQ31",null,"2022-02-02","2022-02-02","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,37780,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ","DIEGO TORRES SILVA ","llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta nueva",null,21,52,29,7,13,119,70,174,72,85,172,92,172,52,74,80,71,32,46,274,38,36,50,49,18,25,51,30,45,38,44,18]
[null,"VLQ03",null,"2022-02-02","2022-02-02","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"llanta en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de una llanta en mal estado por una llanta de segunda ",null,17,44,34,50,12,122,62,168,77,43,230,52,230,13,76,120,109,32,42,275,45,38,56,39,24,33,29,35,42,28,38,26]
[null,"VLQ09",null,"2022-02-03","2022-02-03","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,47438,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ","DIEGO TORRES SILVA ","Llanta en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta nueva",null,21,55,14,83,18,48,67,193,61,39,141,176,141,74,67,96,91,30,35,308,44,52,64,61,21,28,26,40,38,20,41,25]
[null,"VLQ57",null,"2022-02-04","2022-02-04","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,31892,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Se debe retorquear la tornillería, reparar platinas del volco","soporte del volco ","torcido","golpe por impacto ","Se realiza Retorqueo general del equipo, se repara platina con soporte del volco",null,null,53,18,14,13,64,61,168,57,69,199,130,199,96,43,78,121,33,45,298,39,39,57,68,18,29,33,32,38,20,31,24]
[null,"VLQ67",null,"2022-02-05","2022-02-05","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,18591,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llantas en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 4 llantas en mal estado por 2 llantas nuevas y 2 llantas de segunda",null,45,56,34,83,14,76,67,183,80,62,146,81,146,28,57,85,91,35,36,303,37,44,52,68,34,27,52,32,44,18,31,23]
[null,"VLQ53",null,"2022-02-06","2022-02-06","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA","POLIDORO MEDINA PEREZ","Hojas de muelle partidas","hojas de muelle","partidas","golpe por impacto ","Se desmonta muelle delantero lado LH en mal estado y se instala uno nuevo  ",null,null,47,20,84,15,32,79,177,64,122,201,117,201,86,67,57,122,35,36,272,37,40,48,40,23,30,33,44,45,37,50,45]
[null,"VLQ16",null,"2022-02-07","2022-02-07","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",6030,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 2 llantas en mal estado por 2 llantas nuevas ",null,32,74,37,99,12,112,77,180,79,53,217,116,217,13,60,114,112,28,44,292,44,52,67,39,32,24,51,47,43,41,25,46]
[null,"VLQ38",null,"2022-02-08","2022-02-08","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",3942,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE VASQUEZ",0,"llantas en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta nueva",null,21,49,28,7,16,40,66,169,86,118,132,127,132,39,45,50,135,33,38,249,35,61,60,63,32,31,27,31,38,27,56,26]
[null,"VLQ43",null,"2022-02-09","2022-02-09","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",3974,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"llantas en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de la llanta en mal estado #10 por 1 llanta nueva ",null,25,75,15,92,18,86,79,178,68,69,215,175,215,52,70,106,75,30,41,279,36,43,56,56,18,29,37,38,45,43,44,32]
[null,"CAR16",null,"2022-02-10","2022-02-10","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Frenos en mal estado, fuga por bomba de frenos","sellos bomba freno ","deteriorados","por liquido de freno de baja calidad ","se procede a reparar la fuga del líquido de frenos, se completa nivel de liquido de frenos y se realiza purga al sistema. Equipo operativo",null,null,54,21,44,12,82,85,193,97,117,223,73,223,4,52,119,79,31,46,283,37,47,51,36,36,34,42,44,38,31,49,14]
[null,"VLQ36",null,"2022-02-12","2022-02-12","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,38876,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"DIEGO TORRES SILVA",0,"llantas en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta nueva",null,24,65,48,52,19,96,75,181,86,122,202,127,202,3,42,56,74,30,44,263,38,36,54,44,36,36,41,32,39,29,42,31]
[null,"CAR02",null,"2022-02-12","2022-02-12","CAMP-4","PREVENTIVO",3281,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,59,32,49,16,32,77,175,97,47,139,147,139,20,62,106,119,28,43,295,44,51,53,67,26,31,33,33,43,40,42,38]
[null,"VLQ16",null,"2022-02-14","2022-02-14","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",4783.5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Se evidencia 1 llanta chuzada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hace cambio de 1 llanta chuzada por 1 llanta de segunda",null,18,78,15,49,15,87,75,183,69,53,206,127,206,89,76,69,124,25,37,273,38,39,54,52,24,25,58,28,45,32,46,46]
[null,"VLQ02",null,"2022-02-17","2022-02-17","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,28950,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ",0,"Tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se realiza Retorqueo general del equipo ",null,null,45,21,23,12,69,66,182,78,91,146,176,146,52,47,54,111,32,41,248,36,52,59,66,22,24,42,30,38,46,38,26]
[null,"CAR06",null,"2022-02-20","2022-02-20","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",3451,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JHON JAIRO MACHADO YADURO","OCTAVIO GARCIA LLANOS","Se evidencia 1 llanta chuzada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hace cambio de neumático",null,27,71,42,76,16,40,60,168,49,86,217,113,217,82,75,135,111,27,35,261,37,39,54,48,20,26,49,39,39,20,35,18]
[null,"VLQ42",null,"2022-02-22","2022-02-22","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"POLIDORO MEDINA PEREZ",0,"Freno de ahogo se pega","cilindro freno de ahogo","quemado ","por fricción ","Se cambia freno de ahogo y su empaquetadura ",null,null,71,26,35,15,31,74,188,59,90,219,47,219,12,56,127,78,32,36,298,44,47,65,67,27,24,41,35,41,19,27,29]
[null,"VLQ31",null,"2022-02-24","2022-02-24","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,39196,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Farolas de reversa en al estado ","farolas","rotas ","por golpe con objeto ","Se instalan 2 farolas traseras nuevas ",null,null,56,24,50,15,116,84,185,86,82,193,56,193,84,77,63,136,35,45,248,38,59,63,52,21,29,41,35,39,45,51,37]
[null,"VLQ28",null,"2022-02-24","2022-02-24","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",4387.3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"Se evidencia 1 llanta chuzada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hace cambio de 1 llanta chuzada por 1 llanta de segunda",null,18,71,46,57,17,27,77,186,54,115,191,129,191,9,58,65,94,28,40,308,40,53,60,47,15,34,48,44,40,39,50,47]
[null,"CAR10",null,"2022-02-25","2022-02-25","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",3832,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JHON JAIRO MACHADO YADURO","OCTAVIO GARCIA LLANOS","Se evidencia 1 llanta chuzada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hace cambio de 1 llanta chuzada por 1 llanta de segunda",null,17,68,36,2,13,115,68,190,89,67,198,59,198,77,42,58,130,33,39,254,43,35,61,63,29,37,30,43,44,44,29,29]
[null,"VLQ05",null,"2022-02-26","2022-02-26","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,39978,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Cadenas del volco en mal estado, tornillería desajustada, ajustar palanca de cambios, se deben calibrar los frenos","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","Se realiza Retorqueo general del equipo, se ajusta la palanca de cambios, se reparan las cadenas del volco, se calibran frenos delanteros y traseros ",null,null,74,15,76,14,103,84,175,49,107,140,60,140,15,49,113,74,34,45,261,44,35,56,42,19,33,29,32,39,44,45,42]
[null,"VLQ19",null,"2022-02-27","2022-02-27","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JHON JAIRO MACHADO YADURO","EDUAR SALAS","Se evidencia 1 llanta chuzada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hace cambio de 1 llanta chuzada por 1 llanta de segunda",null,23,46,33,63,16,92,60,177,71,74,224,115,224,77,41,126,69,30,38,279,38,57,61,65,18,27,39,31,43,33,34,48]
[null,"VLQ19",null,"2022-02-28","2022-02-28","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces de reversa no funcionan ","fusibles luces ","quemados ","por corto circuito ","Se cambian bombillos y fusible quemado ",null,null,59,38,85,16,49,79,180,84,87,144,63,144,46,70,124,108,27,41,265,36,37,58,38,37,31,43,30,43,18,49,29]
[null,"VLQ29",null,"2022-03-01","2022-03-01","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"compresor de aire acondicionado averiado","compresor de a/c","quemado","por corto circuito ","se realiza remplazo del compresor del aire acondicionado dañado, se agrego aceite sintético, se carga el sistema con gas y se deja operativo.",null,null,73,27,13,17,54,78,190,68,54,184,123,184,48,44,122,76,27,45,294,43,43,67,50,29,31,31,27,42,28,27,30]
[null,"VLQ10",null,"2022-03-02","2022-03-02","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,39182,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","YEFFERSON BORJA DURANGO","swicth del encarpado en mal estado ","switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad ","se realiza reparación del swicth del auto carpado",null,null,46,18,22,14,51,73,186,73,62,196,163,196,58,42,120,85,27,43,279,43,45,48,61,26,37,29,36,41,28,47,37]
[null,"VLQ34",null,"2022-03-02","2022-03-02","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MARIO ALBERTO HERRERA ROJAS",0,"motor con perdida de RPM de Potencia","sensor de oxigeno ","descalibrado","por corrosión  ","se instala sensor de oxigeno y se corrige fuga de aire del freno de ahogo.",null,null,61,18,30,12,72,84,171,77,88,175,99,175,57,37,112,129,32,42,259,39,49,50,56,24,30,56,46,38,44,53,40]
[null,"CAR27",null,"2022-03-03","2022-06-03","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"Aire acondicionado deficiente, se congela","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","se retiro obstrucción del panel del evaporador y se verifico su correcto funcionamiento",null,null,69,24,75,12,105,67,190,60,105,206,124,206,61,51,127,99,35,36,288,40,60,48,55,25,31,47,28,41,43,33,29]
[null,"VLQ36",null,"2022-03-04","2022-03-04","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,41078,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","FABIAN RICARDO VACA MONROY","Retorqueo a tornillería - ajuste a palanca de cambios","barra de cambios ","torcida ","golpe por impacto ","se procede a cambiar el sistema de la palanca de cambios -se retorquea tornillería dejando el equipo operativo",null,null,47,26,42,12,69,67,185,77,81,175,59,175,96,74,132,132,28,41,266,38,51,49,64,34,25,31,32,40,33,32,22]
[null,"VLQ07",null,"2022-03-05","2022-03-05","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,16075,0,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","YEFFERSON BORJA DURANGO","motor de encarpado en mal estado, barra de dirección en mal estado, calibrar frenos delanteros y traseros","barra de dirección ","torcida ","golpe por impacto ","se procede a reparar la barra de dirección, se instala motor de encarpado y se calibrar los frenos. Se deja el equipo operativo",null,null,54,43,68,14,54,62,178,76,73,130,173,130,65,39,141,84,27,40,267,45,37,55,68,31,27,35,37,42,30,50,16]
[null,"VLQ07",null,"2022-03-07","2022-03-07","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,16121,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llantas en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta de segunda",null,21,64,23,47,17,71,85,191,76,35,131,168,131,36,54,49,87,27,46,260,42,63,53,47,17,35,50,29,44,18,41,33]
[null,"VLQ46",null,"2022-03-09","2022-03-09","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,30540,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llantas en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza reparación de 1 llanta pinchada",null,21,61,46,87,12,105,77,185,82,36,190,100,190,65,43,95,93,32,40,301,42,58,52,57,38,34,40,33,39,40,34,49]
[null,"CAR07",null,"2022-03-09","2022-03-09","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",5721,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ",0,"Dientes del balde desgastados","dientes de cucharón","desgastados","por abrasión ","se realiza cambio de diente desgastado del balde",null,null,58,21,3,16,92,66,186,80,40,189,66,189,30,42,69,132,28,42,291,42,43,65,64,32,27,40,39,44,32,38,38]
[null,"VLQ66",null,"2022-03-11","2022-03-11","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,27676,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llantas en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 2 llantas en mal estado por 2 llantas nuevas",null,41,56,14,72,14,78,80,186,64,43,221,160,221,22,61,65,130,26,41,296,45,36,67,50,16,25,34,44,43,33,39,49]
[null,"VLQ64",null,"2022-03-12","2022-03-12","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,55248,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA","JOSE VASQUEZ","llantas en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza la reparación de 1 llanta pinchada y se completan 5 pernos faltantes",null,17,56,44,16,19,89,78,191,71,38,197,80,197,29,71,146,118,25,44,253,37,56,65,62,20,32,37,27,41,24,40,19]
[null,"VLQ36",null,"2022-03-13","2022-03-13","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,42129,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"se evidencian 2 llantas pinchadas ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se realiza el cambio de 2 llantas pinchadas por 2 llantas de segunda",null,33,58,27,92,17,32,81,177,82,122,181,123,181,27,41,75,92,32,45,307,40,44,51,63,33,37,42,29,44,37,37,19]
[null,"VLQ44",null,"2022-03-15","2022-03-15","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",4227,28255,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"fuga de aire por línea ","manguera de aire ","rota ","por abrasión ","se instala acople y se deja operativo el equipo",null,null,67,18,7,15,90,75,172,51,115,209,62,209,31,66,119,96,27,37,267,37,42,52,58,38,35,39,28,42,27,39,39]
[null,"VLQ61",null,"2022-03-16","2022-03-16","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ","DIEGO TORRES SILVA ","se evidencian 4 llantas pinchadas ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se procede a despincha las 4 llantas ",null,38,51,36,34,17,107,65,178,92,103,144,116,144,35,62,50,98,27,40,268,35,38,58,58,27,24,47,30,38,37,54,45]
[null,"VLQ41",null,"2022-03-17","2022-03-17","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,33698,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ",0,"Retorqueo a tornillería - ajuste a palanca de cambios","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se procede a cambiar el sistema de la palanca de cambios -se retorquea tornillería dejando el equipo operativo",null,null,51,26,57,16,26,66,180,56,51,219,167,219,89,58,98,78,34,40,266,37,58,48,52,24,26,37,34,43,41,48,36]
[null,"VLQ57",null,"2022-03-17","2022-03-17","CAMP-4","PREVENTIVO",0,35267,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase general del equipo ",null,null,65,41,37,12,60,68,171,83,42,189,125,189,42,73,97,109,31,38,258,45,64,49,39,30,36,56,29,40,25,37,25]
[null,"VLQ22",null,"2022-03-18","2022-03-18","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,39987,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","EDIS ELBER HOYOS ROMERO","Retorqueo a tornillería - ajuste a palanca de cambios","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se procede a cambiar el sistema de la palanca de cambios -se retorquea tornillería y se calibran frenos dejando el equipo operativo",null,null,74,43,32,17,100,69,191,67,114,165,130,165,94,43,103,89,30,43,275,42,40,52,36,24,30,37,38,38,45,38,34]
[null,"VLQ35",null,"2022-03-18","2022-03-18","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,70501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"Se evidencian 2 llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 2 llantas desgastadas por 2 llantas de segunda ",null,38,69,43,36,19,110,69,168,92,49,176,161,176,32,78,125,126,34,35,256,42,56,49,51,31,33,42,46,45,20,54,33]
[null,"VLQ49",null,"2022-03-19","2022-03-19","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17611,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","FABIAN RICARDO VACA MONROY","Retorqueo a tornillería - ajuste a palanca de cambios","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","se procede a cambiar el sistema de la palanca de cambios -se retorquea tornillería y se calibran frenos dejando el equipo operativo",null,null,56,33,89,12,62,62,175,71,117,206,48,206,58,36,56,111,26,37,283,39,35,50,43,26,25,56,29,38,46,27,49]
[null,"VLQ58",null,"2022-03-20","2022-03-20","CAMP-4","PREVENTIVO",3975,29178,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase general del equipo ",null,null,60,14,51,14,110,65,174,98,119,153,46,153,82,51,110,136,28,38,283,43,52,55,68,17,36,34,39,38,25,51,31]
[null,"VLQ44",null,"2022-03-21","2022-03-21","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,28869,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ",0,"encarpado en mal estado, instalar resortes de presión y reparar tubos","tubos autocarpado ","doblados ","por golpe con objeto ","se procede a reparar el sistema del encarpado, se retiran tubos para repararlos y se instalan los resortes nuevos. Equipo operativo",null,null,51,28,68,13,116,61,182,91,85,147,145,147,96,60,53,78,29,41,301,42,62,58,53,20,33,34,31,42,21,52,47]
[null,"VLQ69",null,"2022-03-21","2022-03-21","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,19962,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"DIEGO TORRES SILVA",0,"se evidencia una llanta pinchada ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","se realiza el cambio de una llanta pinchada por 1 llanta nueva ",null,25,61,14,57,19,82,72,188,60,65,169,107,169,64,73,62,93,27,41,268,43,43,62,68,32,30,39,37,39,39,31,45]
[null,"CAR15",null,"2022-03-22","2022-03-22","CAMP-4","PREVENTIVO",3053,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","se realiza el cambio de aceite al motor, se remplazan los filtros de aceite, combustible y filtros de admisión de aire",null,null,65,16,26,16,123,61,183,75,107,172,137,172,88,66,83,104,25,37,255,41,51,48,48,15,30,40,33,43,32,28,36]
[null,"VLQ35",null,"2022-03-23","2022-03-23","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,70666,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ",0,"borne y tornillo en mal estado, swicth del encarpado en mal estado,","switch autocarpado ","roto","por material de baja calidad ","se procede a instalar el swicth nuevo, se cambia borne y tornillos en mal estado y se deja operativo el equipo.",null,null,64,28,20,12,117,60,186,90,85,223,128,223,54,38,98,103,33,45,261,42,40,52,42,35,27,31,39,39,29,30,43]
[null,"VLQ28",null,"2022-03-23","2022-03-23","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ROBERTO ELIAZ BULLOSO DIAZ","ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA","Fuga de aire en línea del sistema de levante de la tolva ","manguera de aire ","rota ","por fatiga ","Se realiza el cambio de manguera por uno nueva",null,null,76,30,10,15,59,75,190,55,51,135,74,135,57,41,108,91,31,35,274,44,56,64,59,18,30,33,29,38,29,47,24]
[null,"CAR22",null,"2022-03-24","2022-03-24","CAMP-3","PREVENTIVO",3020,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"POLIDORO MEDINA PEREZ",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","se realiza el cambio de aceite al motor, se remplazan los filtros de aceite, combustible y filtros de admisión de aire",null,null,49,23,69,19,30,81,172,70,91,171,66,171,67,64,109,130,29,40,296,42,48,50,54,27,26,49,26,43,25,36,24]
[null,"VLQ39",null,"2022-03-25","2022-03-25","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"Aire acondicionado deficiente, poco flujo en cabina","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","se realizo desarme para lavado del evaporador y condensador, se realizo mantenimiento al blower.",null,null,51,48,87,12,112,84,190,76,108,171,133,171,68,38,70,69,31,42,308,44,60,62,37,36,35,44,31,40,28,38,41]
[null,"VLQ49",null,"2022-03-26","2022-03-26","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,17965,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ",0,"Cadenas destencionados, guarda polvos en mal estado ","cadenas compuerta volco","destensionadas ","por fatiga","Se realiza tensionada de cadenas del volco, se instala guarda polvos traseras para protección del stop ",null,null,44,39,79,15,65,67,168,55,40,159,138,159,42,78,68,74,34,41,274,37,38,67,51,25,36,38,26,42,32,47,14]
[null,"VLQ36",null,"2022-03-28","2022-03-28","CAMP-4","PREVENTIVO",0,44068,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","EDIS ELBER HOYOS ROMERO","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","se realiza el cambio de aceite al motor, se remplazan los filtros de aceite, combustible y filtros de admisión de aire y se engrasa el equipo",null,null,44,48,61,14,37,65,182,77,77,197,149,197,3,76,129,120,29,43,276,40,63,62,58,30,31,32,39,40,32,30,19]
[null,"VLQ07",null,"2022-03-28","2022-03-28","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,18159,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","JAVIER ARTURO RAMIREZ ","Secador en mal estado, tornillo pasante de cabina faltante, amortiguadores de cabina en mal estado ","amortiguadores  de cabina ","desgastados ","por fatiga ","Se cambia secador por uno nuevo, se instala 1 tornillo pasante, Se realiza cambio de 2 amortiguadores nuevos ",null,null,70,44,91,16,36,69,178,66,94,170,70,170,82,40,132,95,25,46,275,40,45,63,42,31,37,53,43,45,33,30,46]
[null,"VLQ64",null,"2022-03-30","2022-03-30","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"Airea acondicionado no enfría","compresor de a/c","quemado","por lubricación deficiente ","se realizo diagnostico y se hallo compresor averiado, no comprime, presión de alta caída",null,null,60,46,4,16,104,85,169,96,88,158,68,158,13,50,70,82,31,44,251,35,40,67,55,38,27,53,38,42,36,41,30]
[null,"VLQ41",null,"2022-04-01","2022-04-01","CAMP-4","PREVENTIVO",0,35810,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"JAVIER ARTURO RAMIREZ ","YEFFERSON BORJA DURANGO","mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","se realiza el cambio de aceite al motor, se remplazan los filtros de aceite, combustible y filtros de admisión de aire y se engrasa el equipo",null,null,42,23,67,17,64,81,186,64,44,130,55,130,67,52,93,68,31,43,305,37,43,54,68,21,25,42,36,43,37,37,27]
[null,"VLQ24",null,"2022-04-02","2022-04-02","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",3186,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza el cambio de 2 llanta en mal estado por 2 llantas de segunda",null,42,47,15,46,17,46,60,172,70,116,184,134,184,58,42,55,101,30,46,279,41,39,56,62,19,29,55,30,43,39,41,20]
[null,"VLQ34",null,"2022-04-02","2022-04-02","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"Aire acondicionado deficiente","termoestato ","deteriorado ","por corrosión ","Se realiza lavado del conjunto evaporador y condensador, se isntala termostato ",null,null,42,33,62,14,54,83,173,55,98,151,120,151,63,48,64,121,35,40,255,36,58,61,54,28,32,27,27,38,39,54,34]
[null,"VLQ35",null,"2022-04-04","2022-04-04","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,71453,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"EDIS ELBER HOYOS ROMERO",0,"retorquear tornillería en general y ajustar palanca de cambios","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se procede a retorquear la tornillería del equipo y se ajusta palanca de cambios.",null,null,49,23,64,17,81,64,192,49,47,159,158,159,31,45,92,126,34,37,308,39,35,59,50,34,24,46,40,39,28,26,38]
[null,"VLQ22",null,"2022-04-06","2022-04-06","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,41014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"retorquear tornillería en general y ajustar palanca de cambios","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","se procede a retorquear la tornillería del equipo y se ajusta palanca de cambios.",null,null,53,22,4,14,105,81,181,80,79,165,126,165,78,63,119,109,28,36,289,37,64,62,42,26,31,37,31,43,43,36,15]
[null,"VLQ25",null,"2022-04-06","2022-04-06","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",5672,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",0,"llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por una llanta nueva",null,18,62,16,81,14,68,66,185,87,47,140,61,140,23,54,137,79,27,45,265,37,58,55,44,15,33,56,30,43,37,28,38]
[null,"VLQ67",null,"2022-04-07","2022-04-07","CAMP-4","PREVENTIVO",0,25901,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase",null,null,45,27,13,13,83,68,170,68,124,125,114,125,4,55,93,73,27,45,270,43,61,58,68,18,31,39,44,43,29,35,45]
[null,"VLQ17",null,"2022-04-09","2022-04-09","CAMP-1","PREVENTIVO",0,81459,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","se realiza el cambio de aceite al motor, se remplazan los filtros de aceite, combustible, filtros de admisión de aire y se engrasa el equipo",null,null,59,47,20,13,36,81,170,64,56,181,81,181,58,69,85,93,28,35,271,41,58,64,53,37,36,44,37,40,33,55,32]
[null,"VLQ04",null,"2022-04-10","2022-04-10","CAMP-1","PREVENTIVO",0,89857,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","se realiza el cambio de aceite al motor, se remplazan los filtros de aceite, combustible, filtros de admisión de aire y se engrasa el equipo",null,null,54,14,92,13,29,60,168,89,51,206,52,206,1,47,107,88,25,37,291,44,62,53,36,19,32,46,39,41,27,25,25]
[null,"VLQ38",null,"2022-04-11","2022-04-11","CAMP-4","PREVENTIVO",0,40251,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,44,16,15,18,25,70,178,96,50,201,50,201,42,41,94,134,25,36,308,39,59,56,60,28,34,49,37,38,27,56,31]
[null,"VLQ07",null,"2022-04-11","2022-04-11","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,19650,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta de segunda",null,17,66,38,48,18,82,80,169,53,77,221,48,221,70,62,83,99,31,38,248,44,39,57,57,20,25,34,36,38,20,29,35]
[null,"VLQ52",null,"2022-04-12","2022-04-12","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",5903,46170,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE ALBERTO MUÑOZ SOTO","JHON JAIRO MACHADO YADURO","llantas en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta nueva",null,24,55,23,99,18,38,72,193,54,114,140,150,140,93,49,62,65,27,40,268,44,54,64,37,26,24,57,28,38,34,50,47]
[null,"VLQ55",null,"2022-04-12","2022-04-12","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,34533,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","EDIS ELBER HOYOS ROMERO","Fuga de aire por línea neumática, barra selectora de cambios desajustada","valvula de presión ","agrietada ","por presencia de particulas contaminantes ","Se corrige fuga de aire, se ajusta barra selectora de cambios ",null,null,57,26,44,14,98,65,183,49,118,177,83,177,68,35,91,114,30,40,270,41,45,61,53,28,32,27,30,40,39,34,21]
[null,"VLQ14",null,"2022-04-14","2022-04-14","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"tapa del tanque de combustible mala","tapa tanque combustible ","partida ","por golpe con objeto ","se realiza el cambio de la tapa de combustible mala por una nueva",null,null,76,33,19,17,77,85,173,84,88,188,90,188,9,45,50,138,27,38,262,43,38,50,44,33,32,32,39,45,30,46,40]
[null,"VLQ40",null,"2022-04-14","2022-04-14","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,34586,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Fuga de aire del sistema de frenos ","filtro secador de aire ","obstruido","por presencia de particulas contaminantes ","Se cambia sistema del secador de aire y se corrige fuga ",null,null,53,21,77,19,52,74,189,92,74,134,160,134,9,74,106,91,30,40,298,42,49,51,46,15,24,54,45,39,26,35,19]
[null,"VLQ64",null,"2022-04-15","2022-04-15","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA","POLIDORO MEDINA PEREZ","espárragos de artillería de sujeción de llantas con la rosca dañada",{"$nulls":3},"se desmontan las llantas y campana, y se procede a realizar el cambio de la tornillería en mal estado. Se instalan 4 tornillos nuevos.",null,null,42,31,10,19,67,77,171,65,59,210,171,210,39,64,59,112,31,36,307,42,40,64,61,36,30,43,43,42,27,54,47]
[null,"VLQ55",null,"2022-04-16","2022-04-16","CAMP-4","PREVENTIVO",0,35339,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase",null,null,74,27,41,16,102,75,177,97,66,143,57,143,89,63,132,91,34,43,256,45,44,64,52,21,30,28,46,45,33,52,49]
[null,"VLQ68",null,"2022-04-17","2022-04-17","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,40438,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","Espárragos en mal estado ","tornillos","deteriorados","por corrosión ","Se realiza el cambio de 5 espárragos y sus roscas",null,null,76,47,100,16,120,78,186,96,67,194,101,194,48,68,135,126,31,36,259,44,64,67,50,34,27,59,42,42,22,45,30]
[null,"VLQ07",null,"2022-04-18","2022-04-18","CAMP-4","PREVENTIVO",0,20448,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,51,14,23,18,52,63,191,83,104,150,162,150,61,37,125,92,31,44,274,44,47,58,42,38,33,46,34,40,31,39,23]
[null,"VLQ07",null,"2022-04-18","2022-04-18","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,20448,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","Fuga de aire en el freno, bandas desgastadas","liquido de frenos ","contaminado ","por presencia de aire","Se corrige fuga de aire y se realiza el cambio de bandas de la rueda #4",null,null,78,38,39,15,27,72,191,79,110,168,96,168,97,35,66,133,35,38,280,37,39,49,41,31,26,33,40,43,44,44,17]
[null,"VLQ16",null,"2022-04-19","2022-04-19","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA","POLIDORO MEDINA PEREZ","tornillería de la base de la caja de dirección en mal estado, roscas dañadas. Correa del compresor del aire acondicionado dañada","correa de accesorios ","rota","por cumplimiento de vida util ","se instalan tornillería de la base de la caja de dirección y se retorquea. Se instala correa del compresor de aire acondicionado nueva",null,null,65,20,92,17,85,77,169,54,56,143,95,143,60,74,140,101,28,39,298,43,61,61,48,24,29,45,42,44,21,43,16]
[null,"VLQ41",null,"2022-04-19","2022-04-19","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,37948,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ",0,"Frenos destencionados, cadenas des tensionadas","cadenas compuerta volco","destensionadas ","por fatiga","Se procede a la tensionada de los frenos y de cadenas de ganchos de la compuerta del volco",null,null,59,41,96,16,74,60,168,71,100,213,71,213,24,62,100,121,26,43,249,45,64,64,64,33,25,48,40,40,35,56,34]
[null,"VLQ58",null,"2022-04-20","2022-04-20","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,32331,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ",0,"bomba embrague en mal estado ","bomba embrague primaria ","obstruida ","por corrosión ","Se realiza cambio de bomba de embrague de alta",null,null,62,15,6,18,106,60,188,51,116,141,115,141,80,37,103,71,30,40,248,43,59,56,59,38,25,57,37,41,22,27,47]
[null,"VLQ64",null,"2022-04-20","2022-04-22","CAMP-3","PREVENTIVO",3846,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"EDUAR SALAS",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase del equipo",null,null,68,41,38,12,116,73,174,80,123,129,73,129,18,47,72,136,33,39,259,35,51,57,42,21,30,51,47,40,21,31,32]
[null,"VLQ62",null,"2022-04-22","2022-04-22","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,925,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","ausencia de tornillos","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se coloca los tornillos de las barras tensores de la transmisión",null,null,61,46,11,19,61,75,182,80,85,176,156,176,35,37,117,114,33,43,261,43,38,55,56,32,33,41,39,41,40,49,16]
[null,"VLQ04",null,"2022-04-24","2022-04-24","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",0,"freno de ahogo malo","botella freno ahogo","roto","golpe con objeto","se le cambia botella de freno de ahogo ",null,null,43,41,61,12,85,76,189,58,35,182,146,182,78,52,128,80,27,43,272,38,59,53,45,24,35,40,35,45,37,44,26]
[null,"VLQ46",null,"2022-04-25","2022-04-25","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,34513,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"DIEGO TORRES SILVA",0,"llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza el cambio de 2 llantas en mal estado por 2 llantas nuevas",null,25,45,30,71,16,28,72,175,70,80,174,169,174,96,69,118,132,35,38,292,41,59,67,58,33,30,57,26,39,45,29,24]
[null,"VLQ40",null,"2022-04-25","2022-04-25","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,34517,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,"JAVIER ARTURO RAMIREZ ","EDIS ELBER HOYOS ROMERO","Auto carpado en mal estado, tubos en mal estado, tornillería desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se repara tubos del auto carpado, se retorquea tornillos en general",null,null,73,16,89,16,92,73,192,96,102,140,117,140,76,38,77,79,28,38,268,38,45,59,56,20,31,47,28,44,22,43,47]
[null,"VLQ40",null,"2022-04-26","2022-04-26","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,35984,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"DIEGO TORRES SILVA",0,"llantas en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta de segunda",null,18,60,19,51,12,55,81,171,76,115,150,86,150,3,61,59,66,33,35,260,43,42,60,48,25,28,59,45,39,22,38,42]
[null,"CAR06",null,"2022-04-26","2022-04-26","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"Aire acondicionado deficiente","blower ","pegado","por acumulación de suciedad ","Se realiza lavado del conjunto evaporador y condensador, se realiza mantenimiento al blower. Se reapra circuito electrico",null,null,70,42,22,19,36,67,175,80,83,226,112,226,47,66,118,130,31,46,310,39,45,50,37,23,27,31,43,38,29,51,19]
[null,"CAR02",null,"2022-04-27","2022-04-27","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",3636,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"No tiene kit de derrame, falla en el sistema de aire acondicionado, alarma de reversa no funciona, direccionales delanteros y traseros en mal estado, falla en el reloj de cambio, frenos en mal ","guaya freno de servicio ","destensionada ","por fatiga ","Se realiza reparación del freno de emergencia, se estandariza la falla en el reloj de cambio, se le instala la alarma de retroceso, se le estandariza las luces traseras y delanteras, se le cambia fusibles",null,null,73,17,76,16,114,85,182,53,80,130,152,130,21,63,96,78,32,38,310,35,37,57,51,21,31,37,47,38,33,51,29]
[null,"VLQ28",null,"2022-04-28","2022-04-28","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",0,"cámara con diagrama roto",{"$nulls":3},"se cambia cámara del freno de servicio delantero izquierdo",null,null,77,33,58,16,88,84,192,81,109,171,104,171,47,70,126,89,35,38,306,43,61,64,39,26,31,58,43,38,36,40,41]
[null,"VLQ01",null,"2022-04-28","2022-04-28","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,79116,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0,1,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","No tiene kit de derrame, luces traseras en mal estado, sistema de suspensión en mal estado, manija de la puerta izquierda en mal estado","manija puerta ","rota","por fatiga ","Se repara luces traseras y el sistema eléctrico, se estandariza la manija para la puerta,",null,null,57,14,35,18,67,72,172,85,97,160,56,160,5,78,88,98,35,37,282,37,38,59,57,30,34,32,32,39,39,54,32]
[null,"VLQ40",null,"2022-04-29","2022-04-29","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,46249,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"DIEGO TORRES SILVA",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta de segunda",null,19,43,45,29,18,108,74,182,72,46,157,48,157,11,74,96,76,33,45,308,44,43,67,43,22,33,28,36,38,24,27,40]
[null,"VLQ10",null,"2022-04-30","2022-04-30","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,41245,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","Tornillería desajustada, palanca de cambios desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se realiza Retorqueo de tornillería general, se ajusta palanca de cambios ",null,null,68,21,63,19,64,79,168,69,81,176,109,176,50,64,109,121,32,35,302,43,60,60,41,31,25,27,42,41,31,42,39]
[null,"VLQ54",null,"2022-04-30","2022-04-30","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"AIRES BURITICA",0,"Aire acondicionado deficiente","filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad ","Se reemplaza filtro de descarga, se agrega aceite sintetico y se presuriza el sistema",null,null,44,27,19,19,124,65,181,78,122,167,113,167,45,49,95,91,29,45,295,45,51,59,41,19,31,46,45,38,31,28,27]
[null,"VLQ08",null,"2022-05-01","2022-05-01","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"EDUARDO SARMIENTO",0,"Aire acondicionado deficiente","condensador a/c","obstuido","por acumulación de suciedad ","Se realiza lavado del condensador y se completa nivel de refrigerante ",null,null,62,43,80,16,34,66,189,91,126,213,170,213,null,36,112,98,30,45,249,41,54,66,56,31,33,27,28,44,38,43,45]
[null,"CAR16",null,"2022-05-02","2022-05-02","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"EDUARDO SARMIENTO",0,"Aire acondicionado deficiente","condensador a/c","obstuido","por acumulación de suciedad ","Se realiza mantenimiento del panel evaporador y del panel condensador ",null,null,75,44,95,19,30,80,186,48,60,217,77,217,null,54,114,79,32,40,300,35,62,58,58,38,28,36,27,38,28,35,34]
[null,"VLQ22",null,"2022-05-03","2022-05-03","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,43625,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"DIEGO TORRES SILVA",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta de segunda",null,22,62,43,12,16,42,76,188,49,94,145,97,145,23,77,105,113,26,45,288,39,61,63,48,16,35,43,42,42,23,55,47]
[null,"VLQ67",null,"2022-05-04","2022-05-04","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,27530,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",0,"llanta en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se realiza el cambio de 1 llanta desgastada por 1 llanta nueva",null,24,71,15,16,12,78,70,185,48,40,188,67,188,3,60,69,88,27,39,290,44,41,53,47,20,25,55,29,38,29,54,24]
[null,"VLQ52",null,"2022-05-11","2022-05-11","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",6027,47856,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE VASQUEZ","JHON JAIRO MACHADO YADURO","llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta de segunda",null,22,51,43,68,16,115,68,184,64,73,214,90,214,25,55,83,103,32,39,262,37,40,55,62,16,27,39,45,38,21,54,19]
[null,"VLQ02",null,"2022-05-12","2022-05-12","CAMP-4","PREVENTIVO",0,91629,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase ",null,null,49,32,96,15,27,78,179,49,60,214,139,214,61,61,99,68,31,35,268,41,62,51,49,23,36,35,45,41,32,36,16]
[null,"VLQ09",null,"2022-05-13","2022-05-13","CAMP-4","PREVENTIVO",0,50450,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se realiza engrase ",null,null,65,25,12,18,28,65,180,79,81,178,165,178,41,63,107,120,28,46,249,44,37,56,57,23,28,58,32,45,22,32,26]
[null,"VLQ01",null,"2022-05-14","2022-05-14","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,79663,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","JUAN MURCIA ","Peldaño de cabina en mal estado ","escalera cabina","torcida ","por golpe con objeto ","Se realiza reparación de peldaño de cabina",null,null,66,24,3,19,37,60,189,83,105,157,59,157,43,75,113,74,25,44,260,43,49,53,40,29,32,42,46,39,22,35,44]
[null,"CAR12",null,"2022-05-15","2022-05-15","CAMP-1","PREVENTIVO",4425,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA",0,"mantenimiento preventivo tipo 1","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, motor con baja potencia por incorrecta relación aire-combustible. sobrecalentamiento del motor por incorrecta lubricación","N/A","N/A","se realiza el cambio de aceite al motor, se remplazan los filtros de aceite, combustible y filtros de admisión de aire",null,null,77,46,53,13,81,81,182,71,73,156,169,156,58,38,134,138,27,42,307,44,53,65,61,32,27,54,39,44,44,48,31]
[null,"VLQ67",null,"2022-05-15","2022-05-15","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,28128,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Estandarización del sistema eléctrico","soportes cableado electrico","deteriorado","por corrosión ","Se procede a instalar los soportes y se enrutan los cables ",null,null,62,20,60,18,47,66,189,95,49,126,48,126,53,56,118,111,25,36,267,39,57,58,65,27,24,49,40,45,30,49,16]
[null,"CAR07",null,"2022-05-16","2022-05-16","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",6225,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"DIEGO TORRES SILVA",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta nueva",null,20,60,35,3,16,68,64,188,67,71,202,59,202,6,74,82,73,32,40,290,39,45,61,39,26,31,58,43,45,32,46,15]
[null,"VLQ68",null,"2022-05-16","2022-05-16","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,40848,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"JAVIER ARTURO RAMIREZ ",0,"Palanca de cambios desajustada, tornillería general desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se ajusta palanca de cambios y retorquea tornillería del equipo",null,null,49,18,19,17,111,79,181,70,120,158,125,158,45,38,68,103,35,36,252,41,41,53,58,22,30,31,43,42,30,33,40]
[null,"CAR28",null,"2022-05-17","2022-05-17","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",850,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"DIEGO TORRES SILVA",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta nueva",null,19,42,35,55,19,96,61,188,92,100,139,148,139,17,72,108,73,29,41,307,41,40,58,55,33,37,46,43,40,21,56,22]
[null,"VLQ55",null,"2022-05-18","2022-05-18","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,32071,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"JHON JAIRO MACHADO YADURO","EDIS ELBER HOYOS ROMERO","retorquear tornillería en general y ajustar palanca de cambios, reparar cadenas del volco","cadenas compuerta volco","partidas","por fatiga ","se procede a retorquear la tornillería del equipo y se ajusta palanca de cambios y se reparan las cadenas del volco ",null,null,42,22,19,17,118,66,186,79,63,175,115,175,84,75,99,107,27,42,273,36,44,65,48,27,32,31,42,45,23,48,33]
[null,"VLQ67",null,"2022-05-19","2022-05-19","CAMP-4","PREVENTIVO",0,28550,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","se realiza engrase al equipo en todas sus articulaciones",null,null,67,24,76,14,102,67,188,49,41,136,67,136,15,67,86,135,25,36,297,45,54,62,42,36,33,54,36,43,40,48,33]
[null,"VLQ21",null,"2022-05-19","2022-05-19","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,48999,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA","WALTER DAVID","llantas en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza el cambio de 4 llantas en mal estado por 4 llantas nuevas pos(3,4,7 y 8)",null,47,72,19,70,13,91,62,176,86,101,128,74,128,63,64,105,84,27,46,291,40,65,54,61,18,25,49,46,41,18,52,46]
[null,"CAR08",null,"2022-05-19","2022-05-19","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"EDUARDO SARMIENTO",0,"Aire acondicionado deficiente","motor blower ","pegado","por incorrecta lubricación  ","Se realiza mantenimiento del panel evaporador, se realiza limpieza del motor blower y lavado del filtro de retorno y del panel condensador ",null,null,66,41,68,18,118,83,191,55,84,194,54,194,56,60,110,82,28,38,298,41,43,52,66,34,35,26,46,41,21,38,41]
[null,"VLQ53",null,"2022-05-20","2022-05-20","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,40016,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"No cuenta con kit de derrames","N/A","N/A","N/A","Se hace entrega de kit",null,null,72,21,27,14,71,68,175,97,49,160,60,160,34,69,100,93,27,41,287,41,48,54,38,34,32,53,34,39,20,42,24]
[null,"VLQ11",null,"2022-05-20","2022-05-20","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"EDUARDO SARMIENTO",0,"Aire acondicionado deficiente","filtro a/c","obstruido","por acumulación de suciedad ","Se realiza cambio de condensador por fuga (condensador vlq51) se realiza cambio de filtro secador ",null,null,65,24,43,15,68,67,169,52,50,211,133,211,59,57,126,90,26,46,290,44,39,64,66,36,33,32,42,44,25,26,42]
[null,"VLQ19",null,"2022-05-21","2022-05-21","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",7014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",0,"llanta en mal estado","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza el cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta de segunda",null,17,72,16,43,13,101,77,191,71,110,197,106,197,19,57,81,75,30,36,273,44,61,54,48,24,28,26,42,39,35,49,49]
[null,"VLQ13",null,"2022-05-21","2022-05-21","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"EDUARDO SARMIENTO",0,"Aire acondicionado deficiente","motor blower ","pegado","por incorrecta lubricación  ","Se realiza mantenimiento del panel evaporador y del motor blower",null,null,48,29,44,17,114,62,178,62,45,182,117,182,37,73,141,91,31,44,279,39,46,59,64,15,27,36,36,43,29,43,29]
[null,"VLQ40",null,"2022-05-22","2022-05-22","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,37800,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"llanta en mal estado, Retorqueo de tornillería en general, calibrar frenos delanteros y traseros.","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","se procede a cambiar las llantas de segunda, y se deja operativa, se retorquea tornillería en general, se calibran los frenos delanteros y traseros.",null,15,49,24,57,19,28,61,170,49,44,213,128,213,87,61,109,82,29,44,297,45,49,50,55,30,29,59,40,39,25,40,30]
[null,"VLQ22",null,"2022-05-22","2022-05-22","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,48875,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","JUAN MURCIA","calibrar frenos delanteros y traseros, ajuste de palanca de cambios, reparar cadenas del volco","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","se procede a retorquear toda la tornillería, se reparan cadenas del volco y se calibran los frenos delanteros y traseros",null,null,53,23,79,16,49,61,172,85,48,185,86,185,19,69,71,80,34,35,270,42,54,59,66,30,32,42,36,42,29,48,37]
[null,"VLQ46",null,"2022-05-23","2022-05-23","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,243,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","cambiar freno de ahogo y reparar múltiple de escape","cilindro freno de ahogo","quemado ","por fricción ","se cambia freno de ahogo, se repara múltiple de escape  dejando operativo el equipo",null,null,42,27,25,19,85,63,181,74,120,191,82,191,81,60,145,100,26,46,251,36,54,52,44,37,30,57,47,42,42,41,21]
[null,"VLQ31",null,"2022-05-23","2022-05-23","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,41290,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","cambiar 3 tornillos de las ruedas traseras","tornillos","partidos ","golpe por impacto ","se procede a retirar campana y se cambian por 3 nuevas. Se deja equipo operativo",null,null,53,28,72,13,98,84,182,76,88,146,96,146,56,76,111,116,35,40,260,42,56,48,68,21,35,36,46,41,25,49,49]
[null,"VLQ46",null,"2022-05-23","2022-05-23","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"EDUARDO SARMIENTO",0,"Aire acondicionado deficiente","condensador a/c","obstuido","por acumulación de suciedad ","Se raliza lavado al panel del evaporador y al panel del condensador ",null,null,62,44,72,14,81,85,173,85,83,190,126,190,null,38,75,66,32,36,280,37,62,52,65,23,33,45,26,43,29,53,15]
[null,"VLQ69",null,"2022-05-24","2022-05-24","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,22357,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","Tornillería desajustada, guardabarros en mal estado, palanca de cambios desajustada","guarda barros ","roto","por golpe con objeto ","Se realiza Retorqueo general del equipo, se instala guardabarros traseros, se ajusta palanca de cambios ",null,null,48,45,61,15,34,71,186,76,87,139,164,139,29,77,80,132,32,36,305,38,51,51,38,37,32,34,31,43,19,44,48]
[null,"VLQ53",null,"2022-05-24","2022-05-24","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",5549,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JHON JAIRO MACHADO YADURO",0,"Llanta en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza el cambio de 1 llanta por 1 llanta en buen estado ",null,24,59,37,47,12,116,77,180,54,72,161,112,161,22,38,77,108,30,38,305,38,40,54,50,16,29,29,29,45,41,50,47]
[null,"CAR07",null,"2022-05-25","2022-05-25","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"EDUARDO SARMIENTO",0,"Aire acondicionado deficiente","evaporador ","obstruido ","por acumulación de suciedad ","Se realiza mantenimiento al panel del evaporador y al panel del condensador. Se realiza cambio de termostato ",null,null,62,34,60,16,44,79,182,61,37,216,84,216,84,77,69,77,32,40,285,39,54,48,59,21,32,45,43,39,32,47,41]
[null,"CAR02",null,"2022-05-26","2022-05-26","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"EDUARDO SARMIENTO",0,"Aire acondicionado deficiente","compresor de a/c","quemado","por corto circuito ","Se realiza cambio de compresor, se agrega aceite sintetico, se repara daño electrico del electroventilador del condensador ",null,null,74,30,53,19,100,78,191,54,63,205,57,205,79,52,97,121,34,42,256,39,36,58,48,22,34,46,43,41,39,52,44]
[null,"VLQ42",null,"2022-05-26","2022-05-26","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",3755,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"OCTAVIO GARCIA LLANOS",0,"Llanta en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza el cambio de 1 llanta por 1 llanta en buen estado ",null,17,68,47,97,16,26,81,175,52,79,226,82,226,91,47,109,132,29,44,300,42,44,58,50,35,31,49,45,42,39,50,33]
[null,"VLQ58",null,"2022-05-27","2022-05-27","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,35436,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","Palanca de cambios desajustada, tornilleria general desajustada, guardabarros en mal estado ","guarda barros ","roto","por golpe con objeto ","Se realiza ajuste de la palanca de cambios, se realiza retorqueo general del equipo , se instala 2 guardabarros ",null,null,69,33,81,18,115,68,173,98,109,180,97,180,67,54,76,75,33,38,307,39,55,65,62,27,27,46,31,43,24,35,15]
[null,"VLQ07",null,"2022-05-28","2022-05-28","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,"EDIS ELBER HOYOS ROMERO",0,"Luces traseras en mal estado, base de cadenas de ganchos de la compuerta del volco en mal estado, guardapolvos en mal estado ","base del stop","torcida ","por golpe con objeto ","Se realiza arreglo del sistema de luces, se realiza arreglo a la base, se realiza arreglo de gaurdapolvos ",null,null,48,33,96,15,91,66,176,73,90,162,111,162,76,46,115,100,35,35,298,41,41,53,52,38,36,46,42,38,42,45,32]
[null,"VLQ10",null,"2022-05-29","2022-05-29","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,42287,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Tubos del encarpado en mal estado","resortes autocarpado ","desgastados","por fatiga ","Se realiza reparacion a todo el sistema del autoencarpado",null,null,53,20,66,12,25,84,169,61,76,163,146,163,3,35,100,90,35,40,272,35,54,48,66,23,33,35,46,40,36,34,43]
[null,"VLQ16",null,"2022-05-29","2022-05-29","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,35706,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","Bomba del clutch en mal estado, nivel de liquido de freno bajo ","sellos bomba freno ","deteriorados","por fatiga ","Se realiza cambio de bomba del clutch, se complela nivel liquido de freno ",null,null,60,36,49,17,119,69,178,66,66,185,102,185,66,66,66,101,31,36,277,36,44,65,47,27,26,53,42,40,43,36,15]
[null,"VLQ54",null,"2022-05-29","2022-05-29","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,87132,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ",0,"Linea hidraulica faltante, reparar luces traseras, stop trasero en mal estado","tornillos","deteriorados","por corrosión ","Se realiza instalacion de linea hidraulica, se instalan tornilos al stop y se repara sistema de luces",null,null,50,36,3,17,90,72,191,52,82,190,74,190,61,78,70,138,34,43,295,39,60,53,68,21,25,32,29,40,39,44,26]
[null,"VLQ06",null,"2022-05-30","2022-05-30","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,36746,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","Autoencarpado en mal estado, tubos, resortes y base en mal estado ","platina autocarpado","torcida ","por golpe con objeto ","Se realiza reparacion del sistema de autoencarpado, se realiza instalacion de tubos, resortes y base por unos nuevos ",null,null,76,31,98,13,52,61,184,53,35,154,169,154,36,36,64,103,32,35,265,38,52,64,54,28,36,56,30,41,34,28,16]
[null,"VLQ09",null,"2022-05-31","2022-05-31","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,51570,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","B/b del clutch en mal estado ","bomba embrague primaria ","obstruida ","por corrosión","Se realiza cambio de la b/b del clutch y v/v del pedal ",null,null,73,47,93,13,88,60,190,93,47,222,47,222,31,66,115,91,30,38,296,37,53,52,49,22,35,59,37,41,21,56,19]
[null,"VLQ47",null,"2022-06-01","2022-06-01","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",4381,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"JOSE VASQUEZ",0,"Llanta en mal estado ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza cambio de 1 llanta en mal estado por 1 llanta nueva",null,23,45,39,26,17,101,66,169,88,62,136,178,136,28,37,55,126,32,41,271,41,49,52,43,27,36,34,47,45,30,49,27]
[null,"CAR20",null,"2022-06-02","2022-06-02","CAMP-1","PREVENTIVO",0,46646,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"EDISON JAVIER BOLAÑO MEJIA",0,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","se realiza el cambio de aceite al motor, se remplazan los filtros de aceite, combustible y filtros de admisión de aire, se realiza engrase",null,null,64,29,2,14,61,78,187,86,68,228,121,228,74,66,109,82,28,36,258,44,42,48,52,21,25,33,43,43,29,52,17]
[null,"VLQ40",null,"2022-06-03","2022-06-03","CAMP-4","PREVENTIVO",0,39336,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"YEFFERSON BORJA DURANGO",0,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza engrase",null,null,73,28,48,15,36,84,172,63,66,185,131,185,96,72,75,121,33,42,290,45,44,48,59,30,24,55,30,38,35,40,30]
[null,"VLQ47",null,"2022-06-03","2022-06-03","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,35586,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","Bujes delanteros malos, retrovisor izquierdo en mal estado ","bujes amrotiguador cabina","desgastados ","por fatiga ","Se instala arandela a los bujes de la cabina, se cambia retrovisor pequeño ",null,null,60,48,23,15,27,76,173,50,115,183,137,183,24,39,103,77,33,39,308,36,37,50,54,23,25,41,30,38,30,29,26]
[null,"VLQ15",null,"2022-06-04","2022-06-04","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,92222,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"JOSE JORGE TORRES RODRIGUEZ",0,"Barra tensora con juego en los terminales","terminales de dirección","desgastadas ","por incorrecta lubricación  "," Se realiza cambio de barra tensora d la direccion por una de segunda",null,null,63,28,14,15,97,82,170,84,117,218,164,218,16,58,106,113,29,46,298,44,36,51,55,22,37,34,34,40,34,26,34]
[null,"VLQ20",null,"2022-06-04","2022-06-04","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,37615,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,"JAVIER ARTURO RAMIREZ ",0,"Soportes de cabina malos, fuga de aceite por transmision, cinturon de seguridad no funciona","soportes de cabina ","desgastados ","por fatiga ","Se procede a cambiar el eje del divisor nuevo, se corrgie fuga, se instala arandela de ajuste a la barra de la cabina, se instala fajas al cituron",null,null,70,34,32,18,79,71,185,81,49,199,62,199,87,50,77,101,35,38,267,44,49,62,66,25,26,40,31,38,36,39,36]
[null,"VLQ01",null,"2022-06-06","2022-06-06","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,80251,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","Vidrio de la puerta no baja ","vidrios cabina ","rotos","por golpe con objeto ","Se procede a reparar el vidrio de la puerta ",null,null,58,14,46,18,103,80,175,78,85,140,132,140,37,75,138,73,25,44,287,38,60,55,53,16,25,36,43,44,35,48,42]
[null,"VLQ23",null,"2022-06-07","2022-06-07","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ",0,"Pernos rotos ","tornillos","deteriorados","por fatiga ","Se realiza cambio de pernos ",null,null,63,22,31,12,31,67,176,86,54,166,154,166,41,64,69,128,27,40,288,44,44,67,49,17,32,52,42,38,25,45,29]
[null,"VLQ43",null,"2022-06-07","2022-06-07","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",0,"Luces altas, bajas y medias en mal estado ","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","se realiza cambio de bombillos y fusibles ",null,null,58,39,5,14,73,78,170,67,121,189,174,189,84,36,138,93,35,35,277,39,38,66,42,34,31,38,46,45,31,39,34]
[null,"VLQ07",null,"2022-06-09","2022-06-09","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,69323,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","Motor con perdida de potencia, soportes de cabina malos, horometro y kilometraje malos, bujes y balancines malos, frenos deficientes, tapa del tanque combutible en mla estado, luces traseras y direccionales en mal estado ","soportes de cabina ","torcido","por vibración excesiva ","Se calibran frenos delanteros y traseros, se instala bandas a las ruedas traseras, se reparan luces traseras y direccionales, se instala 2 arandelas de presion a los bujes, se hace mantenimiento al motor",null,null,62,14,11,13,36,72,188,96,52,154,138,154,21,39,109,103,28,42,267,36,36,53,68,21,33,26,26,40,19,26,21]
[null,"VLQ50",null,"2022-06-09","2022-06-09","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,37562,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","Fuga por tanque de combustible","tanque de combustible ","roto","por golpe con objeto ","se corrige fuga de combustible y se deja operativo el equipo",null,null,76,15,84,16,79,64,169,53,81,201,84,201,10,47,94,112,28,46,289,40,38,63,50,31,26,28,30,45,40,51,18]
[null,"CAR24",null,"2022-06-10","2022-06-10","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",3241,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",0,"Luces deficientes, espejo derecho roto, frenos deficientes","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","Se realiza reparacion de las luces traseras y direccionales,  se instala espejo derecho, se calibran frenos ",null,null,73,45,59,19,105,85,168,48,95,222,169,222,59,57,103,69,30,43,248,44,48,52,54,21,30,30,47,44,27,31,17]
[null,"CAR08",null,"2022-06-11","2022-06-11","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",4562,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","Frenos defecientes, luces deficientes ","cableado eléctrico ","deteriorado","por abrasión ","Se realiza reparacion al sistema de frenos, se calibra y se completa nivel, se reparan las luces y se dejan operativas",null,null,52,22,28,17,114,64,190,62,97,207,46,207,93,63,81,120,34,40,308,35,39,66,61,26,29,31,39,43,18,45,48]
[null,"CAR10",null,"2022-06-12","2022-06-12","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",4330,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","Aceite de motor en mal estado, nivel de hidraulico bajo, no tiene direccionales, motor sin fuerza, no tiene extitnor, frenos deficientes","luces ","quemadas","por presencia de humedad ","Se realizxa cambio de aceite, se completa nivel de hidraulico, se entrega extintor, se calibran frenos. Se notifica para el cabmio de direccionales",null,null,57,48,31,14,74,64,189,64,67,143,123,143,87,47,143,124,27,43,306,45,51,61,53,32,34,50,38,42,42,46,24]
[null,"VLQ08",null,"2022-06-12","2022-06-12","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,81452,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"EDIS ELBER HOYOS ROMERO","JUAN MURCIA ","Frenos delanteros y traseros descalibrados, palanca de cambios desajustada","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se realiza calibracion de frenos, se realiza ajusta a palanca de cambios",null,null,46,22,81,12,32,68,173,73,48,143,148,143,7,39,121,133,26,41,261,40,65,51,56,37,32,50,32,44,24,26,16]
[null,"VLQ45",124,"2022-07-10","2022-07-10","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",4389,44083,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MEZA MALVACEA FERNANDO JAVIER",null,"Reversa con problemas para entrar","terminales caja de cambios ","desgastados ","por fatiga ","Cambio de terminales de varilla de reversa",null,null,44,39,16,15,50,61,171,87,117,127,84,127,62,51,93,86,35,41,294,39,37,61,47,34,35,44,40,40,34,41,31]
[null,"CAR05",123,"2022-07-14","2022-07-14","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",5851,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"MEZA MALVACEA FERNANDO JAVIER","TORRES RODRIGUEZ JOSE JORGE","Silla operador en mal estado","silla operador ","rota","por incorrecto uso ","Cambio de silla del operador",null,null,57,33,36,19,106,74,185,73,119,152,176,152,38,49,81,135,26,43,268,45,44,67,58,18,35,56,41,38,19,37,40]
[null,"VLQ25",9,"2022-07-04","2022-07-04","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,40361,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO",null,"Chuzada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Cambio de llanta chuzada, se instala nueva en la posicion 7.",null,25,72,25,32,12,53,69,171,83,105,218,107,218,90,48,70,82,33,42,298,43,45,49,46,18,37,49,27,43,24,39,39]
[null,"VLQ29",23,"2022-06-30","2022-06-30","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"DE LA ROSA ORTIZ JOSE LUIS","GALVIS LLOREDA KENNEL ALEXANDER","Luces no encienden","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","Reparacion de luces frontales y laterales",null,null,65,38,35,13,105,72,192,98,61,134,135,134,56,53,99,94,34,45,303,37,38,64,44,24,29,38,34,40,42,33,39]
[null,"VLQ39",30,"2022-06-19","2022-06-19","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"MEZA MALVACEA FERNANDO JAVIER","GALVIS LLOREDA KENNEL ALEXANDER","Llanta #5 pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Cambio de llantas 5-6 ",null,41,47,40,14,14,90,69,180,88,65,136,69,136,35,63,140,89,31,36,281,45,51,62,56,22,32,26,47,45,25,35,38]
[null,"VLQ03",38,"2022-06-17","2022-06-17","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"GALVIS LLOREDA KENNEL ALEXANDER","DE LA ROSA ORTIZ JOSE LUIS","Revision de luces en general","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","Cambio de bombillos",null,null,78,26,2,13,73,64,172,95,121,210,163,210,88,65,64,102,26,46,305,36,44,62,60,26,35,41,45,39,37,35,30]
[null,"VLQ27",59,"2022-06-25","2022-06-25","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"GALVIS LLOREDA KENNEL ALEXANDER","DE LA ROSA ORTIZ JOSE LUIS","Reparacion lamparas y luces en general","lamparas","rotas","por golpe con objeto ","Se cambian bombillos malos, cambio de fusible averiado, se instalan 6 lamparas laterales nuevas, 2 aoportes para lamparas.",null,null,64,41,87,14,86,68,173,50,111,181,153,181,94,71,63,112,28,42,279,37,44,51,48,36,34,41,38,38,39,46,43]
[null,"VLQ17",69,"2022-06-22","2022-06-22","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,89168,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO",null,"Desgaste","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Cambio de 2 llantas en mal estado, se instalan 2 nuevas en las posiciones 7-8.",null,37,77,33,2,18,34,61,179,59,40,151,120,151,6,43,105,97,30,41,300,36,54,63,48,38,31,44,37,41,21,25,31]
[null,"VLQ25",139,"2022-07-12","2022-07-12","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",6703,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"GALVIS LLOREDA KENNEL ALEXANDER","DE LA ROSA ORTIZ JOSE LUIS","Luces en mal estado","cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito ","Reparacion de circuito electrico luz lateral, se reemplaza fusibke averiado y bombillo malos, se instala lampara lateral volco",null,null,76,28,29,15,57,75,183,91,96,184,104,184,26,56,104,74,33,39,270,37,63,57,61,30,28,26,47,45,33,25,40]
[null,"VLQ60",162,"2022-07-31","2022-07-31","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,59711,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"GALVIS LLOREDA KENNEL ALEXANDER","DE LA ROSA ORTIZ JOSE LUIS","Circuito electrico desconectado, sin mecanismoo limpia vidrio, modulo flasher y limpia vidrios malos, luces en mal esatdo, bomba combustible fallando","stop","partido","por golpe con objeto ","Se instalan: modulos, mecanismo completo para limpia vidrios, suiche comando parqueo, se cambian bombillos, lamparas y stops, se repara circuito electrico",null,null,53,21,54,15,97,78,170,53,51,160,81,160,76,50,87,86,27,40,306,42,41,64,57,19,26,46,36,38,21,47,36]
[null,"VLQ29",213,"2022-08-20","2022-08-20","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",7164,50873,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LEGUIZAMON ALFONSO WILSON JOSE",null,"Albestos degastados","pastillas de freno ","desgastadas","por abrasión ","Se cambian bandas de frenos, se tensionan frenos y se revisan niveles de aceites",null,null,54,38,40,12,31,83,188,85,67,164,137,164,97,55,91,129,35,40,276,40,44,55,47,20,31,35,34,41,23,35,37]
[null,"VLQ42",196,"2022-08-12","2022-08-12","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",3879,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"DE LA ROSA ORTIZ JOSE LUIS","GALVIS LLOREDA KENNEL ALEXANDER","Lampara stop trasera lado derecho mala","stop","partido","por golpe con objeto ","Se recupera base y rejilla protectora, se remplaza lampara, se instala conector nuevo",null,null,58,32,54,13,50,66,172,85,126,152,78,152,32,76,54,113,31,44,254,36,62,63,43,24,25,40,34,41,20,39,15]
[null,"VLQ25",220,"2022-08-25","2022-08-25","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",6515,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"DAVID GONZALES WALTER- AUX",null,"Desgaste","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Cambio de llantas en mal estado, se instala nuevas en las posicion 7-8.",null,38,68,41,4,15,35,68,179,55,109,164,109,164,18,72,144,138,29,35,297,35,47,66,67,21,29,28,42,43,39,38,45]
[null,"VLQ17",241,"2022-09-14","2022-09-14","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,96001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"VASQUEZ GALLEGO JOSE IRAEL- AUX","DAVID GONZALES WALTER- AUX","Desgaste","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Cambio de llantas en mal estado, se instala nuevas en las posicion 7-8.",null,40,65,48,65,15,65,64,173,94,58,217,91,217,21,64,107,125,30,41,269,45,55,63,66,32,26,30,36,45,19,55,46]
[null,"VLQ39",267,"2022-09-23","2022-09-23","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",5229,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO","DAVID GONZALES WALTER- AUX","Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Cambio de llanta en mal estado, se instala nueva en las posicion 8.",null,22,68,46,46,13,116,60,175,83,51,148,106,148,51,68,70,109,27,45,270,35,42,65,39,24,29,44,47,39,36,45,19]
[null,"VLQ27",316,"2022-10-06","2022-10-06","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,53201,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MEZA MALVACEA FERNANDO JAVIER","SANCHEZ GOMEZ GERMAN EDILSON","Cabina no sube, barra de cambios mala","barra de cambios ","torcida ","por incorrecta calibración ","Se cambia barra de cambios coon varilla y terminales finales, se organiza bomba de presion de cabina",null,null,53,37,93,12,31,72,184,84,84,138,175,138,9,63,76,122,28,46,298,36,59,51,49,21,33,52,38,42,18,48,48]
[null,"VLQ39",331,"2022-10-07","2022-10-07","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"VASQUEZ GALLEGO JOSE IRAEL- AUX","MUÑOZ SOTO JOSE ALBERTO","Desgate","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Cambio de llantas en mal estado, se instala nuevas en las posicion 3-4-5-6.",null,43,60,31,85,14,117,60,187,82,74,155,93,155,14,76,67,111,27,41,290,39,55,52,52,17,36,59,42,40,36,34,15]
[null,"VLQ21",327,"2022-10-11","2022-10-11","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,53931,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"GALVIS LLOREDA KENNEL ALEXANDER",null,"Corto circuito en suiche eleva vidrios, luces laterales en mal estado","switch eleva vidrios","quemado","por corto circuito ","Para dejar el eleva vidrios se habilito con el interruptor del auto carpado mientras se consiguen los interuptores para el eleva vidrio, se repucuran las luces laterales y se cambia una",null,null,65,15,3,16,40,73,186,70,125,133,83,133,87,77,55,76,35,40,291,43,50,49,37,21,37,27,42,44,41,25,47]
[null,"VLQ43",387,"2022-10-19","2022-10-19","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,75590,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"GALVIS LLOREDA KENNEL ALEXANDER",null,"Luces malas, rociadores limpia vidrios obstruidos","rociador limpia parabrisas","obstruidos","por acumulación de suciedad ","Se repara luces frontales, traseras y laterales, se reemplaza bombillos averiados, se repara conexion electrica a luces laterales de volco y se revisan plumillas ",null,null,62,14,24,19,115,72,177,84,42,210,165,210,27,43,134,79,27,43,294,35,52,50,60,35,26,34,32,41,25,39,18]
[null,"VLQ27",380,"2022-10-23","2022-10-23","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,53795,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"DAVID GONZALES WALTER- AUX","CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO","Pinchadura","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Cambio de llanta en mal estado, se instala nueva en las posicion 1.",null,19,66,39,43,18,88,68,168,90,103,192,161,192,19,37,123,118,35,42,273,37,63,52,56,36,32,56,34,41,43,34,48]
[null,"VLQ21",414,"2022-11-01","2022-11-01","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,55241,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"LEGUIZAMON ALFONSO WILSON JOSE",null,"Manguera del liquido del clutch rota, retrovisor izquierdo partido, bandas malas y campanas en mal estado","bandas de freno ","desgastadas","por abrasión ","Se cambia bomba y manguera de liquido de clutch, cambio de campanas y bandas de freno de las llantas 5 y 6, cambio de retrovisor, engrase general y se tensionan frenos",null,null,78,36,46,19,59,64,188,83,53,183,107,183,66,58,48,127,32,36,290,37,47,63,43,19,25,59,31,41,24,30,49]
[null,"CAR26",398,"2022-10-26","2022-10-26","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,"TORRES RODRIGUEZ JOSE JORGE",null,"Equipo accidentado, daño total","N/A","N/A","N/A","Se desmonta llantas delanteras LH-RH",null,null,78,16,81,15,95,73,168,84,96,211,48,211,32,66,112,78,25,41,284,42,41,56,45,37,30,45,42,42,36,46,29]
[null,"VLQ45",457,"2022-11-18","2022-11-18","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",4468,26687,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,"GALVIS LLOREDA KENNEL ALEXANDER","RAMOS AVILEZ RAUL DAVID","Freno de ahogo se activa solo, no cuenta con cadena y seguro para compuerta","relé freno de ahogo","quemado ","por corto circuito ","Se reemplaza relevedor de freno de ahogo, se organiza cableado ramal alimentacion gobernador, se instalan cadenas y seguro para compuerta volco",null,null,61,20,31,13,96,62,179,60,46,186,159,186,52,51,91,87,32,39,285,38,52,54,66,20,26,41,45,42,27,48,20]
[null,"CAR13",436,"2022-10-29","2022-10-29","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,"BOLAÑO MEJIA EDISON JAVIER","LOPEZ RIAÑO JOHN HARVY","Fuga de hidraulico gato superior balde","cilindro hidraulico ","torcido ","por golpe con objeto ","Cambio de cilindro hidraulico",null,null,51,20,54,17,75,84,170,82,39,170,84,170,25,40,77,99,31,41,254,37,43,49,67,22,26,32,42,45,46,50,19]
[null,"VLQ18",608,"2023-01-25","2023-01-25","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"TORRES RODRIGUEZ JOSE JORGE",null,"No entra la reversa","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se ajusta terminal de barra ",null,19,49,30,2,17,56,65,182,65,110,160,161,160,75,52,77,105,30,35,299,39,43,64,53,26,33,35,32,45,44,28,25]
[null,"VLQ21",606,"2023-01-17","2023-01-17","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,57821,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO","CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO","Desgaste","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se instala 2 llantas nuevas",null,32,52,34,35,12,26,70,193,51,41,208,104,208,58,46,97,84,25,38,287,35,62,56,66,23,35,33,38,43,46,32,46]
[null,"VLQ10",578,"2023-01-13","2023-01-13","CAMP-1","PREVENTIVO",0,49539,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Engrase de equipo","cojinetes, eslabón de articulación, juntas, camisas ","desgastado","por falta de lubricación ","Se lubrica equipo",null,null,51,48,76,18,111,64,188,64,83,210,49,210,79,55,118,65,31,42,252,35,43,59,55,19,26,48,41,40,45,38,30]
[null,"VLQ30",567,"2023-01-10","2023-01-10","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,88490,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"VASQUEZ GALLEGO JOSE IRAEL- AUX","CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO","Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se instala llanta de segunda",null,18,52,30,22,12,35,67,172,65,56,196,132,196,91,45,145,87,33,42,297,45,43,52,61,24,36,33,35,40,28,32,41]
[null,"VLQ25",554,"2023-01-12","2023-01-12","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",4011,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"TORRES RODRIGUEZ JOSE JORGE",null,"Barra de cambios partida","barra de cambios ","rota","por incorrecta calibración ","Se instala palanca nueva y se conectan accesorios",null,null,48,16,20,16,101,60,187,97,125,161,66,161,73,73,141,81,32,41,282,35,51,66,46,20,29,48,44,41,37,32,27]
[null,"VLQ42",533,"2023-01-07","2023-01-07","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",4557,38132,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"MUÑOZ SOTO JOSE ALBERTO","GALVIS LLOREDA KENNEL ALEXANDER","Luces en mal estado, suiche de parqueo malo, alarma de reversa mala","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","Se cambian bombillos en luces traseras, se cambian fusibles y se repara instalacion de suiche de parqueo, se arregla alarma de reversa",null,null,61,25,40,19,39,60,187,72,123,139,154,139,46,52,95,79,32,42,307,42,54,56,50,19,35,40,33,41,24,40,21]
[null,"VLQ29",517,"2022-12-20","2022-12-20","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",7719,57317,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"GALVIS LLOREDA KENNEL ALEXANDER","MUÑOZ SOTO JOSE ALBERTO","Luces en mal estado","cableado eléctrico ","deteriorado","por corto circuito ","Se corrige falla de luz baja frontal, se repara luz de reversa, se instala 3 lamparas laterales, kit seguro para lampara derecha, talco stop trasero derecho y se repara conexion de luz media trasera",null,null,53,24,14,16,63,64,178,66,40,181,103,181,18,57,90,121,26,46,293,41,49,58,62,16,33,53,26,38,43,25,28]
[null,"VLQ17",512,"2022-12-22","2022-12-22","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,102311,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"VASQUEZ GALLEGO JOSE IRAEL- AUX","RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO","Pinchada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se instala llanta nueva",null,18,49,39,72,19,80,79,181,50,101,161,118,161,95,38,70,109,25,39,274,35,40,53,66,31,35,40,35,43,28,30,44]
[null,"VLQ38",494,"2022-11-20","2022-11-20","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GALVIS LLOREDA KENNEL ALEXANDER",null,"Fuga en tanque de urea","tanque de urea","roto","por golpe con objeto ","Se corrije fuga de urea",null,null,56,42,38,14,53,61,190,82,50,194,113,194,88,77,142,130,29,45,282,38,44,64,59,20,31,28,27,40,27,50,29]
[null,"CAR20",460,"2022-11-30","2022-11-30","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LOPEZ RIAÑO JOHN HARVY",null,"Equipo sin fuerza","filtro de combustible ","sucio ","por exceso de particulas contaminantes ","Se verifican filtros, se limpia filtro del tanque",null,null,42,24,45,17,55,68,177,68,91,212,74,212,64,66,72,115,32,37,267,37,63,51,41,27,29,45,34,38,26,42,28]
[null,"VLQ66",null,"2022-11-03","2022-11-03","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,57903,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO",null,"Se dirige a medellin.",{"$nulls":3},"Se le cambia una llanta mala por una llanta nueva.",null,null,45,31,23,13,38,61,183,82,94,141,102,141,84,58,117,68,27,40,283,38,43,53,60,32,25,46,35,40,34,55,23]
[null,"CAR10",null,"2022-11-18","2022-11-18","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",4753,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO","Frenos deficientes, Freno de parqueo destensionado, Vidrio de puerta lado izquierdo superior partido.","guaya freno de servicio ","destensionada ","por fatiga ","Se completa nivel de liquido de frenos y se inspecciona pastilla de frenado, Se tensiona freno de parqueo, se fabrica vidrio de la puerta con material acrilico.",null,null,71,27,59,19,76,71,193,72,36,139,92,139,63,78,80,74,30,42,250,38,52,57,57,30,24,34,33,45,34,48,47]
[null,"VLQ21",null,"2022-11-30","2022-11-30","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,56495,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO",null,"Una llanta pinchada.","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se despincha una llanta.",null,23,50,29,56,14,75,64,169,61,106,210,100,210,79,61,92,112,25,45,277,39,43,55,56,27,26,34,38,43,42,53,41]
[null,"VLQ66",null,"2022-11-03","2022-11-03","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,60688,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO",null,"Se retira una llanta pinchada.","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se coloca una llanta nueva.",null,21,63,21,2,17,84,63,193,97,71,137,48,137,92,67,101,95,35,40,258,45,64,51,37,24,31,38,33,40,24,52,49]
[null,"VLQ69",null,"2022-12-08","2022-12-08","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,46250,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,"HOYOS ROMERO EDIS ELBER","MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO","Equipo se dirige a la RTM.","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","Se realizo arreglo de las luces laterales. Se instala cinta reflectiva en el volco. Se graduan frenos en general. Se instala luna nueva en la cabina.",null,null,54,37,86,19,72,71,171,93,79,212,159,212,71,42,79,90,33,39,297,35,52,64,42,29,31,34,31,43,24,40,26]
[null,"VLQ36",null,"2022-12-14","2022-12-14","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,60127,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO",null,"Se retira una llanta mala.","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se coloca una llanta de segunda.",null,23,57,43,95,19,81,83,182,78,109,166,96,166,32,76,128,74,32,36,269,43,52,55,43,25,32,52,27,43,32,26,29]
[null,"CAR28",null,"2022-12-22","2022-12-22","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO",null,"Desgaste de llantas.","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se cambia una llanta en mal estado y se coloca una llanta nueva.",null,23,54,15,97,14,48,70,185,91,55,191,153,191,24,54,117,113,33,38,253,37,38,54,42,34,25,46,36,39,22,41,36]
[null,"VLQ56",null,"2023-01-10","2023-01-10","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",4057,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"MUÑOZ SOTO JOSE ALBERTO",null,"Luces traseras no encienden, Flasher en mal estado, luces medias no encienden.","flasher ","quemado ","por corto circuito ","Se revisa el sistema de luces media y traseras dejando en buen estado el sistema, se reemplaza el flasher.",null,null,56,40,72,13,73,83,172,58,121,218,94,218,9,43,103,132,29,45,308,36,35,54,42,29,31,37,30,41,43,38,24]
[null,"VLQ56",null,"2023-01-23","2023-01-23","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,33051,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"MURCIA ROJAS JUAN CARLOS","MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO","Bomba auxiliar de closs no funciona, Pera de la barra de los cambios en mal estado.","bomba embrague secundaria ","desgastada","por fatiga ","Se realizo cambio de la bomba auxiliar del closs por estar mala y se coloco una bomba nueva. Se realizo limpieza de blower del sistema de aire acondicionado.",null,null,74,31,96,18,30,70,187,63,83,228,106,228,97,63,113,75,26,39,264,42,57,50,54,29,34,44,28,45,21,50,42]
[null,"VLQ40",null,"2023-01-27","2023-01-27","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,50430,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HOYOS ROMERO EDIS ELBER",null,"Frenos destensionados.","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","Graduacion de frenos en general.",null,null,73,18,14,12,76,77,184,55,121,193,132,193,50,70,124,119,29,45,263,37,64,59,39,29,31,51,36,42,35,41,20]
[null,"VLQ39",null,"2023-02-01","2023-02-01","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,562802,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO",null,"Desgaste.","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Cambio de dos llantas y se instalan dos llantas en buen estado.",null,29,44,48,83,17,100,65,168,77,37,164,159,164,5,67,66,102,27,42,289,40,39,48,56,20,37,51,34,43,34,30,34]
[null,"VLQ57",null,"2023-02-03","2023-02-03","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,49788,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Cadena de los ganchos de la compuerta del volco en mal estado.","cadenas compuerta volco","partidas","por golpe con objeto ","Reparacion de la cadena de los ganchos del volco.",null,null,72,27,79,18,117,81,178,71,37,197,71,197,11,75,129,106,34,42,285,42,64,48,64,17,31,33,36,38,26,37,29]
[null,"VLQ40",null,"2023-02-21","2023-02-21","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,51966,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL",null,"Cadenas del volco en mal estado.","cadenas compuerta volco","partidas","por fatiga ","Reparacion de cadenas de los ganchos de la compuerta del volco.",null,null,66,40,54,17,43,61,179,98,115,216,169,216,4,36,104,82,35,41,279,40,57,67,60,37,34,26,38,44,22,38,49]
[null,"CAR28",null,"2023-02-11","2023-02-11","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",705,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO",null,"Se repara una llanta pinchada.","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se monta una llanta.",null,18,48,38,99,13,52,79,174,97,67,131,49,131,16,74,75,138,31,40,281,41,50,64,39,26,27,51,39,44,30,42,27]
[null,"VLQ47",null,"2023-03-20","2023-03-20","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,56517,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO",null,"Se retiran 2 llantas malas.","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se colocan 2 llantas nuevas.",null,27,65,31,84,18,103,71,175,97,120,178,63,178,74,62,60,134,32,40,277,36,39,53,54,36,35,55,40,40,39,36,33]
[null,"VLQ57",null,"2023-04-03","2023-04-03","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,54306,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"GARCIA LLANOS OCTAVIO",null,"Cadena del volco reventada.","cadenas compuerta volco","partidas","por goloe con objetos ","Se le arregla la cadena del volco quedando el equipo en buen estado.",null,null,62,30,57,17,39,78,178,91,38,170,142,170,34,64,63,69,28,41,251,44,40,62,60,20,28,43,44,40,41,37,23]
[null,"VLQ55",1228,"2023-08-15","2023-08-15","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LEGUIZAMON ALFONSO WILSON JOSE","PEDRAZA RODRIGUEZ FERNANDO ENRIQUE","Diferencial en mal estado ","diferencial ","desgastados ","por insuficiente lubricación ","Se realiza cambio del diferencial delantero ",null,null,70,41,96,12,97,67,179,66,87,133,49,133,94,44,69,102,32,38,278,44,64,58,68,26,35,47,47,45,33,48,22]
[null,"VLQ36",1203,"2023-07-08","2023-07-08","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,76347,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,"HERRERA ROJAS MARIO ALBERTO","BORJA DURANGO YEFFERSON","Equipo se dirige a realizar la revision  tecnicomeanica ","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","Se realiza instalacion de cinta reflectiva, arreglo de luces traseras y laterales, Instalacion de alarma de reversa, graduacion de frenos en general, enderezada de barra estabilizadora de la direccion ",null,null,58,32,41,17,57,77,180,97,88,206,172,206,56,60,107,79,34,42,302,36,52,62,44,35,32,43,47,38,22,49,26]
[null,"VLQ10",1197,"2023-07-05","2023-07-05","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,59999,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,"HERRERA ROJAS MARIO ALBERTO","BORJA DURANGO YEFFERSON","Equipo se dirige a realizar tecnico mecanica","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","Se realiza instalacion de cinta reflectiva, graduacion de frenos en general, arreglo de luces medias traseras ",null,null,55,30,60,12,52,78,179,51,88,225,90,225,6,39,100,105,29,45,253,45,47,59,62,31,26,46,40,45,41,43,49]
[null,"VLQ57",1176,"2023-07-02","2023-07-02","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,58496,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL",null,"Equipo con fallas en el auto encarpado, cable partido ","fusibles autoencapado ","quemados ","por corto circuito ","Se realiza reposicion de linea electrica y cambio de fusible de auto encarpado ",null,null,65,19,5,18,50,75,175,73,44,134,87,134,26,42,86,128,26,36,253,44,43,50,48,21,27,51,28,45,42,48,15]
[null,"VLQ22",1161,"2023-06-16","2023-06-16","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,65024,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL",null,"Stop trasero y guarda polvos ","stop","partido","por golpe con objeto ","Se realiza instalacion de guarda polvo y stop traseros ",null,null,67,48,64,14,52,82,179,90,63,153,174,153,32,49,142,126,26,46,280,44,35,49,36,26,25,48,41,43,46,35,24]
[null,"VLQ43",1132,"2023-06-05","2023-06-05","CAMP-4","MTTO CORRECTIVO",0,86810,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,"HOYOS ROMERO EDIS ELBER",null,"Pasador de la puerta del lado derecho en mal estado (partida) fuga de aire por el acople ","pasador chapa puerta","partido ","por fatiga ","se realizo arreglo de la puerta de la cabina lado derecho, se realizo cambio de acople ",null,null,62,33,16,14,94,74,181,79,64,168,87,168,75,73,69,98,28,46,296,40,35,58,59,25,25,38,46,45,43,43,26]
[null,"VLQ16",1116,"2023-05-29","2023-05-29","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,71532,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO",null,"Se retiran dos llantas malas ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se colocan dos llantas de segunda ",null,25,44,46,3,16,95,70,191,84,108,224,77,224,17,57,100,95,29,36,262,45,49,54,50,32,26,52,26,41,27,48,38]
[null,"VLQ15",1071,"2023-04-26","2023-04-26","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",6438,114397,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO","BORJA DURANGO YEFFERSON","Equipo mal de frenos, bandas de las dos primeras se encuentran desajustadas sin carnasa",{"$nulls":3},"Se desmontan las bandas y se enbandan las dos nuevas, y se tensionan frenos quedando el equipo operativo ",null,null,46,25,43,18,69,67,172,74,117,136,75,136,23,77,118,129,25,38,305,43,46,65,39,36,37,41,38,44,26,26,15]
[null,"VLQ11",1025,"2023-04-11","2023-04-11","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,45042,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"CABALLERO RODRIGUEZ JUAN CAMILO","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Luces delanteras en mal estado, frenos destensionados ","bombillos ","quemados ","por presencia de humedad","Se realiza arreglo de luces delanteras, graduacion de frenos en general ",null,null,52,28,84,18,89,70,193,76,37,159,177,159,18,69,54,89,28,45,269,42,57,66,39,21,32,52,33,38,30,39,32]
[null,"CAR22",980,"2023-04-01","2023-04-01","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",4438,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL",null,"Alarma de reversa no funciona ","pito reversa","quemado ","por corto circuito ","Se realiza cambio de alarma de reversa ",null,null,61,29,76,12,88,70,171,78,62,203,59,203,85,57,80,125,34,44,269,40,65,61,55,32,35,29,32,42,40,34,42]
[null,"VLQ15",962,"2023-03-27","2023-03-27","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",6312,110357,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"LEGUIZAMON ALFONSO WILSON JOSE",null,"Fuga de aceite por la rueda trasera izquierda de la diferencial #2",{"$nulls":3},"Se bajan llantas, bocina, campanas, albestos, bandas y ejes ",null,null,55,24,54,19,115,61,175,96,53,169,105,169,81,69,65,84,30,39,279,38,36,51,50,27,24,36,39,38,30,39,33]
[null,"VLQ25",938,"2023-03-26","2023-03-26","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",7348,40417,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MURCIA ROJAS JUAN CARLOS","HERRERA ROJAS MARIO ALBERTO","Fuga de aire por valvula reguladora del filtro secador ","empaque valvula ","deteriorado ","por sobrecalentamiento ","Se reaizo desmontada de valvula reguladora del filtro secador por fuga de aire y se elaboro empaque y se monto ",null,null,66,23,33,16,50,84,187,96,108,161,90,161,77,57,80,89,32,45,273,40,57,55,51,32,36,46,27,38,26,41,21]
[null,"VLQ39",921,"2023-03-20","2023-03-20","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,28070,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO","RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO","Se retiran tres llantas malas ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se colocan tres llantas de segunda ",null,47,66,18,60,13,32,85,187,53,64,144,126,144,85,72,104,138,28,42,276,36,58,60,44,30,30,58,27,41,34,33,42]
[null,"VLQ22",907,"2023-03-16","2023-03-16","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,52505,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Ganchos de las cadenas de la compuerta destencionados, no posee guarda barros traseros ","guarda barros ","roto","por golpe con objeto ","Se realiza tensionado de gancho de las cadenas de la compuerta, se instala guarda barros traseras ",null,null,45,16,35,15,57,66,193,89,112,186,89,186,93,40,133,103,29,40,258,37,46,64,37,24,29,34,30,42,30,34,46]
[null,"VLQ46",863,"2023-03-08","2023-03-08","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,15951,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Equipo se dirige a realizar la revision de la tecnico mecanica ","plumillas limpia vidrios ","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se realiza arreglo de luces delanteras y traseras, se instala cinta reflectiva en el volco, cambio de plumillas limpia vidrios, graduacion de frenos en general ",null,null,69,38,72,18,108,62,171,83,116,205,172,205,97,40,118,82,28,39,301,35,61,50,64,15,27,31,26,38,24,27,32]
[null,"VLQ11",857,"2023-03-13","2023-03-13","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,43248,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO","VAZQUEZ JOSE","Se retiran dos llantas defectuosas ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se coloca una llanta nueva, y una de segunda, y se realiza una rotacion ",null,45,76,18,3,17,27,64,188,88,96,179,129,179,50,48,82,70,28,43,252,42,46,59,40,23,34,32,27,44,39,40,23]
[null,"VLQ63",836,"2023-03-03","2023-03-03","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,92850,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO","VAZQUEZ JOSE","Llanta pinchada ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Ingresa al taller para el cambio de una llanta mala, y se le instala una en muy buen estado ",null,24,61,32,87,19,114,72,182,53,44,186,76,186,68,51,52,85,27,44,256,45,41,60,37,23,27,48,27,43,44,32,20]
[null,"VLQ43",799,"2023-02-16","2023-02-16","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,80968,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO","CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO","Se retira una llanta mala ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se coloca una llanta muy regular ",null,24,47,38,68,16,97,82,169,94,69,183,151,183,94,60,121,75,26,43,300,44,36,53,39,22,37,49,32,38,28,48,46]
[null,"VLQ38",789,"2023-02-16","2023-02-16","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,6540,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO","VAZQUEZ JOSE","Desgaste de llantas ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Ingresa al taller para el cambio de dos llantas en mal estado y se le instalan dos llantas nuevas ",null,41,48,33,26,14,52,68,186,80,58,125,155,125,99,51,96,90,26,44,287,36,37,48,54,37,29,35,33,45,24,47,18]
[null,"VLQ15",781,"2023-02-15","2023-02-15","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,104421,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"HOYOS ROMERO EDIS ELBER","MUÑOZ SOTO JOSE ALBERTO","Motor de limpia vidrio en mal estado, plumillas no funcionan, frenos destencionados ","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","Se realiza cambio de motor de las plumillas el cual se encontro agua dejandolo sin funcionamiento, se graduan los frenos en general  ",null,null,45,27,10,18,62,69,185,96,126,200,102,200,93,47,53,69,35,39,303,45,43,54,63,34,35,38,38,40,35,48,15]
[null,"VLQ11",752,"2023-02-11","2023-02-11","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,40282,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO","RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO","Se retiran dos llantas malas ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se colocan dos llantas nuevas ",null,36,48,15,8,13,78,80,168,74,85,179,140,179,43,36,114,76,26,42,296,38,50,53,40,18,36,47,34,40,46,31,30]
[null,"VLQ30",738,"2023-01-21","2023-01-21","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",57650,88820,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LEGUIZAMON ALFONSO WILSON JOSE",null,"Vavero o enfocador suelto ","protector ventilador ","roto","por golpe con objeto ","Se bajo ventilador para arreglar el vavero, estaba roto ",null,null,44,42,68,19,99,81,176,74,63,213,141,213,55,69,79,135,28,44,258,43,36,54,61,35,30,39,41,45,21,53,45]
[null,"VLQ16",699,"2023-01-23","2023-01-23","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,64002,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HOYOS ROMERO EDIS ELBER",null,"Soportes del motor desajustados ","soportes del motor ","sueltos ","por vibración excesiva ","Se realiza ajuste de los soportes del motor ",null,null,61,36,74,15,93,61,193,94,96,199,78,199,12,55,119,137,29,46,268,40,43,62,39,29,30,57,35,45,21,36,18]
[null,"VLQ49",688,"2023-01-16","2023-01-16","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,38205,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO","RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO","Se encuentran tres llantas malas ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se colocan dos llantas de segunda y una nueva ",null,37,76,39,76,18,118,68,191,70,55,159,95,159,50,61,104,86,25,37,264,36,63,57,53,17,33,48,44,38,36,39,37]
[null,"VLQ49",662,"2023-01-16","2023-01-16","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,38205,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO",null,"Tornillo chasis partido ","tornillos","deteriorados","por fatiga ","Se remplaza chasis por unos nuevos, quedando el equipo operativo ",null,null,47,25,57,19,110,73,180,50,115,216,67,216,64,48,139,65,32,38,250,41,56,52,56,23,34,35,40,40,44,52,48]
[null,"VLQ11",640,"2023-01-11","2023-01-11","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,38861,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO","VAZQUEZ JOSE","Llanta pinchada ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Ingresa al taller para el cambio de una llanta y se le instala una en muy buen estado ",null,18,61,39,26,19,41,64,176,60,68,164,83,164,96,67,56,93,29,40,293,44,60,54,50,27,null,53,34,42,45,43,25]
[null,"CAR18",614,"2023-01-07","2023-01-07","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",6438,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MURCIA ROJAS JUAN CARLOS",null,"Frenos deficientes ",{"$nulls":3},"Se realizo mantenimiento a los puntos de desaire de frenos, por estar tapados quedando frenos en buen estado y se completa liquido de frenos ",null,null,73,17,40,16,29,67,186,96,95,215,145,215,26,61,91,66,30,41,258,44,53,63,43,27,null,38,44,38,20,52,15]
[null,"VLQ23",593,"2022-12-18","2022-12-18","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,56522,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO","CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO","Llanta desgastada ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Ingresa al taller para el cambio de una llanta en mal estado y se le instala una en muy buen estado ",null,18,60,36,52,14,62,79,181,72,89,209,99,209,6,71,58,98,35,43,275,36,40,59,56,15,null,34,35,43,25,55]
[null,"VLQ64",577,"2022-12-08","2022-12-08","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,99857,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO","Equipo se dirige a realizar la revision de tecno mecanica ","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","Se realiza reparacion de luces laterales y traseras, se instala cinta reflectiva, y se le graduan frenos en general ",null,null,49,43,8,19,46,78,187,58,98,141,105,141,6,42,108,95,33,43,304,35,64,50,43,34,null,45,39,38,38,38]
[null,"VLQ34",559,"2022-12-01","2022-12-01","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,98798,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO","Pernos malos de la rueda 7 y 8 ","tornillos","deteriorados","por corrosión ","Se desmonta campana y se desmontan pernos malos, se instalan pernos nuevos y se instala campana quedando equipo operativo ",null,null,76,48,86,15,115,61,182,54,68,149,167,149,14,49,110,130,32,38,264,39,60,51,65,30,null,58,28,44,18,45]
[null,"CAR18",533,"2022-11-25","2022-11-25","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",6266,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"HERRERA ROJAS MARIO ALBERTO","MURCIA ROJAS JUAN CARLOS","Vidrio trasero despegado, regular de frenos ","bomba de freno ","obstruida ","por corrosión ","Se realizo limpieza de la base de vidrio trasero por estar despegado, y se le volvio a instalar vidrio y se reviso bombas de freno y se encontro que la bomba delantera del freno estaba malo, se cambio liquido de frenos, vuelve y se revisa y se prueban los frenos ",null,null,78,30,12,18,56,76,178,95,124,211,76,211,43,42,121,121,35,44,283,38,48,60,46,33,null,42,31,44,29,51]
[null,"VLQ01",531,"2022-11-24","2022-11-24","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,16681,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ",null,"Equipo con baja potencia ",{"$nulls":3},"Se desmonta pescador por que se encontraba taponado, se limpia y se instala nuevamente quedando equipo operativo ",null,null,74,33,64,13,39,69,173,75,65,167,88,167,67,36,61,127,30,40,276,39,36,60,62,35,null,45,44,42,33,51]
[null,"VLQ52",505,"2022-11-10","2022-11-10","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,54708,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO",null,"Tiene una llanta pinchada ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hizo cambio de una llanta pinchada, por una llanta nueva ",null,17,68,32,49,15,85,64,172,84,45,145,46,145,77,74,125,122,27,46,260,35,47,48,42,37,null,36,28,39,37,49]
[null,"VLQ22",482,"2022-11-17","2022-11-17","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,51973,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL",null,"Equipo presenta baja potencia en el motor ","filtro colador de aceite ","obstruido","por exceso de particulas contaminantes ","Se revisa equipo y se encuentra filtros del pescador obstruidos ",null,null,74,35,8,12,72,67,169,62,60,151,174,151,2,56,66,69,33,39,259,40,53,61,36,24,null,42,37,39,40,53]
[null,"VLQ46",464,"2022-11-07","2022-11-07","CAMP-1","MTTO CORRECTIVO",0,35740,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO","Fuga de aire por la linea del neumatico, tornillos del freno de ahogo desajustados ","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se repara la fuga de aire por la linea del neumatico, se ajustan los tornillos del freno de ahogo ",null,null,62,39,36,13,90,77,170,82,122,158,91,158,9,76,107,91,29,38,254,45,52,58,38,17,null,41,42,41,42,46]
[null,"VLQ64",444,"2022-11-01","2022-11-01","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,91834,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"DIEGO HERMES ",null,"Tiene una llanta pinchada ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hizo cambio de una llanta pinchada por una de segunda ",null,20,72,24,1,13,72,67,187,85,69,192,82,192,59,41,111,67,30,43,248,39,54,49,57,34,null,29,27,43,33,46]
[null,"VLQ64",420,"2022-10-24","2022-10-24","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",91094,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Calibrar frenos delanteros y traseros en mal estado ","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","Se calibran los frenos delanteros y traseros y se deja el equipo operativo ",null,null,44,21,9,14,96,67,171,92,43,153,168,153,24,54,58,82,32,44,277,38,65,57,62,32,null,57,43,39,null,25]
[null,"VLQ49",414,"2022-10-18","2022-10-18","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,32757,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Luces en mal estado, reparar puerta del condutor, instalar stop delantero, reparar soporte de las cadenas ","puerta cabina ","torcida ","por golpe con objeto ","Se procede a reparar las luces delanteras y traseras, se repara la puerta del conductor y se instala stop trasero y delantero, se repara el soporte del volco y se deja el equipo operativo ",null,null,59,20,34,13,83,72,168,89,41,133,105,133,79,42,121,71,28,45,267,43,55,60,37,25,null,40,42,41,null,44]
[null,"VLQ14",404,"2022-10-20","2022-10-20","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,15043,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO",null,"Se dirige a tecnomecanica","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se hizo cambio de 5 llantas nuevas ",null,87,44,34,25,15,37,68,171,54,90,149,84,149,93,76,124,130,25,37,274,41,36,55,51,24,null,44,29,39,null,38]
[null,"VLQ62",378,"2022-10-08","2022-10-08","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,1332,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL",null,"Reportan daños en la linea de reversa ","fusibles luces ","quemados ","por corto circuito ","Se realiza reparacion en la linea de reversa y se instala exploradora y cambio de 1 fusible ",null,null,70,28,76,19,112,84,192,63,119,130,65,130,39,56,64,107,null,45,263,37,42,60,64,32,null,31,44,43,null,50]
[null,"VLQ08",376,"2022-10-07","2022-10-07","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",6066,98853,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO",null,"Compresor de aire malo ","correa de accesorios ","destensionada","por incorrecta calibración ","Se realizo tension de frenos y tensiono correa compresor ",null,null,69,36,74,15,65,82,184,71,107,196,86,196,86,55,138,138,null,38,268,38,40,61,52,37,null,51,29,38,null,43]
[null,"VLQ34",351,"2022-10-02","2022-10-02","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,93170,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,"BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO","Reparar cadenas del volco, faltan tornillos del volco ","base del volco","torcida ","golpe por impacto ","Se reparan las cadenas del volco y su base, y se deja el equipo operativo ",null,null,71,32,100,15,84,61,175,90,64,161,88,161,34,50,69,135,null,40,279,42,50,54,null,23,null,46,30,45,null,29]
[null,"VLQ49",327,"2022-09-22","2022-09-22","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,31510,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,"OJEDA NAVARRO ANTONIO VICENTE","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Resortes partidos del auto encarpado, pernos partidos de la rueda trasera","tornillos","partidos ","golpe por impacto ","Se procede a reparar el auto encarpado, se le instalan 4 pernos y se retorquean y se deja operativo, se reparan las cadenas del volco y se deja el equipo operativo ",null,null,66,40,71,14,72,79,186,93,122,175,160,175,73,67,79,115,null,39,259,39,57,50,null,27,null,35,44,42,null,46]
[null,"VLQ23",319,"2022-09-20","2022-09-20","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",54238,5739,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"MURCIA ROJAS JUAN CARLOS","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Eje de resortes de carpado partido ","pasador resorte autocarpado","partido","por fatiga ","Se realizo cambio de eje de resortes de carpado por haberse partido y se le monto un pasador usado ",null,null,72,39,50,14,31,84,183,98,57,222,168,222,8,72,133,94,null,43,285,40,null,50,null,38,null,55,35,38,null,38]
[null,"VLQ08",310,"2022-09-17","2022-09-17","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",95819,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO","HOYOS ROMERO EDIS ELBER","Auto encarpado en mal estado, reparar, y retorquear base del motor ","tubos autocarpado ","doblados ","por golpe con objeto ","Se repara el auto encarpado, y se deja operativo, se retorquea la base de motor y se deja operativo ",null,null,56,41,9,12,111,84,171,57,65,138,119,138,30,35,113,87,null,36,272,45,null,53,null,22,null,44,38,38,null,53]
[null,"VLQ08",277,"2022-09-08","2022-09-08","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,94570,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OJEDA NAVARRO ANTONIO VICENTE","HOYOS ROMERO EDIS ELBER","Se eleva la temperatura, reparar sistema de combustible bomba no funciona, instalar filtro de combustible taponado ","bomba de combustible ","quemados","por sobrecalentamiento ","Se repara sistema de combustible, se instala filtro y se repara la bomba y se deja equipo operativo ",null,null,45,35,25,18,67,61,178,61,126,165,51,165,54,41,144,69,null,45,288,40,null,67,null,23,null,33,47,40,null,30]
[null,"VLQ08",266,"2022-09-06","2022-09-06","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",5722,93872,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO","Frenos destencionados ","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","Se realiza graduación de frenos en general ",null,null,65,41,40,16,75,61,193,78,105,154,142,154,36,64,89,103,null,38,289,null,null,51,null,18,null,54,45,43,null,49]
[null,"VLQ64",254,"2022-08-31","2022-08-31","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,81079,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO","Ajuste de la palanca de cambios, reparar cambios no entra la quinta, corregir fuga de aire ","tornillos","sueltos ","por vibraciones excesivas","Se procede a reparar los cambios, operativa la quinta, se corrigue fuga de aire, se ajusta la palanca de cambios y se deja equipo operativo ",null,null,77,26,30,17,84,63,185,65,110,196,144,196,61,47,130,78,null,39,272,null,null,49,null,33,null,46,26,41,null,28]
[null,"VLQ34",230,"2022-08-29","2022-08-29","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",5986,89696,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"MACHADO YADURO JHON JAIRO","RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO","Desgaste de bandas ",{"$nulls":3},"Se hizo cambio de una llanta delantera ",null,null,66,20,56,12,71,73,186,70,99,213,81,213,25,72,61,136,null,39,262,null,null,51,null,37,null,29,45,43,null,42]
[null,"VLQ19",196,"2022-08-17","2022-08-17","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",2565,54822,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"ARANGO HIGUITA OCTAVIO DE JESUS","MACHADO YADURO JHON JAIRO","Desgaste de bandas ",{"$nulls":3},"Se cambiarón 4 llantas traseras ",null,null,77,18,8,16,88,70,169,62,113,157,141,157,61,71,59,null,null,40,302,null,null,54,null,31,null,49,null,41,null,36]
[null,"VLQ46",191,"2022-08-16","2022-08-16","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",5341,33291,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"ARANGO HIGUITA OCTAVIO DE JESUS","MACHADO YADURO JHON JAIRO","Desgaste de bandas ",{"$nulls":3},"Se hizo cambio de una llanta delantera ",null,null,74,47,93,14,67,76,168,67,98,153,69,153,51,61,71,null,null,41,253,null,null,59,null,35,null,37,null,45,null,26]
[null,"VLQ68",171,"2022-08-03","2022-08-03","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,46887,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO","DIEGO TORRES","Tiene dos llantas malas ","llantas","desgastadas","por cumplimiento de vida util ","Se hizo cambio de dos llantas malas, por dos llantas nuevas ",null,33,58,26,22,15,84,60,189,92,45,178,57,178,47,72,96,null,null,44,277,null,null,56,null,28,null,53,null,40,null,53]
[null,"CAR04",161,"2022-08-08","2022-08-08","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",5046,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO","HOYOS ROMERO EDIS ELBER","Cambiar 2 baterias nuevas, instalar alternador nuevo, estandarizar sistema electrico ","alternador ","quemados ","por corto circuito ","Se procede a instalar 2 baterias nuevas, se instala alternador y se estandariza el sistema electrico dejando equipo operativo ",null,null,44,16,8,18,46,66,187,71,43,176,165,176,78,74,127,null,null,46,287,null,null,66,null,24,null,41,null,44,null,50]
[null,"VLQ08",149,"2022-08-08","2022-08-08","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",88620,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"ARANGO HIGUITA OCTAVIO DE JESUS","HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","Llanta chusada ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hizo cambio de una llanta trasera ",null,19,63,32,29,12,55,68,174,84,52,209,130,209,69,72,96,null,null,45,306,{"$nulls":4},31,null,45,null,40,null,41]
[null,"VLQ64",131,"2022-07-18","2022-07-18","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,73677,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","HOYOS ROMERO EDIS ELBER","Esparragos en mal estado , frenos distensionados ",{"$nulls":3},"Se realizo cambio de 2 esparragos traseros, calibración de frenos en general ",null,null,58,32,22,16,26,75,183,62,111,157,138,157,75,49,101,null,null,41,294,{"$nulls":6},50,null,40,null,44]
[null,"VLQ52",114,"2022-07-08","2022-07-08","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",51321,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"ARANGO HIGUITA OCTAVIO DE JESUS","RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO","Llanta chusada","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hizo cambio de una llanta trasera ",null,20,78,28,95,14,83,82,174,96,76,157,155,157,57,42,65,null,null,38,289,{"$nulls":6},42,null,40,null,31]
[null,"VLQ14",91,"2022-07-24","2022-07-24","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"ANDRES LOPEZ ",null,"No tiene luces de trabajo, no prenden medio bajas lado izquierdo ","bombillos ","quemados ","por corto circuito ","Se monta una sola exploradora en el lado trasero izquierdo, se cambian bombillas medias y bajas ",null,null,77,45,83,17,103,85,171,90,124,179,73,179,39,58,68,null,null,40,251,{"$nulls":6},48,null,44,null,48]
[null,"VLQ34",72,"2022-07-08","2022-07-08","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,86802,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,"HOYOS ROMERO EDIS ELBER",null,"Frenos destensionados, carpa en mal estado ","raches de freno ","destensionados","por fatiga ","Se realiza calibración de frenos delanteros y traseros, arreglo de autocarpado ",null,null,54,32,1,14,95,72,188,90,119,151,81,151,83,43,74,{"$nulls":3},297,{"$nulls":8},41,null,41]
[null,"VLQ49",71,"2022-07-09","2022-07-09","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,23300,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,"JUAN PICAPIEDRA ",null,"No funciona las luces de parqueo tenian corto y direccionales ","switch de luces ","quemado","por corto circuito ","Cambio de interructor de las luces de parqueo y direccionales ",null,null,64,34,90,14,59,64,175,63,110,211,76,211,56,51,144,{"$nulls":3},309,{"$nulls":10},33]
[null,"VLQ23",45,"2022-07-10","2022-07-10","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",3943,51214,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"MACHADO YADURO JHON JAIRO","ARANGO HIGUITA OCTAVIO DE JESUS","Llanta chusada ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se hizo cambio de una llanta trasera ",null,19,57,33,26,16,50,78,172,82,46,208,52,208,12,56,81,{"$nulls":3},285,{"$nulls":10},55]
[null,"VLQ35",36,"2022-06-27","2022-06-27","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",4778,75254,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"MUÑOZ SOTO JOSE ALBERTO","MACHADO YADURO JHON JAIRO","Desgaste de rodamiento ","rodamiento ruedas","desgastados ","por fricción ","Se hizo cambio de 8 llantas traseras y 2 delanteras ",null,null,67,37,84,17,32,76,178,77,73,142,175,142,19,35,139,{"$nulls":3},296,{"$nulls":10},43]
[null,"VLQ22",29,"2022-07-04","2022-07-04","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,47304,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"MACHADO YADURO JHON JAIRO","LEGUIZAMON ALFONSO WILSON JOSE","Llanta chusada ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se cambia una llanta tracera ",null,18,67,38,32,18,83,67,185,74,53,196,89,196,67,74,104,{"$nulls":3},297,{"$nulls":10},36]
[null,"VLQ34",14,"2022-06-23","2022-06-23","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",0,86214,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"ARANGO HIGUITA OCTAVIO DE JESUS",null,"Llanta chusada ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se cambio una llanta trasera ",null,20,45,20,82,15,54,82,184,50,50,173,177,173,17,37,59,{"$nulls":3},255]
[null,"VLQ11",23,"2022-06-17","2022-06-17","CAMP-3","MTTO CORRECTIVO",49597,35108,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,"ARANGO HIGUITA OCTAVIO DE JESUS","MUÑOZ SOTO JOSE ALBERTO","Llanta Chusada ","llantas","pinchadas","por objeto punzante en el camino","Se despincha llanta ",null,24,57,28,81,14,96,71,175,69,100,136,159,136,66,70,103,{"$nulls":3},302]
[null,"VLQ03",252,"2022-09-18","2022-09-18","CAMP-1","PREVENTIVO",0,92789,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LEGUIZAMON ALFONSO WILSON JOSE",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Cambio de fitros de aceite motor, combustible, admision, cambio de aceite motor, se engrasa equipo, se tensionan frenos.",null,null,68,15,45,14,56,80,188,98,53,174,81,174,74,49,143,{"$nulls":3},299]
[null,"VLQ35",543,"2023-01-03","2023-01-03","CAMP-1","PREVENTIVO",0,113866,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO","LEGUIZAMON ALFONSO WILSON JOSE","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Cambio de fitros de aceite motor, combustible, admision, cambio de aceite motor, se engrasa equipo ",null,null,59,15,43,13,108,64,170,50,82,225,146,225,50,60,113,{"$nulls":3},289]
[null,"VLQ41",58,"2022-06-29","2022-06-29","CAMP-4","PREVENTIVO",0,44078,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general al equipo.",null,null,78,14,44,12,114,72,189,66,114,204,172,204,55,73,75,{"$nulls":3},264]
[null,"VLQ46",60,"2022-06-29","2022-06-29","CAMP-3","PREVENTIVO",2396,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general al equipo.",null,null,65,38,17,16,123,67,169,54,100,186,106,186,94,65,136,{"$nulls":3},266]
[null,"CAR07",161,"2022-08-01","2022-08-01","CAMP-4","PREVENTIVO",0,6595,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON","MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo cambio de aceite de motor, cambio de filtros de aceite de motor, cambio de filtros de combustible, se realiza engrase general y se ajusto el nivel de aceite hidraulico.",null,null,48,39,54,16,84,62,176,64,110,201,146,201,43,72,73,{"$nulls":3},292]
[null,"VLQ58",294,"2022-08-25","2022-08-25","CAMP-4","PREVENTIVO",0,39554,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo engrase general del equipo.",null,null,64,39,30,14,104,64,188,82,51,211,169,211,21,60,123,{"$nulls":3},251]
[null,"VLQ36",359,"2022-08-29","2022-08-29","CAMP-4","PREVENTIVO",6766,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se adicciona aceite de motor y se deja operativo.",null,null,63,41,32,13,69,78,185,52,83,224,57,224,54,59,140,{"$nulls":3},280]
[null,"CAR16",477,"2022-09-24","2022-09-24","CAMP-4","PREVENTIVO",4236,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza cambio de filtros de motor, combustible y aire, se adicciona aceite motor.",null,null,46,17,45,19,63,78,185,85,46,126,84,126,48,60,114,{"$nulls":3},284]
[null,"VLQ10",592,"2022-10-21","2022-10-21","CAMP-4","PREVENTIVO",0,46802,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A",{"$nulls":3},51,30,44,16,59,82,179,49,105,192,62,192,73,63,79,{"$nulls":3},299]
[null,"GEN04",641,"2022-10-18","2022-10-18","CAMP-4","PREVENTIVO",16405,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MURCIA ROJAS JUAN CARLOS","HOYOS ROMERO EDIS ELBER","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Cambio de aceite de motor, filtro de aceite de motor, filtros de combustible y lavado del tanque de combustible.",null,null,64,47,68,19,30,71,187,76,64,161,93,161,98,71,133,{"$nulls":3},303]
[null,"VLQ69",null,"2022-11-13","2022-11-13","CAMP-4","PREVENTIVO",0,40613,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza engrase general al equipo y se revisan niveles de las diferenciales y transmision.",null,null,58,28,25,13,89,84,182,49,115,143,148,143,73,46,53,{"$nulls":3},249]
[null,"VLQ41",null,"2022-11-30","2022-11-30","CAMP-4","PREVENTIVO",0,51780,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza engrase general del equipo.",null,null,59,32,8,13,77,65,176,52,99,127,113,127,19,40,130,{"$nulls":3},286]
[null,"VLQ47",null,"2023-01-08","2023-01-08","CAMP-4","PREVENTIVO",0,39596,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HOYOS ROMERO EDIS ELBER","MURCIA ROJAS JUAN CARLOS","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Cambio de aceite motor, aceite diferencial traseras, mandos finales traseros transmision y sus filtros aceite, combustible, lubricacion en general a todo el equipo.",null,null,68,44,34,13,82,68,173,82,103,207,92,207,56,77,131,{"$nulls":3},304]
[null,"VLQ36",null,"2023-02-11","2023-02-11","CAMP-4","PREVENTIVO",0,63061,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO","BORJA DURANGO YEFFERSON","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Cambio de aceite motor y sus respectivas filtraciones de combustible, aceite motor y aire admision, tambien se realiza lubricacion de todo el equipo en general.",null,null,71,24,55,16,104,63,177,88,115,182,106,182,3,56,77,{"$nulls":3},308]
[null,"CAR22",null,"2023-03-27","2023-03-27","CAMP-4","PREVENTIVO",4426,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se completan niveles de liquido refrigerante y liquido de frenos.",null,null,51,15,77,12,72,83,180,68,115,135,173,135,9,77,127,{"$nulls":3},290]
[null,"VLQ41",null,"2023-04-19","2023-04-19","Camp-4","PREVENTIVO",0,55820,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo lubricacion general del equipo.",null,null,60,41,68,14,61,62,179,60,107,142,127,142,49,36,108,{"$nulls":3},298]
[null,"VLQ36",1146,"2023-06-17","2023-06-17","CAMP-4","PREVENTIVO",76018,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","LEGUIZAMON ALFONSO WILSON JOSE","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite de motor y sus filtraciones, aceite de motor de combustible y aire de admision, se realiza lubricacion general de todo el equipo ",null,null,57,22,48,18,50,84,171,71,109,225,138,225,22,70,109,{"$nulls":3},284]
[null,"CAR10",1092,"2023-05-27","2023-05-27","CAMP-3","PREVENTIVO",49434,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion general de todo el equipo ",null,null,73,34,84,18,42,74,181,90,54,172,140,172,75,50,63,{"$nulls":3},310]
[null,"VLQ11",1009,"2023-04-11","2023-04-11","CAMP-3","PREVENTIVO",45042,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LEGUIZAMON ALFONSO WILSON JOSE","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion general de todo el equipo, limpieza de los filtros de aire de admision ",null,null,55,26,47,14,41,84,181,63,119,169,67,169,54,74,144,{"$nulls":3},282]
[null,"VLQ18",918,"2023-03-19","2023-03-19","CAMP-1","PREVENTIVO",4161,5888,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LEGUIZAMON ALFONSO WILSON JOSE",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se revisan niveles de aceite, diferenciales de transmision y motor, se limpian filtros de admision, engrase general del equipo, se revisan y se tensionan los frenos ",null,null,53,35,87,12,97,68,192,94,112,147,115,147,24,67,126,{"$nulls":3},256]
[null,"VLQ16",899,"2023-03-19","2023-03-19","CAMP-1","PREVENTIVO",67787,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion general de todo el equipo ",null,null,55,38,81,13,39,83,193,96,120,178,105,178,91,60,117,{"$nulls":3},300]
[null,"VLQ18",898,"2023-03-19","2023-03-19","CAMP-1","PREVENTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion de todo el equipo en general ",null,null,70,41,52,14,82,61,173,80,115,229,137,229,94,51,132,{"$nulls":3},253]
[null,"CAR05",897,"2023-03-21","2023-03-21","CAMP-3","PREVENTIVO",5500,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion general de todo el equipo",null,null,50,43,25,13,85,61,176,87,63,209,106,209,12,66,85,{"$nulls":3},282]
[null,"CAR12",894,"2023-03-22","2023-03-22","CAMP-1","PREVENTIVO",5371,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"WALTER DAVID ",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Lubricacion general ",null,null,55,22,78,13,73,75,184,98,61,226,97,226,47,65,115,{"$nulls":3},263]
[null,"CAR05",893,"2023-03-23","2023-03-23","CAMP-1","PREVENTIVO",7110,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"WALTER DAVID ",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Lubricacion general ",null,null,78,41,8,16,122,72,168,86,50,132,138,132,79,71,63,{"$nulls":3},254]
[null,"CAR12",889,"2023-03-18","2023-03-18","CAMP-1","PREVENTIVO",5328,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"WALTER DAVID ",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Lubricacion general",null,null,58,29,58,15,45,74,181,95,49,154,118,154,59,57,121,{"$nulls":3},274]
[null,"CAR22",875,"2023-03-12","2023-03-12","CAMP-3","PREVENTIVO",4405,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se completan niveles de aceite de la subtrasmision y liquido de frenos ",null,null,54,24,81,19,60,85,172,76,83,129,72,129,63,57,88,{"$nulls":3},258]
[null,"CAR08",851,"2023-03-10","2023-03-10","CAMP-3","PREVENTIVO",3777,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion de todo el equipo en general",null,null,66,42,53,18,40,84,185,92,36,230,92,230,99,63,80,{"$nulls":3},254]
[null,"VLQ03",849,"2023-02-23","2023-02-23","CAMP-1","PREVENTIVO",105242,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LEGUIZAMON ALFONSO WILSON JOSE","PEDRAZA RODRIGUEZ FERNANDO ENRIQUE","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Cambio de aceite de motor, cambio de filtros de aceite de motor, filtros de combustible, filtro de admision, engrase general del equipo, se tencionan frenos ",null,null,43,45,34,13,40,73,182,85,50,204,168,204,43,67,72,{"$nulls":3},281]
[null,"VLQ11",848,"2023-03-02","2023-03-02","CAMP-3","PREVENTIVO",42320,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO","HOYOS ROMERO EDIS ELBER","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Cambio de aceite de motor, filtros de aceite de combustible, un solo cambio de aceite de caja de direccion, engrase general del equipo ",null,null,61,33,53,16,26,65,191,50,41,137,149,137,73,50,99,{"$nulls":3},258]
[null,"VLQ15",833,"2023-03-05","2023-03-05","CAMP-1","PREVENTIVO",106631,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HOYOS ROMERO EDIS ELBER","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo cambio de aceite de motor, y sus filtraciones, se realizo lubricacion general de todo el equipo, y graduacion de frenos en general ",null,null,45,22,42,16,111,80,180,79,115,230,89,230,73,75,52,{"$nulls":3},304]
[null,"VLQ63",832,"2023-02-23","2023-02-23","CAMP-1","PREVENTIVO",91957,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LEGUIZAMON ALFONSO WILSON JOSE",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Cambio de aceite de motor, filtros de aceite de motor, filtros de combustible, filtros de admision, engrase general, se tencionan frenos ",null,null,47,47,19,18,103,83,175,68,69,200,77,200,63,75,69,{"$nulls":3},268]
[null,"VLQ17",830,"2023-03-04","2023-03-04","CAMP-1","PREVENTIVO",105716,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LEGUIZAMON ALFONSO WILSON JOSE",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Cambio de aceite de motor, cambio de filtros, filtros de combustible, engrase general revisado, tencionado de frenos ",null,null,56,24,19,14,48,63,169,89,55,171,142,171,38,40,95,{"$nulls":3},281]
[null,"CAR05",829,"2023-02-27","2023-02-27","CAMP-1","PREVENTIVO",0,6924,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"LEGUIZAMON ALFONSO WILSON JOSE",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se le hace mantenimiento preventivo, cambio de aceite de motor, filtros de combustible, cambio de aceite de diferencial y de transmision, engrase general del equipo ",null,null,48,47,57,15,54,74,174,69,37,175,84,175,93,56,121,{"$nulls":3},293]
[null,"VLQ46",825,"2023-03-03","2023-03-03","CAMP-1","PREVENTIVO",6213,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Lubricacion general de todo el equipo ",null,null,61,26,21,17,120,71,189,60,125,199,95,199,2,50,92,{"$nulls":3},259]
[null,"VLQ49",814,"2023-02-21","2023-02-21","CAMP-3","PREVENTIVO",39886,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Equipo presenta fuga por los filtros de aceite, se completa nivel de aceite de motor ",null,null,74,22,57,15,95,60,188,57,87,129,141,129,66,68,79,{"$nulls":3},284]
[null,"CAR25",813,"2023-02-23","2023-02-23","CAMP-3","PREVENTIVO",3706,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general de todo el equipo",null,null,53,36,89,16,32,73,182,50,51,136,50,136,84,50,55,{"$nulls":3},303]
[null,"VLQ49",812,"2023-02-17","2023-02-17","CAMP-3","PREVENTIVO",0,39802,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion de todo el equipo en general ",null,null,61,39,12,16,118,80,180,57,45,213,165,213,14,54,69,{"$nulls":3},253]
[null,"VLQ49",811,"2023-02-20","2023-02-20","CAMP-3","PREVENTIVO",3423,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Cambio de los filtros y aceite de motor, las cadenas presentaban una fuga ",null,null,42,46,34,13,55,64,175,77,92,140,168,140,50,75,91,{"$nulls":3},294]
[null,"VLQ46",780,"2023-02-15","2023-02-15","CAMP-1","PREVENTIVO",14653,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON","HOYOS ROMERO EDIS ELBER","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite de motor y sus respectivas filtraciones ACPM, aceite de motor, se realiza cambio de aceite de las diferenciales y la transmision, lubricacion de todo el equipo en general ",null,null,43,21,25,12,36,65,172,82,62,206,105,206,69,53,59,{"$nulls":3},290]
[null,"VLQ15",778,"2023-02-15","2023-02-15","CAMP-1","PREVENTIVO",104421,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion de todo el equipo en general ",null,null,58,19,11,19,61,62,174,92,77,125,99,125,48,72,76,{"$nulls":3},287]
[null,"CAR04",762,"2023-02-16","2023-02-16","CAMP-3","PREVENTIVO",5440,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion de todo el equipo en general y se completa nivel de liquido de refrigerante ",null,null,48,36,87,15,47,83,193,88,64,167,83,167,58,74,134,{"$nulls":3},302]
[null,"CAR18",758,"2023-02-14","2023-02-14","CAMP-3","PREVENTIVO",6604,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion de todo el equipo en general, tambien se completa niveles de liquido de frenos ",null,null,70,29,98,17,59,62,171,65,64,207,102,207,35,36,130,{"$nulls":3},309]
[null,"CAR25",746,"2023-02-10","2023-02-10","CAMP-1","PREVENTIVO",3635,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO","BORJA DURANGO YEFFERSON","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo cambio de aceite de motor, y sus respectivas filtraciones, ACPM, aceite y aire de admision, tambien se realiza lubricacion de todo el equipo en general ",null,null,50,16,26,16,84,85,175,82,98,227,94,227,45,41,51,{"$nulls":3},248]
[null,"VLQ27",745,"2023-02-11","2023-02-11","CAMP-1","PREVENTIVO",59470,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo lubricacion de todo el equipo en general ",null,null,73,22,44,15,105,78,182,63,104,195,173,195,56,75,131,{"$nulls":3},309]
[null,"VLQ18",743,"2023-02-08","2023-02-08","CAMP-1","PREVENTIVO",39806,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion de todo el equipo en general, y limpieza de filtros de aire de admision ",null,null,46,41,78,12,27,66,181,48,88,149,50,149,99,63,101,{"$nulls":3},264]
[null,"VLQ04",737,"2023-02-09","2023-02-09","CAMP-1","PREVENTIVO",126471,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"RAUL RAMOS ",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se le hace mantenimiento preventivo, cambio de aceite de motor, cambio de filtros aceite de motor, filtros de combustible, filtros de admision, engrase general del equipo, tencionada de frenos ",null,null,67,47,40,15,89,67,170,92,87,227,99,227,71,60,138,{"$nulls":3},276]
[null,"VLQ46",717,"2023-01-29","2023-01-29","CAMP-3","PREVENTIVO",13570,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion de todo el equipo en general ",null,null,58,18,30,13,71,73,186,62,112,225,49,225,75,74,49,{"$nulls":3},258]
[null,"VLQ49",684,"2023-01-27","2023-01-27","CAMP-3","PREVENTIVO",38675,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO","HOYOS ROMERO EDIS ELBER","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite de motor y su respectiva filtracion,y lubricacion general de todo el equipo ",null,null,54,27,43,15,26,85,193,66,45,138,141,138,69,69,62,{"$nulls":3},253]
[null,"VLQ11",679,"2023-01-19","2023-01-19","CAMP-3","PREVENTIVO",39602,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion de todo el equipo en general ",null,null,52,27,52,15,65,82,192,93,50,133,169,133,31,50,102,{"$nulls":3},265]
[null,"CAR25",677,"2023-01-23","2023-01-23","CAMP-3","PREVENTIVO",3527,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza ajuste de nivel de aceite hidraulico ",null,null,49,17,16,13,58,83,184,85,92,189,110,189,15,69,126,{"$nulls":3},260]
[null,"VLQ44",676,"2023-01-23","2023-01-23","CAMP-3","PREVENTIVO",42844,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HOYOS ROMERO EDIS ELBER","BORJA DURANGO YEFFERSON","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se cambio aceite de diferencial delantera por inspeccion, lubricacion general del equipo",null,null,55,36,92,18,94,82,178,70,75,210,79,210,61,36,89,{"$nulls":3},267]
[null,"CAR25",674,"2023-01-22","2023-01-22","CAMP-3","PREVENTIVO",3519,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,60,15,27,14,84,68,169,93,120,173,127,173,90,41,66,{"$nulls":3},284]
[null,"VLQ52",673,"2023-01-22","2023-01-22","CAMP-3","PREVENTIVO",59779,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,53,22,51,15,51,79,189,66,108,175,60,175,48,51,123,{"$nulls":3},308]
[null,"VLQ49",667,"2023-01-19","2023-01-19","CAMP-3","PREVENTIVO",38302,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion de todo el equipo en general ",null,null,42,36,20,19,53,66,185,96,122,194,72,194,9,72,138,{"$nulls":3},293]
[null,"CAR08",655,"2023-01-13","2023-01-13","CAMP-3","PREVENTIVO",5362,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion de todo el equipo en general ",null,null,72,46,69,16,85,80,186,96,112,160,48,160,78,43,69,{"$nulls":3},298]
[null,"VLQ34",654,"2023-01-08","2023-01-08","CAMP-3","PREVENTIVO",101234,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Lubricacion general de todo el equipo ",null,null,66,32,8,14,26,61,181,63,106,133,58,133,95,47,115,{"$nulls":3},293]
[null,"VLQ51",653,"2023-01-09","2023-01-09","CAMP-3","PREVENTIVO",2126,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Cambio de filtros de combustible ",null,null,66,14,26,17,101,67,185,98,63,133,85,133,2,60,126,{"$nulls":3},287]
[null,"CAR04",650,"2023-01-14","2023-01-14","CAMP-3","PREVENTIVO",68803,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HOYOS ROMERO EDIS ELBER",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se completan niveles de aceite de motor y hidraulico de la direccion ",null,null,55,36,5,16,36,81,182,58,121,173,174,173,24,55,85,{"$nulls":3},272]
[null,"VLQ46",631,"2023-01-09","2023-01-09","CAMP-3","PREVENTIVO",12100,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion de todo el equipo ",null,null,51,17,56,16,45,62,191,53,46,142,76,142,15,66,105,{"$nulls":3},265]
[null,"VLQ16",624,"2023-01-06","2023-01-06","CAMP-3","PREVENTIVO",63219,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO","BORJA DURANGO YEFFERSON","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo cambio de aceite de motor y toda su filtracion, aire, aceite, acpm, y se lubrica el equipo en general ",null,null,60,22,47,16,112,77,169,50,117,179,46,179,31,67,113,{"$nulls":3},304]
[null,"CAR18",623,"2023-01-07","2023-01-07","CAMP-3","PREVENTIVO",6430,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO","HOYOS ROMERO EDIS ELBER/ YEFERSON BORJA ","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo cambio de aceite de motor, y sus respectivas filtraciones, y engrase general del equipo ",null,null,53,19,48,14,105,69,179,87,59,152,118,152,64,52,80,{"$nulls":3},301]
[null,"VLQ44",621,"2023-01-04","2023-01-04","CAMP-3","PREVENTIVO",0,41891,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,77,20,83,19,78,76,193,88,90,169,86,169,78,54,137,{"$nulls":3},257]
[null,"VLQ52",612,"2022-12-16","2022-12-16","CAMP-3","PREVENTIVO",57632,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO","BORJA DURANGO YEFFERSON","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se hizo cambio de aceite de motor y filtros ",null,null,62,31,80,12,60,82,180,87,36,174,65,174,19,68,73,{"$nulls":3},249]
[null,"VLQ53",610,"2022-12-16","2022-12-16","CAMP-3","PREVENTIVO",48752,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO","BORJA DURANGO YEFFERSON","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se le hace mantenimiento tipo 1, cambio de aceite de motor, filtros de combustible y filtro de aceite y admision ",null,null,72,42,58,17,37,80,178,82,58,160,116,160,60,41,68,{"$nulls":3},258]
[null,"CAR04",585,"2022-12-15","2022-12-15","CAMP-3","PREVENTIVO",5256,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Mangera del valde rota se le cambia una, y se le completa nivel de hidraulico ",null,null,54,14,64,13,110,76,174,52,82,188,100,188,97,46,69,{"$nulls":3},291]
[null,"CAR22",584,"2022-12-15","2022-12-15","CAMP-3","PREVENTIVO",4257,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,69,43,11,16,117,63,178,53,47,205,46,205,77,48,67,{"$nulls":3},288]
[null,"CAR04",583,"2022-12-08","2022-12-08","CAMP-3","PREVENTIVO",5465,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MURCIA ROJAS JUAN CARLOS",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo cambio de aceite de dos diferenciales y se cambio aceite de servotrasnmision ",null,null,54,32,70,18,122,82,177,65,65,197,73,197,61,46,56,{"$nulls":3},290]
[null,"VLQ08",568,"2022-11-30","2022-11-30","CAMP-3","PREVENTIVO",103467,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,58,41,7,13,105,82,186,50,66,209,120,209,99,72,90,{"$nulls":3},304]
[null,"VLQ64",567,"2022-12-06","2022-12-06","CAMP-3","PREVENTIVO",99157,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HOYOS ROMERO EDIS ELBER","HERRERA ROJAS MARIO ALBERTO/ MARIO MEJIA ","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite de motor, filtracion de combustible y aceite de motor, engrase general del equipo ",null,null,67,35,46,13,73,68,173,75,45,171,137,171,50,42,95,{"$nulls":3},301]
[null,"VLQ46",538,"2022-11-26","2022-11-26","CAMP-3","PREVENTIVO",8770,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se le realizo mantenimiento tipo 1, se le cambio aceite de motor y filtros de combustible y motor ",null,null,53,37,81,15,48,61,180,57,35,152,175,152,26,38,78,{"$nulls":3},287]
[null,"VLQ35",536,"2022-11-24","2022-11-24","CAMP-3","PREVENTIVO",105959,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","HOYOS ROMERO EDIS ELBER","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se le realizo mantenimiento tipo 1, cambio de aceite de motor y filtros de aceite y combustible ",null,null,65,30,75,16,57,64,170,91,36,183,166,183,21,75,137,{"$nulls":3},272]
[null,"VLQ64",535,"2022-11-20","2022-11-20","CAMP-3","PREVENTIVO",94903,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Cambio de aceite a la transmion y diferencial, engrase general del equipo ",null,null,69,22,7,17,58,71,187,95,46,139,132,139,22,40,124,{"$nulls":3},275]
[null,"VLQ34",524,"2022-11-23","2022-11-23","CAMP-3","PREVENTIVO",0,97886,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MURCIA ROJAS JUAN CARLOS",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se corrigio fuga de aire en la parte de adelante por una manguera que tenia rota, y se arreglo con union de sling ",null,null,69,30,91,16,32,84,177,83,101,215,60,215,72,47,123,{"$nulls":3},287]
[null,"VLQ49",480,"2022-11-16","2022-11-16","CAMP-3","PREVENTIVO",34021,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo",null,null,63,29,89,14,47,73,176,91,86,204,126,204,57,46,121,{"$nulls":3},310]
[null,"CAR22",479,"2022-11-15","2022-11-15","CAMP-3","PREVENTIVO",4138,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HOYOS ROMERO EDIS ELBER","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza cambio de aceite de motor, filtracion de combustible, y aceite de motor, se lubrica el equipo en general ",null,null,56,41,10,12,98,81,171,60,117,203,134,203,50,51,71,{"$nulls":3},280]
[null,"CAR25",478,"2022-11-15","2022-11-15","CAMP-3","PREVENTIVO",3347,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general de todo el equipo ",null,null,48,48,69,14,43,83,172,60,68,170,136,170,35,42,135,{"$nulls":3},267]
[null,"VLQ35",477,"2022-11-13","2022-11-13","CAMP-3","PREVENTIVO",103610,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general de todo el equipo ",null,null,54,37,45,18,87,84,174,91,99,144,175,144,34,61,108,{"$nulls":3},255]
[null,"VLQ14",476,"2022-11-11","2022-11-11","CAMP-3","PREVENTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se repone nivel de aceite hidraulico de la caja de la direccion ",null,null,74,31,2,17,47,75,183,87,37,180,56,180,7,45,134,{"$nulls":3},308]
[null,"VLQ62",475,"2022-11-14","2022-11-14","CAMP-3","PREVENTIVO",3259,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"GARCIA LLANOS OCTAVIO",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se engrasa el equipo en general ",null,null,62,46,14,14,92,67,169,78,121,128,169,128,41,58,134,{"$nulls":3},301]
[null,"VLQ64",474,"2022-11-13","2022-11-13","CAMP-3","PREVENTIVO",93292,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza lubricacion general de todo el equipo ",null,null,51,32,36,12,103,72,172,93,42,184,163,184,68,53,67,{"$nulls":3},260]
[null,"VLQ16",471,"2022-11-10","2022-11-10","CAMP-3","PREVENTIVO",59128,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HOYOS ROMERO EDIS ELBER","BORJA DURANGO YEFFERSON","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo cambio de aceite de motor, filtraciones de combustible, se lubrica el equipo en general ",null,null,68,16,12,14,67,71,190,88,94,203,141,203,26,64,84,{"$nulls":3},301]
[null,"CAR08",460,"2022-11-08","2022-11-08","CAMP-3","PREVENTIVO",5137,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Lubricacion general del equipo ",null,null,77,16,63,18,106,63,184,95,99,197,147,197,74,43,61,{"$nulls":3},256]
[null,"CAR04",459,"2022-11-03","2022-11-03","CAMP-3","PREVENTIVO",5393,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MURCIA ROJAS JUAN CARLOS","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo mantenimiento preventivo, cambiando aceite de motor, filtros de aceite de motor, filtros de combustible, filtros de aire y engrase general del equipo ",null,null,43,18,98,17,30,64,169,62,48,201,171,201,5,68,51,{"$nulls":3},254]
[null,"VLQ34",458,"2022-11-04","2022-11-04","CAMP-3","PREVENTIVO",96445,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo lubricacion de todo el equipo en general ",null,null,76,44,42,16,124,75,190,50,91,230,101,230,38,56,57,{"$nulls":3},307]
[null,"VLQ23",457,"2022-11-05","2022-11-05","CAMP-3","PREVENTIVO",0,55566,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MURCIA ROJAS JUAN CARLOS","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo mantenimiento preventivo cambiando aceite de motor, filtros de aceite de motor, filtros de combsutible, engrase general, se torquearon los tornillos del cardan ",null,null,59,40,49,15,62,75,182,70,123,168,84,168,88,50,85,{"$nulls":3},304]
[null,"VLQ64",447,"2022-11-02","2022-11-02","CAMP-3","PREVENTIVO",0,92299,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo cambio de aceite de motor y filtracion ",null,null,53,38,34,12,77,77,177,97,115,200,86,200,54,61,122,{"$nulls":3},287]
[null,"VLQ46",432,"2022-10-22","2022-10-22","CAMP-3","PREVENTIVO",35236,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se completa los niveles hidraulicos, de motor, y trasnmicion ",null,null,72,23,47,13,82,62,182,98,60,132,157,132,81,43,88,{"$nulls":3},270]
[null,"VLQ22",430,"2022-10-21","2022-10-21","CAMP-3","PREVENTIVO",51186,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se completa nivel de aceite de motor y se deja el equipo operativo ",null,null,75,32,20,15,94,73,186,55,117,170,120,170,100,35,121,{"$nulls":3},307]
[null,"CAR22",429,"2022-10-19","2022-10-19","CAMP-3","PREVENTIVO",4051,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se lubrica el equipo",null,null,44,36,2,12,110,77,174,65,102,143,177,143,90,72,101,{"$nulls":3},283]
[null,"VLQ22",391,"2022-10-13","2022-10-13","CAMP-3","PREVENTIVO",51027,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MURCIA ROJAS JUAN CARLOS","HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL/ YEFERSON BORJA ","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo mantenimiento preventivo, se cambio aceite de motor y filtros de aceite del motor, filtros de combustible, y engrase general del equipo ",null,null,51,29,20,18,97,63,175,93,66,129,147,129,15,66,139,{"$nulls":3},305]
[null,"VLQ52",390,"2022-10-15","2022-10-15","CAMP-3","PREVENTIVO",54099,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrae general del equipo ",null,null,60,46,50,15,72,84,168,91,60,179,111,179,28,72,121,{"$nulls":3},291]
[null,"VLQ64",388,"2022-10-13","2022-10-13","CAMP-3","PREVENTIVO",90593,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,76,17,47,18,32,67,191,82,47,200,56,200,65,75,141,{"$nulls":3},283]
[null,"VLQ08",386,"2022-10-08","2022-10-08","CAMP-3","PREVENTIVO",98883,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo",null,null,64,39,3,13,84,64,188,68,81,214,174,214,26,76,103,{"$nulls":3},289]
[null,"VLQ34",385,"2022-10-07","2022-10-07","CAMP-3","PREVENTIVO",95305,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"HOYOS ROMERO EDIS ELBER","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,78,24,85,14,86,60,177,73,126,154,168,154,63,36,96,{"$nulls":3},277]
[null,"VLQ49",383,"2022-10-10","2022-10-10","CAMP-3","PREVENTIVO",32563,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","BORJA DURANGO YEFFERSON","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo cambio de aceite de motor, filtracion de combustible y aceite de motor, se realizo limpieza de filtros y aire de admision ",null,null,47,15,65,13,43,67,176,57,68,149,49,149,52,62,145,{"$nulls":3},307]
[null,"VLQ35",382,"2022-10-09","2022-10-09","CAMP-3","PREVENTIVO",99005,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","HOYOS ROMERO EDIS ELBER","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo cambio de aceite de motor, filtracion de combustible y motor, filtros de aire de admision, engrase general del equipo ",null,null,48,32,11,13,103,82,168,49,47,225,72,225,4,41,58,{"$nulls":3},291]
[null,"CAR04",360,"2022-10-05","2022-10-05","CAMP-3","PREVENTIVO",5300,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general al equipo ",null,null,71,26,60,18,106,76,184,73,78,133,78,133,86,72,78,{"$nulls":3},256]
[null,"VLQ52",359,"2022-10-05","2022-10-05","CAMP-3","PREVENTIVO",13145,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON","HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se adiciona aceite a la transmision ",null,null,64,39,70,19,41,73,173,64,60,165,105,165,18,43,83,{"$nulls":3},293]
[null,"CAR08",348,"2022-10-01","2022-10-01","CAMP-3","PREVENTIVO",49896,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo mantenimiento general, cambio de filtros de motor y combustible, se adiciono aceite de motor y se lubrica el equipo con grasa, las articulaciones punto por  punto dejandolo operativo ",null,null,78,34,6,12,57,78,183,80,123,186,61,186,51,42,98,{"$nulls":3},288]
[null,"VLQ64",346,"2022-10-01","2022-10-01","CAMP-3","PREVENTIVO",87630,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"OJEDA NAVARRO ANTONIO VICENTE",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se completa aceite de motor ",null,null,42,27,18,14,111,65,189,92,125,172,152,172,48,53,138,{"$nulls":3},288]
[null,"VLQ35",345,"2022-10-01","2022-10-01","CAMP-3","PREVENTIVO",96800,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,73,47,36,19,50,60,187,62,113,191,67,191,28,49,87,{"$nulls":3},253]
[null,"VLQ22",344,"2022-10-03","2022-10-03","CAMP-3","PREVENTIVO",50259,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se completa nivel de aceite de motor, y se deja el equipo operativo ",null,null,57,22,43,17,106,74,177,80,49,147,131,147,56,35,114,{"$nulls":3},304]
[null,"VLQ49",343,"2022-10-03","2022-10-03","CAMP-3","PREVENTIVO",32190,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON","HOYOS ROMERO EDIS ELBER","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se lubrica el equipo con grasa punto por punto, se le sopleta el filtro de aire y se deja la caja de admision operativa ",null,null,55,25,89,16,85,80,188,96,83,176,133,176,96,78,63,{"$nulls":3},252]
[null,"VLQ36",342,"2022-10-03","2022-10-03","CAMP-3","PREVENTIVO",56028,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON","HOYOS ROMERO EDIS ELBER","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se sopleta filtro de aire y se lubrica el equipo ",null,null,43,44,74,13,120,80,181,81,91,178,152,178,6,63,106,{"$nulls":3},271]
[null,"VLQ49",318,"2022-09-23","2022-09-23","CAMP-3","PREVENTIVO",31510,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo",null,null,76,42,69,12,63,66,189,55,124,176,130,176,85,47,101,{"$nulls":3},268]
[null,"VLQ35",296,"2022-09-02","2022-09-02","CAMP-3","PREVENTIVO",85604,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se lubrica el equipo punto por punto y se deja el equipo operativo ",null,null,60,37,19,19,97,85,174,70,124,169,142,169,92,53,96,{"$nulls":3},255]
[null,"VLQ64",292,"2022-09-11","2022-09-11","CAMP-3","PREVENTIVO",48721,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"EDUARDO SALAS ",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,60,44,19,19,75,62,171,70,46,186,60,186,15,36,92,{"$nulls":3},252]
[null,"CAR04",279,"2022-09-04","2022-09-04","CAMP-3","PREVENTIVO",51682,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HOYOS ROMERO EDIS ELBER",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se adiciona aceite de motor, se lubrica equipo y se deja operativo ",null,null,56,39,17,15,29,64,180,58,118,152,96,152,13,69,53,{"$nulls":3},285]
[null,"VLQ49",273,"2022-09-11","2022-09-11","CAMP-3","PREVENTIVO",26684,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"EDUAR SALAS ",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,74,38,59,13,50,70,187,59,102,200,141,200,42,60,120,{"$nulls":3},305]
[null,"CAR18",267,"2022-09-02","2022-09-02","CAMP-3","PREVENTIVO",5924,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","MEDINA PEREZ POLIDORO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se completa nivel hidraulico y se deja al nivel ",null,null,56,25,18,19,101,81,173,76,67,208,53,208,34,70,56,{"$nulls":3},306]
[null,"VLQ49",259,"2022-08-27","2022-08-27","CAMP-3","PREVENTIVO",28923,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,63,47,24,13,108,63,176,60,59,161,162,161,56,51,91,{"$nulls":3},298]
[null,"CAR08",257,"2022-08-26","2022-08-26","CAMP-3","PREVENTIVO",4863,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,66,41,79,18,94,76,168,96,84,135,76,135,59,67,66,{"$nulls":3},259]
[null,"VLQ14",256,"2022-08-29","2022-08-29","CAMP-3","PREVENTIVO",14479,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"EDUAR SALAS ",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza mantenimiento general del equipo, cambio de filtros de combustible de motor, se completa nivel de aceite de motor, se lubrica el equipo punto por punto ",null,null,70,47,80,19,68,63,187,79,109,177,154,177,83,49,61,{"$nulls":3},291]
[null,"VLQ64",252,"2022-08-31","2022-08-31","CAMP-3","PREVENTIVO",81079,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON","EDUAR SALAS ","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,48,27,72,13,55,84,187,50,98,172,86,172,15,40,128,{"$nulls":3},307]
[null,"VLQ64",249,"2022-08-22","2022-08-22","CAMP-3","PREVENTIVO",79314,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MEDINA PEREZ POLIDORO","BORJA DURANGO YEFFERSON/ JUAN","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza mantenimiento general, cambio de filtro de combustible y de motor, y de aire, se completa con aceite de motor, y se lubrica el equipo ",null,null,43,16,99,17,33,69,193,57,47,172,142,172,75,71,143,{"$nulls":3},251]
[null,"VLQ08",243,"2022-08-28","2022-08-28","CAMP-3","PREVENTIVO",92288,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO","MEDINA PEREZ POLIDORO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Cambio de aceite de motor ",null,null,49,42,48,14,82,78,173,61,51,224,128,224,2,73,79,{"$nulls":3},268]
[null,"VLQ52",237,"2022-08-25","2022-08-25","CAMP-3","PREVENTIVO",6487,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"EDUAR SALAS ",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,48,18,32,14,113,66,193,77,110,211,96,211,99,57,92,{"$nulls":3},249]
[null,"VLQ62",220,"2022-08-17","2022-08-17","CAMP-3","PREVENTIVO",8308,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se lubrica el equipo y se adiciona aceite de motor ",null,null,46,34,5,17,57,78,173,61,77,197,147,197,79,48,53,{"$nulls":3},261]
[null,"VLQ68",219,"2022-08-17","2022-08-17","CAMP-3","PREVENTIVO",49935,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se lubrica el equipo ",null,null,43,40,82,16,95,77,173,54,89,199,144,199,31,62,72,{"$nulls":3},301]
[null,"VLQ19",218,"2022-08-17","2022-08-17","CAMP-3","PREVENTIVO",54822,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se lubrico el equipo ",null,null,60,15,11,15,110,64,171,84,46,220,169,220,37,57,129,{"$nulls":3},250]
[null,"VLQ28",208,"2022-08-17","2022-08-17","CAMP-3","PREVENTIVO",0,48250,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo",null,null,53,22,69,16,98,70,190,55,59,162,99,162,21,70,144,{"$nulls":3},281]
[null,"VLQ13",207,"2022-08-17","2022-08-17","CAMP-1","PREVENTIVO",46503,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO","GARCIA LLANOS OCTAVIO/ EDUAR","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se hizo cambio de aceite de motor ",null,null,60,30,63,13,27,77,172,59,93,206,126,206,20,56,68,{"$nulls":3},262]
[null,"VLQ19",200,"2022-06-27","2022-06-27","CAMP-3","PREVENTIVO",50505,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"RODRIGUEZ GOMEZ HERMES ANTONIO",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se adiciona refrigerante al radiador y se deja operativo ",null,null,76,48,75,14,96,69,191,71,51,135,76,135,96,76,116,{"$nulls":3},280]
[null,"VLQ01",179,"2022-08-14","2022-08-14","CAMP-3","PREVENTIVO",36321,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","OJEDA NAVARRO ANTONIO VICENTE","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo mantenimiento cambio de filtros de motor y combustible de admisión, se completa nivel de aceite,  15 w40 y se deja operativo ",null,null,48,23,2,14,76,67,188,70,67,157,165,157,15,78,79,{"$nulls":3},300]
[null,"VLQ16",178,"2022-08-12","2022-08-12","CAMP-3","PREVENTIVO",52587,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","MEDINA PEREZ POLIDORO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo mantenimiento tipo 1, se hizo cambio de aceite de motor y filtros de aceite y combustible ",null,null,42,35,97,17,47,69,178,65,54,208,149,208,88,41,108,{"$nulls":3},270]
[null,"VLQ52",164,"2022-08-09","2022-08-09","CAMP-3","PREVENTIVO",51548,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","MEDINA PEREZ POLIDORO/ EDUAR SALAS ","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza mantenimiento general, se cambian filtros de combustible, se cambia aceite de motor, 15 w40 y se lubrica el equipo punto por punto ",null,null,68,24,70,13,36,65,173,67,49,208,93,208,21,38,128,{"$nulls":3},293]
[null,"CAR18",163,"2022-08-10","2022-08-10","CAMP-3","PREVENTIVO",5830,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realiza mantenimiento tipo 1, se cambia aceite de motor y filtros de aceite y combustible ",null,null,78,34,31,15,62,85,191,74,121,222,68,222,49,70,122,{"$nulls":3},300]
[null,"VLQ16",139,"2022-07-31","2022-07-31","CAMP-3","PREVENTIVO",49450,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"MURCIA ROJAS JUAN CARLOS","BORJA DURANGO YEFFERSON","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo desairada de bomba de closs, se tensiono frenos y engrase general del equipo",null,null,51,32,74,19,39,74,176,79,62,180,110,180,85,62,146,{"$nulls":3},268]
[null,"VLQ62",138,"2022-08-03","2022-08-03","CAMP-3","PREVENTIVO",5321,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","GARCIA LLANOS OCTAVIO/ EDIS HOYOS ","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo mantenimiento tipo #1, se hizo cambio de aceite de motor y filtros de aceite y combustible ",null,null,55,33,57,15,76,83,187,60,60,176,109,176,96,64,107,{"$nulls":3},275]
[null,"VLQ35",135,"2022-08-04","2022-08-04","CAMP-3","PREVENTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO","BORJA DURANGO YEFFERSON","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo mantenimiento general al filtro del motor y combustible, se adiciona aceite de motor",null,null,73,41,49,19,82,73,189,83,51,128,73,128,53,78,142,{"$nulls":3},302]
[null,"VLQ19",134,"2022-08-03","2022-08-03","CAMP-3","PREVENTIVO",51926,57926,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","GARCIA LLANOS OCTAVIO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo mantenimiento preventivo del cambio de aceite de motor, se cambia la filtracción del combustible y se deja operativo ",null,null,58,18,52,14,95,73,183,56,120,206,150,206,42,43,143,{"$nulls":3},265]
[null,"VLQ62",122,"2022-07-31","2022-07-31","CAMP-3","PREVENTIVO",4560,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se adiciona aceite de motor ",null,null,57,25,71,14,113,72,185,76,113,179,65,179,3,76,65,{"$nulls":3},308]
[null,"VLQ34",121,"2022-08-01","2022-08-01","CAMP-3","PREVENTIVO",88457,94447,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo mantenimiento de aceite de motor, y cambio de filtración, engrase general graduación de frenos en general, 3 filtros de combustible, 2 filtros de aceite de motor ",null,null,49,26,54,16,44,64,190,89,90,166,54,166,79,67,110,{"$nulls":3},290]
[null,"VLQ49",119,"2022-07-31","2022-07-31","CAMP-3","PREVENTIVO",2419,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"EDUAR SALAS ",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,47,47,52,19,30,76,185,52,76,221,92,221,91,64,51,{"$nulls":3},276]
[null,"CAR06",118,"2022-07-31","2022-07-31","CAMP-3","PREVENTIVO",4033,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"CHICA SEPULVEDA EDUARDO ANTONIO",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,45,34,22,19,103,74,170,89,45,188,132,188,61,35,56,{"$nulls":3},303]
[null,"VLQ49",117,"2022-08-03","2022-08-03","CAMP-3","PREVENTIVO",26319,32319,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","HOYOS ROMERO EDIS ELBER","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se le realiza mantenimiento tipo 1, y se cambia aceite y filtros de aceite y combustible ",null,null,73,23,22,17,92,65,173,63,46,174,125,174,89,40,140,{"$nulls":3},270]
[null,"VLQ53",98,"2022-07-29","2022-07-29","CAMP-3","PREVENTIVO",42686,48686,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo cambio de aceite de motor y filtracción de combustible y de aceite, 3 filtros de combustible, 2 de aceite de motor ",null,null,69,29,43,17,47,77,178,59,41,125,109,125,49,63,141,{"$nulls":3},305]
[null,"VLQ68",97,"2022-07-17","2022-07-17","CAMP-3","PREVENTIVO",45559,4489,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"HOYOS ROMERO EDIS ELBER","HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo cambio de  aceite de motor, filtros de aire #2, filtros de combustible de ACPM #3",null,null,58,35,86,14,69,83,180,91,82,201,164,201,32,72,136,{"$nulls":3},291]
[null,"CAR08",79,"2022-07-08","2022-07-08","CAMP-1","PREVENTIVO",46729,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,54,48,6,19,69,68,187,93,89,155,103,155,13,63,56,{"$nulls":3},275]
[null,"VLQ64",78,"2022-07-11","2022-07-11","CAMP-3","PREVENTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MARI MEJIA ","HOYOS ROMERO EDIS ELBER","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se le hizo cambio de aceite al equipo del motor, y cambio de filtros ",null,null,66,32,34,12,88,79,171,75,63,220,122,220,28,45,77,{"$nulls":3},298]
[null,"VLQ13",77,"2022-07-05","2022-07-05","CAMP-3","PREVENTIVO",0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"MURCIA ROJAS JUAN CARLOS","BULLOSO DIAZ ROBERTO ELIAZ","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se realizo cambio de aceite de y de filtros ",null,null,42,45,33,17,81,69,181,55,84,129,56,129,95,55,71,{"$nulls":3},301]
[null,"VLQ13",67,"2022-07-14","2022-07-14","CAMP-3","PREVENTIVO",5353,41369,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"EDUAR SALAS ","MEDINA PEREZ POLIDORO","Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,74,44,13,13,51,69,178,93,112,195,73,195,38,37,58,{"$nulls":3},265]
[null,"VLQ11",66,"2022-07-14","2022-07-14","CAMP-3","PREVENTIVO",5025,35453,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"EDUAR SALAS ",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Engrase general del equipo ",null,null,47,28,84,18,96,84,170,51,106,163,124,163,94,54,70]
[null,"CAR18",24,"2022-06-23","2022-06-23","CAMP-3","PREVENTIVO",5662,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,"BORJA DURANGO YEFFERSON",null,"Mantenimiento preventivo tipo 2","partes metalicas del motor desgastadas por fricción, filtros tapados por acumulación de suciedad, casquillos de viela rotos por baja lubricación, levas dobladas por exceso de fricción, cilindro rayado por baja lubricación, anillos de pistón desgastados por exceso de fricción, rotura de motor por exceso de fricción, bomba de combustible quemada por sobreesfuerzo, componentes de la transmisión deteriorados por fricción, motor con baja potencia por incorrecta proporción aire-combustible, sobrecalentemiento de motor por baja lubricación, ","N/A","N/A","Se le hizo cambio de engrase ",null,null,46,35,35,14,90,70,173,50,43,204,66,204,76,62,113]

{"sheet":"REPITIVIDAD OBJETOS","index":6,"n_rows":351,"n_cols":5,"rows_kept":351}
["Nro","OBJETOS ","REPETITIVADAD DAÑOS ","PORCENTAJE","PORCENTAJE ACUMULADO"]
[1,"llantas",1956,{"$f":"C2/5030","v":0.38886679920477135},0.38886679920477135]
[2,"tornillos",439,{"$f":"C3/5030","v":0.08727634194831015},0.4761431411530815]
[3,"bombillos ",203,{"$f":"C4/5030","v":0.04035785288270378},0.5165009940357853]
[4,"cableado eléctrico ",156,0.031013916500994037,0.5475149105367794]
[5,"raches de freno ",111,0.022067594433399604,0.5695825049701789]
[6,"cadenas compuerta volco",104,0.020675944333996023,0.5902584493041749]
[7,"manguera hidraulica ",75,0.014910536779324055,0.605168986083499]
[8,"bandas de freno ",73,0.014512922465208748,0.6196819085487077]
[9,"manguera de aire ",69,0.01371769383697813,0.6333996023856859]
[10,"dientes de cucharón",67,0.013320079522862823,0.6467196819085488]
[11,"evaporador ",64,0.012723658051689861,0.6594433399602386]
[12,"tubos autocarpado ",58,0.011530815109343936,0.6709741550695826]
[13,"condensador a/c",55,0.010934393638170975,0.6819085487077535]
[14,"fusibles luces ",51,0.010139165009940358,0.6920477137176939]
[15,"baterias ",49,0.00974155069582505,0.701789264413519]
[16,"compresor de a/c",47,0.00934393638170974,0.7111332007952287]
[17,"pastillas de freno ",44,0.00874751491053678,0.7198807157057655]
[18,"filtro a/c",43,0.008548707753479125,0.7284294234592447]
[19,"lamparas",41,0.008151093439363818,0.7365805168986085]
[20,"termoestato ",35,6.958250497017893E-3,0.7435387673956264]
[21,"resortes autocarpado ",32,0.006361829025844931,0.7499005964214713]
[22,"barra de cambios ",31,0.006163021868787276,0.7560636182902586]
[23,"correa de accesorios ",30,0.005964214711729622,0.7620278330019882]
[24,"motor autocarpado",26,0.005168986083499006,0.7671968190854872]
[25,"filtros de aire ",25,4.970178926441352E-3,0.7721669980119286]
[26,"motor limpia parabrisas ",25,4.970178926441352E-3,0.7771371769383699]
[27,"stop",24,0.004771371769383698,0.7819085487077536]
[28,"pito reversa",22,0.00437375745526839,0.786282306163022]
[29,"carpa volco",21,0.004174950298210736,0.7904572564612327]
[30,"piston freno de ahogo",21,0.004174950298210736,0.7946322067594433]
[31,"guarda barros ",21,0.004174950298210736,0.798807157057654]
[32,"retrovisor ",20,0.003976143141153081,0.8027833001988072]
[33,"stop ",20,0.003976143141153081,0.8067594433399603]
[34,"hojas de muelle",19,3.7773359840954273E-3,0.8105367793240558]
[35,"vidrios cabina ",18,3.5785288270377734E-3,0.8141153081510936]
[36,"cadenas de ruedas ",18,3.5785288270377734E-3,0.8176938369781314]
[37,"N/A",18,3.5785288270377734E-3,0.8212723658051692]
[38,"embrague ",18,3.5785288270377734E-3,0.824850894632207]
[39,"campanas de freno ",17,0.003379721669980119,0.8282306163021871]
[40,"barra de dirección ",16,3.1809145129224653E-3,0.8314115308151095]
[41,"bomba embrague primaria ",15,2.982107355864811E-3,0.8343936381709743]
[42,"switch autocarpado ",15,2.982107355864811E-3,0.8373757455268391]
[43,"amortiguadores  de cabina ",14,0.002783300198807157,0.8401590457256463]
[44,"soportes del motor ",14,0.002783300198807157,0.8429423459244534]
[45,"manguera liquido refrigerante ",14,0.002783300198807157,0.8457256461232605]
[46,"liquido de frenos ",14,0.002783300198807157,0.8485089463220676]
[47,"sellos cilindro freno",14,0.002783300198807157,0.8512922465208748]
[48,"base del stop",13,0.002584493041749503,0.8538767395626242]
[49,"tanque de combustible ",13,0.002584493041749503,0.8564612326043737]
[50,"plumillas limpia vidrios ",13,0.002584493041749503,0.8590457256461231]
[51,"sellos compresor de a/c",12,0.002385685884691849,0.861431411530815]
[52,"manguera a/c",12,0.002385685884691849,0.8638170974155069]
[53,"guaya freno de servicio ",11,0.002186878727634195,0.8660039761431412]
[54,"motor blower ",10,1.9880715705765406E-3,0.8679920477137177]
[55,"sellos bomba freno ",10,1.9880715705765406E-3,0.8699801192842943]
[56,"freno de ahogo ",10,1.9880715705765406E-3,0.8719681908548709]
[57,"terminales de dirección",9,1.7892644135188867E-3,0.8737574552683898]
[58,"terminales caja de cambios ",9,1.7892644135188867E-3,0.8755467196819087]
[59,"blower ",9,1.7892644135188867E-3,0.8773359840954276]
[60,"soportes de cabina ",8,1.5904572564612327E-3,0.8789264413518888]
[61,"escalera cabina",8,1.5904572564612327E-3,0.88051689860835]
[62,"abrazaderas",8,1.5904572564612327E-3,0.8821073558648113]
[63,"bomba de freno ",8,1.5904572564612327E-3,0.8836978131212725]
[64,"prensa embrague ",8,1.5904572564612327E-3,0.8852882703777337]
[65,"filtros de combustible ",8,1.5904572564612327E-3,0.886878727634195]
[66,"manija puerta ",8,1.5904572564612327E-3,0.8884691848906562]
[67,"bujes amrotiguador cabina",7,{"$f":"C68/5030","v":1.3916500994035786E-3},0.8898608349900597]
[68,"motor limpia parabrisas",7,1.3916500994035786E-3,0.8912524850894633]
[69,"aceite de motor ",7,1.3916500994035786E-3,0.8926441351888669]
[70,"cilindro freno de ahogo",7,1.3916500994035786E-3,0.8940357852882704]
[71,"rodamiento ruedas",7,1.3916500994035786E-3,0.895427435387674]
[72,"fan clutch ",7,1.3916500994035786E-3,0.8968190854870776]
[73,"tanque de urea",7,1.3916500994035786E-3,0.8982107355864811]
[74,"flasher ",7,1.3916500994035786E-3,0.8996023856858847]
[75,"fusible autocarpado ",7,1.3916500994035786E-3,0.9009940357852882]
[76,"bomba embrague secundaria ",7,1.3916500994035786E-3,0.9023856858846918]
[77,"alternador",6,1.1928429423459245E-3,0.9035785288270377]
[78,"sellos de culata ",6,1.1928429423459245E-3,0.9047713717693836]
[79,"bobina compresor ",6,1.1928429423459245E-3,0.9059642147117295]
[80,"correa de distribución ",6,1.1928429423459245E-3,0.9071570576540754]
[81,"diferencial ",6,1.1928429423459245E-3,0.9083499005964213]
[82,"barra estabilizadora ",5,9.9403578528827028E-4,0.9093439363817095]
[83,"chapa puerta ",5,9.9403578528827028E-4,0.9103379721669977]
[84,"radiador ",5,9.9403578528827028E-4,0.911332007952286]
[85,"cucharón ",5,9.9403578528827028E-4,0.9123260437375742]
[86,"tuerca ",5,9.9403578528827028E-4,0.9133200795228624]
[87,"cilindro levante de cabina ",5,9.9403578528827028E-4,0.9143141153081507]
[88,"mordazas freno ",5,9.9403578528827028E-4,0.9153081510934389]
[89,"terminal cable bateria ",5,9.9403578528827028E-4,0.9163021868787271]
[90,"rotochamber",5,9.9403578528827028E-4,0.9172962226640153]
[91,"filtro de combustible ",5,9.9403578528827028E-4,0.9182902584493036]
[92,"acople linea de aire ",5,9.9403578528827028E-4,0.9192842942345918]
[93,"embrague compresor ",5,9.9403578528827028E-4,0.92027833001988]
[94,"valvula de expanción ",5,9.9403578528827028E-4,0.9212723658051682]
[95,"bujes barra estabilizadora",4,7.9522862823061633E-4,0.9220675944333989]
[96,"filtro secador de aire ",4,7.9522862823061633E-4,0.9228628230616296]
[97,"tapa tanque combustible ",4,7.9522862823061633E-4,0.9236580516898603]
[98,"motor de arranque ",4,7.9522862823061633E-4,0.9244532803180909]
[99,"base del volco",4,7.9522862823061633E-4,0.9252485089463216]
[100,"platina autocarpado",4,7.9522862823061633E-4,0.9260437375745523]
[101,"switch de luces ",4,7.9522862823061633E-4,0.9268389662027829]
[102,"cilindro neumatico",4,7.9522862823061633E-4,0.9276341948310136]
[103,"tapón del carter ",4,7.9522862823061633E-4,0.9284294234592443]
[104,"chapa cinturon",4,7.9522862823061633E-4,0.929224652087475]
[105,"tubos a/c",4,7.9522862823061633E-4,0.9300198807157056]
[106,"volco",4,7.9522862823061633E-4,0.9308151093439363]
[107,"silla operador ",4,7.9522862823061633E-4,0.931610337972167]
[108,"luces ",4,7.9522862823061633E-4,0.9324055666003976]
[109,"manguera agua parabrisas",4,7.9522862823061633E-4,0.9332007952286283]
[110,"platinas del volco",4,7.9522862823061633E-4,0.933996023856859]
[111,"rodamiento del splinder ",3,5.9642147117296227E-4,0.934592445328032]
[112,"racor linea aire ",3,5.9642147117296227E-4,0.935188866799205]
[113,"tanque almacenamiento aire",3,5.9642147117296227E-4,0.935785288270378]
[114,"bornes de bateria ",3,5.9642147117296227E-4,0.936381709741551]
[115,"relé de luces ",3,5.9642147117296227E-4,0.936978131212724]
[116,"pera palanca cambios",3,5.9642147117296227E-4,0.937574552683897]
[117,"base soporte motor ",3,5.9642147117296227E-4,0.93817097415507]
[118,"sellos embrague ",3,5.9642147117296227E-4,0.938767395626243]
[119,"puerta cabina ",3,5.9642147117296227E-4,0.939363817097416]
[120,"manguera del turbo ",3,5.9642147117296227E-4,0.939960238568589]
[121,"base de dientes",3,5.9642147117296227E-4,0.940556660039762]
[122,"soportes cadena volco",3,5.9642147117296227E-4,0.941153081510935]
[123,"resorte banda freno",3,5.9642147117296227E-4,0.941749502982108]
[124,"botella freno ahogo",3,5.9642147117296227E-4,0.942345924453281]
[125,"valvula de presión ",3,5.9642147117296227E-4,0.942942345924454]
[126,"volco ",3,5.9642147117296227E-4,0.943538767395627]
[127,"sellos bomba hidraulica",3,5.9642147117296227E-4,0.9441351888668]
[128,"protector ventilador ",3,5.9642147117296227E-4,0.944731610337973]
[129,"protector tanque combustible",3,5.9642147117296227E-4,0.945328031809146]
[130,"sellos bomba clutch",2,3.9761431411530816E-4,0.9457256461232614]
[131,"switch luces estacionarias ",2,{"$f":"C132/5030","v":3.9761431411530816E-4},0.9461232604373767]
[132,"sellos junta de carter",2,3.9761431411530816E-4,0.946520874751492]
[133,"fusilera",2,3.9761431411530816E-4,0.9469184890656074]
[134,"portaplanetarios ",2,3.9761431411530816E-4,0.9473161033797227]
[135,"guarda polvo stop ",2,3.9761431411530816E-4,0.947713717693838]
[136,"engranajes planetarios",2,3.9761431411530816E-4,0.9481113320079534]
[137,"hidrobooster ",2,3.9761431411530816E-4,0.9485089463220687]
[138,"soporte stop",2,3.9761431411530816E-4,0.9489065606361841]
[139,"inyector de urea ",2,3.9761431411530816E-4,0.9493041749502994]
[140,"cableado baterias",2,3.9761431411530816E-4,0.9497017892644147]
[141,"juntas del carter ",2,3.9761431411530816E-4,0.9500994035785301]
[142,"bomper ",2,3.9761431411530816E-4,0.9504970178926454]
[143,"juntas servotransmisión ",2,3.9761431411530816E-4,0.9508946322067607]
[144,"sellos caja de cambios ",2,3.9761431411530816E-4,0.9512922465208761]
[145,"liquido de embrague ",2,3.9761431411530816E-4,0.9516898608349914]
[146,"sellos deposito freno",2,3.9761431411530816E-4,0.9520874751491067]
[147,"liquido refrigerante ",2,3.9761431411530816E-4,0.9524850894632221]
[148,"balineras",2,3.9761431411530816E-4,0.9528827037773374]
[149,"control a/c",2,3.9761431411530816E-4,0.9532803180914527]
[150,"botonera a/c",2,3.9761431411530816E-4,0.9536779324055681]
[151,"bobina 24 v ",2,3.9761431411530816E-4,0.9540755467196834]
[152,"acople manguera hidraulica",2,3.9761431411530816E-4,0.9544731610337988]
[153,"corona planetaria ",2,3.9761431411530816E-4,0.9548707753479141]
[154,"valvula neumatica",2,3.9761431411530816E-4,0.9552683896620294]
[155,"cilindro hidraulico ",2,3.9761431411530816E-4,0.9556660039761448]
[156,"camara de aire ",2,3.9761431411530816E-4,0.9560636182902601]
[157,"manguera de combustible ",2,3.9761431411530816E-4,0.9564612326043754]
[158,"rodamientos polea a/c",2,3.9761431411530816E-4,0.9568588469184908]
[159,"manguera de freno",2,3.9761431411530816E-4,0.9572564612326061]
[160,"engranaje caja cambios ",2,3.9761431411530816E-4,0.9576540755467214]
[161,"cilindro bomba clutch",2,3.9761431411530816E-4,0.9580516898608368]
[162,"sellos caja de dirección ",2,3.9761431411530816E-4,0.9584493041749521]
[163,"manguera freno",2,3.9761431411530816E-4,0.9588469184890674]
[164,"base cadenas volco",2,3.9761431411530816E-4,0.9592445328031828]
[165,"modulo limpia parabrisas",2,3.9761431411530816E-4,0.9596421471172981]
[166,"compuerta del volco ",2,3.9761431411530816E-4,0.9600397614314135]
[167,"bocin ",2,3.9761431411530816E-4,0.9604373757455288]
[168,"sellos tanque hidraulico ",2,3.9761431411530816E-4,0.9608349900596441]
[169,"cardan ",2,3.9761431411530816E-4,0.9612326043737595]
[170,"sistema freno ",2,3.9761431411530816E-4,0.9616302186878748]
[171,"palanca de cambios",2,3.9761431411530816E-4,0.9620278330019901]
[172,"farolas ",2,3.9761431411530816E-4,0.9624254473161055]
[173,"pasador cucharon ",2,3.9761431411530816E-4,0.9628230616302208]
[174,"aceite hidraulico",2,3.9761431411530816E-4,0.9632206759443361]
[175,"bomba de inyección urea",2,3.9761431411530816E-4,0.9636182902584515]
[176,"filtro de aceite ",2,3.9761431411530816E-4,0.9640159045725668]
[177,"diafragma valvula aire",2,3.9761431411530816E-4,0.9644135188866821]
[178,"conector cables electricos",2,3.9761431411530816E-4,0.9648111332007975]
[179,"amortiguadores",2,3.9761431411530816E-4,0.9652087475149128]
[180,"tubo del turbo ",2,3.9761431411530816E-4,0.9656063618290281]
[181,"caja ciclonica ",2,3.9761431411530816E-4,0.9660039761431435]
[182,"polea compresor ",2,3.9761431411530816E-4,0.9664015904572588]
[183,"rodamientos diferencial",2,3.9761431411530816E-4,0.9667992047713742]
[184,"filtro colador de aceite ",1,1.9880715705765408E-4,0.9669980119284318]
[185,"sensor de lubricación ",1,1.9880715705765408E-4,0.9671968190854895]
[186,"fitting ",1,1.9880715705765408E-4,0.9673956262425472]
[187,"bomba de dirección ",1,1.9880715705765408E-4,0.9675944333996048]
[188,"soporte dientes",1,1.9880715705765408E-4,0.9677932405566625]
[189,"multiple de escape",1,1.9880715705765408E-4,0.9679920477137202]
[190,"tensores cadena rueda",1,1.9880715705765408E-4,0.9681908548707778]
[191,"multiplicador ",1,1.9880715705765408E-4,0.9683896620278355]
[192,"sellos manguera de aire",1,1.9880715705765408E-4,0.9685884691848932]
[193,"alternador ",1,1.9880715705765408E-4,0.9687872763419508]
[194,"sensor velocimetro ",1,1.9880715705765408E-4,0.9689860834990085]
[195,"juntas carter transmisión",1,{"$f":"C196/5030","v":1.9880715705765408E-4},0.9691848906560662]
[196,"soportes de lamparas",1,1.9880715705765408E-4,0.9693836978131238]
[197,"parachoques delantero",1,1.9880715705765408E-4,0.9695825049701815]
[198,"tapa deposito freno",1,1.9880715705765408E-4,0.9697813121272392]
[199,"pasador chapa puerta",1,1.9880715705765408E-4,0.9699801192842968]
[200,"tubo de aire",1,1.9880715705765408E-4,0.9701789264413545]
[201,"juntas de culata ",1,1.9880715705765408E-4,0.9703777335984122]
[202,"juntas bomba de agua  ",1,1.9880715705765408E-4,0.9705765407554698]
[203,"pasador resorte autocarpado",1,1.9880715705765408E-4,0.9707753479125275]
[204,"sellos valvula de aire",1,1.9880715705765408E-4,0.9709741550695852]
[205,"pasador volco ",1,1.9880715705765408E-4,0.9711729622266428]
[206,"sensor freno de ahogo",1,1.9880715705765408E-4,0.9713717693837005]
[207,"pasadores cilindros",1,1.9880715705765408E-4,0.9715705765407582]
[208,"soporte auto carpado",1,1.9880715705765408E-4,0.9717693836978158]
[209,"ganchos volco",1,1.9880715705765408E-4,0.9719681908548735]
[210,"soporte ventilador ",1,1.9880715705765408E-4,0.9721669980119312]
[211,"gato neumatico",1,1.9880715705765408E-4,0.9723658051689889]
[212,"  fan clutch ",1,1.9880715705765408E-4,0.9725646123260465]
[213,"pescador de combustible ",1,1.9880715705765408E-4,0.9727634194831042]
[214,"actuador lineal ",1,1.9880715705765408E-4,0.9729622266401619]
[215,"pines ",1,1.9880715705765408E-4,0.9731610337972195]
[216,"cilindro bomba de freno",1,1.9880715705765408E-4,0.9733598409542772]
[217,"bomba de llenado de filtro ",1,1.9880715705765408E-4,0.9735586481113349]
[218,"cabina ",1,1.9880715705765408E-4,0.9737574552683925]
[219,"pito corneta ",1,1.9880715705765408E-4,0.9739562624254502]
[220,"tubo llenado aceite ",1,1.9880715705765408E-4,0.9741550695825079]
[221,"baterias autocarpado",1,1.9880715705765408E-4,0.9743538767395655]
[222,"motor eleva vidrios",1,1.9880715705765408E-4,0.9745526838966232]
[223,"placa",1,1.9880715705765408E-4,0.9747514910536809]
[224,"conector manguera limpia parabrisas",1,1.9880715705765408E-4,0.9749502982107385]
[225,"base autocarpado",1,1.9880715705765408E-4,0.9751491053677962]
[226,"sellos solenoide ",1,1.9880715705765408E-4,0.9753479125248539]
[227,"platina soporte stop",1,1.9880715705765408E-4,0.9755467196819115]
[228,"sensor agujas de aire ",1,1.9880715705765408E-4,0.9757455268389692]
[229,"platinas auto carpado ",1,1.9880715705765408E-4,0.9759443339960269]
[230,"sensor de oxigeno ",1,1.9880715705765408E-4,0.9761431411530845]
[231,"comando freno ahogo",1,1.9880715705765408E-4,0.9763419483101422]
[232,"sensor presión aire",1,1.9880715705765408E-4,0.9765407554671999]
[233,"platinas muelle ",1,1.9880715705765408E-4,0.9767395626242575]
[234,"manguera de refrigerante ",1,1.9880715705765408E-4,0.9769383697813152]
[235,"linea de freno ",1,1.9880715705765408E-4,0.9771371769383729]
[236,"soporte del ventilador motor",1,1.9880715705765408E-4,0.9773359840954305]
[237,"linea del fan clutch",1,1.9880715705765408E-4,0.9775347912524882]
[238,"conector eleva virdrios",1,1.9880715705765408E-4,0.9777335984095459]
[239,"linea freno de ahogo",1,1.9880715705765408E-4,0.9779324055666035]
[240,"farolas",1,1.9880715705765408E-4,0.9781312127236612]
[241,"amortiguadores ",1,1.9880715705765408E-4,0.9783300198807189]
[242,"splinder ",1,1.9880715705765408E-4,0.9785288270377765]
[243,"protector motor autocarpado",1,1.9880715705765408E-4,0.9787276341948342]
[244,"switch bocina ",1,1.9880715705765408E-4,0.9789264413518919]
[245,"cauchos transmisión ",1,1.9880715705765408E-4,0.9791252485089496]
[246,"master baterias",1,1.9880715705765408E-4,0.9793240556660072]
[247,"protector tanque combustible ",1,1.9880715705765408E-4,0.9795228628230649]
[248,"carter motor ",1,1.9880715705765408E-4,0.9797216699801226]
[249,"disco de freno ",1,1.9880715705765408E-4,0.9799204771371802]
[250,"tapa radiador",1,1.9880715705765408E-4,0.9801192842942379]
[251,"psiton freno de ahogo",1,1.9880715705765408E-4,0.9803180914512956]
[252,"filtro para interiores",1,1.9880715705765408E-4,0.9805168986083532]
[253,"display cabina ",1,1.9880715705765408E-4,0.9807157057654109]
[254,"terminal del trapecio ",1,1.9880715705765408E-4,0.9809145129224686]
[255,"bombona de freno ",1,1.9880715705765408E-4,0.9811133200795262]
[256,"amortiguadores  ",1,1.9880715705765408E-4,0.9813121272365839]
[257,"eje cardan ",1,1.9880715705765408E-4,0.9815109343936416]
[258,"tubo de riego de agua ",1,1.9880715705765408E-4,0.9817097415506992]
[259,"eje retractil ",1,{"$f":"C260/5030","v":1.9880715705765408E-4},0.9819085487077569]
[260,"carter servotransmisión ",1,1.9880715705765408E-4,0.9821073558648146]
[261,"regulador",1,1.9880715705765408E-4,0.9823061630218722]
[262,"carbones arranque",1,1.9880715705765408E-4,0.9825049701789299]
[263,"relé cambio de luces",1,1.9880715705765408E-4,0.9827037773359876]
[264,"actuador elevavidrios ",1,1.9880715705765408E-4,0.9829025844930452]
[265,"relé de arranque ",1,1.9880715705765408E-4,0.9831013916501029]
[266,"guardas traseras ",1,1.9880715705765408E-4,0.9833001988071606]
[267,"base bateria ",1,1.9880715705765408E-4,0.9834990059642182]
[268,"sellos linea hidraulica",1,1.9880715705765408E-4,0.9836978131212759]
[269,"relé freno de ahogo",1,1.9880715705765408E-4,0.9838966202783336]
[270,"sellos multiplicador ",1,1.9880715705765408E-4,0.9840954274353912]
[271,"relé luces estacionarias ",1,1.9880715705765408E-4,0.9842942345924489]
[272,"manguera de freno  ",1,1.9880715705765408E-4,0.9844930417495066]
[273,"remaches ruedas",1,1.9880715705765408E-4,0.9846918489065642]
[274,"sellos valvula relé",1,1.9880715705765408E-4,0.9848906560636219]
[275,"grapa muelle ",1,1.9880715705765408E-4,0.9850894632206796]
[276,"sensor ckp",1,1.9880715705765408E-4,0.9852882703777373]
[277,"bomper",1,1.9880715705765408E-4,0.9854870775347949]
[278,"sensor de oxigeno",1,1.9880715705765408E-4,0.9856858846918526]
[279,"retendor dirección ",1,1.9880715705765408E-4,0.9858846918489103]
[280,"sensor de precaución combustible ",1,1.9880715705765408E-4,0.9860834990059679]
[281,"retenor reductor",1,1.9880715705765408E-4,0.9862823061630256]
[282,"sensor horometro",1,1.9880715705765408E-4,0.9864811133200833]
[283,"bisagra capó ",1,1.9880715705765408E-4,0.9866799204771409]
[284,"sensor seguro cabina ",1,1.9880715705765408E-4,0.9868787276341986]
[285,"rociador limpia parabrisas",1,1.9880715705765408E-4,0.9870775347912563]
[286,"servotrasmisión ",1,1.9880715705765408E-4,0.9872763419483139]
[287,"rociadores del panoramico",1,1.9880715705765408E-4,0.9874751491053716]
[288,"guayas cadenas ruedas",1,1.9880715705765408E-4,0.9876739562624293]
[289,"rodamiento de fan clutch",1,1.9880715705765408E-4,0.9878727634194869]
[290,"soporte de luces ",1,1.9880715705765408E-4,0.9880715705765446]
[291,"empaque valvula ",1,1.9880715705765408E-4,0.9882703777336023]
[292,"soporte del volco ",1,1.9880715705765408E-4,0.9884691848906599]
[293,"rodamiento fan clutch",1,1.9880715705765408E-4,0.9886679920477176]
[294,"soporte sensor velocimetro",1,1.9880715705765408E-4,0.9888667992047753]
[295,"careta protectora ",1,1.9880715705765408E-4,0.9890656063618329]
[296,"soporte tanque combustible ",1,1.9880715705765408E-4,0.9892644135188906]
[297,"fusible de arranque ",1,1.9880715705765408E-4,0.9894632206759483]
[298,"soportes cableado electrico",1,1.9880715705765408E-4,0.9896620278330059]
[299,"rodamientos diferencial ",1,1.9880715705765408E-4,0.9898608349900636]
[300,"bobina de luces",1,1.9880715705765408E-4,0.9900596421471213]
[301,"grillete ",1,1.9880715705765408E-4,0.990258449304179]
[302,"boton luces  estacionarias ",1,1.9880715705765408E-4,0.9904572564612366]
[303,"rodamientos servotransmisión ",1,1.9880715705765408E-4,0.9906560636182943]
[304,"bobina fan clutch",1,1.9880715705765408E-4,0.990854870775352]
[305,"enfriador de refrigerante ",1,1.9880715705765408E-4,0.9910536779324096]
[306,"base de la transmisión ",1,1.9880715705765408E-4,0.9912524850894673]
[307,"rotula de cambios ",1,1.9880715705765408E-4,0.991451292246525]
[308,"switch de encendido",1,1.9880715705765408E-4,0.9916500994035826]
[309,"rotulas del cilindro ",1,1.9880715705765408E-4,0.9918489065606403]
[310,"switch eleva vidrios",1,1.9880715705765408E-4,0.992047713717698]
[311,"seguro compuerta volco",1,1.9880715705765408E-4,0.9922465208747556]
[312,"tablero de instrumentos",1,1.9880715705765408E-4,0.9924453280318133]
[313,"sello diferencial ",1,1.9880715705765408E-4,0.992644135188871]
[314,"bujes del volco ",1,1.9880715705765408E-4,0.9928429423459286]
[315,"sello eje cardan",1,1.9880715705765408E-4,0.9930417495029863]
[316,"tanque hidraulico ",1,1.9880715705765408E-4,0.993240556660044]
[317,"base plumillas ",1,1.9880715705765408E-4,0.9934393638171016]
[318,"tapa pasador muelle ",1,1.9880715705765408E-4,0.9936381709741593]
[319,"booster embrague  ",1,1.9880715705765408E-4,0.993836978131217]
[320,"tapa radiador ",1,1.9880715705765408E-4,0.9940357852882746]
[321,"luces",1,1.9880715705765408E-4,0.9942345924453323]
[322,"tapa tanque hidraulico transmisión",1,1.9880715705765408E-4,0.99443339960239]
[323,"sellos bomba hidraulica ",1,{"$f":"C324/5030","v":1.9880715705765408E-4},0.9946322067594476]
[324,"tensor correa ",1,1.9880715705765408E-4,0.9948310139165053]
[325,"sellos botella dirección",1,1.9880715705765408E-4,0.995029821073563]
[326,"fusible motor ventana ",1,1.9880715705765408E-4,0.9952286282306206]
[327,"sellos boton freno parqueo",1,1.9880715705765408E-4,0.9954274353876783]
[328,"bujes rodamiento ",1,1.9880715705765408E-4,0.995626242544736]
[329,"corona diferencial",1,1.9880715705765408E-4,0.9958250497017936]
[330,"bomba de combustible ",1,1.9880715705765408E-4,0.9960238568588513]
[331,"fusibles autoencapado ",1,1.9880715705765408E-4,0.996222664015909]
[332,"trabas",1,1.9880715705765408E-4,0.9964214711729666]
[333,"sellos carter transmisión ",1,1.9880715705765408E-4,0.9966202783300243]
[334,"tubo de combustible ",1,1.9880715705765408E-4,0.996819085487082]
[335,"manguera a/c ",1,1.9880715705765408E-4,0.9970178926441396]
[336,"defensa delantera",1,1.9880715705765408E-4,0.9972166998011973]
[337,"sellos cilindro hidraulico",1,1.9880715705765408E-4,0.997415506958255]
[338,"base de manguera ",1,1.9880715705765408E-4,0.9976143141153127]
[339,"sellos cilindro levante ",1,1.9880715705765408E-4,0.9978131212723703]
[340,"base del cilindro ",1,1.9880715705765408E-4,0.998011928429428]
[341,"sellos cilindro suspención ",1,1.9880715705765408E-4,0.9982107355864857]
[342,"valvula de pedal freno ",1,1.9880715705765408E-4,0.9984095427435433]
[343,"botella de cilindro hidraulico",1,1.9880715705765408E-4,0.998608349900601]
[344,"valvula EGR",1,1.9880715705765408E-4,0.9988071570576587]
[345,"guarda polvo ventilador ",1,1.9880715705765408E-4,0.9990059642147163]
[346,"balancines cabina ",1,1.9880715705765408E-4,0.999204771371774]
[347,"sellos del cigüeñal ",1,1.9880715705765408E-4,0.9994035785288317]
[348,"carcasa divisor velocidad",1,1.9880715705765408E-4,0.9996023856858893]
[349,"sellos del multiple ",1,1.9880715705765408E-4,0.999801192842947]
[350,"guardas laterales",1,1.9880715705765408E-4,1.0000000000000047]

{"sheet":"TIEMPO DE FALLAS ","index":7,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34}
[]
[null,"Nro","OBJETOS ","Tiempo total de paro de los equipos por averia (Min)","Tiempo total de paro de los equipos por averia (Hr)","Cantidad de fallas","MTBF"]
[null,1,"llantas",{"$f":"SUM(REG_GASTOS!AF26:AF6077)","v":51207},{"$f":"D3/60","v":{"v":853.45,"d":"853"}},1956,{"$f":"($I$3-E3)/F3","v":{"v":5.833614519427402,"d":"6"}},null,12264]
[null,2,"tornillos",26577,{"$f":"D4/60","v":{"v":442.95,"d":"443"}},439,{"$f":"($I$3-E4)/F4","v":{"v":26.927220956719815,"d":"27"}}]
[null,3,"bombillos ",6270,{"v":104.5,"d":"105"},209,{"v":58.17942583732057,"d":"58"}]
[null,4,"cableado eléctrico ",4052,{"v":67.53333333333333,"d":"68"},158,{"v":77.19282700421941,"d":"77"}]
[null,5,"raches de freno ",1720,{"v":28.666666666666668,"d":"29"},111,{"v":110.22822822822823,"d":"110"}]
[null,6,"cadenas compuerta volco",8136,{"v":135.6,"d":"136"},104,{"v":116.61923076923077,"d":"117"}]
[null,7,"manguera hidraulica ",5360,{"v":89.33333333333333,"d":"89"},75,{"v":162.32888888888888,"d":"162"}]
[null,8,"bandas de freno ",13293,{"v":221.55,"d":"222"},73,{"v":164.96506849315068,"d":"165"}]
[null,9,"manguera de aire ",4441,{"v":74.01666666666667,"d":"74"},68,{"v":179.26446078431374,"d":"179"}]
[null,10,"dientes de cucharón",5495,{"v":91.58333333333333,"d":"92"},67,{"v":181.6778606965174,"d":"182"}]
[null,11,"evaporador ",11749,{"v":195.81666666666666,"d":"196"},64,{"v":188.56536458333332,"d":"189"}]
[null,12,"tubos autocarpado ",6777,{"v":112.95,"d":"113"},58,{"v":209.50086206896552,"d":"210"}]
[null,13,"condensador a/c",6951,{"v":115.85,"d":"116"},55,{"v":220.87545454545455,"d":"221"}]
[null,14,"fusibles luces ",1919,{"v":31.983333333333334,"d":"32"},51,{"v":239.84346405228757,"d":"240"}]
[null,15,"baterias ",2645,{"v":44.083333333333336,"d":"44"},49,{"v":249.3860544217687,"d":"249"}]
[null,16,"compresor de a/c",4639,{"v":77.31666666666666,"d":"77"},47,{"v":259.29113475177303,"d":"259"}]
[null,17,"pastillas de freno ",4492,{"v":74.86666666666666,"d":"75"},44,{"v":277.02575757575755,"d":"277"}]
[null,18,"filtro a/c",1289,{"v":21.483333333333334,"d":"21"},43,{"v":284.7096899224806,"d":"285"}]
[null,19,"lamparas",1600,{"v":26.666666666666668,"d":"27"},41,{"v":298.4715447154472,"d":"298"}]
[null,20,"termoestato ",9511,{"v":158.51666666666668,"d":"159"},35,{"v":345.87095238095236,"d":"346"}]
[null,21,"resortes autocarpado ",1295,{"v":21.583333333333332,"d":"22"},32,{"v":382.5755208333333,"d":"383"}]
[null,22,"barra de cambios ",1551,{"v":25.85,"d":"26"},31,{"v":394.7790322580645,"d":"395"}]
[null,23,"correa de accesorios ",1749,{"v":29.15,"d":"29"},30,{"v":407.8283333333333,"d":"408"}]
[null,24,"motor autocarpado",1392,{"v":23.2,"d":"23"},26,{"v":470.79999999999995,"d":"471"}]
[null,25,"filtros de aire ",614,{"v":10.233333333333333,"d":"10"},25,{"v":490.15066666666667,"d":"490"}]
[null,26,"motor limpia parabrisas ",980,{"v":16.333333333333332,"d":"16"},32,{"v":382.7395833333333,"d":"383"}]
[null,27,"stop",1801,{"v":30.016666666666666,"d":"30"},44,{"v":278.0450757575758,"d":"278"}]
[null,28,"pito reversa",801,{"v":13.35,"d":"13"},22,{"v":556.8477272727273,"d":"557"}]
[null,29,"carpa volco",902,{"v":15.033333333333333,"d":"15"},21,{"v":583.284126984127,"d":"583"}]
[null,30,"piston freno de ahogo",662,{"v":11.033333333333333,"d":"11"},21,{"v":583.4746031746032,"d":"583"}]
[null,31,"guarda barros ",928,{"v":15.466666666666667,"d":"15"},21,{"v":583.2634920634921,"d":"583"}]
[null,32,"retrovisor ",701,{"v":11.683333333333334,"d":"12"},20,{"v":612.6158333333334,"d":"613"}]

{"sheet":"ANALISIS_MODOS_FALLA","index":8,"n_rows":89,"n_cols":20,"rows_kept":89}
["MODO DE FALLA ","TIPO DE DECISIÓN ","DESCRIPCIÓN TAREA","FRECUENCIA (DIA)","ESPECIALIDAD ","TIPO DE DECISIÓN ","DESCRIPCIÓN TAREA","FRECUENCIA ","ESPECIALIDAD ","TIPO DE DECISIÓN ","DESCRIPCIÓN TAREA","FRECUENCIA ","ESPECIALIDAD ","TIPO DE DECISIÓN ","DESCRIPCIÓN TAREA","FRECUENCIA ","ESPECIALIDAD ",null,"Decisión ","ESPECIALIDAD "]
["llanta desgatada por cumplimiento de vida util  ","3.Tarea de sustitución cíclica ","cambio de llantas antes de la falla ","6 (Horas)","Técnico automotriz (Monta llantas)","6.Resideñar ","Cambio de llantas de mejor calidad ","N/A","Técnico automotriz (Monta llantas)","5.Correr hasta la falla ","cambio de llantas despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Monta llantas)",{"$nulls":5},"1.Tarea a condición ","Técnico automotriz (Monta llantas)"]
["llanta descalibrada por permeabilidad (Ósmosis) ","3.Tarea de sustitución cíclica ","calibración de llantas periodicamente ","6 (Horas)","Técnico automotriz (Monta llantas)",{"$nulls":13},"2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Técnico automotriz (Mecánico 01) "]
["llanta pinchada por objeto punzante ","6.Resideñar ","cambio tipo de llantas convensionales a sellomatic ","N/A","Técnico automotriz (Monta llantas)",{"$nulls":13},"3.Tarea de sustitución cíclica ","Técnico automotriz (Mecánico 02) "]
["llanta explotada golpe por impacto / por objeto punzante ","5.Correr hasta la falla ","cambio de llantas despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Monta llantas)",{"$nulls":13},"4.Tarea de búsqueda de fallas ","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["llanta cortada por objeto punzante ","5.Correr hasta la falla ","cambio de llantas despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Monta llantas)",{"$nulls":13},"5.Correr hasta la falla ","Instrumentación (Analisis de vibración) "]
["tornillos desgastados por fatiga ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","inspecciónar en busca de desgaste y corrosión ",2,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","6.Resideñar ","cambio de tornillos convencionales por tornillos de mayor resistencia ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) ",{"$nulls":9},"6.Resideñar ","personal de limpieza (lava carros)"]
["tornillos deteriorados por corrosión ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","inspecciónar en busca de desgaste y corrosión ",2,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza periodica/Engrase  ",2,"Instrumentación (Analisis de vibración) ","6.Resideñar ","cambio de tornillos convencionales por tornillos de mayor resistencia ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["tornillos partidos golpe por impacto ","5.Correr hasta la falla ","cambio de tornillos despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","6.Resideñar ","cambio de tornillos convencionales por tornillos de mayor resistencia "]
["tornillos sueltos por calibración incorrecta/ por vibraciones excesivas ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","retorqueo periodico de tornillos ",2,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["bombillos quemados por corto circuito ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar en busca de imperfectos en los sellos de farolas, stops y cables sueltos o deteriorados",4,"Técnico automotriz (Mecánico 02) ","5.Correr hasta la falla ","cambio de bombillos despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 02) "]
["bombillos quemados por presencia de humedad ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar en busca de imperfectos en los sellos de farolas, stops y cables sueltos o deteriorados",4,"Técnico automotriz (Mecánico 02) ","5.Correr hasta la falla ","cambio de bombillos despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 02) "]
["cableado electrico cortado por golpe con objeto ","5.Correr hasta la falla ","arreglo del cableado electrico despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 02) "]
["cableado electrico cortado por presencia de roedores ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar presencia de roedores ",6,"Técnico automotriz (Mecánico 02) "]
["cableado electrico desconectado por vibración ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza e Inspección de las conexiones electricas ",6,"Técnico automotriz (Mecánico 02) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar estado del cableado electrico ",6,"Técnico automotriz (Mecánico 02) ","6.Resideñar ","Instalación de soporte fijadores de las conexiones electricas ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 02) ","5.Correr hasta la falla ","buscar conexiones discontinuas despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 02) "]
["cableado electrico deteriorado por abrasión ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza e Inspección de las conexiones electricas ",6,"personal de limpieza (lava carros)"]
["cableado electrico deteriorado por corto circuito ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar estado del cableado electrico ",6,"Técnico automotriz (Mecánico 02) ","6.Resideñar ","Instalación de cableado electrico de mayor resistencia electrica  ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 02) "]
["raches de freno destensionados por fatiga ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","tensión periodica de los raches del freno ",7,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["raches de freno torcidos por golpe con objeto ","5.Correr hasta la falla ","cambio de raches de freno despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["cadenas compuerta volco desgastadas por fatiga ","3.Tarea de sustitución cíclica ","cambio de cadenas compuerta volco antes de la falla",7,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar grietas y desgaste en cadenas compuerta volco",7,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","cambio de cadenas compuerta volco despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["cadenas compuerta volco destensionadas por fatiga ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","tensión periodica de las cadenas  compuesta volco ",7,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["cadenas compuerta volco partidas por golpe con objeto / por fatiga ","5.Correr hasta la falla ","cambio de cadenas compuerta volco despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar grietas y desgaste en cadenas compuerta volco",7,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["manguera hidraulica rota por aplastamiento ","5.Correr hasta la falla ","cambio de manguera hidraulica despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar fugas, deterioro y desajustes en las lineas hidraulicas   ",10,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["manguera hidraulica rota por fatiga ","3.Tarea de sustitución cíclica ","cambio de manguera hidraulica antes de la falla ",10,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar fugas, deterioro y desajustes en las lineas hidraulicas   ",null,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","cambio de manguera hidraulica despues de la falla ",null,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["manguera hidraulica rota por golpe con objeto ","5.Correr hasta la falla ","cambio de manguera hidraulica despues de la falla ",10,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["manguera hidraulica rota por sobrepresión ","5.Correr hasta la falla ","cambio de manguera hidraulica despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["manguera hidraulica suelta por incorrecta calibración ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar fugas, deterioro y desajustes en las lineas hidraulicas   ",10,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["bandas de freno desgastadas por abrasión ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza periodica del sistema de frenos ",10,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de bandas de freno antes de la falla ",10,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar en busca de desgaste e imperfectos en bandas de freno ",10,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","cambio de bandas de freno despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["bandas de freno desgastadas por cumplimiento de vida util ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de bandas de freno antes de la falla ",10,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar en busca de desgaste e imperfectos en bandas de freno ",10,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de bandas de freno despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["bandas de freno cristalizadas por material de baja calidad ","6.Resideñar ","Cambio de provedor de bandas de freno ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza periodica del sistema de frenos ",10,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar en busca de desgaste e imperfectos en bandas de freno ",10,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["manguera de aire rota por abrasión ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza periodica de las lineas neumaticas ",14,"personal de limpieza (lava carros)","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar desgaste en las lineas neumaticas ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de mangueras de aire antes de la falla ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de mangueras de aire despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["manguera de aire rota por fatiga ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de mangueras de aire antes de la falla ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar desgaste en las lineas neumaticas ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de mangueras de aire despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["manguera de aire cristalizada por sobrecalentamiento ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar desgaste en las lineas neumaticas ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de mangueras de aire antes de la falla ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de mangueras de aire despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["manguera de aire rota por sobrepresión ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de mangueras de aire despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["dientes de cucharón desgastados por abrasión ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de dientes de cucharón antes de la falla ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar desgaste en los dientes de cucharón ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de dientes de cucharón despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["dientes de cucharón partidos golpe por impacto ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de dientes de cucharón despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["evaporado deteriorado por corrosión ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza periodica de evaporador y cambio del liquido refrigerante ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","6.Resideñar ","Cambio del fluido refrigerante por uno de mayor calidad ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["evaporador obstruido por acumulación de suciedad ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar en busca de fugas en el evaporador ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza periodica de evaporador y cambio del liquido refrigerante ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","6.Resideñar ","Cambio del fluido refrigerante por uno de mayor calidad ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["tubos autocarpado torcido por golpe con objeto ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de tubos de autocarpado despues de la falla ","N/A"]
["condensador a/c obstruido por acumulación de suciedad ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limipieza periodoca del condensador a/c y cambio del liquido refrigerante",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","6.Resideñar ","Cambio del fluido refrigerante por uno de mayor calidad ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["condensador a/c roto golpe por impacto ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de condensador a/c despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["fusibles quemados por corto circuito ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de fusibles despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza periodica de las conexiones electricas ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["baterias descargadas por uso del equipo en estado off","5.Correr hasta la falla ","Cambio de baterias despues de la falla","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 02) "]
["baterias descargadas por corto circuito ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de baterias despues de la falla","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar estado del cableado electrico ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 02) "]
["baterias explotadas por fuga térmica ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar estado del cableado electrico ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 02) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de baterias despues de la falla","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 02) "]
["compresor a/c quemado por incorrecta lubricación ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza y lubricación periodica del compresor a/c",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de compresor a/c despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["compresor a/c quemado por corto circuito ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar estado del cableado electrico ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de compresor a/c despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["compresor a/c suelto por vibración excesiva ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","retorqueo periodico de tornillos ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["pastillas de freno desgastadas por abrasión ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza periodica del sistema de frenos ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar en busca de desgaste e imperfectos en las pastillas de freno ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de pastillas de freno antes de la falla ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de pastillas de freno despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["pastillas de freno desgastadas por cumplimiento de vida util ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de pastillas de freno antes de la falla ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar en busca de desgaste e imperfectos en las pastillas de freno ",14,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de pastillas de freno despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["filtro de a/c obstruido por acumulación de suciedad ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio del filtro de a/c antes de la falla ",21,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza periodica del filtro de a/c",21,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar en busca de presencia de suciedad en el filtro de a/c",21,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["filtro de a/c obstruido por cumplimiento de vida util ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio del filtro de a/c antes de la falla ",21,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["lampara quemada por corto circuito ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar estado del cableado electrico ",21,"Técnico automotriz (Mecánico 02) ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza e Inspección de las conexiones electricas ",21,"Técnico automotriz (Mecánico 02) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de lampara despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 02) "]
["lampara roto por golpe con objeto ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de lampara despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 02) "]
["termoestato deteriorado por corrosión ","6.Resideñar ","Cambio del fluido refrigerante por uno de mayor calidad ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza periodica del sistema de refrigeración ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["resortes de autocarpado desgastados por fatiga ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de resortes de autocarpado antes de la falla ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar en busca de desgaste en los resortes del autocarpado",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["resortes de autocarpado partido por golpe con objeto ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de resortes de autocarpado despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["resorte de autocarpado torcido por golpe con objeto ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de resortes de autocarpado despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["barra de cambios pegado/rota/torcida  por incorrecta calibración ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección de uniones mal calibradas ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de barra de cambios despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["barra de cambios torcida golpe por impacto ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de barra de cambios despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["barra de cambios suelta por desajuste en la conexión del embrague ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección de uniones mal calibradas ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de barra de cambios despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["correa de accesorios desgastada por abrasión ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza periodica del sistema correa-polea ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de correa de accesorios antes de la falla ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["correa de accesorios desgastada por fatiga ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de correa de accesorios antes de la falla ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección en busca de desgaste, grietas o destensión en correa de accesorios ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["correa de accesorios desgastada por cumplimiento de vida util ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de correa de accesorios antes de la falla ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["correa de accesorios destensionada por fatiga ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección en busca de desgaste, grietas o destensión en correa de accesorios ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Retorqueo de sistema correa-polea ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["correa de accesorios destensionada por incorrecta calibración  ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección en busca de desgaste, grietas o destensión en correa de accesorios ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["correa de accesorios rota por cumplimiento de vida util ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de correa de accesorios antes de la falla ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección en busca de desgaste, grietas o destensión en correa de accesorios ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["correa de accesorios rota por incorrecta calibración ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección en busca de desgaste, grietas o destensión en correa de accesorios ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["motor autocarpado quemado por corto circuito ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspeccionar estado del cableado electrico ",35,"Técnico automotriz (Mecánico 02) ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza e Inspección de las conexiones electricas ",35,"Técnico automotriz (Mecánico 02) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de motor autocarpado por corto circuito ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["motor autocarpado roto por golpe con objeto ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de motor autocarpado por corto circuito ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["filtro de aire deteriorado por cumplimiento de vida util ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de filtro antes de la falla ",35,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección en busca de desgaste o presencia de particulas contaminantes ",35,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["filtro de aire deteriorado por presencia de particulas contaminantes ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección en busca de desgaste o presencia de particulas contaminantes ",35,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de filtro antes de la falla ",35,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["filtro de aire sucio por presencia de particulas contaminantes ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección en busca de desgaste o presencia de particulas contaminantes ",35,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de filtro antes de la falla ",35,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["motor limpia parabrisas deteriorado por corrosión ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección en busca de desgaste o deterioro en el sistema del limpia parabrisas ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza e inspección periodica del sistema del limpia parabrisas ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de motor del limpia parabrisas antes de la falla ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio del motor del limpia parabrisas despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["motor limpia parabrisas pegado por insuficiente lubricación ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza e inspección periodica del sistema del limpia parabrisas ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de motor del limpia parabrisas antes de la falla ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio del motor del limpia parabrisas despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["motor limpia parabrisas quemado por corto circuito ","3.Tarea de sustitución cíclica ","Cambio de motor del limpia parabrisas antes de la falla ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza e inspección periodica del sistema del limpia parabrisas ",28,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio del motor del limpia parabrisas despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["stop partido por golpe con objeto ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de stop despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["stop quemado por presencia de humedad ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección de sellos y busqueda de grietas en los stop ",21,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de stop despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["pito reversa deteriorado por presencia de humedad/ por corrosión ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección y busqueda de deterioro en el cableado y tornillos sueltos en el soporte del pito de reversa   ",42,"Técnico automotriz (Mecánico 02) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de pito reversa despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 02) "]
["pito reversa extraviado por labores en tuneles ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección y busqueda de deterioro en el cableado y tornillos sueltos en el soporte del pito de reversa   ",42,"Técnico automotriz (Mecánico 02) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de pito reversa despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 02) "]
["pito reversa quemado por corto circuito ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección y busqueda de deterioro en el cableado y tornillos sueltos en el soporte del pito de reversa   ",42,"Técnico automotriz (Mecánico 02) ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de pito reversa despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 02) "]
["carpa volco roto por objeto punzante/abrasión ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza y mantenimiento de la carpa del volco ",42,"personal de limpieza (lava carros)","5.Correr hasta la falla ","Cambio de carpa del volco despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["pistón freno de ahogo suelto por vibración ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección en busqueda de componentes del freno de ahogo sueltos y deterioro por corrosión ",42,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["pistón freno de ahogo desgastado por corrosión ","4.Tarea de búsqueda de fallas ","Inspección en busqueda de componentes del freno de ahogo sueltos y deterioro por corrosión ",42,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza de los componentes del freno de ahogo ",42,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["guarda barros roto por abrasión ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","Limpieza y mantenimiento de los guarda barros ",42,"personal de limpieza (lava carros)","5.Correr hasta la falla ","Cambio de guarda barros despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["guarda barros roto por golpe con objeto ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de guarda barros despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["retrovisor roto por golpe con objeto ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de retrovisor despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["retrovisor suelto por vibración ","2.Tarea de reacondicionamiento cíclico ","retorqueo periodico de tornillos ",56,"Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]
["retrovisor torcido golpe por impacto ","5.Correr hasta la falla ","Cambio de retrovisor despues de la falla ","N/A","Técnico automotriz (Mecánico 03A) "]

{"sheet":"REPETIVIDAD ADJETIVO","index":9,"n_rows":32,"n_cols":5,"rows_kept":32}
["Nro","ADJETIVO CALIFICATIVO  ","REPETITIVADAD DAÑOS ","PORCENTAJE ","PORCENTAJE ACUMULADO "]
[1]
[1,"desgastado",1685,{"$f":"(C3/$C$32)","v":0.3349900596421471},{"$f":"D3","v":{"v":0.3349900596421471,"d":"33.5%"}}]
[2,"pinchado",685,{"$f":"(C4/$C$32)","v":0.13618290258449303},{"$f":"D4+E3","v":{"v":0.4711729622266402,"d":"47.1%"}}]
[3,"roto",480,0.09542743538767395,{"$f":"D5+E4","v":{"v":0.5666003976143141,"d":"56.7%"}}]
[4,"quemado ",454,0.09025844930417495,{"v":0.6568588469184891,"d":"65.7%"}]
[5,"suelto ",366,0.07276341948310139,{"v":0.7296222664015904,"d":"73.0%"}]
[6,"deteriorado",324,0.06441351888667993,{"v":0.7940357852882703,"d":"79.4%"}]
[7,"partido",207,0.04115308151093439,{"v":0.8351888667992048,"d":"83.5%"}]
[8,"obstruido",196,0.0389662027833002,{"v":0.874155069582505,"d":"87.4%"}]
[9,"destensionado ",190,0.03777335984095427,{"v":0.9119284294234593,"d":"91.2%"}]
[10,"torcido ",187,0.03717693836978131,{"v":0.9491053677932406,"d":"94.9%"}]
[11,"explotado ",51,0.010139165009940358,{"v":0.959244532803181,"d":"95.9%"}]
[12,"descargadas",48,0.009542743538767396,{"v":0.9687872763419484,"d":"96.9%"}]
[13,"sucio",41,0.008151093439363818,{"v":0.9769383697813122,"d":"97.7%"}]
[14,"pegado ",31,0.006163021868787276,{"v":0.9831013916500995,"d":"98.3%"}]
[15,"contaminado ",19,3.7773359840954273E-3,{"v":0.9868787276341949,"d":"98.7%"}]
[16,"N/A",18,3.5785288270377734E-3,{"v":0.9904572564612327,"d":"99.0%"}]
[17,"desconectado",14,0.002783300198807157,{"v":0.9932405566600399,"d":"99.3%"}]
[18,"cortado",8,1.5904572564612327E-3,{"v":0.9948310139165011,"d":"99.5%"}]
[19,"descalibrado ",7,1.3916500994035786E-3,{"v":0.9962226640159046,"d":"99.6%"}]
[20,"degradado ",4,7.9522862823061633E-4,{"v":0.9970178926441353,"d":"99.7%"}]
[21,"agrietada",3,5.9642147117296227E-4,{"v":0.9976143141153083,"d":"99.8%"}]
[22,"extraviado ",2,3.9761431411530816E-4,{"v":0.9980119284294237,"d":"99.8%"}]
[23,"desajustado ",2,3.9761431411530816E-4,{"v":0.998409542743539,"d":"99.8%"}]
[24,"cristalizado ",2,3.9761431411530816E-4,{"v":0.9988071570576543,"d":"99.9%"}]
[25,"contaminado",2,3.9761431411530816E-4,{"v":0.9992047713717697,"d":"99.9%"}]
[26,"fundido",1,1.9880715705765408E-4,{"v":0.9994035785288273,"d":"99.9%"}]
[27,"despegado",1,1.9880715705765408E-4,{"v":0.999602385685885,"d":"100.0%"}]
[28,"averiada",1,1.9880715705765408E-4,{"v":0.9998011928429427,"d":"100.0%"}]
[29,"agrietada ",1,1.9880715705765408E-4,{"v":1.0000000000000002,"d":"100.0%"}]
[null,null,{"$f":"SUM(C3:C31)","v":5030},1]

{"sheet":"Hoja2","index":10,"n_rows":34,"n_cols":2,"rows_kept":34,"hidden":true}
[]
[]
["Etiquetas de fila","Cuenta de ADJETIVO "]
["(en blanco)"]
["torcido ",187]
["suelto ",366]
["sucio",41]
["roto",480]
["quemado ",454]
["pinchado",685]
["pegado ",31]
["partido",207]
["obstruido",196]
["N/A",18]
["fundido",1]
["extraviado ",2]
["explotado ",51]
["deteriorado",324]
["destensionado ",190]
["despegado",1]
["desgastado",1685]
["desconectado",14]
["descargadas",48]
["descalibrado ",7]
["desajustado ",2]
["degradado ",4]
["cristalizado ",2]
["cortado",8]
["contaminado ",19]
["contaminado",2]
["averiada",1]
["agrietada ",1]
["agrietada",3]
["Total general",5030]

{"sheet":"REPETITIVIDAD","index":11,"n_rows":354,"n_cols":4,"rows_kept":354,"hidden":true}
[]
["OBJETOS ","REPETITIVADAD DAÑOS ","porcentaje ","porcentaje acumulado "]
["llantas",1956]
["tornillos",439]
["bombillos ",203]
["cableado eléctrico ",156]
["raches de freno ",111]
["cadenas compuerta volco",104]
["manguera hidraulica ",75]
["bandas de freno ",73]
["manguera de aire ",69]
["dientes de cucharón",67]
["evaporador ",64]
["tubos autocarpado ",58]
["condensador a/c",55]
["fusibles luces ",51]
["baterias ",49]
["compresor de a/c",47]
["pastillas de freno ",44]
["filtro a/c",43]
["lamparas",41]
["termoestato ",35]
["resortes autocarpado ",32]
["barra de cambios ",31]
["correa de accesorios ",30]
["motor autocarpado",26]
["filtros de aire ",25]
["motor limpia parabrisas ",25]
["stop",24]
["pito reversa",22]
["carpa volco",21]
["piston freno de ahogo",21]
["guarda barros ",21]
["retrovisor ",20]
["stop ",20]
["hojas de muelle",19]
["vidrios cabina ",18]
["cadenas de ruedas ",18]
["N/A",18]
["embrague ",18]
["campanas de freno ",17]
["barra de dirección ",16]
["bomba embrague primaria ",15]
["switch autocarpado ",15]
["amortiguadores  de cabina ",14]
["soportes del motor ",14]
["manguera liquido refrigerante ",14]
["liquido de frenos ",14]
["sellos cilindro freno",14]
["base del stop",13]
["tanque de combustible ",13]
["plumillas limpia vidrios ",13]
["sellos compresor de a/c",12]
["manguera a/c",12]
["guaya freno de servicio ",11]
["motor blower ",10]
["sellos bomba freno ",10]
["freno de ahogo ",10]
["terminales de dirección",9]
["terminales caja de cambios ",9]
["blower ",9]
["soportes de cabina ",8]
["escalera cabina",8]
["abrazaderas",8]
["bomba de freno ",8]
["prensa embrague ",8]
["filtros de combustible ",8]
["manija puerta ",8]
["bujes amrotiguador cabina",7]
["motor limpia parabrisas",7]
["aceite de motor ",7]
["cilindro freno de ahogo",7]
["rodamiento ruedas",7]
["fan clutch ",7]
["tanque de urea",7]
["flasher ",7]
["fusible autocarpado ",7]
["bomba embrague secundaria ",7]
["alternador",6]
["sellos de culata ",6]
["bobina compresor ",6]
["correa de distribución ",6]
["diferencial ",6]
["barra estabilizadora ",5]
["chapa puerta ",5]
["radiador ",5]
["cucharón ",5]
["tuerca ",5]
["cilindro levante de cabina ",5]
["mordazas freno ",5]
["terminal cable bateria ",5]
["rotochamber",5]
["filtro de combustible ",5]
["acople linea de aire ",5]
["embrague compresor ",5]
["valvula de expanción ",5]
["bujes barra estabilizadora",4]
["filtro secador de aire ",4]
["tapa tanque combustible ",4]
["motor de arranque ",4]
["base del volco",4]
["platina autocarpado",4]
["switch de luces ",4]
["cilindro neumatico",4]
["tapón del carter ",4]
["chapa cinturon",4]
["tubos a/c",4]
["volco",4]
["silla operador ",4]
["luces ",4]
["manguera agua parabrisas",4]
["platinas del volco",4]
["rodamiento del splinder ",3]
["racor linea aire ",3]
["tanque almacenamiento aire",3]
["bornes de bateria ",3]
["relé de luces ",3]
["pera palanca cambios",3]
["base soporte motor ",3]
["sellos embrague ",3]
["puerta cabina ",3]
["manguera del turbo ",3]
["base de dientes",3]
["soportes cadena volco",3]
["resorte banda freno",3]
["botella freno ahogo",3]
["valvula de presión ",3]
["volco ",3]
["sellos bomba hidraulica",3]
["protector ventilador ",3]
["protector tanque combustible",3]
["sellos bomba clutch",2]
["switch luces estacionarias ",2]
["sellos junta de carter",2]
["fusilera",2]
["portaplanetarios ",2]
["guarda polvo stop ",2]
["engranajes planetarios",2]
["hidrobooster ",2]
["soporte stop",2]
["inyector de urea ",2]
["cableado baterias",2]
["juntas del carter ",2]
["bomper ",2]
["juntas servotransmisión ",2]
["sellos caja de cambios ",2]
["liquido de embrague ",2]
["sellos deposito freno",2]
["liquido refrigerante ",2]
["balineras",2]
["control a/c",2]
["botonera a/c",2]
["bobina 24 v ",2]
["acople manguera hidraulica",2]
["corona planetaria ",2]
["valvula neumatica",2]
["cilindro hidraulico ",2]
["camara de aire ",2]
["manguera de combustible ",2]
["rodamientos polea a/c",2]
["manguera de freno",2]
["engranaje caja cambios ",2]
["cilindro bomba clutch",2]
["sellos caja de dirección ",2]
["manguera freno",2]
["base cadenas volco",2]
["modulo limpia parabrisas",2]
["compuerta del volco ",2]
["bocin ",2]
["sellos tanque hidraulico ",2]
["cardan ",2]
["sistema freno ",2]
["palanca de cambios",2]
["farolas ",2]
["pasador cucharon ",2]
["aceite hidraulico",2]
["bomba de inyección urea",2]
["filtro de aceite ",2]
["diafragma valvula aire",2]
["conector cables electricos",2]
["amortiguadores",2]
["tubo del turbo ",2]
["caja ciclonica ",2]
["polea compresor ",2]
["rodamientos diferencial",2]
["filtro colador de aceite ",1]
["sensor de lubricación ",1]
["fitting ",1]
["bomba de dirección ",1]
["soporte dientes",1]
["multiple de escape",1]
["tensores cadena rueda",1]
["multiplicador ",1]
["sellos manguera de aire",1]
["alternador ",1]
["sensor velocimetro ",1]
["juntas carter transmisión",1]
["soportes de lamparas",1]
["parachoques delantero",1]
["tapa deposito freno",1]
["pasador chapa puerta",1]
["tubo de aire",1]
["juntas de culata ",1]
["juntas bomba de agua  ",1]
["pasador resorte autocarpado",1]
["sellos valvula de aire",1]
["pasador volco ",1]
["sensor freno de ahogo",1]
["pasadores cilindros",1]
["soporte auto carpado",1]
["ganchos volco",1]
["soporte ventilador ",1]
["gato neumatico",1]
["  fan clutch ",1]
["pescador de combustible ",1]
["actuador lineal ",1]
["pines ",1]
["cilindro bomba de freno",1]
["bomba de llenado de filtro ",1]
["cabina ",1]
["pito corneta ",1]
["tubo llenado aceite ",1]
["baterias autocarpado",1]
["motor eleva vidrios",1]
["placa",1]
["conector manguera limpia parabrisas",1]
["base autocarpado",1]
["sellos solenoide ",1]
["platina soporte stop",1]
["sensor agujas de aire ",1]
["platinas auto carpado ",1]
["sensor de oxigeno ",1]
["comando freno ahogo",1]
["sensor presión aire",1]
["platinas muelle ",1]
["manguera de refrigerante ",1]
["linea de freno ",1]
["soporte del ventilador motor",1]
["linea del fan clutch",1]
["conector eleva virdrios",1]
["linea freno de ahogo",1]
["farolas",1]
["amortiguadores ",1]
["splinder ",1]
["protector motor autocarpado",1]
["switch bocina ",1]
["cauchos transmisión ",1]
["master baterias",1]
["protector tanque combustible ",1]
["carter motor ",1]
["disco de freno ",1]
["tapa radiador",1]
["psiton freno de ahogo",1]
["filtro para interiores",1]
["display cabina ",1]
["terminal del trapecio ",1]
["bombona de freno ",1]
["amortiguadores  ",1]
["eje cardan ",1]
["tubo de riego de agua ",1]
["eje retractil ",1]
["carter servotransmisión ",1]
["regulador",1]
["carbones arranque",1]
["relé cambio de luces",1]
["actuador elevavidrios ",1]
["relé de arranque ",1]
["guardas traseras ",1]
["base bateria ",1]
["sellos linea hidraulica",1]
["relé freno de ahogo",1]
["sellos multiplicador ",1]
["relé luces estacionarias ",1]
["manguera de freno  ",1]
["remaches ruedas",1]
["sellos valvula relé",1]
["grapa muelle ",1]
["sensor ckp",1]
["bomper",1]
["sensor de oxigeno",1]
["retendor dirección ",1]
["sensor de precaución combustible ",1]
["retenor reductor",1]
["sensor horometro",1]
["bisagra capó ",1]
["sensor seguro cabina ",1]
["rociador limpia parabrisas",1]
["servotrasmisión ",1]
["rociadores del panoramico",1]
["guayas cadenas ruedas",1]
["rodamiento de fan clutch",1]
["soporte de luces ",1]
["empaque valvula ",1]
["soporte del volco ",1]
["rodamiento fan clutch",1]
["soporte sensor velocimetro",1]
["careta protectora ",1]
["soporte tanque combustible ",1]
["fusible de arranque ",1]
["soportes cableado electrico",1]
["rodamientos diferencial ",1]
["bobina de luces",1]
["grillete ",1]
["boton luces  estacionarias ",1]
["rodamientos servotransmisión ",1]
["bobina fan clutch",1]
["enfriador de refrigerante ",1]
["base de la transmisión ",1]
["rotula de cambios ",1]
["switch de encendido",1]
["rotulas del cilindro ",1]
["switch eleva vidrios",1]
["seguro compuerta volco",1]
["tablero de instrumentos",1]
["sello diferencial ",1]
["bujes del volco ",1]
["sello eje cardan",1]
["tanque hidraulico ",1]
["base plumillas ",1]
["tapa pasador muelle ",1]
["booster embrague  ",1]
["tapa radiador ",1]
["luces",1]
["tapa tanque hidraulico transmisión",1]
["sellos bomba hidraulica ",1]
["tensor correa ",1]
["sellos botella dirección",1]
["fusible motor ventana ",1]
["sellos boton freno parqueo",1]
["bujes rodamiento ",1]
["corona diferencial",1]
["bomba de combustible ",1]
["fusibles autoencapado ",1]
["trabas",1]
["sellos carter transmisión ",1]
["tubo de combustible ",1]
["manguera a/c ",1]
["defensa delantera",1]
["sellos cilindro hidraulico",1]
["base de manguera ",1]
["sellos cilindro levante ",1]
["base del cilindro ",1]
["sellos cilindro suspención ",1]
["valvula de pedal freno ",1]
["botella de cilindro hidraulico",1]
["valvula EGR",1]
["guarda polvo ventilador ",1]
["balancines cabina ",1]
["sellos del cigüeñal ",1]
["carcasa divisor velocidad",1]
["sellos del multiple ",1]
["guardas laterales",1]
["(en blanco)"]
["TOTAL REPUESTOS",{"v":5030,"d":"5,030"}]

{"sheet":"MIS_VEHICULOS","index":12,"n_rows":211,"n_cols":7,"rows_kept":211,"hidden":true}
[]
[]
[null,"CODIGO","DESCRIPCION2","TIPO","SERIAL","MODELO","CAMPAMENTO"]
[null,"VLQ01","WFR791","Volqueta doble troque","LZGJLMR49KX003829",2019]
[null,"VLQ02","WFR790","Volqueta doble troque","LZGJLMR47KX003828",2019]
[null,"VLQ03","WFR788","Volqueta doble troque","LZGJLMR43KX003826",2019]
[null,"VLQ04","WFR789","Volqueta doble troque","LZGJLMR45KX003827",2019]
[null,"VLQ05","WFR810","Volqueta doble troque","LZGJLMR41KX003808",2019]
[null,"VLQ06","WFR787","Volqueta doble troque","LZGJLMR41KX003825",2019]
[null,"VLQ07","WFR799","Volqueta doble troque","LZGJLMR40KX003833",2019]
[null,"VLQ08","WFR798","Volqueta doble troque","LZGJLMR49KX003832",2019]
[null,"VLQ09","WFR816","Volqueta doble troque","LZGJLMR47KX003814",2019]
[null,"VLQ10","WFR825","Volqueta doble troque","LZGJLMR48KX003823",2019]
[null,"VLQ11","WFR821","Volqueta doble troque","LZGJLMR46KX003819",2019]
[null,"VLQ12","WFR809","Volqueta doble troque","LZGJLMR4XKX003807",2019]
[null,"VLQ13","WFR801","Volqueta doble troque","LZGJLMR44KX003835",2019]
[null,"VLQ14","WFR805","Volqueta doble troque","LZGJLMR41KX003839",2019]
[null,"VLQ15","WFR803","Volqueta doble troque","LZGJLMR48KX003837",2019]
[null,"VLQ16","WFR822","Volqueta doble troque","LZGJLMR42KX003820",2019]
[null,"VLQ17","WFR796","Volqueta doble troque","LZGJLMR45KX003830",2019]
[null,"VLQ18","WFR817","Volqueta doble troque","LZGJLMR49KX003815",2019]
[null,"VLQ19","WFR812","Volqueta doble troque","LZGJLMR4XKX003810",2019]
[null,"VLQ20","WFR818","Volqueta doble troque","LZGJLMR40KX003816",2019]
[null,"VLQ21","WFR824","Volqueta doble troque","LZGJLMR46KX003822",2019]
[null,"VLQ22","WFR819","Volqueta doble troque","LZGJLMR42KX003817",2019]
[null,"VLQ23","WFR802","Volqueta doble troque","LZGJLMR46KX003836",2019]
[null,"VLQ24","WFR815","Volqueta doble troque","LZGJLMR45KX003813",2019]
[null,"VLQ25","WFR813","Volqueta doble troque","LZGJLMR41KX003811",2019]
[null,"VLQ26","WFR814","Volqueta doble troque","LZGJLMR43KX003812",2019]
[null,"VLQ27","WFR820","Volqueta doble troque","LZGJLMR44KX003818",2019]
[null,"VLQ28","WFR808","Volqueta doble troque","LZGJLMR48KX003806",2019]
[null,"VLQ29","WFR807","Volqueta doble troque","LZGJLMR46KX003805",2019]
[null,"VLQ30","WFR806","Volqueta doble troque","LZGJLMR48KX003840",2019]
[null,"VLQ31","WFR811","Volqueta doble troque","LZGJLMR43KX003809",2019]
[null,"VLQ32","WFR800","Volqueta doble troque","LZGJLMR42KX003834",2019]
[null,"VLQ33","WFR826","Volqueta doble troque","LZGJLMR4XKX003824",2019]
[null,"VLQ34","WFR804","Volqueta doble troque","LZGJLMR4XKX003838",2019]
[null,"VLQ35","WFR797","Volqueta doble troque","LZGJLMR47KX003831",2019]
[null,"VLQ36","WFR823","Volqueta doble troque","LZGJLMR44KX003821",2019]
[null,"VLQ38","WFS011","Volqueta doble troque","LZGJLMR46KX046833",2019]
[null,"VLQ39","WFS012","Volqueta doble troque","LZGJLMR48KX046834",2019]
[null,"VLQ37","WFS010","Volqueta doble troque","LZGJLMR44KX046832",2019]
[null,"VLQ41","WFS087","Volqueta doble troque","LZGJLMR49KX085139",2019]
[null,"VLQ40","WFS086","Volqueta doble troque","LZGJLMR49KX085125",2019]
[null,"VLQ46","WFS063","Volqueta doble troque","LZGJLMR40KX085143",2019]
[null,"VLQ47","WFS085","Volqueta doble troque","LZGJLMR48KX085133",2019]
[null,"VLQ42","WFS081","Volqueta doble troque","LZGJLMR45KX085140",2019]
[null,"VLQ58","WFS084","Volqueta doble troque","LZGJLMR47KX085138",2019]
[null,"VLQ59","WFS083","Volqueta doble troque","LZGJLMR46KX085132",2019]
[null,"VLQ48","WFS079","Volqueta doble troque","LZGJLMR44KX085131",2019]
[null,"VLQ45","WFS073","Volqueta doble troque","LZGJLMR40KX085126",2019]
[null,"VLQ57","WFS075","Volqueta doble troque","LZGJLMR42KX085127",2019]
[null,"VLQ56","WFS080","Volqueta doble troque","LZGJLMR45KX085137",2019]
[null,"VLQ55","WFS064","Volqueta doble troque","LZGJLMR42KX085144",2019]
[null,"VLQ54","WFS062","Volqueta doble troque","LZGJLMR49KX085142",2019]
[null,"VLQ53","WFS082","Volqueta doble troque","LZGJLMR46KX085129",2019]
[null,"VLQ52","WFS078","Volqueta doble troque","LZGJLMR44KX085128",2019]
[null,"VLQ51","WFS061","Volqueta doble troque","LZGJLMR47KX085141",2019]
[null,"VLQ44","WFS077","Volqueta doble troque","LZGJLMR43KX085136",2019]
[null,"VLQ43","WFS074","Volqueta doble troque","LZGJLMR41KX085135",2019]
[null,"VLQ50","WFS076","Volqueta doble troque","LZGJLMR42KX085130",2019]
[null,"VLQ49","WFS072","Volqueta doble troque","LZGJLMR4XKX085134",2019]
[null,"VLQ69","EYY314","Volqueta doble troque","LZGJLMR41KX094465",2019]
[null,"VLQ68","EYY307","Volqueta doble troque","LZGJLMR47KX094471",2019]
[null,"VLQ62","EYY312","Volqueta doble troque","LZGJLMR45KX094470",2019]
[null,"VLQ61","EYY306","Volqueta doble troque","LZGJLMR4XKX094464",2019]
[null,"VLQ60","EYY313","Volqueta doble troque","LZGJLMR49KX094472",2019]
[null,"VLQ63","EYY309","Volqueta doble troque","LZGJLMR45KX094467",2019]
[null,"VLQ64","EYY311","Volqueta doble troque","LZGJLMR47KX094468",2019]
[null,"VLQ66","EYY315","Volqueta doble troque","LZGJLMR43KX094466",2019]
[null,"VLQ67","EYY310","Volqueta doble troque","LZGJLMR48KX094463",2019]
[null,"VLQ65","EYY308","Volqueta doble troque","LZGJLMR49KX094469",2019]
[null,"MIX-01","WFR831","Mixer","LZGJLMR48KX003854",2019]
[null,"MIX-02","WFR793","Mixer","LZGJLMR44KX003849",2019]
[null,"MIX-03","WFR827","Mixer","LZGJLMR40KX003850",2019]
[null,"MIX-04","WFR792","Mixer","LZGJLMR42KX003848",2019]
[null,"MIX-05","WFR834","Mixer","LZGJLMR43KX003857",2019]
[null,"MIX-06","WFR830","Mixer","LZGJLMR46KX003853",2019]
[null,"MIX-07","WFR829","Mixer","LZGJLMR44KX003852",2019]
[null,"MIX-08","WFR833","Mixer","LZGJLMR41KX003856",2019]
[null,"MIX-09","WFR828","Mixer","LZGJLMR42KX003851",2019]
[null,"MIX-10","WFR832","Mixer","LZGJLMR4XKX003855",2019]
[null,"MIX-13","WFS017","Mixer","LZGJLMR44KX046734",2019]
[null,"MIX-11","WFS015","Mixer","LZGJLMR40KX046732",2019]
[null,"MIX-12","WFS018","Mixer","LZGJLMR46KX046735",2019]
[null,"MIX-14","WFS016","Mixer","LZGJLMR42KX046733",2019]
[null,"MIX-15","EYY319","Mixer","LZGJLMR42KX089825",2019]
[null,"CMT-20","FQX193","camioneta platón","8AFAR23LJKJ110346",2019]
[null,"CPR-01","FQX195","camioneta platón","8AFAR23LXKJ115979",2019]
[null," FXN008"," FXN008","camioneta platón","8AFAR23LXKJ119174",2019]
[null,"FXO844","FXO844","camioneta platón","8AFAR23L1KJ110329",2019]
[null,"FXP868","FXP868","camioneta platón","8AFAR23L1KJ110328",2019]
[null,"GEX483","GEX483","camioneta platón","8AFAR23L7KJ129581",2019]
[null,"KHH624","KHH624","camioneta platón","9FJUN84G1B0314873",2010]
[null,"FSY610","FSY610","camioneta cabinada suv","9BG156MKOJC407752",2018]
[null,"FSY616","FSY616","camioneta cabinada suv","9BG156MKOJC407837",2018]
[null,"GEK506","GEK506","ambulancias","8LBETF2W7K0407334",2019]
[null,"JMM376","JMM376","camioneta platón","YV1DZ90H6F2709668",2015]
[null,"CCA-20","EXV413","camión fotón aumark","LVBV3JBB0KE002907",2019]
[null,"CEX-23","EXV414","camión fotón aumark","LVBV3JBB7KE003276",2019]
[null,"CEX-21","ESR605","camión fotón aumark","LVBV3JBB3LE002210",2019]
[null,"CEX-20","ESR603","camión fotón aumark","LVBV3JBB0LE002214",2019]
[null,"CMT-02","ESQ793","camión fotón aumark","LVBV3JBB6KY001176",2019]
[null,"CME-06","ESQ796","camión fotón aumark","LVBV3JBB4KY001208",2019]
[null,"CME-25","ESQ795","camión fotón aumark","LVBV3JBB3KY001197",2019]
[null,"CME-02","ESQ794","camión fotón aumark","LVBV3JBB5KY001198",2019]
[null,"CME-26","ESR075","camión fotón aumark","LVBV3JBB7KY001185",2019]
[null,"CMT-03","ESR074","camión fotón aumark","LVBV3JBB7KY001204",2019]
[null,"CME-19","ESR259","camión fotón aumark","LVBV3JBB1KY001036",2019]
[null,"CME-24","ESR260","camión fotón aumark","LVBV3JBBXKY001228",2019]
[null,"CME-27","ESR262","camión fotón aumark","LVBV3JBB1KY001179",2019]
[null,"ESR263","ESR263","camión fotón aumark","LVBV3JBB0KY001187",2019]
[null,"CME-22","ESR261","camión fotón aumark","LVBV3JBB8KY001194",2019]
[null,"CMT-05","ESR265","camión fotón aumark","LVBV3JBB0KY001190",2019]
[null,"CEX-22","ESR776","camión fotón aumark","LVBV3JBB3LY001086",2019]
[null,"GTW984","GTW984","camión fotón aumark","LVBV3JBB6LY001082",2020]
[null,"CME-21","GTW977","camión fotón aumark","LVBV3JBB3LY001072",2020]
[null,"CME-20","GTW979","camión fotón aumark","LVBV3JBB7LY001088",2020]
[null,"CMT-06","GTW987","camión fotón aumark","LVBV3JBB3LY001105",2020]
[null,"GTW981","GTW981","camión fotón aumark","LVBV3JBB5LY001087",2020]
[null,"CME-23","GTW986","camión fotón aumark","LVBV3JBB8LY001102",2020]
[null,"CME-29","GTW988","camión fotón aumark","LVBV3JBB5LY001073",2020]
[null,"GTW985","GTW985","camión fotón aumark","LVBV3JBBXLY001084",2020]
[null,"ESQ982","ESQ982","camión fotón aumark","LVBV4PBB3LE002319",2019]
[null,"CCA-22","WFR867","camión rociador de vías","LVPV6PDC8KW064775",2019]
[null,"CRV-01","WFR868","camión rociador de vías","LVPV6PDCXKW064776",2019]
[null,"CCA-23","WFS013","camión rociador de vías","LVBV6PDCXKW071193",2019]
[null,"WFS014","WFS014","camión rociador de vías","LVBV6PDC1KW071194",2019]
[null,"CMG-01","WFR869","camión grúa","LVBV6PEC5KT002444",2019]
[null,"CMG-04","WFR870","camión grúa","LVBV6PEC2KR002950",2019]
[null,"CMG-20","EYY323","camión grúa","LVBV6PEC4KR022570",2019]
[null,"CCA-26","JRY901","camión cisterna de combustible","LVBV6PDC3KW064777",2019]
[null,"CCA-27","JRY902","camión cisterna de combustible","LVBV6PDC3KW064778",2019]
[null,"CCA-21","JRY656","Camión cama baja","LVBS7PEB2KR002101",2021]
[null,"EXC-03","EXC03","excavadoras","CAT00320EDKJ01638",2018]
[null,"EXC-05","EXC05","excavadoras","CAT00320EDKJ01639",2018]
[null,"EXC-06","EXC06","excavadoras","CAT0323DEKBX10051",2018]
[null,"EXC-07","EXC07","excavadoras","HHKHZ614VK000E473",2018]
[null,"EXC-08","EXC08","excavadoras","HBRR260CTK0000123",2019]
[null,"EXC-09","EXC09","excavadoras","HBRR260CCK0000127",2019]
[null,"EXC-10","EXC10","excavadoras","HBRR260CCK0000122",2019]
[null,"EXC-11","EXC11","excavadoras","HHKHZ614LJ000E121",2018]
[null,"EXC-12","EXC12","excavadoras","HHKHZ614PK000E466",2018]
[null,"EXC-13","EXC13","excavadoras","HBRR260CAK0000129",2019]
[null,"EXC-14","EXC14","excavadoras","HHKHZ614CJ000E124",2018]
[null,"EXC-15","EXC15","excavadoras","HBRR260CVK0000128",2019]
[null,"EXC-16","EXC16","excavadoras","HBRR140CPK0000342",2019]
[null,"EXC-17","EXC17","excavadoras","HBRR140CKK0000343",2019]
[null,"EXC-19","EXC19","excavadoras","HBRR220CHK0001082",2019]
[null,"EXC-18","EXC18","excavadoras","HBRR220CCK0001084",2019]
[null,"EXC-20","EXC20","excavadoras","HBRR220CLK0001081",2019]
[null,"EXC-21","EXC21","excavadoras","HHKHN612EK0001326",2019]
[null,"EXC-22","EXC22","excavadoras","HHKHN612CK0001321",2019]
[null,"EXC-23","EXC23","excavadoras","HHKHN612PK0001329",2019]
[null,"EXC-01","EXC01","excavadoras","CAT00320LDKJ01636",2018]
[null,"EXC-02","EXC02","excavadoras","CAT00320HDKJ01637",2018]
[null,"EXC-04","EXC04","excavadoras","CAT00320ADKJ01635",2018]
[null,"BUL-01","BUL01","bulldozers","CHSD22AAEK1020893",2019]
[null,"BUL-02","BUL02","bulldozers","CHSD22AAJK1020920",2019]
[null,"BUL-05","BUL05","bulldozers","CHSD22AATK1020685",2019]
[null,"BUL-03","BUL03","bulldozers","CHSD22AAVK1021214",2019]
[null,"BUL-04","BUL04","bulldozers","CHSD22AAAK1021232",2019]
[null,"CAR-01","CAR01","cargador frontal ","XUG0500FVJCB13038",2019]
[null,"CAR-02","CAR02","cargador frontal ","XUG0500FEJCB13840",2019]
[null,"CAR-03","CAR03","cargador frontal ","XUG0500FCJCB13130",2019]
[null,"CAR-04","CAR04","cargador frontal ","XUG0500FEJCB13126",2019]
[null,"CAR-05","CAR05","cargador frontal ","XUG0500FTJCB13064",2019]
[null,"CAR-06","CAR06","cargador frontal ","XUG0500FVJCB13041",2019]
[null,"CAR-07","CAR07","cargador frontal ","XUG0500KHJCB07001",2019]
[null,"CAR-08","CAR08","cargador frontal ","XUG0500KVJCB08841",2019]
[null,"CAR-09","CAR09","cargador frontal ","XUG0500KHJCB09220",2019]
[null,"CAR-10","CAR10","cargador frontal ","XUG0500KAJCB08842",2019]
[null,"CAR-11","CAR11","cargador frontal ","XUG0500KCJCB09155",2019]
[null,"CAR-12","CAR12","cargador frontal ","XUG0500KJJCB10473",2019]
[null,"CAR-13","CAR13","cargador frontal ","XUG0500KCJCB09575",2019]
[null,"CAR-14","CAR14","cargador frontal ","XUG0500KEJCB09154",2019]
[null,"CAR-19","CAR19","cargador frontal ","XUG0400KEHCB06896",2019]
[null,"CAR-20","CAR20","cargador frontal ","XUG0400KCHCB06897",2019]
[null,"CAR-16","CAR16","cargador frontal ","XUG0500KCKCB05843",2019]
[null,"CAR-15","CAR15","cargador frontal ","XUG0500KVKCB04595",2019]
[null,"CAR-17","CAR17","cargador frontal ","XUG0500KPKCB05983",2019]
[null,"CAR-18","CAR18","cargador frontal ","XUG0500KJKCB06277",2019]
[null,"CAR-27","CAR27","cargador frontal ","XUG0500KALCB01571",2020]
[null,"CAR-26","CAR26","cargador frontal ","XUG0500KELCB01574",2020]
[null,"CAR-24","CAR24","cargador frontal ","XUG0500KKKCB19870",2020]
[null,"CAR-25","CAR25","cargador frontal ","XUG0500KCKCB19872",2020]
[null,"CAR-21","CAR21","cargador frontal ","XUG0500FVLCB01118",2020]
[null,"CAR-22","CAR22","cargador frontal ","XUG0500FCLCB01120",2020]
[null,"CAR-23","CAR23","cargador frontal ","XUG0500FVLCB01121",2020]
[null,"CAR29","CAR29","cargador frontal ","XUG0500KCLCB01575",2020]
[null,"MOT-01","MOT01","motoniveladora","XUG16533CJDB00131",2019]
[null,"VIB-01","VIB01","vibro compactador","XUG02231PJJE05699",2019]
[null,"VIB-04","VIB04","vibro compactador","XUG02331CJJE05702",2019]
[null,"VIB-02","VIB02","vibro compactador","XUG02231PKJE05848",2020]
[null,"VIB-03","VIB03","vibro compactador","XUG02231CKJE06186",2020]
[null,"CLC-06","CLC06","camión para lanzado de concreto",1097007,2019]
[null,"CLC-07","CLC07","camión para lanzado de concreto",1097008,2019]
[null,"CLC-02","CLC02","camión para lanzado de concreto",1095009,2019]
[null,"CLC-01","CLC01","camión para lanzado de concreto",1095008,2019]
[null,"CLC-03","CLC03","camión para lanzado de concreto",1095007,2019]
[null,"CLC-04","CLC04","camión para lanzado de concreto",1095010,2019]
[null,"CLC-05","CLC05","camión para lanzado de concreto",1095006,2019]
[null,"CLC-08","CLC08","camión para lanzado de concreto",1097006,2019]
[null,"CMG-03","FRY436","bomba de hormigón sobre camión","WDAKHCAA1J0288710",2019]
[null,"MC106642","ZTC550V","Camiones grúa zoom Lion 55T","D361118H00009",2019]
[null,"MC099876","QY25V","Camiones grúa zoom Lion 25T","L5E6H3D25JA012100",2019]
[null,"PER-05","PER05","equipo de perforación multifuncional","ZSC-011905104",2019]
[null,"PER-02","PER02","equipo de perforación multifuncional","ZSC-011906111",2019]
[null,"PER-01","PER01","equipo de perforación multifuncional","ZML160-201901001",2019]
[null,"PER-03","PER03","equipo de perforación multifuncional","ZSG-011906106",2019]
[null,"PER-04","PER04","equipo de perforación multifuncional","ZSC-011905103ZSC",2019]

{"sheet":"REG_MECANICOS","index":13,"n_rows":46,"n_cols":9,"rows_kept":46,"hidden":true}
[]
[]
[null,"NOMBRE","DNI","DIRECCION","CAMPAMENTO","F. INGRESO","TELEFONO","VEHICULO","MATRICULA"]
[null,"YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL",{"v":1010054110,"d":"1,010,054,110"},"ELECTROMECANICO I 机械电器修理工 I","CAMP-3","2020-10-02",3136609362]
[null,"JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ",{"v":1110557857,"d":"1,110,557,857"},"ELECTROMECANICO I 机械电器修理工 I","CAMP-3","2021-02-02",3165317685]
[null,"POLIDORO MEDINA PEREZ",{"v":9396508,"d":"9,396,508"},"MECANICO III 修理工 III","CAMP-3","2020-03-09",3209432399]
[null,"LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO",{"v":8057375,"d":"8,057,375"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-3","2020-10-14","3217546657-3117306263"]
[null,"FERMIN RENE MENDOZA PALENCIA",{"v":1066726578,"d":"1,066,726,578"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-3","2019-06-10",3107411831]
[null,"OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA",{"v":8418371,"d":"8,418,371"},"LLANTERO - LUBRICADOR  钻工-喷浆工 ","CAMP-3","2019-10-02",3215704589]
[null,"ROBERTO ELIAZ BULLOSO DIAZ",{"v":72231874,"d":"72,231,874"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-3","2019-10-04","3137581981-3005523332"]
[null,"FERNANDO ANTONIO GUZMAN SEPULVEDA",{"v":1007716280,"d":"1,007,716,280"},"AUXILIAR DE CAMPO","CAMP-3"]
[null,"OCTAVIO GARCIA LLANOS",{"v":1117485367,"d":"1,117,485,367"},"AUXILIAR DE CAMPO","CAMP-3"]
[null,"ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA",{"v":12523895,"d":"12,523,895"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-3","2021-01-25","3135830153 - 3127412807"]
[null,"GREGORIO ENRIQUE ORTEGA LORA",{"v":72199769,"d":"72,199,769"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-4","2019-10-03","3004327445-3016204483"]
[null,"EDIS ELBER HOYOS ROMERO",{"v":78293539,"d":"78,293,539"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-4","2020-09-25",3126145047]
[null,"CARLOS TORRES CALDERON",{"v":77194629,"d":"77,194,629"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-4 (Tunel-8)","2020-10-08","3122664005-3045423343"]
[null,"HERNAN ALBERTO CENTENO BOLAÑO",{"v":15171527,"d":"15,171,527"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-4 (Tunel-8)","2020-10-14","3217269795-5878406"]
[null,"MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ",{"v":1064111030,"d":"1,064,111,030"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-4","2021-01-08","3218943405 - 3114000304"]
[null,"CAMILO ANDRES ZAPATA VILLERO",{"v":1064111087,"d":"1,064,111,087"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-4 (Tunel-8)","2021-01-25",3145241381]
[null,"JOSE JAIR BARROS PINTO",{"v":12524027,"d":"12,524,027"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-4","2021-01-25",3235282291]
[null,"ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO",{"v":1131067019,"d":"1,131,067,019"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-4","2021-03-16",3126890862]
[null,"ELKIN MANUEL PRADA OROZCO",{"v":1045682922,"d":"1,045,682,922"},"SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS II 设备工程师 II","CAMP-4","2021-06-16",3165043160]
[null,"FABIO JOSE OROZCO CORDOBA",{"v":1066350030,"d":"1,066,350,030"},"ELECTROMECANICO I 机械电器修理工 I","CAMP-4","2021-07-21",3183877383]
[null,"YEFFERSON BORJA DURANGO",{"v":1115186778,"d":"1,115,186,778"},"AYUDANTE ENTENDIDO","CAMP-4","2019-05-02","3016042365-3104545085"]
[null,"HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ",{"v":8417632,"d":"8,417,632"},"LLANTERO - LUBRICADOR  钻工-喷浆工 ","CAMP-4","2019-09-09","3504472466-3226477815"]
[null,"GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ",{"v":9871698,"d":"9,871,698"},"AUXILIAR DE CAMPO 普工","CAMP-4","2020-02-17",3104326990]
[null,"EDISON JAVIER BOLAÑO MEJIA",{"v":1064107622,"d":"1,064,107,622"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-1 BOTON","2020-10-14","3137737713-3117681360"]
[null,"JOHN JAMES RIVERA ARANGO",{"v":1039286255,"d":"1,039,286,255"},"LLANTERO - LUBRICADOR  钻工-喷浆工 ","CAMP-1 BOTON","2019-01-25",3116906136]
[null,"WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO",{"v":7333641,"d":"7,333,641"},"MECANICO II 机械工 II","CAMP-1 - MONOS","2020-10-01","3125601262-3144545686"]
[null,"JOSE JORGE TORRES RODRIGUEZ",{"v":12436361,"d":"12,436,361"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-1 - MONOS","2020-10-08","3216078229-3156449415"]
[null,"EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA",{"v":1039284371,"d":"1,039,284,371"},"LLANTERO - LUBRICADOR  钻工-喷浆工 ","CAMP-1 - MONOS","2019-11-15",3106559443]
[null,"OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA",{"v":72224683,"d":"72,224,683"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-1 - (Tunel 1) - Noche","2020-10-01",3177446942]
[null,"GUMERCINDO DIAZ PEÑARANDA",{"v":8789134,"d":"8,789,134"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-1 - MONOS","2020-10-02","3126123567-3163290505"]
[null,"JORGE LUIS OLIVELLA LAN",{"v":12436695,"d":"12,436,695"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-1 - MONOS","2020-10-02","3012970044-3167503757"]
[null,"FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ",{"v":8566073,"d":"8,566,073"},"MECANICO I 修理工 I","CAMP-1 - MONOS","2020-10-14",3016809767]
[null,"JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ",{"v":1065568655,"d":"1,065,568,655"},"ELECTROMECANICO I 机械电器修理工 I","CAMP-1 - MONOS","2021-01-21","312 894 83 13"]
[null,"DIVIER JOSE FONSECA AVILA",{"v":1064109304,"d":"1,064,109,304"},"SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS II 设备工程师 II","CAMP-1 - (Tunel 1)","2021-03-03","315 708 20 73   311 369 00 24"]
[null,"ALVARO JAVIER MIRANDA GALINDO",{"v":1065995176,"d":"1,065,995,176"},"MECANICO I 机械工 I","CAMP-1 - (Tunel 1)","2021-04-17","321 550 55 27"]
[null,"EDELMIRO FONSECA OSPINO",{"v":17976167,"d":"17,976,167"},"MECANICO I 机械工 I","CAMP-1 - MONOS","2021-04-21","314 583 96 17"]
[null,"JORGE ANDRES FLOREZ FLOREZ",{"v":71275315,"d":"71,275,315"},"MECANICO I 机械工 I","CAMP-1 - (Tunel 1)","2021-06-23","313 667 72 40"]
[null,"LUIS ANTONIO JAIMES SEPULVEDA",{"v":1100502398,"d":"1,100,502,398"},"MECANICO I 机械工 I","CAMP-1 - (Tunel 1)","2021-07-10","313 239 78 33"]
[null,"VARON SIERRA LUIS MIGUEL",{"v":1109070021,"d":"1,109,070,021"},"MECANICO I 机械工 I","CAMP-4","2021-11-09","320 205 39 97   312 562 55 66"]
[null,"HERNANDEZ HERNANDEZ BLADIS MANUEL",{"v":1100544083,"d":"1,100,544,083"},"MECANICO 机械工","CAMP-4","2021-11-23","321 743 87 19   319 320 32 78"]
[null,"MUÑOZ SOTO JOSE ALBERTO",{"v":1064112376,"d":"1,064,112,376"},"LLANTERO 轮胎工","CAMP-3","2021-11-23","313 688 07 61   311 350 91 18"]
[null,"HERRERA ROJAS  MARIO ALBERTO",{"v":1094883252,"d":"1,094,883,252"},"MECANICO 修理工","CAMP-3","2021-12-01","318 516 12 62   312 797 44 89"]
[null,"MACHADO YADURO JHON JAIRO",{"v":1064113843,"d":"1,064,113,843"},"LLANTERO 轮胎工","CAMP-3","2021-12-01","320 509 72 66   310 362 43 36"]

{"sheet":"REG_COMBUSTIBLE","index":14,"n_rows":4,"n_cols":14,"rows_kept":4,"hidden":true}
[]
[]
[]
[null,"VEHICULO","FECHA","NUMERO FACTURA","KM INICIAL","KM FINAL","LITROS","PRECIO","TIPO CAMINO","TIPO COMBUSTIBLE","RENDIMIENTO","H. M. DIESEL","H. M. ELECTRICO","H. M. PERFORADORA"]

{"sheet":"SEGUIMIENTO_PERS","index":15,"n_rows":45,"n_cols":11,"rows_kept":45,"hidden":true}
[{"$nulls":3},"TOTAL MTTO EJECUTADOS"]
["MECANICO","CARGO","CAMP","MAY 21 - JUN 20","JUN 21 - JUL 20","JUL 21 - AGOS 20","AGOS 21 - SEPT 20","SEPT 21 -OCT 20","OCT 21 - NOV 20 ","NOV 21 - DIC 20","TOTAL \nACUMULADO"]
["ALVARO JAVIER MIRANDA GALINDO","MECANICO I 机械工 I","CAMP-1 - (Tunel 1)",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A3,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A3,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A3,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A3,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A3,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A3,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A3,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A3,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":4},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A3,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A3,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A3,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A3,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A3,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A3,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":0},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":4}]
["ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","MECANICO I 修理工 I","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A4,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A4,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":1},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A4,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A4,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":5},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A4,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A4,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":32},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A4,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A4,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":32},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A4,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A4,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":29},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A4,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A4,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":32},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A4,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A4,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":42},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":173}]
["ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA","MECANICO I 修理工 I","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A5,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A5,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A5,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A5,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":2},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A5,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A5,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":15},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A5,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A5,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":11},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A5,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A5,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":17},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A5,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A5,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":14},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A5,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A5,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":4},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":63}]
["CAMILO ANDRES ZAPATA VILLERO","MECANICO I 修理工 I","CAMP-4 (Tunel-8)",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A6,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A6,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A6,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A6,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A6,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A6,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A6,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A6,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":3},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A6,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A6,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A6,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A6,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A6,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A6,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":0},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":3}]
["CARLOS TORRES CALDERON","MECANICO I 修理工 I","CAMP-4 (Tunel-8)",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A7,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A7,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A7,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A7,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A7,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A7,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":4},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A7,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A7,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":1},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A7,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A7,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A7,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A7,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A7,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A7,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":0},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":5}]
["DIVIER JOSE FONSECA AVILA","SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS II 设备工程师 II","CAMP-1 - (Tunel 1)",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A8,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A8,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A8,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A8,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A8,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A8,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":19},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A8,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A8,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":9},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A8,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A8,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":12},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A8,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A8,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":13},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A8,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A8,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":6},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":59}]
["EDELMIRO FONSECA OSPINO","MECANICO I 机械工 I","CAMP-1 - MONOS",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A9,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A9,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A9,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A9,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A9,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A9,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A9,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A9,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A9,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A9,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A9,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A9,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":1},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A9,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A9,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":0},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":1}]
["EDIS ELBER HOYOS ROMERO","MECANICO I 修理工 I","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A10,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A10,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":1},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A10,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A10,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":3},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A10,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A10,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":9},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A10,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A10,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":9},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A10,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A10,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":6},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A10,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A10,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":13},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A10,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A10,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":7},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":48}]
["EDISON JAVIER BOLAÑO MEJIA","MECANICO I 修理工 I","CAMP-1 BOTON",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A11,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A11,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A11,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A11,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A11,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A11,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A11,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A11,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":1},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A11,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A11,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":4},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A11,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A11,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":1},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A11,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A11,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":6},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":12}]
["EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA","LLANTERO - LUBRICADOR  钻工-喷浆工 ","CAMP-1 - MONOS",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A12,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A12,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":1},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A12,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A12,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":10},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A12,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A12,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":10},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A12,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A12,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":14},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A12,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A12,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":35},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A12,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A12,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":11},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A12,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A12,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":14},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":95}]
["ELKIN MANUEL PRADA OROZCO","SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS II 设备工程师 II","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A13,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A13,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":2},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A13,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A13,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A13,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A13,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A13,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A13,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A13,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A13,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":10},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A13,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A13,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A13,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A13,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":2},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":14}]
["FABIO JOSE OROZCO CORDOBA","ELECTROMECANICO I 机械电器修理工 I","CAMP-1",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A14,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A14,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A14,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A14,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A14,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A14,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":17},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A14,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A14,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":14},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A14,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A14,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":25},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A14,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A14,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":37},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A14,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A14,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":29},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":122}]
["FERMIN RENE MENDOZA PALENCIA","MECANICO I 修理工 I","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A15,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A15,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":2},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A15,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A15,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":3},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A15,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A15,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":3},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A15,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A15,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A15,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A15,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":2},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A15,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A15,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A15,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A15,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":1},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":11}]
["FERNANDO ANTONIO GUZMAN SEPULVEDA","AUXILIAR DE CAMPO","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A16,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A16,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A16,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A16,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A16,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A16,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A16,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A16,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":13},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A16,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A16,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A16,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A16,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A16,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A16,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":0},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":13}]
["FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","MECANICO I 修理工 I","CAMP-1 - MONOS",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A17,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A17,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A17,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A17,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":8},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A17,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A17,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":16},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A17,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A17,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":1},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A17,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A17,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A17,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A17,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A17,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A17,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":1},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":26}]
["GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","AUXILIAR DE CAMPO 普工","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A18,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A18,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":4},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A18,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A18,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":9},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A18,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A18,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":23},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A18,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A18,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":19},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A18,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A18,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":30},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A18,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A18,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":26},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A18,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A18,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":24},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":135}]
["GREGORIO ENRIQUE ORTEGA LORA","MECANICO I 修理工 I","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A19,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A19,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A19,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A19,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":2},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A19,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A19,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A19,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A19,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A19,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A19,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A19,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A19,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A19,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A19,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":0},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":2}]
["GUMERCINDO DIAZ PEÑARANDA","MECANICO I 修理工 I","CAMP-1 - MONOS",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A20,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A20,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A20,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A20,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A20,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A20,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":4},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A20,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A20,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":1},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A20,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A20,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":2},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A20,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A20,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A20,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A20,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":0},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":7}]
["HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ","LLANTERO - LUBRICADOR  钻工-喷浆工 ","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A21,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A21,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":3},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A21,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A21,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":13},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A21,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A21,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":49},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A21,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A21,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":74},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A21,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A21,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":71},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A21,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A21,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":35},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A21,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A21,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":74},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":319}]
["HERNAN ALBERTO CENTENO BOLAÑO","MECANICO I 修理工 I","CAMP-4 (Tunel-8)",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A22,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A22,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A22,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A22,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A22,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A22,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":3},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A22,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A22,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":7},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A22,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A22,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":22},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A22,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A22,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":17},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A22,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A22,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":8},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":57}]
["JOHN JAMES RIVERA ARANGO","LLANTERO - LUBRICADOR  钻工-喷浆工 ","CAMP-1 BOTON",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A23,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A23,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A23,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A23,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A23,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A23,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A23,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A23,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":10},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A23,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A23,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":4},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A23,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A23,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":21},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A23,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A23,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":19},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":54}]
["JORGE ANDRES FLOREZ FLOREZ","MECANICO I 机械工 I","CAMP-1 - (Tunel 1)",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A24,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A24,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A24,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A24,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A24,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A24,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":1},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A24,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A24,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A24,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A24,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A24,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A24,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A24,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A24,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":0},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":1}]
["JORGE LUIS OLIVELLA LAN","MECANICO I 修理工 I","CAMP-1 - MONOS",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A25,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A25,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":2},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A25,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A25,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":8},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A25,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A25,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":24},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A25,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A25,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":13},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A25,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A25,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":8},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A25,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A25,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":14},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A25,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A25,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":12},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":81}]
["JOSE JAIR BARROS PINTO","MECANICO I 修理工 I","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A26,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A26,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A26,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A26,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A26,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A26,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A26,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A26,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":11},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A26,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A26,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":2},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A26,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A26,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A26,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A26,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":0},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":13}]
["JOSE JORGE TORRES RODRIGUEZ","MECANICO I 修理工 I","CAMP-1 - MONOS",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A27,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A27,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A27,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A27,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A27,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A27,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A27,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A27,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":1},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A27,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A27,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":27},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A27,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A27,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":5},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A27,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A27,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":2},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":35}]
["JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ","ELECTROMECANICO I 机械电器修理工 I","CAMP-1 - MONOS",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A28,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A28,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":4},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A28,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A28,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":10},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A28,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A28,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":7},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A28,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A28,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":5},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A28,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A28,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":24},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A28,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A28,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":7},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A28,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A28,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":13},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":70}]
["JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ","ELECTROMECANICO I 机械电器修理工 I","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A29,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A29,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A29,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A29,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":20},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A29,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A29,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":11},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A29,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A29,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":8},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A29,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A29,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":24},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A29,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A29,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A29,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A29,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":20},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":83}]
["LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO","MECANICO I 修理工 I","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A30,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A30,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":2},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A30,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A30,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":12},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A30,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A30,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":7},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A30,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A30,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":4},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A30,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A30,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A30,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A30,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A30,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A30,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":0},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":25}]
["LUIS ANTONIO JAIMES SEPULVEDA","MECANICO I 机械工 I","CAMP-1 - (Tunel 1)",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A31,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A31,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A31,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A31,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A31,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A31,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":2},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A31,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A31,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A31,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A31,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A31,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A31,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A31,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A31,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":0},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":2}]
["MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","MECANICO I 修理工 I","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A32,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A32,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":3},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A32,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A32,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":6},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A32,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A32,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":11},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A32,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A32,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":23},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A32,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A32,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":15},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A32,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A32,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":17},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A32,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A32,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":16},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":91}]
["OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA","LLANTERO - LUBRICADOR  钻工-喷浆工 ","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A33,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A33,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A33,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A33,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A33,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A33,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":55},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A33,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A33,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":47},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A33,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A33,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":49},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A33,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A33,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":80},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A33,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A33,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":58},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":289}]
["OCTAVIO GARCIA LLANOS","AUXILIAR DE CAMPO","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A34,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A34,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":7},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A34,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A34,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A34,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A34,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":5},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A34,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A34,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":4},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A34,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A34,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":8},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A34,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A34,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":2},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A34,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A34,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":3},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":29}]
["OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA","MECANICO I 修理工 I","CAMP-1 - (Tunel 1) - Noche",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A35,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A35,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":3},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A35,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A35,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":7},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A35,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A35,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":3},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A35,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A35,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":1},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A35,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A35,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A35,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A35,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A35,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A35,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":0},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":14}]
["POLIDORO MEDINA PEREZ","MECANICO III 修理工 III","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A36,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A36,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A36,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A36,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":1},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A36,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A36,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":2},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A36,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A36,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":16},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A36,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A36,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":9},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A36,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A36,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":11},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A36,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A36,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":10},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":49}]
["ROBERTO ELIAZ BULLOSO DIAZ","MECANICO I 修理工 I","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A37,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A37,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A37,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A37,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":1},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A37,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A37,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":3},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A37,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A37,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":3},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A37,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A37,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":15},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A37,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A37,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":7},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A37,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A37,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":17},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":46}]
["WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO","MECANICO II 机械工 II","CAMP-1 - MONOS",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A38,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A38,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A38,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A38,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":3},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A38,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A38,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":4},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A38,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A38,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":10},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A38,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A38,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":5},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A38,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A38,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":11},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A38,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A38,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":10},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":43}]
["YEFFERSON BORJA DURANGO","AYUDANTE ENTENDIDO","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A39,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A39,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":5},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A39,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A39,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":29},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A39,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A39,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":44},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A39,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A39,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":44},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A39,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A39,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":68},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A39,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A39,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":55},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A39,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A39,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":72},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":317}]
["YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL","ELECTROMECANICO I 机械电器修理工 I","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A40,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A40,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":6},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A40,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A40,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":1},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A40,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A40,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":11},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A40,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A40,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":5},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A40,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A40,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":16},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A40,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A40,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":4},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A40,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A40,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":14},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":57}]
["LUIS MIGUEL VARON SIERRA","MECANICO I 机械工 I","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A41,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A41,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A41,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A41,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A41,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A41,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A41,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A41,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A41,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A41,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A41,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A41,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A41,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A41,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":26},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":26}]
["BLADIS MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ","MECANICO 机械工","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A42,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A42,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A42,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A42,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A42,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A42,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A42,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A42,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A42,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A42,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A42,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A42,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A42,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A42,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":31},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":31}]
["JOSE ALBERTO MUÑOZ SOTO","LLANTERO 轮胎工","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A43,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A43,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A43,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A43,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A43,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A43,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A43,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A43,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A43,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A43,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A43,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A43,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A43,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A43,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":25},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":25}]
["MARIO ALBERTO HERRERA ROJAS","MECANICO 修理工","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A44,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A44,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A44,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A44,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A44,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A44,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A44,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A44,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A44,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A44,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A44,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A44,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A44,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A44,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":6},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":6}]
["JHON JAIRO MACHADO YADURO","LLANTERO 轮胎工","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A45,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A45,tbgastos[15-sep],\">20/04/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/06/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A45,tbgastos[15-sep],\">20/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A45,tbgastos[15-sep],\">21/06/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/07/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A45,tbgastos[15-sep],\">20/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A45,tbgastos[15-sep],\">21/07/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/08/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A45,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A45,tbgastos[15-sep],\">21/08/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/09/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A45,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A45,tbgastos[15-sep],\">21/09/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/10/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A45,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A45,tbgastos[15-sep],\">21/10/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/11/2021\")","v":0},{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A45,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A45,tbgastos[15-sep],\">21/11/2021\",tbgastos[15-sep],\"<=20/12/2021\")","v":18},{"$f":"SUM(Tabla6[[#This Row],[MAY 21 - JUN 20]:[NOV 21 - DIC 20]])","v":18}]

{"sheet":"OT_MECANICOS","index":16,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"hidden":true}
["MECANICO","CARGO","CAMP","TOTAL OT"]
["YEIDER RAFAEL ORTIZ GIL","ELECTROMECANICO I 机械电器修理工 I","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A2)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A2)","v":88}]
["JUAN CAMILO CABALLERO RODRIGUEZ","ELECTROMECANICO I 机械电器修理工 I","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A3)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A3)","v":156}]
["POLIDORO MEDINA PEREZ","MECANICO III 修理工 III","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A4)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A4)","v":89}]
["LUIS ALBERTO BARRERA CORONADO","MECANICO I 修理工 I","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A5)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A5)","v":25}]
["FERMIN RENE MENDOZA PALENCIA","MECANICO I 修理工 I","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A6)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A6)","v":12}]
["OCTAVIO DE JESUS ARANGO HIGUITA","LLANTERO - LUBRICADOR  钻工-喷浆工 ","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A7)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A7)","v":432}]
["ROBERTO ELIAZ BULLOSO DIAZ","MECANICO I 修理工 I","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A8)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A8)","v":97}]
["FERNANDO ANTONIO GUZMAN SEPULVEDA","AUXILIAR DE CAMPO","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A9)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A9)","v":13}]
["OCTAVIO GARCIA LLANOS","AUXILIAR DE CAMPO","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A10)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A10)","v":94}]
["ARMANDO LUIS GAMEZ MEJIA","MECANICO I 修理工 I","CAMP-3",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A11)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A11)","v":130}]
["GREGORIO ENRIQUE ORTEGA LORA","MECANICO I 修理工 I","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A12)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A12)","v":2}]
["EDIS ELBER HOYOS ROMERO","MECANICO I 修理工 I","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A13)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A13)","v":231}]
["CARLOS TORRES CALDERON","MECANICO I 修理工 I","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A14)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A14)","v":5}]
["HERNAN ALBERTO CENTENO BOLAÑO","MECANICO I 修理工 I","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A15)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A15)","v":64}]
["MARIO FRANCISCO MEJIA LOPEZ","MECANICO I 修理工 I","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A16)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A16)","v":306}]
["CAMILO ANDRES ZAPATA VILLERO","MECANICO I 修理工 I","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A17)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A17)","v":3}]
["JOSE JAIR BARROS PINTO","MECANICO I 修理工 I","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A18)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A18)","v":13}]
["ANTONIO VICENTE OJEDA NAVARRO","MECANICO I 修理工 I","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A19)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A19)","v":496}]
["ELKIN MANUEL PRADA OROZCO","SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS II 设备工程师 II","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A20)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A20)","v":14}]
["FABIO JOSE OROZCO CORDOBA","ELECTROMECANICO I 机械电器修理工 I","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A21)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A21)","v":126}]
["YEFFERSON BORJA DURANGO","AYUDANTE ENTENDIDO","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A22)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A22)","v":610}]
["HERMES ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ","LLANTERO - LUBRICADOR  钻工-喷浆工 ","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A23)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A23)","v":556}]
["GERMAN EDILSON SANCHEZ GOMEZ","AUXILIAR DE CAMPO 普工","CAMP-4",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A24)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A24)","v":291}]
["EDISON JAVIER BOLAÑO MEJIA","MECANICO I 修理工 I","CAMP-1",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A25)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A25)","v":21}]
["JOHN JAMES RIVERA ARANGO","LLANTERO - LUBRICADOR  钻工-喷浆工 ","CAMP-1",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A26)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A26)","v":55}]
["WILSON JOSE LEGUIZAMON ALFONSO","MECANICO II 机械工 II","CAMP-1",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A27)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A27)","v":104}]
["JOSE JORGE TORRES RODRIGUEZ","MECANICO I 修理工 I","CAMP-1",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A28)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A28)","v":51}]
["EDUARDO ANTONIO CHICA SEPULVEDA","LLANTERO - LUBRICADOR  钻工-喷浆工 ","CAMP-1",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A29)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A29)","v":174}]
["OMAR ANDRES ALTAMAR NOGUERA","MECANICO I 修理工 I","TUNEL-1",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A30)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A30)","v":25}]
["GUMERCINDO DIAZ PEÑARANDA","MECANICO I 修理工 I","CAMP-1",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A31)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A31)","v":11}]
["JORGE LUIS OLIVELLA LAN","MECANICO I 修理工 I","CAMP-1",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A32)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A32)","v":88}]
["FERNANDO ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ","MECANICO I 修理工 I","CAMP-1",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A33)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A33)","v":29}]
["JOSE LUIS DE LA ROSA ORTIZ","ELECTROMECANICO I 机械电器修理工 I","CAMP-1",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A34)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A34)","v":76}]
["DIVIER JOSE FONSECA AVILA","SUPERVISOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS II 设备工程师 II","TUNEL-1",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A35)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A35)","v":73}]
["ALVARO JAVIER MIRANDA GALINDO","MECANICO I 机械工 I","TUNEL-1",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A36)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A36)","v":4}]
["EDELMIRO FONSECA OSPINO","MECANICO I 机械工 I","CAMP-1",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A37)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A37)","v":1}]
["JORGE ANDRES FLOREZ FLOREZ","MECANICO I 机械工 I","TUNEL-1",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A38)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A38)","v":1}]
["LUIS ANTONIO JAIMES SEPULVEDA","MECANICO I 机械工 I","TUNEL-1",{"$f":"COUNTIFS(tbgastos[MEJIA LOPEZ MARIO FRANCISCO],A39)+COUNTIFS(tbgastos[HOYOS ROMERO EDIS ELBER],A39)","v":2}]

{"sheet":"CONFIGURACION","index":17,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14,"hidden":true}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"GASOLINA",null,"TIPO CAMINO",null,"CATEGORIAS",null,"MONEDAS","FOMATO",null,"MOTOR"]
[null,"Gasolina 84",null,"Ciudad",null,"MTTO PREVENTIVO",null,"Pesos CO","[$$-es-CO] #.##0",null,"ELECTRICO"]
[null,"Gasolina 90",null,"Ruta Corta",null,"MTTO CORRECTIVO",null,"Dollar USA","[$$-es-US] #,##0.00",null,"CHASIS"]
[null,"Diesel",null,"Ruta Larga",{"$nulls":3},"Pounts UK","[$£-en-GB] #,##0.00",null,"LLANTAS"]
[{"$nulls":10},"SUSPENSIÓN"]
[{"$nulls":10},"CABINA"]
[{"$nulls":10},"TRANSMISION"]
[{"$nulls":10},"A/AC"]
[{"$nulls":10},"DIRECCION"]

{"sheet":"©","index":18,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true}

{"sheet":"cálculos","index":19,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"hidden":true}
["***Esta hoja debe permanecer oculta***"]
[]
[]
[null,"COMBUSTIBLE",{"$f":"SUM(DashGas[COSTO])","v":0}]
[null,"MANTENIMIENTO",{"$f":"SUM(DashMant[COSTO])","v":0}]
[null,"PRÉSTAMO",{"$f":"SUM(#REF!)","v":{"$error":"#REF!"}}]